

Příloha č. 2

|  |
| --- |
| **Formulář podrobné specifikace nového žacího stroje****s nulovým poloměrem otáčení pro státní zámek Krásný Dvůr** |
|  |
| **Žací stroj značka:** |  | **Splnění****požadavku (ANO/NE)** | **Skutečně nabízené technické parametry** |
| Motor: dvouválcový, vzduchem chlazený benzínový motor sevstřikováním paliva | Ano | - |
| Motor: výkon min. 25kW | Ano | 29,9 kw |
| Objem motoru min 900 ccm | Ano | 993 ccm |
| Možnost výměny motorového oleje a vzduchového filtru bez použitínářadí | Ano | - |
| Konfigurace žacího ústrojí: zadní výhoz, boční výhoz, mulčování plné ičástečné | Ano | - |
| Požadovaná šířka sečení 150 - 160 cm | Ano | 155 cm |
| Výška sečení 4,0 – 12,0 cm | Ano | 3,8 - 12,7cm |
| Systém zvedání žacího ústrojí: nožní pedál, s pomocnou pružinou | Ano | - |
| Rychlost jízdy vpřed 0 – 20 km/h | Ano | 0 – 20 km/h |
| Nádrž min: 40 l | Ano | 42 l |
| Maximální suchá hmotnost do 800 kg | Ano | 744 |
| Šířka stroje max. 165 cm (zadní výhoz) | Ano | 161,5 cm |
| Třínožové mezinápravové sečení | Ano | - |
| Nezávislé zavěšení a odpružení předních kol s možností nastavení | Ano | - |
| Odpružení zadních kol sekačky s možností nastavení | Ano | - |
| Sedadlo s vysokým opěradlem, polstrovanými područkami a samonavíjecím bezpečnostním pásem | Ano | - |
| Ochranná konstrukce proti převrácení | Ano | - |
| Servisní zásah do 5 dnů od nahlášení závady | Ano | - |
| Dojezdová vzdálenost autorizovaného servisu max. 100 km od Zámek Krásný Dvůr, Krásný Dvůr čp. 1, 439 72 Krásný Dvůr | Ano | - |
| V případě servisní opravy trvající déle než 21 dní zapůjčení náhradního stroje | Ano | - |
| Záruka na tlumiče a odpružení 60 měsíců | Ano | - |
| Záruka na řemen žacího ústrojí 36 měsíců / 300 hodin | Ano | - |
| Záruka na motor 36 měsíců | Ano | - |
| Záruka na ostatní části stroje 24 měsíců | Ano | - |
| příslušenství : vyvažovač žacích nožů | Ano | - |
| příslušenství : 2x sada náhradních sekacích ,mulčovacích nožů | Ano | - |

Datum: 30.6.2025

Podpis:

1/1