|  |
| --- |
| **Příloha č. 1 Smlouvy S-0040/61924008/2025 - Seznam prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr k veřejné zakázce „VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – Výměna oken na budově školy II.“** |
|
| **Okno 1: Rozměry rámu 2500 x 2350 mm** |
|   | **MJ** | **množství** | **cena / MJ**  | **celkem s DPH** |
| Popis zboží: | Sedmikomorový/šestikomorový systém,středové těsnění, hodnota prostupu celého okna Uw =< 0,72W (m2K); zvuková izolace od Rw=34 do Rw=48dB, Kování s bezpečnostními prvky, barva z venku RAL 7016 - antracit - vnitřní bílá, sklo - 3sklo (čiré), Stavební hloubka minimálně 82 mm, zazdívací lišta - podkladový profil výška 30mm, Parapet vnitřní PVC Bílý s montáže d=podle okna,hl=400,Lem 40x30 120° s montáží pozink, d=podle okna Rozšiřovací profil 180mm až 200mm 2x výztuha; Funkce otevírání je znázorněna při pohledu interiéru | ks | 35,00 | 42 547,96 | 1 489 178,46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Identifikace zboží |

|  |
| --- |
|   |
|

 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Okno 2: Rozměry rámu 2500 x 1170 mm** |
|   | **MJ** | **množství** | **cena / MJ**  | **celkem s DPH** |
| Popis zboží: | Sedmikomorový/šetikomorový systém,středové těsnění, hodnota prostupu celého okna Uw =< 0,72W (m2K); zvuková izolace od Rw=34 dB do Rw=48dB, Kování s bezpečnostními prvky, barva z venku RAL 7016 - antracit - vnitřní bílá, sklo -3sklo (čiré), Stavební hloubka minimálně 82mm, zazdívací lišta - podkladový profil výška 30mm, Parapet vnitřní PVC Bílý s montáže d=podle okna,hl=400,Lem 40x30 120° s montáží pozink, d=podle okna Rozšiřovací profil 120mm+2x výztuha; Funkce otevírání je znázorněna při pohledu interiéru | ks | 1,00 | 14 618,74 | 14 618,74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Identifikace zboží |

|  |
| --- |
|   |
|

 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Parapety int. s montáží | bm | 90 | 540,87 | 48678,3 |
| Lemy  | bm | 90 | 14,52 | 1306,8 |
| Montáž vč. parotěsných zábran int.  | m | 410,54 | 309,76 | 127168,8704 |
| Ekologická likvidace  | ks | 36 | 1035,76 | 37287,36 |
| Stavební zapravení včetně APU, výmalba - špaletová okna | m2 | 410,54 | 660,66 | 271227,3564 |
| Doprava | kpl | 1 | 2420 | 2420 |
| Plošina | kpl | 1 | 21780 | 21780 |
| Demontáž okna špaletová včetně úklidu | ks | 36 | 1223,31 | 44039,16 |
| **CENA CELKOVÁ OKEN** |   | **2 057 705,05 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozn.: Před realizací nutné zaměření každého stavebního otvoru** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Venkovní žaluzie typ Z-90 na tlačítkové ovládání s krycími plechy - RAL 7016 Stavební otvor ŠÍŘKA 2 500 X VÝŠKA 2 350 MM** |
|   | **MJ** | **množství** | **cena / MJ**  | **celkem s DPH** |
| Popis zboží: | Venkovní žaluzie typ Z-90 na tlačítkové ovládání s krycími plechy - RAL 7016. (S krcím plechem, motor do 10m2; držák žaluzie, držák nastavitený 150-200 mm; držák vodících lišt; kovové vodící trny; RAL lišty, koncová lišta, RAL držák vodích lišt bočnice krycího plechu 1,5 mm) | ks | 25 | 8679,57 | 216989,25 |
|
|
|
|
| Krycí plech - 250 x 150 - 2500 mm | bm | 62,5 | 1185,8 | 74112,5 |
| Motor do 10m2 | ks | 25 | 3630 | 90750 |
| Držák KP - automatický (držák žaluzie) | ks | 125 | 36,3 | 4537,5 |
| Držák KP - nastavitelný prodloužený 150-200 mm  | ks | 125 | 60,5 | 7562,5 |
| Držák vodících lišt 71-100 mm | ks | 200 | 24,2 | 4840 |
| Kovové vodící trny | ks | 25 | 60,5 | 1512,5 |
| Prodloužení (174 - 253 mm) | ks | 125 | 12,1 | 1512,5 |
| RAL - lišty jednoduché | bm | 117,5 | 30,25 | 3554,375 |
| RAL - koncová lišta | bm | 62,5 | 30,25 | 1890,625 |
| RAL - držáky vodících lišt | ks | 200 | 30,25 | 6050 |
| Bočnice krycího plechu 1,5mm ks | ks | 50 | 302,5 | 15125 |
| Montáž žaluzií | m2 | 147 | 405,35 | 59586,45 |
| Montáž krycích plechů | bm | 62,5 | 278,3 | 17393,75 |
| Plošina  | den | 1 | 48158 | 48158 |
| Doprava | kpl | 1 | 2420 | 2420 |
| **CENA CELKOVÁ ŽALUZIÍ** | **555 994,95 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CENA CELKOVÁ OKEN A ŽALUZIÍ** | **2 613 700,00 Kč** |