

**2. Technické parametry**

|  |  |
| --- | --- |
| Model skeneru | **HD Ultra i4290s ScanStation PRO** |
| Typ skenování | barevné |
| Maxim. šíře média | 44"(1 120 mm) |
| Max. šíře skenování | 42"(1 067 mm) |
| Tloušťka skenování | 15 mm |
| Přesnost skenování | O,1 % ±1 pixel |
| Optické rozlišení | 1 200 dpi |
| Interpolované rozlišení | 9 600 dpi |
| Rychlost skenování RGB | 8,0"/s |
| Rychlost skenování B/W a Greytone | 12,0"/s |
| Interface | USB 2.0+GigaBit Ethernet s xDTR |
| Konektivita | 2 x Gb Ethernet/ 4 x USB 3.0 a 1 x USB 2.0 |
| Snímače | 5 x 4-lineární CCD |
| Dotykový panel | 21,5" Full HO  1920x1080 dpi  s možností montáže na levou/pravou stranu skeneru |
| Výstupní formáty | PDF,TIFF,JPEG 2000,DWF,Multipage TIFF a PDF, PDF/A,CALS,TIFF-G3aG4 |
| Obsah dodávky | Skener, 21,5" full HO dotykový panel, výškově  regulovatelný stojan, skenovací a kopírovací SW Nextimage REPRO |

***DIGIS, spol. sr.o.*** - *Výstavní 13, 702 00 Ostrava,*

tel.: 596 938 986-7, fax.:596 938 972, e-mail: rcivela@digi s.cz