|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Ploty Kouřim 2025 | celkem |
|
| 1 | Chalupa z Budče. Využití původních planěk. Plná kulatina.Výška 1,5m. | 87483 |
|
| 2 | Bradlecká lhota. Vzadu. Vše nově. Polokulatina. 1,3m výška. | 56870 |
|
| 3 | Bradlecká lhota. Vpředu. Využití původních planěk. Polokulatina. 1,3m výška. | 27890,5 |
|
| 4 | Stodola z Durdic. Oprava pleteného plotu. Výměna sloupků.Částečné využití proutí. 1m výška. | 74052 |
|
| 5 | doprava a impregnace | 37147 |
|
|   | celkem | 283442,5 |
|