

**Zpracoval: Servis - Oken - Dveří Obchodní zástupce: Patrik Vítek Kontakt: 608 264 071** [**servisokenadveri24@gmail.com**](mailto:servisokenadveri24@gmail.com) **Dne: 10.7.2025**

Domov sociálních služeb Slatiňany Klášterní 795

538 21 Slatiňany

Patrik Vítek

[WWW.SERVIS-OKEN-DVERI.CZ](http://WWW.SERVIS-OKEN-DVERI.CZ/)

Email: [servisokenadveri24@gmail.com](mailto:servisokenadveri24@gmail.com) Tel: +420 608 264 071

IČO: 87757206

DIČ: CZ8708075288

Podnikatel je zapsán u ž.ú. ve Žďáře nad Sázavou

**CENOVÁ NABÍDKA**

# č. ALU 25001 / 2

## tel.: +420 469 681 461 – 3

mobil: 722 975 904

IČO: 15053814 DIČ: CZ15053814

##### Vážení obchodní přátelé,

děkujeme za Váš zájem a poptávku, kterou jste nám zaslali. Dovolujeme si Vám, předložit cenovou nabídku našich výrobků z profilového systému:

**PROCURAL PE68** - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 68 mm, křídlo okna 76 mm**,**

**PROCURAL PE78N** - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm, křídlo okna 86 mm**,**

**PROCURAL SLIDING\_1600TT** - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka rámu 160 mm

**PROCURAL PE50** - hliníkové profily bez přerušeného tepelného mostu - hloubka profilu 52 mm

**Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy RI OKNA a mohou se lišit od zadání. Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže, nutno samostatně objednat.**

Součástí každého hliníkového okna/balkónových dveří je **podkladový profil**, jehož výška není součástí níže uvedených výrobních rozměrů! Podkladový profil pro **PE68/78N = 25mm.**

Dovolujeme si Vám doporučit montáž otvorových výplní s použitím paropropustných a parotěsných fólii dle ČSN 73 0540-2 . Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorou výplní a stavebním otvorem.

V případě Vašeho zájmu, kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

**Věnujte prosím mimořádnou pozornost technickému popisu každé pozice a popisu fyzikálního jevu DILATACE PROFILŮ / EFEKT "BI-METAL"** (viz textace na konci CN).

**Na případné reklamace po podpisu této CN nebude brán zřetel.**

Str 1 z 6, 10.7.2025

* **usazení do původní pozice**
* **rozebrání nebo oříznutí parket v interiéru pro zapuštění prahu do podlahy 35-40mm, provede zhotovitel**
* **z důvodu manipulace HST portál zmenšen na výšku, manipulace přes budovu**
* **objednatel zdemontuje dřevěné obložení, garnýž a radiátor před montáží výplní**
* **barva RAL 9016**
* **dvojsklo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pozice č.** | **Počet** | **Cena za kus** | **Cena celkem** |
| **2** | **1 ks** | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

###### Pohled: vnitřní pohled

Systém: **Procural SL1600**

Iso varianta: HI

Křídlo: HST 2-kolej FIXNÍ levý

HST 2-kolej stř. křídlo LEVÉ HST levé mono schéma II

Barva: int.**RAL 9016MAT**/ext.**RAL 9016MAT**

Těsnění: černé/černé

Kování: **Siegenia (Procural)**

*kř. profil klika*

1. 2K\_FIX **Pevné křídlo**
2. 2K\_SK\_L 1007 **HS300 Schema A Pravé**
3. MONO L II **Pevné křídlo**

pole *výplň*

1.1 Planibel Clearlite 6/16/Iplus Top 1,1 6/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug= 1.10

2.1 Planibel Clearlite 6/16/Iplus Top 1,1 6/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug= 1.10

3.1 Planibel Clearlite 6/16/Iplus Top 1,1 6/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug= 1.10

Přídavný profil: Adaptivní profil *Zaskl.lišty:* STANDARD + *Odvodnění:* **dopředu *jednostranná klika + fab*** *Parametry dle křídel:*

2 HST Kliky Jednostranná klika + FAB a mušle Rozměr: 4750 x 2158 mm

**2A 1 ks** xxxxxxxx xxxxxxxx

###### Pohled: vnitřní pohled

Systém: **PE78N**

Iso varianta: STANDARD Křídlo: 3 \* bez křídla

Barva: int.**RAL 9016MAT**/ext.**RAL 9016MAT**

Těsnění: černé/černé

Sloupek: 2 \* 7856

*kř. profil klika*

###### F Pevné bez křídla

1. F **Pevné bez křídla**
2. F **Pevné bez křídla**

pole *výplň*

1.1 Planibel Clearlite 8/16/Iplus Top 1,1 8/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug= 1.10

2.1 Planibel Clearlite 8/16/Iplus Top 1,1 8/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug= 1.10

3.1 Planibel Clearlite 8/16/Iplus Top 1,1 8/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug= 1.10

Přídavný profil: Rozšíření 114 mm

Spojení profil G029P a G029PE

**Pozice č. Počet Cena za kus Cena celkem**

*Zaskl.lišty:* STANDARD *Odvodnění:* **dopředu *nadsvětlík na pozici č. 2*** Rozměr: 4750 x 835 mm

**3** 1 x 2 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

Přehled:

1 x 13,54 m² 9006 Plocha oken

Počet oken 2 ks

1 x 11,07 m² Plocha skel

1 x 24,985 m 9004 Obvod bez spojů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Suma položek |  | **287 110,00 Kč** |
| Sleva | xxxxxx | xxxxxxxx |
| Montáž a manipulace budovou, úprava stavebního otvoru |  | xxxxxxxx |
| Příplatek za montáž HST portálu |  | xxxxxxxx |
| Lešení, kostka den |  | xxxxxxxx |
| Demontáž |  | xxxxxxxxx |
| Doprava |  | xxxxxxxx |
| Likvidace, alternativa není v ceně 1.800,- |  | 0,00 |
| Suma netto |  | **199 571,00** |
| bez DPH | 12,00 % | 23 948,52 |
| Částka k zaplacení v Kč |  | **223 519,52** |
|  | | |

**Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.**

* Doprava výrobků je v ceně montáže.
* Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.

---

**Vysvětlivky:**

OS - otevíravé sklopné okno

O - otevíravé okno

S - sklopné okno

SP - sklopně posuvné balkonové dveře

VD - vstupní dveře

klika-klika +FAB® - balkónové dveře (oboustranná okenní klika + FAB® pod/nad klikou)

G.S.O. - garance stavebního otvoru

---

**Termín DODÁNÍ: do 30. 11. 2025. Uvedený termín dodání závisí na naplněnosti výroby.**

**S ohledem na aktuální složitou situaci s dostupností výrobních materiálů může dojít ke změně už dříve potvrzeného termínu dodání. Právo na takovou změnu si vyhrazujeme, zároveň se zřeknutím se odpovědnosti za nedodržení podmínek Vaší smlouvy/objednávky.**

* Počátek montáže je podmíněn dořešením výkresové dokumentace, stavební připravenosti.
* Tato cenová nabídka má platnost 14 dní.
* Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.

###### Záruky:

Zhotovitel poskytuje záruční dobu:

* Na dodávané otvorové výplně a montáž v délce 60 měsíců.
* Na dodávku příslušenství nevyrobeného Zhotovitelem (subdodávka) v délce 24 měsícu.
* Na pohyblivé části a elektrické zařízení v délce 24 měsíců.

###### Pro hladký průběh dodávky si Vás dovolujeme upozornit na některé skutečnosti:

1/ V případě objednávky montážních prací je nutné předložit půdorysné a pohledové stavební výkresy, pokud se jedná o novostavbu. Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule, bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti, a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklady na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.

2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování. 3/ Po montáži a následujících zednických pracích objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových

drážek v dolní části rámu.

4/ Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou fólii (pokud byla vyžádána objednatelem), nejpozději však do 1měsíce ode dne montáže.

5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání a případné utažení uvolněných šroubů.

6/ Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, likvidace, zednického zapravení ani jiných prací, pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Podle normy ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologiemontáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí.

###### Montáží se rozumí:

* Zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě.
* Demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.).
* Zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou).
* Osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky).
* Seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.
* Kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže.
* Pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní se nemontují, pouze se dodají.
* Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
* Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže, nutno samostatně objednat.

###### Zednickým zapravením vnitřním se rozumí:

* Zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.
* Montáž vnitřních parapetů v případě že jsou objednány včetně zednického zapravení.
* Zapravení prahu dveří v jeho nejbližším okolí z interierové strany samonivelační hmotou a podbetonování prahu.
* Montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou).
* Při montáží venkovních parapetů je spára mezi krytkou parapetu a stávající omítkou utěsněná tmelem.
* V ceně zednického zapravení není likvidace odpadu.
* Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
* Povrchovou úpravu na vyzdívku je možno provádět až týden po předání zakázky.

###### Zednickým zapravením venkovním se rozumí:

* Zapravení venkovních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.

###### Likvidací odpadu se rozumí:

* Odvoz rámů, křídel, suti.
* Likvidace a odvoz odpadu se provádí pouze společně s demontáží v případě že není nasmlouvano jinak.

###### Výměna vzduchu:

Pro zajištění správné funkce výplní otvorů podle Vyhlášky 268/2009Sb., části čtvrté, §26, odstavce 3) je nutné zajistit ochranu před hlukem tím, že jsou otvory v uzavřeném stavu, ale zároveň zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Není-li projektem a následujícími stavebními úpravami řešeno zajištění výměny vzduchu 25 m3 za hodinu na jednu osobu v době pobytu osob, je nutné zajistit výměnu vzduchu otevřením otvorů a vyvětráním vnitřních prostor tak aby byl splněn uvedený požadavek. Po dobu otevření otvorů je ochrana před hlukem dočasně snížena.

###### Charakteristika povrchových úprav:

* Prášková barva (komaxitování). Odstíny dle RAL (viz [www.ral.czhttp://www.ral.cz/](http://www.ral.cz/)) standardně v matném provedení. Barvy RAL 9006 a 9007 mohou mít různou orientaci metalických pigmentů, což je přirozená vlastnost všech metalických

barev.

* Anodická oxidace (eloxování) odstín E6 EV1 - přírodní odstín hliníku. Ostatní odstíny dle vzorkovníku.
* Kašírování - laminování pomocí tzv. MBAS fólie (viz [www.renol.czhttp://www.renol.cz/](http://www.renol.cz/)) Upozornění:

Výsledný vzhled povrchové úpravy materiálů od různých dodavatelů se může lišit- odstín RAL, Elox .

###### DILATACE PROFILŮ / EFEKT „BI-METAL“

Při určitých provozních podmínkách výrobků s tepelnou izolací a velkých rozměrech se může objevit náhodně nepříznivý fyzikální jev sestávající se z průhybu profilů křídla.

Soubor spouštěčů nežádoucích vychýlení profilů :

* tmavé barvy profilů
* montáž konstrukce na jižní nebo jihozápadní straně budovy
* vystavení výrobku přímému slunečnímu světlu (bez střechy či přístřešku v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se stínění budov nebo stínění stromy)
* výplně konstrukce v tmavé barvě

Ohýbání profilů je důsledkem nerovnoměrného rozšiřování vnějších a vnitřních profilů díky jejich různé teplotě. Pravděpodobnost výskytu tohoto jevu se zvyšuje se zlepšením tepelné izolace profilů.

Největší odchylka nastává v hodinách maximálního slunečního záření. V následujících hodinách se profily vrátí do svého původního tvaru.

Aby se snížil jev tepelné deformace křídel, je třeba minimálně odstranit jeden z výše uvedených faktorů.

###### Blower door test

Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je **nutné** namontované prvky nechat zhotovitelem seřídit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu, a to se splatností **14 dnů** ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků **14 dnů** před předpokládaným termínem provádění blower door testu.

###### VEŠKERÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE CENOVÉ NABÍDKY VYŘIZUJE - Váš obchodník.

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY, popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (Kupní smlouvy) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů.

Na základě dohody společnosti Patrik Vítek, Servis - Oken - Dveří a objednatele je podpis této cenové nabídky považován za uzavření příslušné smlouvy (kupní nebo o dílo), přičemž společnosti Patrik Vítek, Servis - Oken - Dveří vzniká dnem podpisu povinnost zde specifikované hliníkové prvky vyrobit, dodat a případně namontovat. Tato cenová nabídka se v případě uzavření příslušné smlouvy v písemné formě stane její nedílnou součástí.

V Újezdu dne: 10. 7. 2025

Za Patrik Vítek, Servis - Oken - Dveří: Za objednatele: