**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Stavební úpravy vnitřních prostor - Náprstkovo muzeum

Objekt:

# SKŘ - Stavebně konstrukční řešení

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |  |
| Místo: Betlémské nám 1 | Datum: | 11.08.2025 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Národní muzeum | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 63669480 |
| SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence  Projektant:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Zpracovatel:  QSB s.r.o. | DIČ:  IČ:  DIČ:  IČ:  DIČ: | CZ63669480  24853950  CZ24853950 |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení, pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad a uchazeč může nabídnout rovnocenné řešení se stejnými nebo lepšími parametry.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  | **311 409,44** |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 311 409,44 |  | 21,00% | 65 395,98 |
| snížená | 0,00 |  | 12,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** |  | **376 805,42** |

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Stavební úpravy vnitřních prostor - Náprstkovo muzeum Objekt:

# SKŘ - Stavebně konstrukční řešení

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: Betlémské nám 1 | | Datum: | 11.08.2025 | |
| Zadavatel: Národní muzeum | | Projektant: | xxxxxxxxxxxx  xxxxx | |
| Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence | | Zpracovatel: | QSB s.r.o. | |
| Kód dílu - Popis | |  | Cena celkem [CZK] | |
| **Náklady stavby celkem** | |  | **311 409,44** | |
| HSV - Práce a dodávky HSV | |  | 297 663,11 | |
| 1 - Zemní práce | | | 5 064,70 | |
| 2 - Zakládání | | | 2 269,00 | |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | 21394,33 | |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | 19533,46 | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | 60952,61 | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | 113 790,17 | |
| 997 - Přesun sutě | | | 35597,68 | |
| 998 - Přesun hmot | | | 39061,16 | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | 13 746,33 | |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | 10462,94 | |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | | 3 283,39 | |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Stavební úpravy vnitřních prostor - Náprstkovo muzeum Objekt:

# SKŘ - Stavebně konstrukční řešení

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: Betlémské nám 1 | | | |  |  | Datum: | 11.08.2025 |  |
| Zadavatel: Národní muzeum | | | |  |  | Projektant: | xxxxxxxxxxxx  xxxxx |  |
| Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence | | | |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o. |  |
| PČ Typ Kód Popis | | | | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **311 409,44** |  |
| D HSV | | | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 297 663,11 |  |
| D 1 | | | Zemní práce |  |  |  | 5 064,70 |  |
| 1 | K | 131313701 | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 1,000 | 1 710,00 | 1 710,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/131313701*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131313701) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "plocha podlahy v místech budoucího schodiště" 2,0\*0,5 |  | 1,000 |  |  |  |
| 2 | K | 162211211 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1,000 | 382,00 | 382,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do  10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/162211211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211211) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "plocha podlahy v místech budoucího schodiště" 2,0\*0,5 |  | 1,000 |  |  |  |
| 3 | K | 162211219 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 4,000 | 352,00 | 1 408,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do  10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1211 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/162211219*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211219) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "plocha podlahy v místech budoucího schodiště" 2,0\*0,5 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | 1\*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4,000 |  |  |  |
| 4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1,000 | 302,00 | 302,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/162751117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "plocha podlahy v místech budoucího schodiště" 2,0\*0,5 |  | 1,000 |  |  |  |
| 5 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5,000 | 22,50 | 112,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/162751119*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "plocha podlahy v místech budoucího schodiště" 2,0\*0,5 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | 1\*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5,000 |  |  |  |
| 6 | K | 167111102 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně | m3 | 1,000 | 499,00 | 499,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/167111102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111102) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "plocha podlahy v místech budoucího schodiště" 2,0\*0,5 |  | 1,000 |  |  |  |
| 7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1,850 | 352,00 | 651,20 | CS ÚRS 2024 01 |

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05

PP

04

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/171201231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231)

VV "plocha podlahy v místech budoucího schodiště" 2,0\*0,5\*1,85 1,850

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | | | Popis | | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| D 2 | | | Zakládání | |  |  |  | 2 269,00 |  |
| 8 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm |  | m3 | 0,500 | 2 470,00 | 1 235,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/271532212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212) | |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 278381126 | Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,09 m2 z betonu prostého tř. C 25/30 |  | m3 | 0,020 | 51 700,00 | 1 034,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace půdorysná plocha základu do 0,09 m2 tř. C 25/30 | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/278381126*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/278381126) | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "podkladní bloky pod překlady z IPE profilů" (4+5)\*0,15\*0,15\*0,1 | |  | 0,020 |  |  |  |
| D 3 | | | Svislé a kompletní konstrukce | |  |  |  | 21 394,33 |  |
| 10 | K | 311270731 | Zdivo z přesných vápenopískových plných tvárnic 10DF do P15 tl 300 mm |  | m2 | 5,120 | 2 910,00 | 14 899,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 300 mm, formát a rozměr cihel 10DF 248x300x248 mm plných, pevnosti do P15 | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/311270731*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311270731) | |  |  |  |  |  |
| VV | | | 1,6\*3,2 | |  | 5,120 |  |  |  |
| 11 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů |  | t | 0,056 | 59 400,00 | 3 326,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/317944321*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321) | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "výkaz válcované oceli" 4,7\*0,0104 | |  | 0,049 |  |  |  |
| VV | | | 0,049\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | |  | 0,056 |  |  |  |
| 12 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů |  | t | 0,031 | 58 200,00 | 1 804,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/317944323*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323) | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "výkaz válcované oceli" 1,2\*0,02240 | |  | 0,027 |  |  |  |
| VV | | | Součet | |  | 0,027 |  |  |  |
| VV | | | 0,027\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | |  | 0,031 |  |  |  |
| 13 | K | 317944326.R | Vyklínování horní pásnice válcovaných nosníků |  | m | 5,920 | 82,40 | 487,81 |  |
| PP | | | Vyklínování horní pásnice válcovaných nosníků | |  |  |  |  |  |
| VV | | | 1,2+1,22+1,23+1,27+1,0 | |  | 5,920 |  |  |  |
| 14 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami |  | m2 | 0,520 | 1 160,00 | 603,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/346244381*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381) | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "nosník 4 a 5" (0,4+0,9)\*0,4 | |  | 0,520 |  |  |  |
| 15 | K | 346481111 | Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem |  | m2 | 0,520 | 526,00 | 273,52 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/346481111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346481111) | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "nosník 4 a 5" (0,4+0,9)\*0,4 | |  | 0,520 |  |  |  |
| D 4 | | | Vodorovné konstrukce | |  |  |  | 19 533,46 |  |
| 16 | K | 411322500.R | Beton lunety tř. C 20/25 X0 vč. bednění a podpěrné konstrukce (zřízení a odstranění) |  | m3 | 0,349 | 14 300,00 | 4 990,70 |  |
| PP | | | Beton lunety tř. C 20/25 X0 vč. bednění a podpěrné konstrukce (zřízení a odstranění) | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "luneta" 1,4\*0,25\*0,7+0,3\*0,36\*0,7+0,2\*0,2\*0,7 | |  | 0,349 |  |  |  |
| VV | | | Součet | |  | 0,349 |  |  |  |
| 17 | K | 413232211 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm |  | kus | 7,000 | 239,00 | 1 673,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/413232211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413232211) | |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 413232221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm |  | kus | 2,000 | 403,00 | 806,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/413232221*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413232221) | |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 430321515 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 |  | m3 | 0,679 | 5 360,00 | 3 639,44 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | | | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/430321515*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430321515) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "stupně s deskou" 2,9\*1,3\*0,18 |  | 0,679 |  |  |  |
| 20 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 4,600 | 1 010,00 | 4 646,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/431351121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351121) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "bednění pod válcované nosníky, provádění na etapy" 3\*1,2 |  | 3,600 |  |  |  |
| VV | | | "bednění stupňů" 1,0 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 4,600 |  |  |  |
| 21 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 4,600 | 174,00 | 800,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/431351122*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351122) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "bednění pod válcované nosníky, provádění na etapy" 3\*1,2 |  | 3,600 |  |  |  |
| VV | | | "bednění stupňů" 1,0 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 4,600 |  |  |  |
| 22 | K | 431351123.R | Příplatek za bednění ve stísněném prostour - zřízení a odstranění | m2 | 3,600 | 296,00 | 1 065,60 |  |
| PP | | | Příplatek za bednění ve stísněném prostour - zřízení a odstranění |  |  |  |  |  |
| VV | | | "bednění pod válcované nosníky, provádění na etapy" 3\*1,2 |  | 3,600 |  |  |  |
| 23 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 2,560 | 626,00 | 1 602,56 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/434351141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351141) |  |  |  |  |  |
| VV | | | 16\*0,8\*0,2 |  | 2,560 |  |  |  |
| 24 | K | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 2,560 | 121,00 | 309,76 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/434351142*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351142) |  |  |  |  |  |
| VV | | | 16\*0,8\*0,2 |  | 2,560 |  |  |  |
| D 6 | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 60 952,61 |  |
| 25 | K | 612131100 | Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 22,400 | 115,00 | 2 576,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612131100*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131100) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" (1,7\*3,5)\*2 |  | 11,900 |  |  |  |
| VV | | | "podkladní bet. mazanina schodiště mimo stěnu" (2,5\*3,5/2)+(3,5\*3,5/2) |  | 10,500 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 22,400 |  |  |  |
| 26 | K | 612135000 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm | m2 | 22,400 | 505,00 | 11 312,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápennou stěn |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612135000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135000) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" (1,7\*3,5)\*2 |  | 11,900 |  |  |  |
| VV | | | "podkladní bet. mazanina schodiště mimo stěnu" (2,5\*3,5/2)+(3,5\*3,5/2) |  | 10,500 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 22,400 |  |  |  |
| 27 | K | 612135011 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm | m2 | 22,400 | 183,00 | 4 099,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612135011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135011) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" (1,7\*3,5)\*2 |  | 11,900 |  |  |  |
| VV | | | "podkladní bet. mazanina schodiště mimo stěnu" (2,5\*3,5/2)+(3,5\*3,5/2) |  | 10,500 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 22,400 |  |  |  |
| 28 | K | 612135090 | Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tl | m2 | 112,000 | 176,00 | 19 712,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612135090*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135090) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" (1,7\*3,5)\*2 |  | 11,900 |  |  |  |
| VV | | | "podkladní bet. mazanina schodiště mimo stěnu" (2,5\*3,5/2)+(3,5\*3,5/2) |  | 10,500 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 22,400 |  |  |  |
| VV | | | 22,4\*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 112,000 |  |  |  |
| 29 | K | 612135095 | Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl | m2 | 67,200 | 49,70 | 3 339,84 | CS ÚRS 2024 01 |

Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem

PP

stěn

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | | | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612135095*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135095) |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" (1,7\*3,5)\*2 |  | 11,900 |  |  |  |
| VV | |  | "podkladní bet. mazanina schodiště mimo stěnu" (2,5\*3,5/2)+(3,5\*3,5/2) |  | 10,500 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 22,400 |  |  |  |
| VV | |  | 22,4\*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 67,200 |  |  |  |
| 30 | K | 612135099.R | Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za zaoblení | m2 | 67,200 | 47,40 | 3 185,28 |  |
| PP | |  | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za zaoblení stěn |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "podklad pod HI" |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" (1,7\*3,5)\*2 |  | 11,900 |  |  |  |
| VV | |  | "podkladní bet. mazanina schodiště mimo stěnu" (2,5\*3,5/2)+(3,5\*3,5/2) |  | 10,500 |  |  |  |
| VV | |  | "lepidlo s perlinkou" |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" (1,7\*3,5)\*2 |  | 11,900 |  |  |  |
| VV | |  | "podkladní bet. mazanina schodiště mimo stěnu" (2,5\*3,5/2)+(3,5\*3,5/2) |  | 10,500 |  |  |  |
| VV | |  | "vrchní omítka" |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" (1,7\*3,5)\*2 |  | 11,900 |  |  |  |
| VV | |  | "podkladní bet. mazanina schodiště mimo stěnu" (2,5\*3,5/2)+(3,5\*3,5/2) |  | 10,500 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 67,200 |  |  |  |
| 31 | K | 612311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 22,400 | 454,00 | 10 169,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn |  |  |  |  | |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612311141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311141) |  |  |  |  | |
| VV | | | "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" (1,7\*3,5)\*2 |  | 11,900 |  |  | |
| VV | | | "podkladní bet. mazanina schodiště mimo stěnu" (2,5\*3,5/2)+(3,5\*3,5/2) |  | 10,500 |  |  | |
| VV | | | Součet |  | 22,400 |  |  | |
| 32 | K | 612311191 | Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 22,400 | 122,00 | 2 732,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn |  |  |  |  | |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612311191*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311191) |  |  |  |  | |
| VV | | | "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" (1,7\*3,5)\*2 |  | 11,900 |  |  | |
| VV | | | "podkladní bet. mazanina schodiště mimo stěnu" (2,5\*3,5/2)+(3,5\*3,5/2) |  | 10,500 |  |  | |
| VV | | | Součet |  | 22,400 |  |  | |
| 33 | K | 631311123 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 0,240 | 5 010,00 | 1 202,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15 |  |  |  |  | |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/631311123*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311123) |  |  |  |  | |
| VV | | | "podkladní bet. mazanina schodiště mimo stěnu" 1,6\*1,25\*0,12 |  | 0,240 |  |  | |
| 34 | K | 631311133 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 0,198 | 4 860,00 | 962,28 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 12/15 |  |  |  |  | |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/631311133*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311133) |  |  |  |  | |
| VV | | | "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" 1,1\*0,9\*0,2 |  | 0,198 |  |  | |
| VV | | | Součet |  | 0,198 |  |  | |
| 35 | K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 0,240 | 716,00 | 171,84 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm |  |  |  |  | |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/631319012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319012) |  |  |  |  | |
| VV | | | "podkladní bet. mazanina schodiště mimo stěnu" 1,6\*1,25\*0,12 |  | 0,240 |  |  | |
| 36 | K | 631319013 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu | m3 | 0,198 | 358,00 | 70,88 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm |  |  |  |  | |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/631319013*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319013) |  |  |  |  | |
| VV | | | "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" 1,1\*0,9\*0,2 |  | 0,198 |  |  | |
| 37 | K | 631319185 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon přes 15 do 35° | m3 | 0,158 | 99,70 | 15,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 120 do 240 mm |  |  |  |  | |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/631319185*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319185) |  |  |  |  | |
| VV | | | "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" 1,1\*0,9\*0,16 |  | 0,158 |  |  | |
| 38 | K | 631319196 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2 | m3 | 0,400 | 194,00 | 77,60 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/631319196*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319196)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV | |  | "podkladní bet. mazanina schodiště mimo stěnu" 1,6\*1,25\*0,2 |  | 0,400 |  |  |  |
| 39 | K | 631319197 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu do 5 m2 | m3 | 0,158 | 96,90 | 15,31 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/631319197*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319197) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" 1,1\*0,9\*0,16 |  | 0,158 |  |  |  |
| 40 | K | 631319211 | Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 | m3 | 3,084 | 317,00 | 977,63 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/631319211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319211) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "luneta" 1,4\*0,25\*0,7+0,3\*0,36\*0,7+0,2\*0,2\*0,7 |  | 0,349 |  |  |  |
| VV | | | "stupně s deskou" 2,9\*1,3\*0,18 |  | 0,679 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 1,028 |  |  |  |
| VV | | | 1,028\*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,084 |  |  |  |
| 41 | K | 635221411 | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby škvárou pl do 2 m2 | m3 | 0,220 | 1 510,00 | 332,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby škvárou (s dodáním hmot), s udusáním a urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě do 2 m2 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/635221411*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635221411) |  |  |  |  |  |
| VV | | | 1,1\*0,8\*0,25 |  | 0,220 |  |  |  |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 113 790,17 |  |
| 42 | K | 962031133 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm | m2 | 8,320 | 163,00 | 1 356,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/962031133*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "1.PP, vybourání předstěny" (0,9+2,3)\*2,6 |  | 8,320 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 8,320 |  |  |  |
| 43 | K | 965043431 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2 | m3 | 2,000 | 5 020,00 | 10 040,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/965043431*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043431) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "plocha podlahy v místech budoucího schodiště" 2,0 |  | 2,000 |  |  |  |
| 44 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 2,000 | 1 880,00 | 3 760,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/965049112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049112) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "plocha podlahy v místech budoucího schodiště" 2,0 |  | 2,000 |  |  |  |
| 45 | K | 965082932 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 2 m2 | m3 | 0,220 | 699,00 | 153,78 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy do 2 m2 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/965082932*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965082932) |  |  |  |  |  |
| VV | | | 1,1\*0,8\*0,25 |  | 0,220 |  |  |  |
| 46 | K | 971035691 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl přes 900 mm | m3 | 2,635 | 3 440,00 | 9 064,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. přes 900 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/971035691*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035691) |  |  |  |  |  |
| VV | | | 0,85\*3,1 |  | 2,635 |  |  |  |
| 47 | K | 972033441 | Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 1 m2 tl do 150 mm | m2 | 0,880 | 584,00 | 513,92 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. do 150 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/972033441*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972033441) |  |  |  |  |  |
| VV | | | 1,1\*0,8 |  | 0,880 |  |  |  |
| 48 | K | 974031267 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 300 mm | m | 3,600 | 485,00 | 1 746,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 300 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/974031267*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031267) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "rýha pro IPE 4" 1,5+0,6 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV | | | "rýha pro IPE 1" 1,5 |  | 1,500 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 3,600 |  |  |  |
| 49 | K | 974031288.R | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 600 mm š do 300 mm | m | 3,000 | 1 139,00 | 3 417,00 |  |

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 600 mm a šířky

PP do 300 mm

VV "rýha pro IPE 3" 1,5 1,500

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | | | Popis | | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV | | | "rýha pro IPE 2" 1,5 | |  | 1,500 |  |  |  |
| VV | | | Součet | |  | 3,000 |  |  |  |
| 50 | K | 975043121 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m |  | m | 7,000 | 733,00 | 5 131,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/975043121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975043121) | |  |  |  |  |  |
| 51 | K | 975063561 | Podchycení schodů a podest oboustranně podepřených visutých točitých do 3,5 m pro zatížení přes 800 do  1200 kg/m2 |  | m2 | 4,000 | 2 970,00 | 11 880,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Podchycení (podepření) schodů a podest dřevěnou výztuhou visutých, v. podchycení do 3,5 m točitých, při zatížení hmotností přes 800 do  1200 kg/m2 | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/975063561*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975063561) | |  |  |  |  |  |
| 52 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm |  | m | 2,800 | 4 350,00 | 12 180,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/977151123*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151123) | |  |  |  |  |  |
| 53 | K | 977151911 | Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru |  | m | 2,800 | 540,00 | 1 512,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/977151911*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151911) | |  |  |  |  |  |
| 54 | K | 977151912.R | Příplatek k jádrovým vrtům za vrtání pod úhlem |  | m | 2,800 | 1 087,50 | 3 045,00 |  |
| PP | | | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za vrtání pod úhlem | |  |  |  |  |  |
| 55 | K | 977311100.R | Vyřezání zdiva stěn a stropů kleneb diamantovým kotoučem tl. do 150 mm |  | m | 97,133 | 387,00 | 37 590,47 |  |
| PP | | | Vyřezání zdiva stěn a stropů kleneb diamantovým kotoučem tl. do 150 mm | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "klenba" (1,1+0,8)\*2 | |  | 3,800 |  |  |  |
| VV | | | "ostatní průchodu" 5/0,15+3/0,15 | |  | 53,333 |  |  |  |
| VV | | | "obvodové zdivo" 40 | |  | 40,000 |  |  |  |
| VV | | | Součet | |  | 97,133 |  |  |  |
| 56 | K | 985241110 | Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3 |  | m3 | 0,468 | 13 600,00 | 6 364,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva betonem s upěchováním, objemu do 1 m3 | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/985241110*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985241110) | |  |  |  |  |  |
| P | | | *Poznámka k položce:*  *beton C 12/15 X0* | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "plocha x tl. " (1,5\*1,2\*1,3)\*0,2 | |  | 0,468 |  |  |  |
| 57 | K | 985241111.R | Zazdívání mezi válcovanými nosníky a zdivem nad vybouranou drážkou cihlami plnými pálenými na maltu cementovou |  | m3 | 0,312 | 9 570,00 | 2 985,84 |  |
| PP | | | Zazdívání mezi válcovanými nosníky a zdivem nad vybouranou drážkou cihlami plnými pálenými na maltu cementovou | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "plocha x tl. " (1,2\*1,3)\*0,2 | |  | 0,312 |  |  |  |
| 58 | K | 985241911 | Příplatek k plombování zdiva za práci ve stísněném prostoru |  | m3 | 0,780 | 3 910,00 | 3 049,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Plombování zdiva Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/985241911*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985241911) | |  |  |  |  |  |
| D 997 | | | Přesun sutě | |  |  |  | 35 597,68 |  |
| 59 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně |  | t | 15,369 | 1 010,00 | 15 522,69 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211) | |  |  |  |  |  |
| 60 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  | t | 15,369 | 304,00 | 4 672,18 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501) | |  |  |  |  |  |
| 61 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  | t | 215,166 | 13,30 | 2 861,71 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509) | |  |  |  |  |  |
| VV | | | 15,369\*14 'Přepočtené koeficientem množství | |  | 215,166 |  |  |  |
| 62 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 |  | t | 15,369 | 816,00 | 12 541,10 | CS ÚRS 2024 01 |
| PČ Typ Kód | | | Popis | MJ | | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |  | |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631) |  | |  |  |  |  |
| D 998 | | | Přesun hmot |  | |  |  | 39 061,16 |  |
| 63 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m | t | | 19,828 | 1 970,00 | 39 061,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m |  | |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998018001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001) |  | |  |  |  |  |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV |  | |  |  | 13 746,33 |  |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | |  |  | 10 462,94 |  |
| 64 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | | 3,887 | 13,80 | 53,64 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním |  | |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/711111001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001) |  | |  |  |  |  |
| VV | | | "podkladní bet. mazanina schodiště mimo stěnu" 1,6\*1,25\*1,3 |  | | 2,600 |  |  |  |
| VV | | | "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" 1,1\*0,9\*1,3 |  | | 1,287 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | | 3,887 |  |  |  |
| *65* | *M* | *11163150* | *lak penetrační asfaltový* | *t* | | *0,001* | *69 200,00* | *69,20* | *CS ÚRS 2024 01* |
| PP | | | lak penetrační asfaltový |  | |  |  |  |  |
| VV | | | 3,887\*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | | 0,001 |  |  |  |
| 66 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | | 22,400 | 29,80 | 667,52 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním |  | |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/711112001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001) |  | |  |  |  |  |
| VV | | | "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" (1,7\*3,5)\*2 |  | | 11,900 |  |  |  |
| VV | | | "podkladní bet. mazanina schodiště mimo stěnu" (2,5\*3,5/2)+(3,5\*3,5/2) |  | | 10,500 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | | 22,400 |  |  |  |
| *67* | *M* | *11163150* | *lak penetrační asfaltový* | *t* | | *0,008* | *69 200,00* | *553,60* | *CS ÚRS 2024 01* |
| PP | | | lak penetrační asfaltový |  | |  |  |  |  |
| VV | | | 22,4\*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství |  | | 0,008 |  |  |  |
| 68 | K | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | m2 | | 3,887 | 18,90 | 73,46 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V |  | |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/711131101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131101) |  | |  |  |  |  |
| VV | | | "podkladní bet. mazanina schodiště mimo stěnu" 1,6\*1,25\*1,3 |  | | 2,600 |  |  |  |
| VV | | | "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" 1,1\*0,9\*1,3 |  | | 1,287 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | | 3,887 |  |  |  |
| *69* | *M* | *69311082* | *geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2* | *m2* | | *4,530* | *59,40* | *269,08* | *CS ÚRS 2024 01* |
| PP | | | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 |  | |  |  |  |  |
| VV | | | 3,887\*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | | 4,530 |  |  |  |
| 70 | K | 711132101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou | m2 | | 22,400 | 33,80 | 757,12 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S |  | |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/711132101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711132101) |  | |  |  |  |  |
| VV | | | "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" (1,7\*3,5)\*2 |  | | 11,900 |  |  |  |
| VV | | | "podkladní bet. mazanina schodiště mimo stěnu" (2,5\*3,5/2)+(3,5\*3,5/2) |  | | 10,500 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | | 22,400 |  |  |  |
| *71* | *M* | *62853004* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm* | *m2* | | *26,880* | *222,00* | *5 967,36* | *CS ÚRS 2024 01* |
| PP | | | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm |  | |  |  |  |  |
| VV | | | 22,4\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | | 26,880 |  |  |  |
| 72 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | | 3,887 | 141,00 | 548,07 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/711141559*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559)

VV "podkladní bet. mazanina schodiště mimo stěnu" 1,6\*1,25\*1,3 2,600

VV "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" 1,1\*0,9\*1,3 1,287

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | | | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV | | | Součet |  | 3,887 |  |  |  |
| *73* | *M* | *62853004* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm* | *m2* | *4,664* | *222,00* | *1 035,41* | *CS ÚRS 2024 01* |
| PP | | | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm |  |  |  |  |  |
| VV | | | 3,887\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4,664 |  |  |  |
| 74 | K | 998711121 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m | t | 0,183 | 2 560,00 | 468,48 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998711121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711121) |  |  |  |  |  |
| D 784 | | | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 3 283,39 |  |
| 75 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 22,400 | 6,88 | 154,11 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784111001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" (1,7\*3,5)\*2 |  | 11,900 |  |  |  |
| VV | | | "podkladní bet. mazanina schodiště mimo stěnu" (2,5\*3,5/2)+(3,5\*3,5/2) |  | 10,500 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 22,400 |  |  |  |
| 76 | K | 784181111 | Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 22,400 | 29,50 | 660,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784181111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181111) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" (1,7\*3,5)\*2 |  | 11,900 |  |  |  |
| VV | | | "podkladní bet. mazanina schodiště mimo stěnu" (2,5\*3,5/2)+(3,5\*3,5/2) |  | 10,500 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 22,400 |  |  |  |
| 77 | K | 784321031.R | Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m | m2 | 22,400 | 110,20 | 2 468,48 |  |

Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m silikátová, vnitřní, prodyšná, aplikovaná na povrchy původních stěn objektu.

PP

Malba musí vykazovat vysokou propustnost pro průchod vlhkosti, minimální difuzní odpor (Sd menší než 0,1m). odstín : bílá-mat, dle vzorku. *Poznámka k položce:*

P

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VV | "vyrovnávací bet. mazanina na odbourané šásti stěny" (1,7\*3,5)\*2 | 11,900 |
| VV | "podkladní bet. mazanina schodiště mimo stěnu" (2,5\*3,5/2)+(3,5\*3,5/2) | 10,500 |
| VV | Součet | 22,400 |