**SEZNAM FIGUR**

|  |  |
| --- | --- |
| Kód:**Stavba:**Datum: | Z2024026**Stavební úpravy vnitřních prostor - Náprstkovo muzeum**11.08.2025 |
| Kód |  | Popis |  | MJ | Výměra |
| **ARS** | **Stavebně architektonické řešení** |  |  |  |  |
| **malby** |  |  | **m2** |  | **261,510** |
|  | "NS03 na SDK" 31,23 |  |  |  | 31,230 |
|  | "N007" 15,6+11,4 |  |  |  | 27,000 |
|  | "N107" 7,68 |  |  |  | 7,680 |
|  | "N207" 4,1 |  |  |  | 4,100 |
|  | "N208" 28,3 |  |  |  | 28,300 |
|  | "N301" 10,0 |  |  |  | 10,000 |
|  | "N307" 3,3 |  |  |  | 3,300 |
|  | "N308" 28,3 |  |  |  | 28,300 |
|  | "N401" 10,2 |  |  |  | 10,200 |
|  | "SO08" 8 |  |  |  | 8,000 |
|  | "025" 15 |  |  |  | 15,000 |
|  | "113" 48,4 |  |  |  | 48,400 |
|  | "202" 6 |  |  |  | 6,000 |
|  | "podhled PO53" PO53 |  |  |  | 34,000 |
| malby | Součet |  |  |  | 261,510 |
| **Použití figury:**784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 |  | 261,510 |
| 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 |  | 275,710 |
| 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 |  | 261,510 |
| **malby\_váp** |  | **m2** |  | **264,700** |

 "NS03 na omítce" 20,5 20,500

 "plochy nově zbudované únikové schodiště" 45 45,000

 "začištění ploch po vybouraných příčkách" 35 35,000

 "plochy po stáv. zásazích" 150 150,000

"NS03" 14,2 14,200 malby\_váp Součet 264,700

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Použití figury:**784312021 | Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m |  | m2 |  | 264,700 |
| 784181141.R | Základní vápenná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m |  | m2 |  | 264,700 |
| **malby2** |  |  | **m2** |  | **14,200** |
| malby2 | "NS03" 14,2 |  |  |  | 14,200 |
| **Použití figury:**784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m |  | m2 |  | 275,710 |
| **nátěry** |  |  | **m2** |  | **2,306** |
|  | "vyztužení SDK příčky" 0,07\*2,1\*0,64+0,07\*4\*7,9 |  |  |  | 2,306 |
| nátěry | Součet |  |  |  | 2,306 |
| **Použití figury:**783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 |  | 2,306 |
| 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 |  | 2,306 |
| 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 |  | 2,306 |
| 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 |  | 2,306 |
| **NS03** |  | **m2** |  | **14,200** |
|  | "NS03" 14,2 |  |  | 14,200 |
| NS03 | Mezisoučet |  |  | 14,200 |
| **Použití figury:**612328131.OD1 | Trasová omítka štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 |  | 14,200 |
| 612131151.OD1 | Postřik trasové vápenné omítky stěn nanášený celoplošně ručně | m2 |  | 14,200 |
| 612325131.OD1 | Omítka trasová vápenná jádrová vnitřních stěn nanášená ručně | m2 |  | 14,200 |
| 612325191.OD1 | Příplatek k trasové jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně | m2 |  | 42,600 |
| **PO53** |  | **m2** |  | **34,000** |
|  | "PO53" |  |  | 0,000 |
|  | "N208" 17 |  |  | 17,000 |
|  | "N308" 17 |  |  | 17,000 |
| PO53 | Mezisoučet |  |  | 34,000 |
| **Použití figury:**763132343.OD1 | SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 15 mm TI 80 mm 40 kg/m3 + TI v CD profilu EI 60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD | m2 |  | 34,000 |
| 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 |  | 34,000 |
| 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 |  | 261,510 |
| **SDK1** |  | **m2** |  | **4,000** |

 "SDK1" 0,000

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis |  | MJ | Výměra |
|  | 4,0 |  |  | 4,000 |
| SDK1 | Mezisoučet |  |  | 4,000 |
| **Použití figury:**763111414 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB | m2 |  | 11,590 |
| 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 |  | 90,145 |
| 63150970 | role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 60mm | m2 |  | 93,257 |
| **SDK2** |  | **m2** |  | **14,600** |
|  | "SDK2" |  |  | 0,000 |
|  | 7,3+7,3 |  |  | 14,600 |
| SDK2 | Mezisoučet |  |  | 14,600 |
| **Použití figury:**763122413.R2 | SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 | m2 |  | 14,600 |
| 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 |  | 50,600 |
| 763121751 | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 |  | 14,600 |
| 63150970 | role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 60mm | m2 |  | 93,257 |
| **SDK3** |  | **m2** |  | **36,000** |
|  | "SDK3" |  |  | 0,000 |
|  | 18+18 |  |  | 36,000 |
| SDK3 | Mezisoučet |  |  | 36,000 |
| **Použití figury:**763122413.R1 | SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 bez izolace EI 30 | m2 |  | 36,000 |
| 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 |  | 50,600 |
| 63150970 | role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 60mm | m2 |  | 93,257 |
| **SDK4** |  | **m2** |  | **6,200** |
|  | "SDK4" |  |  | 0,000 |
|  | 6,2 |  |  | 6,200 |
| SDK4 | Mezisoučet |  |  | 6,200 |
| **Použití figury:**763111417 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB | m2 |  | 6,200 |
| 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 |  | 90,145 |
| **SDK5** |  | **m2** |  | **3,000** |

 "SDK5" 0,000

 3,0 3,000

SDK5 Mezisoučet 3,000

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis |  | MJ | Výměra |
| **Použití figury:**763111316 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB | m2 |  | 3,000 |
| 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 |  | 90,145 |
| **SDK51** |  | **m2** |  | **29,238** |
|  | "SDK51" |  |  | 0,000 |
|  | "NS03" 1,5\*3,82+2\*3,52+2\*2,52+1,2\*2,52+2,2\*3,82 |  |  | 29,238 |
| SDK51 | Mezisoučet |  |  | 29,238 |
| **Použití figury:**763111452 | SDK příčka tl 135 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 15 bez izolace EI 120 | m2 |  | 29,238 |
| 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 |  | 90,145 |
| 63150970 | role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 60mm | m2 |  | 93,257 |
| **SDK52** |  | **m2** |  | **7,762** |
|  | "SDK52" |  |  | 0,000 |
|  | "N007" 2,31\*3,36 |  |  | 7,762 |
| SDK52 | Mezisoučet |  |  | 7,762 |
| **Použití figury:**763111424 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB | m2 |  | 14,462 |
| 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 |  | 90,145 |
| **SDK53** |  | **m2** |  | **25,655** |
|  | "SDK53" |  |  | 0,000 |
|  | "N007" 2,1\*4,2 |  |  | 8,820 |
|  | "N107" 1,95\*3,56 |  |  | 6,942 |
|  | "N207" 2,1\*2,45 |  |  | 5,145 |
|  | "N307" 1,97\*2,41 |  |  | 4,748 |
| SDK53 | Mezisoučet |  |  | 25,655 |
| **Použití figury:**763111311 | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB | m2 |  | 25,655 |
| 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 |  | 90,145 |
| **SDK55** |  | **m2** |  | **6,700** |

 "SDK55" 0,000

 "N301" 2\*3,35 6,700

SDK55 Mezisoučet 6,700

**Použití figury:**

763111424 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB m2 14,462

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis |  | MJ | Výměra |
| 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 |  | 90,145 |
| **SDK56** |  | **m2** |  | **7,590** |
|  | "SDK56" |  |  | 0,000 |
|  | "N401" 3,3\*2,3 |  |  | 7,590 |
| SDK56 | Mezisoučet |  |  | 7,590 |
| **Použití figury:**763111414 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB | m2 |  | 11,590 |
| 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 |  | 90,145 |
| 63150970 | role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 60mm | m2 |  | 93,257 |
| **SKŘ** | **Stavebně konstrukční řešení** |  |  |  |
| **malby** |  | **m2** |  | **400,610** |
| **malby2** |  | **m2** |  | **14,200** |