OTEC
Technické parametry inscenace 
JEVIŠTĚ 
•	šířka mezi portály min. 6m, max. 8m
•	hloubka od KONCE portálů po horizont min. 6m, PŘIČEMŽ:                               plocha jeviště portál-portál X portál-horizont je minimálně 45m2 (viz obrázek)
•	forbína 1,5m (pokud forbína není, hloubka jeviště je min. 8m a plocha jeviště 60m2)
•	výška min. 3,5m
•	možnost použítí show folie
•	nástupy z obou stran
•	vzadu tmavý horizont (nemusí mít průchod), oba boky vykryté (průchozí šály)
•	možnost použití místní show folie
•	v obou portálech i za horizontem musí být osvětlený průchod (stačí lampičky) v šířce min. 1m (a to i kolem rekvizitních stolků!!)
•	jeviště vodorovné (forbína může být lehce šikmá), pevný povrch (prkna, parkety, lino, koberec s nízkým vlasem, baletizol apod,) s nerovnostmi max. 1cm vysokými (nelze písek, dlažební kostky apod.)
•	do jeviště není nutné vrtat
•	na jeviště musí být možné pronést postel cca 80kg rozměr 200x120x100cm, která celé představení zůstává na jevišti
•	z šaten/herecké místnosti musí být přímý průchod do zákulisí, herci se odchází během představení převlékat

SVĚTLA   
Jeviště:
1x samostatně stmívaná zásuvka
1x pevná zásuvka
1x DMX připojení s 18 volnými kanály

Front:
8x samostatně stmívané FHR 1kW (levá, střed, pravá, modrý celek), 2x modrý filtr
2x samostatně stmívaný profil s iriskou

Sprchy:
4x samostatně stmívané FHR 1kW

Kontra:
2x stmívané FHR 1kW, 2x světle modrý filtr
Vzadu na jevišti show folii nebo světlý horizont 

Průvany:
2x stmívané FHR 500W forbína
2x stmívané FHR 500W střední průvan
2x stmívané FHR 500W zadní průvan 

Přítomnost místního osvětlovače po dobu přípravy i představení. Při použití místního světelného pultu požadujeme 18 volných kanálů v řadě a naprogramování jejich efektu stmívaného blikání plus uložení požadovaných světelných změn do deseti "šavlí". 
Možnost připojení vlastního osvětlovacího pultu na místní okruh DMX 512 – dle domluvy.

ZVUK
•	dostatečné PA za účelem divadelního představení, schopné alespoň 90dbA bez zkreslení ve všech třech pásmech po celém sále
•	2 odposlechy v portálech či na horizontu pro herce na jevišti
•	2X Stereo 6.3 TSR jack IN
•	1X XLR in pro případný talkback
•	Input list: 1-2 PC OUT 1, 3-4 PC OUT 2, 5 - Talkback in
•	Output list: 1x main stereo out do hlavního PA, AUX 1 a AUX 2 do odposlechů

K DISPOZICI NA MÍSTĚ
•	denní místnost pro technické složky
•	2ks rekvizitních stolků
•	4ks židlí libovolného tvaru a barvy, NE kancelářské otočné (na rychlopřevleky v portálech)
•	Pro vykládku a nakládku kulis je třeba 1 místní technik, v případě složitějšího přístupu (schody, vzdálenost nad 50m apod) 2 místní technici. Na samotnou stavbu a během představení potřeba nejsou

ŠATNY
•	3 šatny (ideálně se sprchou a tekoucí teplou vodou)
•	Ze šaten / herecké místnosti musí být přímý přístup do zákulisí (herci se během představení převlékají a nemohou jít přes diváky

PARKOVÁNÍ
•	Na místě je třeba zajistit parkování pro 12m dlouhou soupravu (7m auto + 5m přívěs) + 3 místa pro osobní herecká auta