DODATEK č. 2
ke Smlouvě o nájmu, provozování a údržbě tepelného zařízení
ze dne 9.12.2019

Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace
se sídlem Frýdecká 690/32, 737 01 Český Těšín
zastoupena Mgr. Evou Juricovou, ředitelkou
bank.spojení Komerční banka, a.s. 
č.ú.:  35-6705550237/0100
IČO:  750 75 113
DIČ: CZ75075113 (organizace není plátcem DPH)
(dále jen „pronajímatel“)

a 

Teplo Těšín a.s.
sídlo Český Těšín, Hornická 2070/14, PSČ 737 01
zastoupená předsedou představenstva Ing. Dariuszem Cymerysem 
bank.spojení ČSOB, a.s., pobočka FIB Frýdek – Místek
č.ú.:   290012738/0300
IČ:     25391330
DIČ:  CZ25391330 
( dále jen „nájemce“)
 
Smlouva o nájmu, provozování a údržbě tepelného zařízení uzavřená mezi uvedenými stranami dne 9.12.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.2.2023 se mění takto:

I. Změny

1. Smluvní strany se dohodly na zúžení rozsahu předmětu nájmu v Čl. II, odst. 1, písm. c). Nový rozsah předmětu nájmu je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě doby platnosti, jak je uvedena v Čl. VI, odst. 1. a 2. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě přečetly a s jeho obsahem souhlasí.
2. Dodatek č. 2 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž pronajímatel i nájemce obdrží po 1 vyhotovení.
3. Dodatek č. nabývá účinnosti dnem 1.9.2025.
4. V ostatním zůstává Smlouva o nájmu ze dne 9.12.2019 ve znění Dodatku č. 1 beze změn. 

V Českém Těšíně dne 28.08.2025				V Českém Těšíně dne: 28.08.2025


……………………………….				…………………….
Mgr. Eva Juricová						Ing. Dariusz Cymerys 
ředitelka	 						předseda představenstva
Příloha č. 1 Smlouvy o nájmu, provozování a údržbě tepelného zařízení

Seznam tepelného zařízení pronajímatele - ul. Frýdecká 690/32, Český Těšín

Kotelna č. 1
Kotel K1 — Wolf, typ: NG -30E-120, výrobní číslo: G152806/9207
Kotel K2 — Wolf, typ: NG-30-e-120, výrobní číslo: G152840/9207
Zásobník TV 380 l
Regulátory kotlů
Rozdělovač/sběrač, Směšovací ventily, oběhová čerpadla Grundfos 2 ks
Tlakové nádoby: Reflex — typ: 06G102350198, objem 331,10 bar, Zilmet- typ: 006184, objem 200 l
Všechna zařízení kotelny — regulační prvky, ventily, čidla, elektrorozvody

Kotelna je vybavena nadřazeným řídicím systémem Johnson Controls DX ve vlastnictví nájemce.

Kotelna č. 2
Plynoměr PREMAGAS BK-g 16, výrobní číslo 00051190-043-06-I
Kotel č. 1 — PROTHERM Panther, TYP: 12.KTO.16, výr. číslo: 04011503040.12 KTO 15
Kotel č. 2 — PROTHERM Panther, TYP: Panther, výr. číslo: 04101512466.24 KTO 15
