; strana 1
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších 
předpisů
mezi níže uvedenými smluvními stranami
I.
Smluvní strany
Vojenská nemocnice Brno www.vnbrno.cz
Sídlo: Brno, Zábrdovická 3 PSČ 615 00
Korespondenční adresa: Brno, Zábrdovická 3, PSČ 615 00
IČO: 60555530 
DIČ: CZ60555530
E-mailová adresa: .....................
Bankovní spojení: ČNB pobočka Brno, číslo účtu: ............
Jednající: plk. gšt. MUDr. Petr KRÁL, MBA, ředitel nemocnice 
dále jen „Kupující“ na jedné straně
a
Firma: MGVIVA a.s. www. www.mgviva.cz
Sídlo: Praha 6, Křenova 438/3 PSČ: 162 00
Zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27447
IČO: 17321611
DIČ: CZ17321611
E-mailová adresa: ................
Bankovní spojení: ČSOB a.s., ..............
Jednající: .................. člen správní rady
dále jen „Prodávající“ na straně druhé,
vzhledem k tomu, že smluvní strany dospěly ke vzájemné shodě o všech níže uvedených skutečnostech, uzavírají 
níže uvedeného data v souladu s ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako 
„občanský zákoník“) smlouvu na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku 
veřejných zakázek pod ev. č. Z2025-046684pod názvem s názvem: „VN Brno – zdravotnická technika pro 
odborná oddělení – ORL UNIT (dále jen „zadávací řízení“), v němž Poskytovatelpředložil vítěznou nabídku 
(dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních 
této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE.
V souvislosti s předmětem plnění byla mezi smluvními stranami uzavřena kromě této Kupní smlouvy také 
Servisní smlouva (dále označena jako „SERVISNÍ SMLOUVA“), upravující provádění servisních služeb 
zdravotnických prostředků dodaných v rámci plnění této kupní smlouvy.
strana 2
II.
Předmět smlouvy
1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě a převést na něj vlastnické 
právo k němu. Kupující se naproti tomu touto smlouvou zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit 
Prodávajícímu za předmět koupě dohodnutou kupní cenu. Kupující se zavazuje přijmout předmět koupě 
do svého vlastnictví tak, jak tento stojí a leží.
2. Předmětem koupě podle této smlouvy je dodávka zdravotnické techniky
Typového označení: Modula Europa
Výrobce: Heinemann
dále pro účely této smlouvy jen „přístroj“ včetně příslušenství, jehož technická specifikace je uvedena 
v příloze č. 1 této smlouvy (technický list je uveden v příloze č. 2 této smlouvy). Dodaný přístroj bude 
nový, dosud nepoužívaný a prvotřídní jakosti, odpovídající svou konstrukcí a dalšími vlastnostmi 
současnému technickému vývoji.
Prodávající prohlašuje, že dodávaný přístroj je způsobilý k řádnému užívání ke sjednanému účelu a jeho 
technický stav odpovídá technickým normám. Přístroj splňuje veškeré požadavky dle platné legislativy 
pro jeho provoz ve zdravotnictví, především, že ve vztahu k přístroji byly splněny veškeré ohlašovací 
povinnosti, zejména ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, a byly vydány veškeré potřebné souhlasy, 
povolení nebo byly splněny registrační povinnosti potřebné pro provoz přístroje ke sjednanému účelu.
3. Součástí dodávky je:
• doprava předmětu smlouvy do místa plnění vč. vybalení, likvidace odpadů a vč. pojištění přepravy;
• kompletní instalace přístrojů a jejich zprovoznění vč. veškerého materiálu potřebného ke kompletní 
instalaci a zahájení provozu přístroje dle technické specifikace;
• návod v ČJ vč. instruktáže personálu Kupujícího, prohlášení o shodě, certifikace servisního 
střediska;
• záruční doba v délce trvání podle čl. VI. odst. 2 této smlouvy (tzv. plná záruka) zahrnující veškeré 
náhradní díly a servisní práce po dobu záruční doby;
• provádění veškerého servisu a oprav v záruční době. 
• záruční doba na výpočetní techniku, pouze pokud je součástí dodávky podle přílohy č. 1 této 
smlouvy a současně je specifikována v tabulce „IT požadavky“, v tomto případě se podmínky a 
délka záruční doby řídí příslušným ustanovením podle typu výpočetní techniky uvedené v tabulce 
„IT požadavky“, která je v tomto případě součástí přílohy č. 1 Technické specifikace
4. U předmětu smlouvy Prodávající garantuje servisní podporu výrobce vč. náhradních dílů po dobu 
deklarované životnosti přístroje, min. však po dobu 8 let od jeho předání Kupujícímu.
5. Prodávající dodá přístroje dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti za podmínek 
vyplývajících z této smlouvy a příslušných právních předpisů a norem. Obě smluvní strany se rovněž 
zavazují plnit podmínky dle NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.
6. Vyhrazené změny závazku ve vztahu k předmětu koupě:
Kupující jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI vyhradil následující změnu závazku ze 
smlouvy, kteroumohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího 
řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona. 
6.1. Dodání technicky vyššího typu přístroje:
Vyhrazená změna se týká dodávky přístroje a spočívá v dodání „technicky vyššího“ typu přístroje 
oproti přístroji, který byl nabídnut v rámci NABÍDKY, za splnění následujících podmínek:
a) přístroj nabízený prodávajícím v NABÍDCE se již nevyrábí nebo je technicky zastaralý, 
případně je možné dodat přístroj, který má lepší technické parametry;
b) Prodávající nemohl technicky vyšší přístroj zahrnout do NABÍDKY, neboť k účelu, k němuž 
má daný přístroj sloužit plně vyhovoval přístroj nabízený v NABÍDCE nebo technicky vyšší 
přístroj nebyl v době podání NABÍDKY na trhu dostupný;
c) změna přístroje nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky;
d) cena technicky vyššího přístroje bude 
• buď shodná s cenou přístroje, který prodávající nabídl v NABÍDCE, 
strana 3
• nebo se zvýší max. o 2 %, oproti ceně NABÍDKY, pokud na trhu není možné technicky 
vyšší přístroj pořídit za cenu uvedenou v NABÍDCE;
e) technicky vyšší přístroj musí mít minimálně shodné nebo prokazatelně lepší technické 
parametry než přístroj nabízený v nabídce;
f) změna přístroje musí být vždy projednána s Kupujícím a Kupujícím musí být schválena; 
Prodávající nemůže vymáhat na Kupujícím účelově změnu přístroje, pokud s jeho záměnou 
Kupující nevysloví souhlas.
6.2. Dodatečné plnění:
Vyhrazená změna se týká rozšíření rozsahu dodávek spočívající v dodání:
• vyššího počtu kusů dodaných přístrojů nebo jejich částí nebo jejich příslušenství dle přílohy 
č. 1 této smlouvy.
• dalšího příslušenství kompatibilního k dodaným přístrojům
za splnění následujících podmínek:
a) Kupující nemohl vyšší počet ks přístrojů, nebo jejich částí, nebo jejich příslušenství, nebo 
dalšího příslušenství kompatibilního k nim, zahrnout do původní veřejné z důvodů 
nedostatku finančních prostředků, které měl v době zadávacího řízení k dispozici; pokud se 
mu však podaří další finanční prostředky získat, může zrealizovat větší rozsah dodávek;
b) přístroj (nebo jeho část, nebo jeho příslušenství) musí být Kupujícím dodán minimálně ve 
shodné kvalitě a ceně jako přístroj (nebo jeho část, nebo jeho příslušenství) sjednaný v této 
smlouvě, další příslušenství k dodanému přístroji musí být s dodaným přístrojem 
kompatibilní;
c) cena za rozšíření dodávky musí odpovídat shodnému plnění dodávanému podle této smlouvy 
nebo v případě dalšího příslušenství ceně podle katalogu Prodávajícího platného v době 
uplatnění této vyhrazené změny;
d) změna závazku musí být sjednána mezi smluvními stranami dodatkem ke smlouvě;
e) změna závazku nesmí měnit celkovou povahu původní veřejné zakázky; 
6.3. Omezení předmětu koupě:
Kupující žádá na realizaci předmětu koupě prostředky ze státního rozpočtu MO ČR (dotaci). 
Vlastní zdroje kupujícího (nad rámec poskytnuté dotace) jsou velmi omezené. 
1) V případě, že prodávající v NABÍDCE předložil kupní cenu, která překračuje 
předpokládanou hodnotu pořizovacích nákladů stanovenou v ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACI a kupující nebude mít dostatek finančních prostředků na její úhradu (z 
dotace nebo i z omezených vlastních zdrojů), může kupující omezit předmět koupě 
dodatkem k této smlouvě, který bude uzavřen současně s touto smlouvou.
2) Vyhrazenou změnu podle bodu 1) může kupující využít i v případě, že kupní cenu podle 
této smlouvy bude kupující hradit výhradně z vlastních zdrojů, budou-li nedostatečné na 
její úhradu. 
III.
Cena a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za předmět dle čl. č II. této smlouvy činí (na dvě desetinná 
místa bez zaokrouhlení):
Cena bez DPH 2 888 442,24 Kč
Sazba DPH 21%
DPH 606 572,87 Kč
Cena včetně DPH 3 495 015,11 Kč
2. Kupní cena uvedená v čl. III. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o 
cenách ve znění pozdějších předpisů a jedná se o cenu kompletní dodávky, v níž je zahrnuta doprava, 
instalace, uvedení do provozu, vstupní revize, předvedení, provádění záručního servisu, clo, kursové 
rozdíly, obaly a jejich likvidace, doklady k přístroji a veškeré další náklady Prodávajícího nutné ke 
splnění povinností dodat předmět koupě dle této smlouvy. Celková kupní cena v Kč bez DPH je nejvýše 
přípustná. DPH bude účtována v sazbě a výši platné ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.
3. Úhrada sjednané ceny dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bude provedena bezhotovostním převodem na účet 
Prodávajícího na základě vystavené faktury se splatnostní min. 60 dnů ode dne jejího doručení 
Kupujícímu.
strana 4
4. Konečná faktura bude vystavena Prodávajícím po podpisu předávacího protokolu za dodávku předmětu 
plnění. Součástí faktury musí být dodací list potvrzený oprávněnou osobou Kupujícího podle čl. VII. odst. 
1 této smlouvy, jinak faktura nebude proplacena. Prodávající se zavazuje po podpisu předávacího 
protokolu vystavit a doručit Kupujícímu konečnou fakturu nejpozději do dne nejzazšího smluvního 
termínu dodání dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
5. Dodací list je požadován v elektronické podobě ve zpracovatelném formátu pdk. U položek, u kterých 
bude mít Dodavatel k dispozici UDI kódy, budou tyto kódy vždy součástí dodacího listu.
IV.
Dodání předmětu kupní smlouvy
1. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě bude dodán nejpozději do 30. 11. 2025. 
2. Místem plnění je sídlo Kupujícího.
3. Pro případ, že Prodávající bude v prodlení s dodáním předmětu koupě v termínu podle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy nebo bude v prodlení s vystavením řádné konečné faktury v termínu podle čl. III. odst. 4 této 
smlouvy uhradí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny předmětu smlouvy, a 
to za každý i započatý den prodlení. Prodávající bere na vědomí, že v případě prodlení s dodáním 
předmětu koupě nebo s vystavením konečné faktury může dojít ze strany zřizovatele Kupujícího ke 
krácení dotace, na základě, které je předmět koupě financován, čímž může vzniknout Kupujícímu škoda. 
Úhradou smluvní pokuty tak není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody, která mu vznikla v 
příčinné souvislosti s důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.
4. O dodání předmětu koupě, včetně instalace, uvedení do provozu, prověření jeho bezchybné funkčnosti a 
jeho předvedení v provozu Kupujícího, předání manuálů pro provoz a veškeré další dokumentace 
vztahující se k přístrojům kupujícímu, sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za Kupujícího podepisuje předávací protokol pověřený 
zaměstnanec uvedený v čl. VII. odst. 1 této smlouvy. Pokud bude přístroj nebo jeho příslušenství
dodáváno po částech, sepíší smluvní strany předávací protokol na každou dodanou část. V takovém 
případě se řádným a úplným splněním dodávky rozumí podpis protokolu na poslední část dodávky.
5. V souvislosti s instalací a uvedením přístroje do provozu je Prodávající povinen provést zaškolení 
obsluhy přístrojea učinit o něm oficiální písemný zápis, který musí být potvrzen příslušným pracovníkem 
Kupujícího. Písemný zápis musí obsahovat potvrzení o oprávněnosti vyškolených zaměstnanců 
Kupujícího školit, co do obsluhy přístrojů další zaměstnance Kupujícího, popřípadě se Prodávající 
zavazuje po dobu záruční doby na výzvu Kupujícího proškolit zdarma zaměstnance Kupujícího.
6. Prodávající je povinen uvědomit o datu dodávky přístroje pověřeného zaměstnance Kupujícího 
uvedeného v čl. VII. odst. 1 této smlouvy vždy alespoň 3 pracovní dny před jejím uskutečněním. 
7. Kupující je oprávněn nepřevzít přístroj, pokud Prodávající přístroj nedodá řádně a včas, zejména pokud 
Prodávající nedodá přístroj v dohodnuté konfiguraci a kvalitě, přístroj bude poškozený nebo rozbitý, 
Prodávající nedodá potřebnou dokumentaci k přístroji nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení 
přístroje do provozu a nezajistí jeho řádnou funkčnost. 
V.
Práva z vadného plnění
1. Prodávající odpovídá za vady, které přistroj má v době jeho předání a za vady zjištěné po celou dobu 
záruční doby.
2. Reklamaci zjevných vad přístroje Kupující uplatní u Prodávajícího při předání a převzetí, nejpozději do 
tří pracovních dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí. 
3. Reklamaci ostatních vad je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu.
strana 5
VI.
Záruka za jakost a záruční servis
1. Prodávající zaručuje, že po dobu záruční lhůty bude mít přístroj vlastnosti stanovené touto smlouvou, 
příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastnosti obvyklé. 
2. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu. 
Pokud je součástí dodávky podle přílohy č. 1 této smlouvy dodání příslušenství v podobě výpočetní 
techniky a současně je tato výpočetní technika specifikována v tabulce „IT požadavky“ řídí se délka 
záruční doby příslušným ustanovením podle typu výpočetní techniky uvedené v tabulce „IT požadavky“, 
která je v tomto případě součástí přílohy č. 1.
3. Během trvání záruční doby se Prodávající zavazuje poskytovat Kupujícímu plnou záruku na dodaný 
předmět koupě, tj. bezplatné opravy, pravidelné kontroly dle legislativy a bezplatné provádění všech 
výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (např. bezpečnostně technické kontroly, validace, 
kalibrace, servisní a preventivní prohlídky, instruktáž apod. a to včetně veškerého spotřebního materiálu 
doporučeného výrobcem k pravidelné obměně v rámci BTK, či jiné pravidelné kontroly (doporučené 
výrobcem) v místě plnění a to za podmínek dle SERVISNÍ SMLOUVY.Pokud je součástí dodávky podle 
přílohy č. 1 této smlouvy dodání příslušenství v podobě výpočetní techniky a současně je tato výpočetní 
technika specifikována v tabulce „IT požadavky“ řídí se podmínky uplatnění a poskytnutí záruky za 
jakost příslušným ustanovením podle typu výpočetní techniky uvedené v tabulce „IT požadavky“, která je 
v tomto případě součástí přílohy č. 1 Technická specifikace.
VII.
Ostatní ujednání
1. Kupující pověřil jednáním ve věcech smluvních:
.......................................................................
a ve věcech technických podle této smlouvy vč. převzetí předmětu koupě pracovníky Oddělení farmacie a 
zdravotnické techniky (OFZT) Kupujícího.
2. Prodávající pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:
a.vedoucí zakázky ...........
................................................
b. zástupce vedoucího zakázky ............
.................................................
3. Ke změně pověřených pracovníků postačí písemné oznámení druhé smluvní straně datovou schránkou, a 
to nejpozději do tří dnů ode dne, kdy k takové změně dojde.
4. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu kupujícího.
5. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností kupujícího 
poskytnout informaci o ceně zboží a název a sídlo prodávajícího. Prodávající si je vědom skutečnosti, že 
kupující, jako veřejný zadavatel je povinen zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv vč. všech dodatků a 
příloh. Prodávající je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů 
nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
6. Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení 
na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o 
zdravotnických prostředcích (dále jen „MDR“), případně nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále i jen „nařízení“), a zákonem č. 
375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále 
jen „ZZP“), a to v závislosti na povaze nabízeného plnění. Zejména používání UID kódů a požadavky na 
registraci v rámci systému EUDAMED.
7. Prodávající bere na vědomí, že Kupující spadá do vyššího režimu opatření pro zabezpečení kybernetické 
strana 6
bezpečnosti a musí splňovat nejvyšší nároky na kybernetickou bezpečnost. Kupující z tohoto důvodu 
povinen:
- Zohlednit a provádět pravidelnou analýzu rizik, identifikaci a řízení bezpečnostních rizik v 
souladu s metodikou hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.
- Zajistit implementaci bezpečnostních opatření, která odpovídají nejvyšším bezpečnostním 
požadavkům, včetně technických a programových prostředků (např. procesor, paměť, firmware), 
které mohou ovlivnit bezpečnost systému.
- Dodržovat klasifikaci informací podle stupňů důvěrnosti, přičemž nejvyšší stupeň (“přísně 
diskrétní”) vyžaduje nejvyšší úroveň ochrany, přístup jen pro přesně určené osoby s písemnou 
evidencí přístupu.
Tedy naplnění kybernetické bezpečnosti v nejvyšší kategorii znamená komplexní přístup zahrnující 
právní povinnosti, systematickou analýzu a řízení rizik, implementaci přísných bezpečnostních opatření, 
klasifikaci a ochranu informací s nejvyšším stupněm důvěrnosti a pravidelný dohled a kontrolu plnění 
těchto požadavků v souladu s platnou legislativou a metodikami NÚKIB.Předmět plnění musí po celou 
dobu své životnosti splňovat veškeré požadavky vyplývající z platné legislativy v oblasti kybernetické 
bezpečnosti, včetně požadavků stanovených zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, 
prováděcími předpisy, metodikami Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 
(NÚKIB), a rovněž vnitřními směrnicemi a bezpečnostními standardy Zadavatele.
VIII. 
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít 
vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit 
takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, jež bude nejlépe odpovídat záměru 
zamýšlenému touto smlouvou.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni 
nebo za jinak nevýhodných podmínek, po vzájemném projednání. Její text si oba účastníci smlouvy 
přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace dodávaných přístrojů
Příloha č. 2 – Technický list předmětu plnění
V Brně dne ...................................... V Praze viz el. podpis 
Za Kupujícího: Za Prodávajícího: 
........................................................... ........................................................................
plk. gšt. MUDr. Petr KRÁL, MBA .................
ředitel Vojenská nemocnice Brno člen správní rady, MGVIVA a.s.
strana 7
Příloha č. 1 Kupní smlouvy 
Specifikace dodávaného přístroje
„VN BRNO – ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA PRO ODBORNÁ ODDĚLENÍ – ORL UNIT“
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ORL UNIT
Klasifikace
CPV
Diagnostické přístroje
33124100-6
Opravy a údržba zdravotnických přístrojů 
50421000-2
Instalace a montáž zdravotnických přístrojů 
51410000-9
Popis: 
Identifikátor účastníka:
Název: MGVIVA a.s.
IČO: 17321611
Doplní účastník:
Název zdravotnického prostředku: Modula Europa
Typ zdravotnického prostředku: New device/ Legacy device* Nehodící škrtněte
Třída zdravotnického prostředku: IIa
Technická specifikace předmětu dodávky:
ORL unit 2 ks
Obchodní název nabízeného plnění: … (doplní účastník)
Zadání parametru Zadavatel požaduje Splňuje Účastník nabízí
1.
Mobilní verze unitu na 4 kolečkách 
určená pro ambulance ORL 
s připojením na domovní odpad a 
rozvod vody
2. ANO ANO / NE ANO
3.
Rozměry vyšetřovací jednotky max. 
970 × 1123 × 545 mm 4. ANO ANO / NE ANO
5.
Konstrukce z vysoce kvalitního 
elektrolyticky pozinkovaného plechu 
se zárukou na konstrukci 10 let
6. ANO ANO / NE ANO
7.
Použití antibakteriální práškové 
barvy pro zdravotnictví s certifikací 
s trvanlivostí min. 5 let, prevence 
8. ANO ANO / NE ANO
strana 
8
nozokomiálních nákaz
9.
Povrch unitu testovaný min. na 
bakterie: Staphylococcus aureus 
ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 
11229 a Klebsiella pneumoniae ATCC 
4352 s účinností min. 99,8 % 
10. ANO ANO / NE ANO
11.
Možnost výběru barvy dle 
požadavku uživatele, včetně šuplíků 
a opláštění jednotky
12. ANO ANO / NE ANO
13.
Dvě roviny přihrádek na nástroje s 
vestavěným osvětlením, s celkovou 
plochou na nástroje min. 740 × 550 
mm
14. ANO ANO / NE ANO
15.
V instrumentační skříňce 2 mělké a 2 
hluboké zásuvky s vrchní zásuvkou 
jako psací deskou, s možností 
záměny jedné zásuvky za modul pro 
elektrokoagulaci, o rozměrech min. 
970 mm x 1123 mm (výška x šířka)
ANO ANO / NE ANO
16. Šuplíky se soft dovíráním ANO ANO / NE ANO
17.
Možnost budoucího rozšíření unitu o 
šuplíkové moduly, které lze pevně 
spojit s jednotkou
ANO ANO / NE ANO
18.
Možnost rozšíření o UV dezinfekci 
nástrojů instalovanou do šuplíku, pro 
prevenci nozokomiálních nákaz
ANO ANO / NE ANO
19.
Součástí dodávky nerezové tácky 
různých velikostí na nástroje s různou variabilitou 
ANO ANO / NE ANO
20.
Integrované rozšíření pracovní 
plochy o horní polici na přístroje nad 
instrumentační skříňkou
ANO ANO / NE ANO
21.
Instrumentační plochy chráněné 
transparentním akrylovým krytem, 
při otevření složený na dvě části
ANO ANO / NE ANO
22. Nádoba s víkem pro použité nástroje s dezinfikovatelným povrchem ANO ANO / NE ANO
23. Pohyblivé rameno pro umístění a 
snadnou manipulaci s mikroskopem ANO ANO / NE ANO
24. Odpadkový koš, otvírání nožním 
pedálem 25. ANO ANO / NE ANO
26.
Min. 3 předehřívané držáky (toulce) 
na endoskopy s regulací teploty, pro 
optiky do 5 mm
27. ANO ANO / NE ANO
28.
Min. 1 předehřívaný držák (toulec) 
na endoskopy s regulací teploty, pro 
optiky do 12 mm
29. ANO ANO / NE ANO
30.
Min. 3 vyměnitelné toulce na 
dezinfekci vč. uzávěrů pro rigidní 
optiky
31. ANO ANO / NE ANO
strana 9
32.
Celkem 4 integrované zdroje LED 
světla včetně regulace intenzity a 
ovládání dotykovým displejem, jeden 
výstup umístěn na levé nebo pravé 
straně unitu pro připojení čelní 
lampy (výkon odpovídající 150W 
halogenové žárovce, životnost min. 
30.000 h provozu), s automatickým 
ON/OFF systémem reagujícím na 
zdvihnutí či odložení světlovodného 
kabelu. Automatický systém musí 
být řešen elektronicky pomocí 
infračervených snímačů, zvyšující 
životnost a spolehlivost systému
33. ANO ANO / NE ANO
34.
Výškově nastavitelný držák čelního 
světla s automatickým zapínáním s 
možností volby montáže na min. 4 
místech jednotky (v pravé, levé, 
přední nebo zadní části jednotky) dle 
výběru uživatele, u držáku světla je 
umístěný samostatně řízený zdroj 
světla pro čelovku
35. Hodnotící 
kritérium A/N ANO / NE ANO
36.
Možnost umístění výstupů světla na 
levé, nebo pravé straně nezávisle na 
ovládacím panelu
37. ANO ANO / NE ANO
38.
Skleněný ovládací panel s 
ukazatelem teploty vody proplachu, 
zabudovaným manometrem a 
tlakoměrem pro systém stlačeného 
vzduchu a tlačítky pro ovládání 
zdrojů světla a proplachu
39. ANO ANO / NE ANO
40.
Spouštění jednotlivých výstupů 
světelných zdrojů pomocí 
dotykového ovládání, ukazatel stavu 
zapnutí zdroje světla
41. ANO ANO / NE ANO
42.
Otáčivé rameno s držáky pro rukojeť 
proplachu tlakovou vodou, odsávací 
hadicí s nádobkou pod ucho a 
rukojetí pro aplikaci medikamentů 
(prášek i tekutina) tlakovým 
vzduchem
43. ANO ANO / NE ANO
Kompresorová jednotka 2ks
44.
Systém stlačeného vzduchu s 
bezolejovým, nízko hlučným 
kompresorem, zcela odděleným od 
sací jednotky s nerezovým 
zásobníkem stlačeného vzduchu, s 
kontinuální regulací tlaku v rozmezí 
od 0,5 do 2,5 barů (spray/politzer)
45. ANO ANO / NE ANO
strana 10
46.
Systém stlačeného vzduchu 
oddělený od systému odsávání 
(technologicky nezávislé řešení)
47. ANO ANO / NE ANO
48.
Nastavení tlaku vhodné pro použití 
Politzerovy metody a Modrého 
spreje 
ANO ANO / NE ANO
49. Jemná regulace tlaku ručním 
ovládáním ANO ANO / NE ANO
50. Omezovač tlaku 51. ANO ANO / NE ANO
52. Sada 3 spray lahviček s možností 
volby postřiku nebo práškováním ANO ANO / NE ANO
53. Přední kanyly s flexibilní koncovkou ANO ANO / NE ANO
54.
Rukojeť tlakového vzduchu 
nastavitelná na všechny velikosti 
olivek
ANO ANO / NE ANO
55. Sada olivek ANO ANO / NE ANO
Integrovaná sací jednotka
56.
Odsávací jednotka s výkonem min. 
40 l/min. (0 až 85 bar) s napojením 
na domovní odpad
ANO ANO / NE ANO
57.
Odsávání vybaveno automatickým 
vyprazdňováním nádoby se 
sekretem, následným výplachem 
vodou z vodního systému a 
vypuštěním do domovního odpadu
ANO ANO / NE ANO
58.
Hadicový proplachovací systém s 
automatickým čištěním hadic 
(vstříknutí dezinfekčního roztoku do 
hadice odsávání, nebo proplachem 
z vodního systému)
ANO ANO / NE ANO
59. Sací hadice s antibakteriálním 
povrchem obsahující stříbrná vlákna ANO ANO / NE ANO
60. Malá nálevka k proplachování uší ANO ANO / NE ANO
61. Adaptér pro proplach a dezinfekci 
sacích hadic (autoklávovatelný) ANO ANO / NE ANO
62. Bakteriální filtr ANO ANO / NE ANO
63. Automatické vypouštění nádoby se 
sekretem do odpadu ANO ANO / NE ANO
Součástí každého unitu integrovaný proplachovací systém
64.
Proplachovací systém napojený na 
vodovodní řád s průtokovým 
ohřevem proplachové vody včetně 
redukčního ventilu
ANO ANO / NE ANO
strana 11
65.
Vodní proplachovací systém pomocí 
tlakové teplé vody 37°C s max. 
tolerancí ± 1°C s napojením na 
domovní rozvod studené vody. 
ANO ANO / NE ANO
66.
Technologie s průtokovým ohřevem 
vody bez zásobníku vody, která 
umožňuje kontinuální proplach ucha 
bez časových omezení
ANO ANO / NE ANO
67.
Digitální displej s ukazatelem 
aktuální teploty vody integrovaný do 
ovládací části unitu.
ANO ANO / NE ANO
68. Autoklávovatelná proplachovací 
kanyla ANO ANO / NE ANO
69.
Výstupní konektor rukojeti Luer 
s možností napojení 
antibakteriálních filtrů
ANO ANO / NE ANO
Součástí každého unitu integrovaný ohřev zrcátek
70. Kapacita Min. 50 zrcátek ANO / NE ANO
71. Pro zrcátka různých velikostí ANO ANO / NE ANO
72. Automatické udržování nastavené 
teploty ANO ANO / NE ANO
73. Ohřev celého prostoru vyhrazeného 
pro nástroje ANO ANO / NE ANO
74.
Vestavěný přídavný rychloohřev 
zrcátek s aktivním výkonným 
ventilátorem s automatickou 
regulací teploty řízenou 
termostatem
ANO ANO / NE ANO
Součástí každého unitu kamerový systém s pracovní stanicí
75.
Kompaktní kamerová jednotka s 
kamerovou hlavou (zpracování Full 
HD signálu z CMOS čipu), nativní 
rozlišení 1920 x 1080, 30 snímků/sec
ANO ANO / NE ANO
76. Výstup z kamerové jednotky HDMI, 
USB port 3.0 pro archivaci ANO ANO / NE ANO
77.
1 čipová kamerová hlava s Full HD 
výstupem ANO ANO / NE ANO
78.
ZOOM objektiv s parafokálním 
ZOOM s ohniskovou vzdáleností v 
rozmezí 13 - 29 mm
ANO ANO / NE ANO
79. USB pedál pro akvizici fotografií ANO ANO / NE ANO
80. Přívodní kabel 3 m ANO ANO / NE ANO
81.
Tři ovládací tlačítka na kamerové 
hlavě, z toho dvě programovatelná 
pro 5 funkcí
ANO ANO / NE ANO
strana 12
82.
Aktivní světelný výstup z kamerové 
hlavy, zdroj světla integrován přímo 
v kamerové hlavě s připojením na 
standardní optiky
ANO ANO / NE ANO
83. Regulace intenzity světelného zdroje 
pomocí tlačítka na kamerové hlavě ANO ANO / NE ANO
84. Stupeň krytí IP58 ANO ANO / NE ANO
85. Váha kamerové hlavy do 210 g ANO ANO / NE ANO
86.
Podpora výměnných C-mount 
objektivů ANO ANO / NE ANO
87.
Software pro realtime zobrazení 
nasnímkovaného obrazu z kamerové 
hlavy
ANO ANO / NE ANO
88.
Archivace fotek a videí do PC pomoci 
tlačítek na kamerové hlavě nebo 
nožního pedálu
ANO ANO / NE ANO
Součástí každého unitu vyšetřovací mikroskop
89.
Kvalitní vyšetřovací mikroskop pro 
ORL ANO ANO / NE ANO
90. Min. 3 krokové zvětšení. ANO ANO / NE ANO
91. Rovný binokulární tubus F=125mm ANO ANO / NE ANO
92.
2ks okulárů pro nositele brýlí, WF 
12,5xV nebo WF 10xV ANO ANO / NE ANO
93.
LED osvětlovací jednotka přímo 
v těle mikroskopu ANO ANO / NE ANO
94.
Možnost doplnění o beam splitter 
pro připojení kamerové hlavy ANO ANO / NE ANO
95. Možnost výměny objektivu ANO ANO / NE ANO
Součástí každého unitu elektrokoagulační jednotka
96.
Elektrochirurgická jednotka, výstupní 
výkon pro řez min. 100 W, pro 
koagulaci min. 80 W
ANO ANO / NE ANO
97.
Generátor nejnovější generace, 
programovatelný, řízený procesorem 
(hardware řízený softwarem)
ANO ANO / NE ANO
98. Paměť přístroje min. pro 4 programy ANO ANO / NE ANO
99. Zobrazení údajů nastavení 
prostřednictvím digitálního displeje ANO ANO / NE ANO
strana 13
100.
Optimalizovaný vnitřní uzavřený 
chladicí systém, který nenaruší 
sterilitu prostředí
ANO ANO / NE ANO
101. Automatická regulace výstupního 
výkonu ANO ANO / NE ANO
102. Aktivace nástroje ručním spínačem, 
nožním pedálem a autostartem ANO ANO / NE ANO
103.
Automatické střídání aktivace 
jednotlivých výstupů podle 
použitého nástroje
ANO ANO / NE ANO
104. Indikace chybových stavů – optická a 
akustická ANO ANO / NE ANO
105. Regulace hlasitosti indikačních 
signálů ANO ANO / NE ANO
106. Možnost připojení a kontroly duální 
neutrální elektrody ANO ANO / NE ANO
107. Standardní příslušenství pro řez a 
koagulaci ANO ANO / NE ANO
108. Konfigurovatelné zásuvky 
(monopolar, bipolar, neutral) ANO ANO / NE ANO
109. Bipolární koagulace - 1 mód 
(koagulace povrchová) ANO ANO / NE ANO
110.
Monopolární řez - 2 módy (řez 
běžný, řez s unikátní kvalitou 
hemostáze)
ANO ANO / NE ANO
111.
Monopolární koagulace - 2 módy 
(koagulace povrchová, koagulace 
hloubková)
ANO ANO / NE ANO
112. U všech typů řezu a koagulace 
možnost nastavení omezení ANO ANO / NE ANO
113.
Nutná kompatibilita se stávajícím 
vybavením ERBE ANO ANO / NE ANO
Součástí každého unitu PC pracovní stanice
114. Pracovní stanice All in One 
s medicínským atestem ANO ANO / NE ANO
115. Úhlopříčka obrazovky min. 24“ ANO ANO / NE ANO
116. Rozlišení full HD 1920 x 1080 ANO ANO / NE ANO
117. 16GB RAM typu DDR5 ANO ANO / NE ANO
118. síťová karta RJ-45 (LAN) ANO ANO / NE ANO
119. Harddisk SSD 500GB ANO ANO / NE ANO
120. Operační systém Windows 11 Pro 
64bit ANO ANO / NE ANO
121. Výkon procesoru v Passmark 
benchmarku minimálně 25.000 ANO ANO / NE ANO
strana 14
Další požadavky (pro všechny uvedené předměty plnění této části)
122. Celý obsah dodávky nový a 
nerepasovaný ANO ANO / NE ANO
123.
Kompletní uvedení do provozu a 
předání příslušných certifikátů a 
protokolů
ANO ANO / NE ANO
124.
Veškeré příslušenství pro okamžité 
zahájení všech výše uvedených 
funkcionalit součástí dodávky
ANO ANO / NE ANO
125. Prohlášení o shodě, CE certifikace ANO ANO / NE ANO
126. Autorizovaný servis v ČR – uvést 
adresu a kontaktní údaje PN Č. ANO / NE ANO
127.
Všechny uvedené parametry uchazeč 
doloží na vyžádání zadavatele 
návodem k použití
ANO ANO / NE ANO
128. Seznam min. 3 pracovišť vybavených 
nabízeným typem přístroje PN Č. ANO / NE ANO
129. Záruční doba Min. 24 měsíců ANO / NE ANO
MGVIVA a.s.
Křenova 438/3
162 00 Praha 6
Odběratel: Vojenská nemocnice Brno
Zábrdovická 3/3, 615 00 Brno
Ze dne
Platnost do
04.08.2025
03.09.2025
Nabídka číslo 700251937
CENOVÁ NABÍDKA
IČ: 17321611
Pol.
Kat. číslo
Název Množství Cena za MJ
bez DPH
Cena celkem
včetně DPH
Cena celkem
bez DPH
po slevě
Sazba
DPH
Sleva Cena za MJ
bez DPH
po slevě
0100-30000
Modula Europa
ks ................................................
1
2 1 092 ......
0130-10000
37 stupňů ohřátý vodní systém na proplach ucha
ks .............................................
2
2 ..........
0150-50000
Předehřívaný endoskopický toulec (1 kus) - pro optiky do 4mm
ks 5 ......................................
3
6 .........
0150-51000
Držák na flexibilní endoskop se 3 dezinfekcními toulci
ks ..........................................
4
2 .........
0130-50000
Malá miska proplachu
ks ......................................
5
2 ........
0110-20020
Heated upper level for instruments
ks ..........................................
6
2 .........
0150-10700
3 LED zdroje světla
ks .............................................
7
2 ..........
0110-70100
Montážní kit VIBRATION free - pro mikroskop KAPS
ks ..........................................
8
2 .........
0110-20080
Headlamp holder with automatic switch on/off (cold light)
ks ..........................................
9
2 .........
0120-10000
Secretomatic - po každém odsátí je automaticky vše odsáto a vyčištěno
ks .............................................
10
2 ..........
0130-42000
Water purification filter
ks .......................................
11
2 ........
12 Vakuový regulátor
............................................................................
Stránka 1 z 4
Nabídka č. 700251937 ze dne 04.08.2025
Pol.
Kat. číslo
Název Množství Cena za MJ
bez DPH
Cena celkem
včetně DPH
Cena celkem
bez DPH
po slevě
Sazba
DPH
Sleva Cena za MJ
bez DPH
po slevě
0120-50000 bal ........................................
2 .........
0120-30000
Hadicový proplachovací sytém s automatickým čištěním sacích hadic
ks ..........................................
13
2 .........
0110-20065
Přídavná police na přístroje
ks ..........................................
14
2 .........
0110-20110
Předehřívač zrcadel
ks ..........................................
15
2 .........
0150-50010
Předehřívaný endoskopický toulec (1 kus) - pro optiky až 11mm
ks ........................................
16
2 .........
0150-10900
LED zdroj světla pro čelní lampu
ks ..........................................
17
2 .........
535-0500005
Mikroskop Kaps-SOM-22
ks ...............................................
18
2 ..........
0150-20030
Automatické přepínání zdrojů světla
ks ..........................................
19
2 .........
UC-100
USB HD endoskopická kamera
ks ...............................................
20
2 ..........
0110-71000
Pohyblivé rameno pro upevnění monitoru
ks ........................................
21
2 .........
10140-500
VIO 100 C vč 3 zásuvkové moduly, 1 systémový software, 1 napájecí kabel, 1 návod k použití
ks ...............................................
22
2 ..........
20188-102
Jednopedálový nožní spínač pro VIO C, zařízení AP a IP X8; s připojovacím kabelem 5 m.
ks ........................................
23
2 .........
20195-014
Bipolární pinzeta Classic, úhlová, špička 1 mm, tupá, délka 165 mm
ks ........................................
24
2 .........
20195-017
Bipolární pinzeta Classic, bajonet, špičatá, délka 165 mm
ks ........................................
25
2 .........
20196-045
Bipolární propojovací kabel, VIO, ICC, ACC, série T, standardní, 4 m
ks ......................................
26
2 ........
0160-12260
Víko k nádobě na nástroje
ks ......................................
27
2 ........
28 Nízká zásuvka
............................................................................
Stránka 2 z 4
Nabídka č. 700251937 ze dne 04.08.2025
Pol.
Kat. číslo
Název Množství Cena za MJ
bez DPH
Cena celkem
včetně DPH
Cena celkem
bez DPH
po slevě
Sazba
DPH
Sleva Cena za MJ
bez DPH
po slevě
0110-21300 ks ........................................
2 .........
0110-20082
Držák kamerové hlavy - magnet
ks ..................................
29
2 ........
0170-10049
Úzká police pro vybavení
ks ........................................
30
2 .........
0140-10000
Tlakový vzduch včetně 3 rozprašovačů
ks .............................................
31
2 ..........
0140-21300
Plastové olivy Politzer, 1 sada se třemi různými velikostmi (malé, střední, velké)
ks ......................................
32
2 ........
0140-60101
Lékový rozprašovač na kapaliny, kompletní
ks ........................................
33
6 .........
0140-60102
kompletní sprayer pro práškové medikamenty
ks ........................................
34
6 .........
5047-X-5A
All in one PC, i7, SSD 512 gb, 16 gb RAM
ks .............................................
35
2 ..........
Sleva na položkách celkem - 120 351,76 - 145 625,61
Cena celkem 3 008 794,00 3 640 640,74
Záruční doba 24 měsíců.
Záruční doba na příslušenství a baterie činí 6 měsíců od data instalace zařízení.
Tato záruka pokrývá pouze výrobní vady a nezahrnuje opotřebení způsobené běžným používáním nebo nesprávným
zacházením.
Celkem včetně DPH 3 495 015,13
Celkem po slevě bez DPH 2 888 442,24 Kč
Kč
REKAPITULACE DPH Základ DPH Celkem
Základní sazba 21 2 888 442,24 606 572,89 3 495 015,13
Celkem 2 888 442,24 606 572,89 3 495 015,13
Ceny platí při aktuálním kurzu CZK k EUR resp. USD. V případě změny kurzu si vyhrazujeme právo upravit nabídku podle
kurzu platného v době dodání.
Platnost nabídky do:03.09.2025
............................................................................
Stránka 3 z 4
Nabídka č. 700251937 ze dne 04.08.2025
...........
................
.....................
Nabídku vystavil:
telefon:
e-mail:
Stránka 4 z 4
strana 15
Příloha č. 2 Kupní smlouvy 
Technický list dodávaného přístroje
ORL unit včetně příslušenství
strana 16
Vyšetřovací jednotka ORL:
- Mobilní vyšetřovací jednotka (na kolečkách) určená pro ambulance ORL s připojením 
na domovní odpad a rozvod vody
- Rozměry vyšetřovací jednotky 970 ×1123 × 545 mm
- Antibakteriální prášková barva pro zdravotnictví s certifikací s trvanlivostí 5 let, 
prevence nozokomiálních nákaz
- Povrch unitu testovaný na tyto bakterie: Staphylococcus aureus ATCC 6538, 
Escherichia coli ATCC 11229 a Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 s účinností 99,8 
% 
- Vysoká kvalita elektrolyticky pozinkovaného plechu, ocelové konstrukce, záruka na 
konstrukci jednotky poskytovaná výrobcem 10 roků
- Skleněný ovládací panel s ukazatelem teploty vody proplachu, zabudovaným 
manometrem a tlakoměrem pro systém stlačeného vzduchu
- Spouštění jednotlivých výstupů světelných zdrojů pomocí dotykového ovládání, 
ukazatel stavu zapnutí zdroje světla
- Celkem až 4 integrované zdroje světla včetně plynulé regulace intenzity 0-100 %, 
typu LED s ekvivalentním výkonem ke 150 W halogenové žárovce, výstup pro 
připojení světlovodného kabelu různých výrobců, nebo čelního světla. Možnost volby 
umístění na levé, nebo pravé straně nezávisle na ovládacím panelu.
- Garantovaná životnost zdroje světla LED min. 30.000 hodin
- Držák čelního světla s automatickým zapínáním s možností volby montáže na 4 
místech 
jednotky (v pravé, levé, přední, nebo zadní části unitu) dle výběru uživatele. U držáku 
světla je umístěný samostatně řízený zdroj světla pro čelovku.
- Dvě roviny přihrádek na nástroje s vestavěným osvětlením, s celkovou plochou na 
nástroje 740 × 545 mm
- Horní plocha na nástroje vyhřívaná s plynulou regulací teploty pomocí termostatu
- Instrumentační plochy kryté akrylovým transparentním krytem, při otevření složený na 
dvě části
- Přídavná police na přístroje nad instrumentální pracovní plochu
- Odpadkový koš, otevírání nožním pedálem
- Nádoba pro použité nástroje
strana 17
- 2 mělké a 2 hluboké zásuvky v instrumentační skříňce, možnost změny dispozice dle 
zákazníka
- Výsuvná psací deska v instrumentační skříňce
- Vestavěný ohřev zrcátek s aktivním ventilátorem
- Samostatně napájený zahřívací blok na ohřev zrcadel (na cca. 50 zrcadel)
- Odsávací jednotka s výkonem až 80 l/min. (0 až -0,85 bar) s napojením na domovní 
odpad
- Odsávání vybaveno automatickým vyprazdňováním nádoby se sekretem, následným 
výplachem vodou z vodního systému a vypuštěním do domovního odpadu 
- Hadicový proplachovací systém s automatickým čištěním hadic (vstříknutí 
dezinfekčního roztoku do hadice odsávání, nebo proplachem z vodního systému)
- Vodní proplachovací systém pomocí tlakové teplé vody 37°C s tolerancí ± 1°C 
s napojením na domovní rozvod studené vody. Technologie s průtokovým ohřevem 
vody bez zásobníku vody, který umožňuje kontinuální proplach ucha bez časových 
omezení. Unit vybaven digitálním displejem s ukazatelem aktuální teploty vody 
integrovaným do ovládací části unitu.
- Velmi nízká hlučnost do 60 dB
- Hadice s antibakteriálním povrchem obsahující stříbrná vlákna
- Integrovaný systém tlakového vzduchu s plynulou regulací pro rozprašovací systém 
se 
třemi rozprašovači a regulátorem tlaku
- Systém stlačeného vzduchu oddělen od systému odsávání (technologicky nezávislé 
řešení)
- Otáčivé rameno s držáky pro rukojeť proplachu tlakovou vodou, odsávací hadicí 
s nádobkou pod ucho a rukojetí pro aplikaci medikamentů (prášek i tekutina) 
tlakovým vzduchem
- Předehřívané endoskopické toulce pro optiky do 5 mm 2 ks s plynulou regulací 
teploty pomocí termostatu
- Předehřívané endoskopické toulce pro optiky do 12 mm 2 ks s plynulou regulací 
teploty pomocí termostatu
- 3 ks toulců pro dezinfekci na rigidní optiky
- 3 ks toulců pro dezinfekci na flexibilní endoskopy umístěny za zadní strany 
vyšetřovací jednotky
- Čelní světlo s jednoduše nastavitelným čelním pásem, možnost fixace světlovodného 
kabelu na pravou i levou stranu, s integrovaným světlovodným kabelem 2 200 mm
- Možnost dovybavení unitu o systém UV dezinfekce nástrojů instalovaný do šuplíku, 
prevence nozokomiálních nákaz
- Možnost napojení na centrální vakuový systém
- Možnost dodání unitu s ovládáním na levé nebo pravé straně dle požadavku 
zákazníka (varianta pro leváky)
- Možnost budoucího rozšíření unitu o šuplíkové moduly, které lze pevně spojit 
s jednotkou
- Možnost instalace elektrokoagulace do unitu, místo šuplíku
- Výběr barevného provedení veškerých ploch unitu dle vzorníku v ral barvách (výběr 
min. z 20-ti barev)
- Dodání unitu včetně filtru na přívod vody – filtrace od 0,2 mikronu, kompatibilní s 
tvrdostí vody 2,28 mmol/l (limit je 2-3,5 mmol/l),
strana 18
Pacientské křeslo:
- Plně elektricky polohovatelné, elektricky nastavení výšky a polohy zádové části
- 4 segmenty
- Možnost položení křesla do vodorovné pozice (lehátka) pomocí jednoho tlačítka
- Výškově elektricky polohovatelné 580 – 880 mm
- Sklápěcí opěrky na ruce odnímatelné 
- Rotace křesla 360°
- Základna o průměru 70 cm pro maximální stabilitu 
- Vysouvací podvozek pro snadný přesun křesla (v případě zasunutí křeslo stojí na 
podstavě)
- Ovládání křesla pomocí pedálu
- Nožní pedál se čtyřmi tlačítky pro nastavení výšky sedáku a opěradla, synchronní 
nožní díl, díky kterému se nožní tyč vyklápí nahoru do polohy vleže
- Možnost ovládání křesla z opěradla 
- Pedál se čtyřmi tlačítky pro ovládání každého segmentu zvlášť a simultánní položení 
křesla
- Nosnost do 150 kg
strana 19
Mikroskop standard:
- Stativ mikroskopu s pohyblivým ramenem a mechanickými brzdami
- Tří krokové zvětšení
- Mezikus pro připojení kamerové hlavy - volitelně
- Integrovaný žlutý a zelený filtr - volitelně
- Led světelný zdroj externí umístěný do těla mikroskopu
- Pohyblivé rameno mikroskopu s mechanickými brzdami integrované do unitu
- Čočkové okuláry s 10násobným zvětšením
- Pracovní vzdálenost cca. 250 mm
strana 20
Endoskopická kamera pro ambulantní ORL výkony
- Nativní rozlišení 1920 x 1080 pixelů
- Vzorkovací frekvence 30 snímků za sekundu
- Typ snímacího čipu: CMOS
- Tři ovládací tlačítka na kamerové hlavě, z toho dvě programovatelná pro 5 funkcí
- Záznam pomocí tlačítek kamerové hlavy přímo do PC
- Aktivní světelný výstup z kamerové hlavy, zdroj světla integrován přímo v kamerové 
hlavě s připojením na standardní optiky
- Regulace intenzity světelného zdroje pomocí tlačítka na kamerové hlavě
- Komunikační rozhraní USB 3.0 kompatibilní
- Možnost připojení k PACS
- Podpora výměnných C-mount objektivů
- Dodávka kamery včetně objektivu s upínacím mechanismem pro všechny standardní 
ORL optiky
- Stupeň krytí IP 58
- Váha kamerové hlavy max. 210 g
All in one PC
- Medicínský atest
- Úhlopříčka 24“
- Rozlišení monitoru 1920 x 1080 px
- 16 GB RAM
- Procesor intel core i5, min. duální jádro s frekvencí 2,6 GHz
- 2x USB 3.0; min. 2x USB 2.0
- Harddisk SSD 512 GB
- Ethernetová zásuvka
- Operační systém Windows ve verzi 10 IoT IoT Enterprise a vyšší
- Včetne SW na zobrazování záznamů realtime
- Vesa držák pro montáž na zeď na výsuvné rameno
strana 21
Elektrokoagulační jednotka:
- Elektrochirurgická jednotka, výstupní výkon pro řez min. 100 W, pro koagulaci min. 80 
W
- generátor nejnovější generace, programovatelný, řízený procesorem (hardware 
řízený softwarem)
- paměť přístroje min. pro 4 programy
- zobrazení údajů nastavení prostřednictvím digitálního displeje
- optimalizovaný vnitřní uzavřený chladicí systém, který nenaruší sterilitu prostředí
- automatická regulace výstupního výkonu
- aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a autostartem
- automatické střídání aktivace jednotlivých výstupů podle použitého nástroje
- indikace chybových stavů – optická a akustická
- konfigurovatelné zásuvky (monopolar, bipolar, neutral)
- možnost připojení a kontroly duální neutrální elektrody
- nutná kompatibilita se stávajícím vybavením ERBE
- bipolární koagulace - 1 mód (koagulace povrchová)
- monopolární řez - 2 módy (řez běžný, řez s unikátní kvalitou hemostáze)
- monopolární koagulace - 2 módy (koagulace povrchová, koagulace hloubková)
- u všech typů řezu a koagulace možnost nastavení omezení
- regulace hlasitosti indikačních signálů možnost připojení a kontroly duální neutrální 
elektrody