KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZHT - Kolbiště Objekt:
01 - Kolbiště - Výměna podloží + drenážní závlaha
KSO:		CC-CZ:		
Místo:	Tlumačov		Datum:	26.07.2025	
Zadavatel:		IČ:		
Ing. Petr Eim, ZHT		DIČ:		
Uchazeč:		IČ:	28303423	
Servis staveb a budov s.r.o., Majakovského 204/4, 798 11 Prostějov 6-Vrahovice	DIČ:	CZ28303423	
Projektant:		IČ:		
Jaroslav Pavelka		DIČ:		
Zpracovatel:		IČ:		
PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o.		DIČ:		
Poznámka:				
Cena bez DPH			1 996 974,65	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
dph základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	856 754,97	15,00%	128 513,25	
Cena s DPH	v CZK		2 125 487,90	
	
Projektant	Zpracovatel			
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:		Razítko	
	
Objednavatel	Uchazeč			
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:		Razítko	
Strana 1 z 4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZHT - Kolbiště
Objekt:
01 - Kolbiště - Výměna podloží + drenážní závlaha
Místo:	Tlumačov	Datum:	26.07.2025	
Zadavatel:	Ing. Petr Eim, ZHT	Projektant:	Jaroslav Pavelka	
Uchazeč:	Servis staveb a budov s.r.o., Majakovského 204/4, 798 11 Prostějov 6-Vrahov Zpracovatel:	PROJEKČNÍ A STAVÍ	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací	1 996 974,65	
HSV - Práce a dodávky HSV	1 190 214,00	
PSV - Práce a dodávky PSV	806 760,65	
Strana 2 z 4

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZHT - Kolbiště
Objekt:
01 - Kolbiště - Výměna podloží + drenážní závlaha
Místo:	Tlumačov	Datum:	26.07.2025
Zadavatel:
Uchazeč:
Ing. Petr Eim, ZHT	Projektant:
Servis staveb a budov s.r.o., Majakovského 204/4. 798 11 Prostějov 6-Vrahov Zpracovatel:
Jaroslav Pavelka PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o.
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem				1 996 974,65		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 190 214,00		
	D	1	Zemní práce						
1	K	121151123	Vytěžení pískového lože, tl vrstvy 350 mm strojně	m2	3 720,000	12,00	44 640,00	CS ÚRS 2025 02	
	w	Písek fr.0-1 mm	(77,1 +55,5)/2*56,1		3 719,430				
	w		Mezisoučet		3 720,000				
	w		Součet		3 720,000				
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 200 m sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na deponii	m3	1 302,000	35,00	45 570,00	CS ÚRS 2025 02	
	w	Písek fr.0-1 mm	3720*0,35		1 302,000				
	w		Mezisoučet		1 302,000				
	w		Součet		1 302,000				
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 302,000	42,00	54 684,00	CS ÚRS 2025 02	
	w	Písek fr.0-1 mm	3720*0,350		1 302,000				
	w		Mezisoučet		1 302,000				
	w		Součet		1 302,000				
4	K	181351103	Urovnání pláně na úroveň -0,350 mm z těženého materiálu	m2	3 720,000	38,00	141 360,00	CS ÚRS 2025 02	
	w	Písek fr.0-1 mm	(77,1 +55,5)/2*56,1		3 719,430				
	w		Mezisoučet		3 720,000				
	w		Součet		3 720,000				
5	K	212572111	Vrstva ze štěrkopísku TK fr.0-1 mm praný tl. 350 mm	m3	1302,000	650,00	846 300,00	CS ÚRS 2025 02	
	w	Písek fr.0-1 mm	3720*0,350		1 302,000				
	w		Mezisoučet		1 302,000				
	w		Součet		1 302,000				
6	K	181951111	Úprava pláně do roviny -0,000 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	3 720,000	15,50	57 660,00	CS ÚRS 2025 02	
	w	Písek fr.0-1 mm			3 720,000				
	w		Mezisoučet		3 720,000				
	w		Součet		3 720,000				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				806 760,65		
7	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní
PES 200g/m2	m2	3 976,751	23,00	91 465,28	CS ÚRS 2025 02	
{3270+(77,1 +60,8+55,5+56,1 )*0,350)*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství
3 976,751
	w		Mezisoučet		3 976,751				
	W		Součet		3 976,751				
8	K	711141559	Provedení rozprostření geotexttílie	m2	3 976,751	16,00	63 628,02	CS ÚRS 2025 02	
	W		dtto pol. 7		3 976,751				
	w		Mezisoučet		3 976,751				
	w		Součet		3 976,751				
9	M	28329011	Hydroizolační fólie tl. 0,5 mm	m2	3 771,955	62,00	233 861,19	CS ÚRS 2025 02	
	w		(3270+(77,1 +60,8+55,5+56,1 )‘0,350)*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		3 771,955				
W	Mezisoučet	3 771,955
W 	Součet		 3 771,955
10	K	711142559	Provedení hydroizolace tl. 0,5 mm	m2	3 771,955	29,50	111 272,66	CS ÚRS 2025 02	
W	dtto pol. 9	3	771,955
W	Mezisoučet	3	771,955
W	Součet	3	771,955	
11	K		Dřevěný hranol 80/ 80 mm - modřín šroubovaný na betonový obrubník - Provedení ukončení hydroizolace	mb	249,500	342,00	85 329,00	CS ÚRS 2025 02	
W	77,1+60,8+55,5+56,1	249,500
W	Mezisoučet	249,500
W	Součet	249,500	
12	K	pol. 1	Potrubí kanalizační HT DN 110 dl. 1000 mm vč. montáže	ks	100,000	120,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 02	
	
13	K	pol. 2	HT Dvojodbočka 110/110/110 mm 87° vč. montáže	ks	45,000	248,00	11 160,00	CS ÚRS 2025 02	
	
14	K	pol. 3	odbočka 110/110/110 mm 87° vč. montáže	ks	45,000	234,00	10 530,00	CS ÚRS 2025 02	
| 15 | K [pol.4	|Redukce k potrubí HT DN 110/80 mm vč. montáže	] ks [ 	90,000]	 128,00]	11 520,001CS ÚRS 2025 02~
Strana 3 z 4

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	
16	K	pol.5	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 80 mm s filtrační textilii bez lože, vč. montáže	m	2 750,000	34,70	95 425,00	CS ÚRS 2025 02	
	w		55*50		2 750,000				
17	K	pol.6	Akumulační nádrž na vyrovnávání hladiny vody v kolbišti, o objemu do 1 m3, s vypouštěním a bezpečnostním přepadem	ks	1,000	31 540,00	31 540,00	CS ÚRS 2025 02	
	
18	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě	%	19 850,000	2,47	49 029,50	CS ÚRS 2025 02	
Strana 4 z 4