**TeS, spol. s r.o. Chotěboř *Tabulka změn po zaměření a upřesnění dodávky***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AKCE : Praha - CAMP - Recepce v pasáži** | | |  |
| **Datum :** | **21.7.2017** |  | |

TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

Zednická 558, 583 01 Chotěboř

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **poz.** | **Referenční výrobek** | **Typ** | **Rozměry** | **Napětí** | **Ks** | **Cena/kus bez DPH** | **Cena celkem bez DPH** | **Sleva na položku %** | **Cena bez DPH po slevě/kus** | **Cena bez DPH po slevě** | **DPH 21%** | **Cena vč. DPH** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Recepce** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Kávovar pákový - **dodávka dodavatele kávy** |  |  |  | 1 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2 | Mlýnek na kávu - **dodávka dodavatele kávy** |  |  |  | 1 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3 | Pokladna - **dodávka investora** |  |  |  | 1 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A4 | Mycí stůl, lisovaný dvoudřez 300x500x300mm, prolamovaná pracovní deska, zadní a pravý lem, otvor pro baterii, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky | KSVK | 1500x650x900 |  | 1 | 13 929 | 13 929 | 0 | 13 929 | 13 929 | 2 925 | 16 854 |
| A4 | Mycí stůl, lisovaný dvoudřez 300x500x300mm, prolamovaná pracovní deska, zadní a pravý lem, otvor pro baterii, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky | KSVK | 1500x650x900 |  | -1 | 13 929 | -13 929 | 0 | 13 929 | -13 929 | -2 925 | -16 854 |
| A4 | Mycí stůl, lisovaný dvoudřez 300x500x300mm, prolamovaná pracovní deska, zadní a pravý lem, otvor pro baterii, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky | KSVK | 1500x750x900 |  | 1 | 14 751 | 14 751 | 0 | 14 751 | 14 751 | 3 098 | 17 849 |
| A5 | Stojánková vodovodní baterie | Raf |  |  | 1 | 1 350 | 1 350 | 0 | 1 350 | 1 350 | 284 | 1 634 |
| A6 | Myčka nádobí a skla, velikost koše 500\*500 mm, kapacita až 720 tal. / hod. = 40 košů/hod., automatický dávkovač oplachového a mycího prostředku, ve výbavě koš volný, koš na talíře, koš na příbory, pro talíře do průměru 380 mm, mycí cyklus 90/120-180 s., **dvouplášťové provedení, spotřeba 2,4 lt vody / cyklus, nerezové filtry v mycí vaně, magnetický spínač dvířek** | CO 501 | 600x610x830 | 230V/2,8 kW | 1 | 37 701 | 37 701 | 0 | 37 701 | 37 701 | 7 917 | 45 618 |
| A6a | čerpadlo odpadní vody k myčce kvůli vysokému odpadu | OČ |  |  | 1 | 3 200 | 3 200 | 0 | 3 200 | 3 200 | 672 | 3 872 |
| A7 | Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, 2x police pod pracovní deskou, zabudovaný knock box v desce, vestavěný ostřik sklenic, zadní lem, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky. | KSPT | 1700x650x900 |  | 1 | 30 263 | 30 263 | 0 | 30 263 | 30 263 | 6 355 | 36 618 |
| A7 | Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, 2x police pod pracovní deskou, zabudovaný knock box v desce, vestavěný ostřik sklenic, zadní lem, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky. | KSPT | 1700x650x900 |  | -1 | 30 263 | -30 263 | 0 | 30 263 | -30 263 | -6 355 | -36 618 |
| A7 | Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, 2x police pod pracovní deskou, zabudovaný knock box v desce, vestavěný ostřik sklenic, zadní lem, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky. | KSPT | 1800x750x900 |  | 1 | 31 406 | 31 406 | 0 | 31 406 | 31 406 | 6 595 | 38 001 |

TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AKCE : Praha - CAMP - Recepce v pasáži** | | |  |
| **Datum :** | **21.7.2017** |  | |

Zednická 558, 583 01 Chotěboř

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **poz.** | **Referenční výrobek** | **Typ** | **Rozměry** | **Napětí** | **Ks** | **Cena/kus bez DPH** | **Cena celkem bez DPH** | **Sleva na položku %** | **Cena bez DPH po slevě/kus** | **Cena bez DPH po slevě** | **DPH 21%** | **Cena vč. DPH** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A8 | Profesionální chladnička, čistý objem 130 lt, nerezové opláštění, 1x prosklené dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, 2x výškově nastavitelná roštová police, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah 0°C až +8°C, | UR 200 GS | 600x600x845 | 230V/0,15kW | 1 | 11 601 | 11 601 | 0 | 11 601 | 11 601 | 2 436 | 14 037 |
| A9 | Výrobník ledu, kalíšky 31x32 mm/ 14 g, maximální výkon 37kg/24h. Kapcita zásobníku 16kg, chladivo R 404a, maximální teplota okolí +10/+43°C | SL 70 | 497x592x797 | 230V/0,3kW | 1 | 25 110 | 25 110 | 0 | 25 110 | 25 110 | 5 273 | 30 383 |
| A10 | Pracovní stůl skříňový s křídlovými dvířky, police, dřez 300x340x200mm, prolamovaná pracovní deska, zadní lem, výškovš stavitelné nožičky | KSSUPK | 1300x650x900 |  | 1 | 16 883 | 16 883 | 0 | 16 883 | 16 883 | 3 545 | 20 428 |
| A10 | Pracovní stůl skříňový s křídlovými dvířky, police, dřez 300x340x200mm, prolamovaná pracovní deska, zadní lem, výškovš stavitelné nožičky | KSSUPK | 1300x650x900 |  | -1 | 16 883 | -16 883 | 0 | 16 883 | -16 883 | -3 545 | -20 428 |
| A10 | Pracovní stůl skříňový s křídlovými dvířky, police, dřez 300x340x200mm, prolamovaná pracovní deska, zadní lem, výškovš stavitelné nožičky | KSSUPK | 1350x750x900 |  | 1 | 18 008 | 18 008 | 0 | 18 008 | 18 008 | 3 782 | 21 790 |
| A11 | Stojánková vodovodní baterie | Raf |  |  | 1 | 1 350 | 1 350 | 0 | 1 350 | 1 350 | 284 | 1 634 |
| A12 | Chladící vitrína pultová, ventilované chlazení, objem 120 litrů, vestavěný agregát, chladivo R 600a, automatické odtávání, digitální termostat, přední oblé sklo, prosklené boky, 2 nastavitelné police, zadní posuvné dvířka, led osvětlení vitríny | RTW 120 | 696x568x686 | 230V/0,16kW | 1 | 15 111 | 15 111 | 0 | 15 111 | 15 111 | 3 173 | 18 284 |
| A12 | Chladící vitrína pultová, ventilované chlazení, objem 120 litrů, vestavěný agregát, chladivo R 600a, automatické odtávání, digitální termostat, přední oblé sklo, prosklené boky, 2 nastavitelné police, zadní posuvné dvířka, led osvětlení vitríny | RTW 120 | 696x568x686 | 230V/0,16kW | -1 | 15 111 | -15 111 | 0 | 15 111 | -15 111 | -3 173 | -18 284 |
| A13 | Chladící vitrína pultová, ventilované chlazení, objem 160 litrů, vestavěný agregát, chladivo R 600a, automatické odtávání, digitální termostat, přední oblé sklo, prosklené boky, 2 nastavitelné police, zadní posuvné dvířka, led osvětlení vitríny | RTW 160 | 874x568x686 | 230V/0,16kW | 1 | 16 911 | 16 911 | 0 | 16 911 | 16 911 | 3 551 | 20 462 |

TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AKCE : Praha - CAMP - Recepce v pasáži** | | |  |
| **Datum :** | **21.7.2017** |  | |

Zednická 558, 583 01 Chotěboř

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **poz.** | **Referenční výrobek** | **Typ** | **Rozměry** | **Napětí** | **Ks** | **Cena/kus bez DPH** | **Cena celkem bez DPH** | **Sleva na položku %** | **Cena bez DPH po slevě/kus** | **Cena bez DPH po slevě** | **DPH 21%** | **Cena vč. DPH** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A14 | Chlazený stůl, třísekcový, 1xsekce = 2x zásuvka, celkem 6x zásuvka, objem 452 litrů, chlazení s nucenou cirkulací vzduchu, pracovní teplota -2°C až +8°C při okolní teplotě 38°C, chladící kompresorová jednotka včetně výparníku umístěna mimo chlazenou komoru, tlakově vstřikovaná polyuretanová izolace o síle 80 mm a hustotě 40 kg/m3, akustický alarm v případě zapomenutých otevřených dveří, dveře se samozavíracím systémem a fixací v otevřené poloze 90°, elektrinicky řízená kontrola teploty a procesu odtávání s digitální ukazatelem | KCH2-3X | 1730x680x850 | 230V/0,4kW | 1 | 56 250 | 56 250 | 0 | 56 250 | 56 250 | 11 813 | 68 063 |
| A15 | Filtr, max provozní tlak 8,6 barů, provozní teplota 4-30°C | CLARIS 500 |  |  | 1 | 2 772 | 2 772 | 0 | 2 772 | 2 772 | 582 | 3 354 |
| A16 | Výdejník horké vody 15 litrů, Elektrický ohřívač pro okamžitou dodávku vařící vody.rozsah teploty 99-100°C, Kapacita 150 šílků za hodinu, doba ohřevu plného objemu 40 minut, doba zpětného ohřevu 2,5 šálku za minutu, Voda se dávkuje jednoduchým stlačením páčky, přístroj má automatické doplňování. , neboť se použije pouze nezbytně nutné množství vody. patentovaný komorový systém bez úniku páry snižuje provozní náklady, automat pro stálou dodávku vařící vody, dotekové tlačítko pro snadnou obsluhu, dvoukomorový systém s nádržkami z nerezové oceli ponechává odělenou studenou a vařící vodu, bez úniku páry, která je využívána pro další ohřev, vysoce kvalitní izolace z polykarbonátu, bílý smaltovaný ocelový kryt | KA 15 | 390x300x600 | 2,4kW/230V | 1 | 64 800 | 64 800 | 0 | 64 800 | 64 800 | 13 608 | 78 408 |
| A17 | Gumová rohož s kruhovými oky - **dodávka stavby** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** | **Nezakreslené položky** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X1 | Vinotéka, možnost rozdílné teploty v horní a dolní části vinotéky, ventilovamé chlazení, automatické odtávání, digitální termostat | W 185 | 600x595x1850 | 0,17kW/230V | 1 | 24 714 | 24 714 | 0 | 24 714 | 24 714 | 5 190 | 29 904 |
| X2 | Profesionální chladnička, čistý objem 570 lt, nerezová, 1x plné dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah  -2°C až +8°C, | UR 600 S | 770x695x1890 | 0,2kW/230V | 1 | 22 131 | 22 131 | 0 | 22 131 | 22 131 | 4 648 | 26 779 |
| X3 | doprava, montáž, zaučení obsluhy |  |  |  | 1 | 22 725 | 22 725 | 0 | 22 725 | 22 725 | 4 772 | 27 497 |

TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AKCE : Praha - CAMP - Recepce v pasáži** | | |  |
| **Datum :** | **21.7.2017** |  | |

Zednická 558, 583 01 Chotěboř

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **poz.** | **Referenční výrobek** | **Typ** | **Rozměry** | **Napětí** | **Ks** | **Cena/kus bez DPH** | **Cena celkem bez DPH** | **Sleva na položku %** | **Cena bez DPH po slevě/kus** | **Cena bez DPH po slevě** | **DPH 21%** | **Cena vč. DPH** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X3 | doprava, montáž, zaučení obsluhy |  |  |  | 1 | -22 725 | -22 725 | 0 | -22 725 | -22 725 | -4 772 | -27 497 |
| X3 | doprava, montáž, zaučení obsluhy |  |  |  | 1 | 23 430 | 23 430 | 0 | 23 430 | 23 430 | 4 920 | 28 350 |
| A18 | podnoží nerez s policí po stolní vitrínu, příprava pro montáž LDT desky |  | 890x680x820 |  | 1 | 6 400 | 6 400 | 0 | 6 400 | 6 400 | 1 344 | 7 744 |
| A19 | podnoží nerez nad chladící stůl, příprava pro montáž LDT desky |  | 1820x680x1010 |  | 1 | 5 300 | 5 300 | 0 | 5 300 | 5 300 | 1 113 | 6 413 |
| A20 | podnoží nerez jaklové vedle chladícího stolu, příprava pro montáž LDT desky |  | 1900x680x1010 |  | 1 | 5 700 | 5 700 | 0 | 5 700 | 5 700 | 1 197 | 6 897 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Kontrolní mezisoučty*** |  |  |  |  |  | ***372 885*** |  |  | ***372 885*** | ***78 306*** | ***451 191*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cenová rekapitulace** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena za technologii bez DPH po slevě celkem** | |  |  |  |  | **372 885** |  |  | **372 885** | **78 306** | **451 191** |