Příloha č. 1_Technická specifikace	

Účastník (název, IČO, sídlo):	
Networksys a.s., Plzeňská 1567/182, 150 00 Praha 5, IČO: 26178109	
IČO: 26178109	

Položka	
Název položky	
Popis položky (parametry,vlastnosti a funkce)	
Počet	Cena za
jednotku v Kč
bez DPH	Cena za počet v Kč bez DPH	Cena za
počet v Kč vč.
DPH	Splňuje podmínky
zadavatele	Produktové či jiné vlastní označení nabízeného
produktu	

1	

48 portový přepínač s 10Gb/s uplink porty	Požadavek na funkcionalitu - Minimální požadavky:
Počet RJ-45 portů 10/100/1000 - 48
Počet uplink portů a jejich typ - 4x 10GE SFP+ Stohování požadováno�
Minimální délka stohovacího kabelu - 30 cm Minimální kapacita sběrnice stohu - 166 Gbps Redundantní napájecí zdroj požadován není

+ Tabulka povinných požadavků pro všechny požadované přepínače (List: „Povinné požadavky přepínačů“).	

25	

125 087,00	

3 127 175,00	

3 783 881,75	

ANO	

C9300-48T-E	

2	

48 portový UPoE+ přepínač se 40/100 Gb/s uplink porty s podporou mGig	
Požadavek na funkcionalitu - Minimální požadavky:
Počet RJ-45 portů 10/100/1000 - 36
Počet RJ-45 portů mGig 10/5/2,5 Gb/s IEEE 802.3bz a 802.3an - 12 Požadována podpora PoE (IEEE 802.3af, 15,4 W/port)
Požadována podpora UPoE (IEEE 802.3at, 60 W/port) Dostupný výkon pro napájení PoE portů - 3200 W
Stohování požadováno
Minimální délka stohovacího kabelu - 25 cm
Požadovaná schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zařízením i během restartu přepínače
Typ přepínače - L2/L3 přepínač Formát přepínače - Stohovatelný
Minimální kapacita sběrnice stohu - 1000 Gb/s
Požadováno sdílení výkonu napájecích zdrojů napříč celým stohem Požadován interní redundantní napájecí zdroj
Datový stohovací kabel požadován Požadován napájecí stohovací kabel
Počet portů 100M/1/2,5/5/10 Gbit/s 90W UPOE+ - 48
Uplink porty - 4x40/100GE QSFP28
Min. velikost sdíleného systémového bufferu - 32MB Min. počet IPv4 routes - 36000
Min. počet IPv6 routes - 18000
Min. počet konfigurovatelných security ACL - 5000

+ Tabulka povinných požadavků pro všechny požadované přepínače (List:
„Povinné požadavky přepínačů“).	

2	

266 915,50	

533 831,00	

645 935,51	

ANO	

C9300X-48HX-E	

3	

24 portový přepínač se 100Gb/s uplink porty	
Požadovaná funkcionalita/vlastnost - Způsob splnění požadované
funkcionality/vlastnosti:
Typ přepínače - L2/L3 přepínač Formát přepínače - Stohovatelný Stohování požadováno
Počet dedikovaných stohovacích portů - 2 Minimální počet zařízení ve stohu - 8
Minimální kapacita sběrnice stohu - 1000 Gb/s
Požadováno sdílení výkonu napájecích zdrojů napříč celým stohem Interní redundantní napájecí zdroj požadován
Datový stohovací kabel požadován Napájecí stohovací kabel požadován
Počet portů 1/10/25 Gbit/s pro výměnný optický modul SFP28 - 24
Uplink porty - 4x40/100GE QSFP28
Min. velikost sdíleného systémového bufferu - 32MB Min. počet IPv4 routes - 36000
Min. počet IPv6 routes - 18000
Min. počet konfigurovatelných security ACL - �5000

+ Tabulka povinných požadavků pro všechny požadované přepínače (List:
„Povinné požadavky přepínačů“).	

2	

344 555,00	

689 110,00	

833 823,10	

ANO	

C9300X-24Y-E	

4	
10Gb/s SFP+ SM
1310nm 10km LC duplex OEM moduly	

10Gb/s SFP+ SM 1310nm 10km LC duplex OEM moduly	

30	

355,00	

10 650,00	

12 886,50	

ANO	

SFP-PLUS-LR10-CIS-HTR OEM	

5	
100GBASE-LR4 WDM 4x 10km LC
duplex OEM moduly	

100GBASE-LR4 WDM 4x 10km LC duplex OEM moduly	

4	

7 141,00	

28 564,00	

34 562,44	

ANO	

QSFP28-LR4-100G-CIS OEM	
Celkem				744 053,50	4 389 330,00	5 311 089,30			

* Účastník vyplní jen zlutě označená pole	
* Nabídková cena obsahuje kompletní náklady na dopravu a související	
* Doložení vlastní nabídky jako samostatné přílohy	
* Hodnotí se cena celkem za vše