|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Velkoformátové tiskárny - specifikace** | | |
| **Parametry** | **Hodnoty parametrů** | **Poznámka** |
| Minimální potisknutelná šíře papíru | 1524 mm |  |
| Velikost paměti | Min 32GB |  |
| Pevný disk | Min 160GB |  |
| Nativní neemulované tiskové jazyky | HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, PostScript |  |
| Tisková technologie | Termální inkoustový tisk |  |
| Minimální počet inkoustových kazet | 8 | včetně přímého červeného inkoustu |
| Garantovaná minimální šíře čáry | 0,070mm nebo méně |  |
| Přesnost řádku | \*/- 0,1% |  |
| Síťové připojení | 1000Base-T |  |
| Úpravy výstupu | Podávání z role, automatická řezačka, navíjecí cívka, sběrný koš |  |
| Gramáž médií | Minimálně do 450g/m2 |  |
| Tloušťka média | až 0,56 mm |  |
| Kompatibilní typy inkoustů | Pigmentové |  |
| Integrovaný spektrofotometr | Snadná tvorba profilů médií a vestavěná kalibrace barev |  |
| Rychlost tisku | Min 130m2/h v rychlém režimu |  |
| Web rozhraní | Web rozhraní pro evidenci a management tisků, zadávání tisků a evidenci nákladů na tisk |  |
| Evidence nákladů a log tisků | Log vytištěných úloh, možnost sledování nákladů a účtováíní vytištěných úloh a export do Excelu |  |
| Záruka | 3 roky NBD on-site |  |

**Dodávka pro každou ze 3 tiskáren musí obsahovat:**

* stojan pro tiskárnu
* sběrný koš na potisknutý papír pro celou šíři tisku
* tiskárnu
* startovací sadu inkoustů a tiskových hlav na otestování tisku
* prodlouženou záruku na tiskárnu

Dodavatel zajistí optimalizaci tiskových výstupů z sw ArcGIS Editor (ESRI), AutoCAD (Autodesk) a Microstation (Bentley).

Dodavatel dále zajistí nastavení dodávaných tiskáren na stejnou barevnost, jako mají předchozí modely HP DJ Z6200 v prostředí zadavatele.

Tisk musí odpovídat vzorníku barev pro jednotlivé technické plochy GIS výkresů. Dodavatel zajistí instalaci tiskáren na zadavatelem určené místo včetně integrace do prostředí zadavatele. Tím se rozumí připojení do sítě, nastavení sítě ve spolupráci s IT administrátory zadavatele a připojení + konfigurace pro již existující printservery zadavatele. Součástí dodávky je také zaškolení obsluhy za účelem nastavení a základní diagnostiky tiskáren, základní údržby, výměny hlav a inkoustů, kalibrace a nastavování barevnosti.