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OBRAZOVKU

KONSTRUKGE PRO DOTYKOVOU i s MOF o spciace e o spctbac ot MDF Ui Sparo FeraolFR 83100

DOTYKOVA OBRAZOVKA 97oba nohy pro dotykovou obrazovku, MOF, naté dle specifkace - nehofavd MDF Uniin Spanoiu Firabel FR B4
s

'DOTYKOVA OBRAZOVKA - MONTAZ

PREHRAVAC - MONTAZ
DATOVY KABEL
OATOVY KABEL
PRIVODNI KABEL Kabe v 230 V., vl Koncove, miniméln v vy, prvital prostp do MO, otvorcca 20 mm
PRIVOON] KABEL mont - ctclovs abel k t 230V, v kenoowek, provra resu do M3 oborcca 20mm

DATOVY KABEL doton kabe oroplevivad, vl koncovek,orovia rost do M. otor ca 20mm

DATOVY KABEL zcocien - datovy abelpro peredve, vitnd Kencovek, ot orsiup do M3, ctver cea 20 mm
SILUETA siueta 2 MDF 16 mm zaveden n zdi

SILUETA mort - seta 2 MOF 16 mm zaveen na 2

PREKRYTI PANELU zakiop paneiu MDF deskou 12 tm, natér akrylovou barvou dle speciiace.

PREKRYTI PANELU mort - 2410ppanelu MDF deskot 12 mm, it scyivou barvou d specifkace

GBKLAD STENY [onsinukce MOF 16mm a KVH 60x 40 mm, nitér akylovou barvou, de speciiace

OBKLAD STENY | monté2 - konstrukee MDF 16mm a KVH 60 x 40 mim, nétér akrylovou barvou, die specifikace
KONSTRUKGE PRO DATAPROJEKTOR _[Vonsiukce DT f6mm a KV B0x 80 mm, i skiylovou barvou,dl speciikace
KONSTRUKCE PRO DATAPROJEKTOR | monti2 - ensirke DTD 16mm a KVH 80 E0 mm, it akrlovou bancu die specficace

DATOVY KABEL  datovy kabel pro dataprojextor, véetné koncovek, provrtat prostup do M3, otvor cca 20 mm

DATOVY KABEL 230cien - daowd Kabe! oo datoroekcor,véetn kancovek. orova rcst do M, otvor cea 20 mm
DATOVY KABEL Jdatovy kabel pro pfehraat, vEetné koncovek, provrtat prostup do M3, olvor cca 20 mm

DATOVY KABEL z2ocien - daovy Kabel o fervdad, vilnd Koncovek, ot prosiup do M3, atvor cea 20 mm

DATOVY KABEL zciciovy kabel K v 230 V, véetnd koncovek, minimiin dvé zésuky, provital prostup do M3, dvor oca 20 mm

anoiasen s 2o Koo K Z90V. 6 e, ko 1 ey, Gt s do WS, G20

INSTALACE DATAPROJEKTOR

INSTALACE plerviat ot -instaace piehrévace 2 majetky N
ZATEMNEN] OKNA| Fonsirukce KVH 60 x 40 mm, potah Camy malton 300 g/, de specikace X &=
ZATEMNEN] OKNA [mont - onsisukce KVH 60 x 40, potah Gery moten 300 gim2, de specifkace 4546.10KE
POLICE NA KARTY onsiruice MDF 16 tom, au profi, ntér akrylvou barvou, e speciikace T T
POLICE NA KARTY [ mont - konsiruke MDF 16 o, au prof, nétér akryovou barvou, die speciface Y a0 169000 KE,
DISPENZOR NA KARTY X 750K 295750KE

DISPENZOR NA KARTY mordé2 - konsirukce MOF 16 me, ité aeyiovou barvo, de specfiace ¢ Ba500K
KARTY arta velikosti din A, forex 4 mm, oboustrannd, die grafického névrhu. 4 13520,00 K&
CEDULE S NAPISEW [coduie MOF 12 mm, s wifezanj pismeny, nér aeyiovou barvou,di speciiace T & ELE L
CEDULE 5 NAPISEM mori - cedule MDF 12 . wiezanim pismeny,nite alylovou barvu.die spesifiace | X 1207 120750

LCD TV~ MONTAZ mont LCO TV 2 maetku NM. Y 3300k
LODTV- MONTAZ [VEsa e v 2001200 mm, ey ¥ : 5 Te0000Ke
LCD TV - MONTAZ o - VESa ety 200x 200 mm, pochy ! 2250 16000k

PREHRAVAC - MONTAZ montd2 - instlace pretvdvace 2 maetis NI Y i 33000K:
RAMYNALCD brazors rimy na LOD TV. svéost oo 725 x 425 i, diespeciface, b odsoulesen vork ~ sst5008 2360000KE
RAMY NALCD brazort rémy na LCD TV svélstovons 725 x 425 i diesoecikace, 00 odsouhiaseni vaorkls + 5000k
DATOVY KABEL oton kabe veetn ancove .00 b Te000K
DATOVY KABEL mont - daon kabel vetnd koncovek Y B 700K
POLICKA NA ZKUMAVKY. onstnskce 2 MDF 16 mm,rate skylovou barva, e speciiace X z TR
POLICKA NA ZKUMAVKY monté - onsirukce 2 MOF 16 e, it skyiovou bavou, die specifkace Y 8 ¢l 500K
"POLICKA NA ZKUMAVKY Y g ) ke 338000Ke
POLICKA NA ZKUMAVKY : 500K
PRUZOR S BOXEM , néitér akrylovou barvou, dle specifikace, dveini kukatko cemé X T '3380,00 K&
PRUZOR S BOXEM - onsirukce 7 MDF 16 mm_ ntér akrviovou barvou, de specifikace, dvern! kukitko Somé. 345,00 K| 84500 KE
REPASE LAVIEKY i nice 2 majeks M, véetn matridv, celovd vima plochy 3 m2 X = TEoK
REPASE LAVICKY  nété lavice 2 ku NM. véetné materidlu_celkovd véméra plochy 3 m2_ 00 K|
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PREHRAVAC - MONTAZ
PRIVODNI KABEL
PRIVODNI KABEL
PRIVODNI KABEL
PRIVODNI KABEL
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PANEL

POSLECHOVE SLUCHATKO

PREHRAVAC
REPASE VITRINY

DOPLNENI VITRINY
DOPLNENI VITRINY
DOPLNENI VITRINY
'DOPLNENI VITRINY
DOPLNENI VITRINY
DOPLNENI VITRINY

'DOPLNENI VITRINY
DOPLNENi VITRINY

'UBOURANI PANELU
‘SLOUPEK
SLOUPEK
DEKORACE
DEKORACE.
ZAKLOP PANELU
ZAKLOP PANELU morta - zikiop sévaliiho panelu, MDF 16 mun, KVH 60x 40 mm, natér akryovou barvou die speciiace

stoupek Consirice 2 MOF 16 me, e sy b, de speciace
SLovpEK mort - hanstrukce 2 MOF 16 e, e ayowou b dl specitiace

CEDULE S NAPISEM cedue borovdpredzka 15 mm. 6t 40120 e, étr aeylovou b, i s Sablon, e speciface
[ monté - cedule borova pfekizka 15 me, lista 40 x 20 mm, nétér akrylovou barvou, népis pres 3ablonu, die

speciace

E——— oidoe £ KVH B0 0o, borod s o 1, i 100X 801 o e

PANEL S DVIRKY monta2 - konstrike 2 KVH 60 x 40 mm, borovd runlsicé prekizka 15 mm, smikov o8na 100 x 50 men, mafido,
i specifiace
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CEDULE S NAPISEM

ik canstnuce borova i pekizka 5 i, ko fa 100 x50 mm, sekove iy, mof, diespeciface]

I morta2 - onstrukoe barov runidfsic pekizia 15 mm,smekovd foéna 100 50, sk by, mofdo, die
VIKLAD, SKLO e skio, bezpetnasin 4.4 2, epend, i e, zabrautené hany, 1.8 mm
VIKLAD, SKLO bezpednost 442, lepend,fid 6, zabrousené frany,t 8 mm
SLOUPEK onstnukce 2 MOF 16 mm,nété akiyiovou banvo, de speciface

SLOUPEX -

GPRAVA PODIA - ZRGADLA ; Z TABBRE
GPRAVA PODIA - ZRCADLA morta - 2rcaia 5 mm, déens, calkem 700 x 5000 mm, i doméit e aktudinho s y o i g 205750k
GPRAVA PODIA - ZRCADLA urcadia 5 o, dblens, elkem 700 x 5800 i, nutné domértdieaduainino staws Y K 514605 K
GPRAVA PODIA - ZRCADLA mortd2 - 2rcadi 5, déens, calkem 700 x 5200 mm, i domit e aktusinho stav  sisooke| 343070k
PLEXISKLO i sid, i, 15 mm, zabroutend a wietind hrany, tvery e specikace Y 3371550KE

PLEXISKLO

ZAKLOP OTVORU
ZAKLOP OTVORY
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monta? - odstrojni, repase, natér vntku viriny, vetnd mateiay,die speciiace
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7845131 e oniaz .z%iﬁ*k. m 84500 K| 845,00 Ke

s datory kabel véetné konody 2113k 2M25Ke
© iz - datory abel veetnd kencovek s B450KE
- oo abl vt kneove., 2110 ke
45 | montaZ - datovy kabel véetné koncovek 845 Ke| 84,50 KE
3 v datovy kabel vEetné koncovek. 21.13Ke| 215K
5 ot - datory kabel vEetné kencovek 645K 450K
P BBRIVODN] KABE! zcrojovy kabel 230 V. véetns koncovek 2535k 29350k
4 PRIODN! KABEL B4s ke 8450KE
® /STRANNY PANEL § PRUCHODEM ] 160001 w120k
" P [montéz - kensirusee MOPRBmm, smekovyeh 25 17 @100 X 50 mm a 150 x 30 mm, hanolu 100 x 109] 908544 K.
% GBOUSTRANNY PANEL S PRUCHOBEM | ToniZ -k sty 12 w0 20 896 m 101400Ke|
konstrukce MOF 12 mm a 16mm, borové prekiizky 15 mm, smrkovych pricen 100 x 25 men, hranoku 100 x 100 271360k
47.46.49.50  OBOUSTRANNY PANELSPRUZOREM  |\Sratuics NOF 12 7ms 16, borod piekiy o rommf -y sew 1 200 2800 896 m 253500k
[ montaZ - konstrukce MDF 12 mm a 16mm, borové pieidizky 15 mm, smrkovjeh priken 100 x 25 mm, hranolu 1003 15 142,40 KE.
47.48,45.50  OBOUSTRANNY PANEL S PRUZOREM  [Merté? -Konst IR " s 4 14 200 2%0 896 169000k
ss LGDTV - MONTAZ morté2 LCD TV z maleku NM [ o 100 ks 4500 K| 245,00 K.
s PREHRAVAC - MONTAZ moriaz - pretvavat de spectiace u w1 100 ks sas00ke|
s LCDTV - MONTAZ Ve drak b 400 x 400 mm,plochy v a4 100 ke 250K
s LCDTV - MONTAZ montéZ - VESA dr2k tv 400 x 400 mm, plochy M AT 1 1,00 ks 422,50 K|
s DATOVY KABEL v omemo 1 1000 b 2131
s DATOVY KABEL M Eemo 1 1000 b 845K
s a DATOVY KABEL v eswo 1 1000 21.13K
e 58 ave a7 DATOVY KABEL [} Beamo 1 1000 1y 845Kz
™ s we e PRIVODN KABEL v msmo 1 1000 1 253K
i s as PRIVODN] KABEL M memo 1 1000 b 845K
a E] S w0 StoupEK. v Shes 1 30 20 200 00 ST000KE
s s s % sLoupek .| 16 mm, kuiating, e ifovou n swea 1 | 20 20 om0 100 ks 253500 Ke|
e o -] LAVICE borou preahy 15 men, mofco, bezbary k. v S 1| 40 20 40 200 ks 70 14000k
.: o [ER Lavice sinukca 2 borowd piekzy 15 mm, moido,bee " swe 1| 40z 4% 200 ks 160000k
m B [ERE) LAVICE - OPERADLO borou pleiky 15 m, mofdo, bezbary ik, v s 1 w5 a0 20 200 ks 253500k
M [ [ER] LAVICE - OPERADLO " swea 1 5 20 20 200 ks sas00Ke|
a " [ERY it sy bavos, i cdmaf di rediného stavs v s 1 16 50 200k 21m250Ke|
) ey e 16 mm, s ooy brvou, nutné i die redindho stavs M smes 4 16 0 50 200k 101400k
W sETe ESE POLICKA NA MAGNETKY s scyiovos barvu, die spefhace v Swea 1| W0 a0 1% W0k 211250
e sem SETE s POLICKA NA MAGNETKY u sea 1 150 40 168 100 ks 845002
M SET8 SETE 53 ‘TABULE NA MAGNETKY v saea 1 2 40 60 100 ks. 42250 K|
wa seme see s TABULE NA MAGNETKY M smes 1 2 w0 & 190 ks 25K
” pe [P P onsinukce MOF 16mm, smvkovich prken 100 x 25 mm,tvanola 100 x 100 e, e ponerai & syiovou v o | 1 | 12l oo 2w  towde e
barvo de specihace
[ monté - konstrukce MDF 16mm, smrkovjch prken 100 x 25 mm, hranoku 100 X 100 mm, ndtér penetraci a =
M4 88 9 54,55,56 PORTAL  skoyiovou barvou, die specitiace STENY 132 3000 2800 1082 m* 1014,00 K& |
i s 96 s PORTAL ratc - piep matnou 6  pisker,wirobs degrafického névu o 507 1ok
M4 88 896 54 PORTAL monté - Grafika - polep matniou f6li & potiskem GRAFIKA 507 m* 845,00 K& |
M4 89 9 57 PORTAL - OBLOZKA konstrukce 2 prken 150 x 30 mm. hranolki) 60 x 20 mm. nétér akrviovou barvou. dle specifikace STENY 50 2600 2400 1.00 ks 6 760,00 Ke|
M4 ) S8 57 PORTAL - OBLOZKA monté - konstrukce z prken 150 x 30 mm, hranolks 60 x 20 mm, nétér akrylovou barvou, die specifikace STENY 50 2600 2400 3380,00 K& |
M4 9 s9 57 PORTAL - OBLOZKA - ROHOVE MOTIVY konstrukce 2 MDF 16 mm, wiezané na CNC. nétér akrviovou barvou. dle secifikace: £l
Y] s se 4 PORTAL - OBLOZKA - ROHOVE MOTIVY irukce 7 MOF 16 mm_ wiezand na CNC, nilér alrviovou barou e speifkace 2
W o R FOLEP DLOUHE STENY matnou 611  potiskem, Wicba de rafickeno v
M4 G4 G4 8 POLEP DLOUHE STENY ika - polep matnou folii s potiskem
wa s10 S0 @ PANEL S VITRINU onsirukce MOF T6mm a KVH 60 40 mm, nati skaylovou barva, de speciiace
a sto s s PANEL S VITRINOU monié2 - konsirukce MDF 16mm a KVH 60 1 40 o, it acylovou banou,die specifikace
M4 810 V4 59,60,61.62  VLOZENA VITRINA  konstrukce z truhléfské borové prekizky 15 mm, podr ranol 100 x 60 mm, mofidio, die specifikace
w st VA 50606162 VIOZENAVITRINA mordé2 - konsinukce  trungfi barov priiy 15 mm, podrateni hrano 100 x 60 mm, mid, disspecifkace
v
v
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KNIHOVNA - KORPUS
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EEEERuEEEs

PODSTAVEC VITRINY
VENEC VITRINY
VENEC VITRINY

s<zclz<z<z<lzcz<zc<z<zlz<z <|z<lz<fzc =z <z< =

KOBEREC
KOBEREC - POKLADKA

KOBEREC - LISTA
KOBEREC -USTA
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INTERAKTIVN] PRVEK - POLICKA [smokovy mash 20 mm, mofen, e specikace
INTERAKTIVN] PRVEK - POLIKA montéz - smekouy masiv 20 rum, mofen, e specifikace
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PRIVODNI KABEL

KRESLO sTver
KRESLO st
ZASUVKA NA CELENKY STavex
ZASUVIA NA CELENKY. stes

"PLOCHA KULISA
PLOCHA KULISA
PLEXISKLO

STaver K| T64TIS0KE
sTaver Y 1098500 Ke.
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7, PRIVODNI KABEL v 1
) PAIVODN KABEL M 1
81 DEMONTAZ PANELU [ 1
& POSUN PANELU [ 1
5 M 1
3 v 1
& " 1
o v 1
8 n 1
& STOLICKY v 1
& sToueky M 1
& FOLE v 1 105
& MAKETY BEDEN [ 1
PANEL S DIPLOMY mm a 100 x 60 rum, nétér akeykovou barvou, de specifikace. v 1 7 7200 2800
M6 s13 PANEL S DIPLOMY /H 60 x 40 mm a 100 x 60 mm,nétér akylovou barvou, de specifikace M 1 78 7200 2600
[ s i e BOXS PLEX [onsiruce MDF 16 mm, nétér akryiovou barvou, die speciface. v 1 0 #0 %0
e s v ot BOXS PLEX! [ ronta? - kenstrukce MF 16 mem, étar aleyiowou barvou, dle spesfikace u 1 0 0w
e s viooe BOXS PLEX! o, zabrousens rany v 1 & M ue
e s13 i BOXS PLEXI &6, 6 mm, zabroukend hra e do bow [ 1 6 3 ue
[ s13 Ve @ BOXS PLEX) T, nétér alaylovou barvou, v 1 7 4% 30
N s13 ve @ BOXS PLEX MOF 16 mm, ntér alayiovou specifiace " 1 40 3w
e s13 v % BOXS PLEXI mm, nétér aiaylowou barvou, v 1 M0 o0 60
e s13 ve % BOXS PLEXI MOF 16 mm, ntée akayovou specifiace [ 1 M B0 60
e 51 vo £ BOXSPLEX! & mim, zabrousené feany v 1 6 T4 56
e s13 vo £ BOX S PLEX! M 1 6 74 06
e 13 Vio e BOXS PLEX| v 1 2% 80 80
Me. 513 vio s BOXSPLEX! M 1 % 80 &0
me. s vio s BOXSPLEX! v 1 & 74 76
e s vio s BOXS PLEX! M 1 6 74 76
3 s Vit % BOXS PLEX! v 1 20 30 %0
e s13 Vit s BOXS PLEX! " 1 20 30 30
Me. s vit e BOXS PLEX| pie sito, i, 6 mam, zabroubens hvany v 1 6 24 26
e s1 v s BOX S PLEX! morta? - plexiski, ié, € mm, zabroudens hvany, adjusiace do boau " 1 6 24 2
3 st viz % BOXS PLEXI construkce MOF 16 mm, nétér akrylovou barvou, e specifkace. v 1 W 0 20
M5 s13 vz BOXS PLEX! - onstruke MOF 16 mm, naté akrylovou barvou, de specifiace. [ 1 %0 260
me. s vz % BOXS PLEX! v 1 6 26 4
e s1 vio__ % BOXS PLEX! " 1 6 25 4
3 s vis o7 BOXS PLEXI v 1 0 30 20
e s via o7 BOXS PLEX! [ 1 1w 30 2w
Me. s vis o7 BOXS PLEX! v 1 6 24 28
e s vis o7 BOXS PLEX! " 1 6 204 28
3 513 Ve % BOXS PLEXI v 1 W60 40
e, 51 vie s BOXS PLEX! " 1 w0 40
e, 51 via e BOXS PLEX! v 1 6 s w6
M6 s13 Vs BOXS PLEX! " 1 6 54 6
3 51 Vis % BOXS PLEX! v 1 w70 7%
e s13 vis BOXS PLEX! [ 1 o 70 70
e, s vis s BOXSPLEX! v 1 6 e 6
M6 st3 vis BOXS PLEX! M 1 6 e a6
3 513 vis 100 BOXS PLEX| v 1 20 20 2%
e s13 vie 1o BOXSPLEX! [ 1 2 2w 2
e s1 vie 1o BOXSPLEX! v 1 6 24 1%
e 513 vis 10 BOX S PLEX! 6 i, zabrousen hrany, adjustace do boxy M 1 6 24 196
w6 s13 viz_ o1 BOXS PLEX| i e akaylovou banvo, die speciikace v 1 W 30 180
e su viz o BOXSPLEX| [ monta? - konsirukce MOF 16 rem, nitér aiaylovou barvou, dis speciiace [ 1 w30 w0
e su viz o BOXSPLEX! plen 6 mm, zabrousen rany v 1 6 204 146
e s13 viz__ o1 BOXSPLEX! monta &, 6 i, zabrousend hrany, adjustace do bowu M 1 6 24 16
we st3 vie 12 BOXS PLEX! [konstrukce MOF 16 mm, natés akrylovou barvou, de specifikace v 1 W 40 430
e st3 vis 1@ BOXSPLEX| monta? - konsinukce MOF 16 mm, ntér acylovou barvou, di speciiace [ 1 W &0 40
e s13 vie 1@ BOXSPLEX! e ico, e, 6 mim, zabrousen hany. v 1 6 %6 4
e st3 vie 12 BOXSPLEX| monta? - plexiskio, i, 6 o zabrousend hrany, adjustace do boru M 1 6 w6 34
e 13 vis s BOXS PLEX| onstukce MDF 16 mm, naér aeylovou barvou,di specificace v 1 30 50 %0
e s3 vis 103 BOXSPLEX| monta2 - konstrukce MDF 16 mm, nitér akrylovou barvou, de specifikace M 1 M0 S0 %0
e s1 vie 103 BOXSPLEX! & mm, zabrousend hvany v 1 6 54 ue
e st3 vis 103 BOXS PLEX! iré, & mm, zabrouSens hrany, adjustace do boxu Y 1 6 54 6
e 513 Vo o4 BOXS PLEX| mm, natr akyovou banoy, die specikace v 1 T w0 30
e s vao 104 BOXSPLEX! o2 - konstrucce MOF 16 rm, nitér akrylovou barvou, de specifikace M 1 w0 3 30
e s13 vio 104 BOXSPLEX! & mm, zabrousend frany v 1 & 24 26
e st3 vao o4 BOXS PLEX! o, Eié, 6 mm, zabroubens hrany, adjustace do boxu M 1 6 24 6
e EQ V218 BOXS PLEX! rem,ndtér akoylovou barvou, de specifikace v 1 0 10 180
e s13 v os BOXSPLEX! ot - konstruce MOF 16 rm, natés akrylovou barvou, de specifikace M iRy 1 o 180 180
e 813 v os BOXS PLEX! Pl skio, i, 6 mm, zabrousend frany v v 6 s ue
w6 513 s BOXS PLEX! morta2 - lexi sk, Eiré, 6 mm, zabrouSens hrany, adjustace do boxu Y ViR 1 6w us
e EQ vz 16 BOXS PLEX! [onsiukce MDF 16 mn, ntér aylovou barvou, die specificace v VR 1 0 30 %10
M6, s1 vz 106 BOXSPLEX! [ ] 0 30 %
e s1 vz e BOXSPLEX! v 1 6 204 26
e s13 vz 16 BOX S PLEX! M 1 6 24 26
3 EQ Va3 07 BOXS PLEX! onstrkce MDF 16 mm, natér akrykovou barvou, e specifikace. v 1 20 40 30
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e BOXS PLENI ot - Kansrukce MOF 16 e, ité aayon b, diespeciiace " 1] w0 100 s sk
e BOXS PLEXI e sk, atvoubend hvany v 1 5 %4 2 100 ks, 250K
e 80X S PLEX! mont - p 6 i zabrousens rany, adustace o bowy u 1 5 w2 100 ks 25
T3 ODSTRANENTZASUVEK mortaz - Z3prevent makel zsuve veeiné matei ] 1 200k 75001
e POLICKA NA KNOFLIK onstuce MOF- 16 on, ite seyiouos barvos. de spociface v I T 1001 TS0k
ve POLICKA NAKNOFLIK onké2 - ansrucc MIDF 16 o, nté aoyovsa barvos, dio speciiace I 1| w0 me 1004 50 i¢]
Mo SOKLNA POLENO onstukce MDF 16 e, e koo barvo,de specitkace v [ ST000 K
e SOKL NA POLEND mont - konsinukce MDF 16 mm,nétr skaylovou anvu die spesiace u 1w e 1267501 126750k
e JAPONSKY PAVILON fonstukce 2 KVH 240 x40 mm, 140 x 140 mm, 50 x 25 o, nate aklove bave i spaciiace S o] TR
M6 JAPONSKY PAVILON montéZ - konstrukce 2 KVH 240 x 40 mm, 1+ ) STAVBA 1 3400 2500 8.450,00 K| BAR.0KA
ve JAPONSKY PAVILON, PODLAHA [konstruice z dtd 16 v sama 1 2000 2000 845000 K¢ 845000 Ke.
M6 JAPONSKY PAVILON, PODLAHA ) STAVvBA. 1 2000 2000 422500 K| 42mmy
M6 JAPONSKY PAVILON, ZABRADLI v sTaveA. 1 4 1700 15 210,00 Kg|
e JAPONSKY PAVILON, ZABRADLI M sea 1 © 1700 42500 ke 42505
e VECLERIURER; v stama 1 450 1000 1014000 K¢ 1014000 ke
M6 ULGEENTUREN, M STAVBA 1 450 1000 3380,00 Kz 338000 K&
M6 ULOZENI UREN, BOX v STAVBA. 1 450 838 3380,00 Ké | 3380,00 K&
M6 ULOZENI UREN, BOX L] STAVBA 1 450 838 1267.50 K& 126750 ke
we JAPONSKY PAVILON, ULGZENI UREN, BOX Vo smem 1 s a7 om0k 700K
e JAPONSKY PAVILON, ULOZENI [ smaa g 6 &7 42250 | 250K
we JAPONSKY PAVILON, ULOZENi Vo swm 4 2w 50| 500K
e JAPONSKY PAVILON, ULOZEN UREN_BOX - M swe 1 0 o 25K 250K
M6 MAKETA SKELETU VELRYBY iy vyfezané z extrudovanéo polystyrenu, navieteny na KVH 60 60 mm, natér akrylovou barvou, dle specifikace v STAVBA 1 2500 10000 33 800,00 Ke | el
ve seTie SETIS 120,121,122 MAKETASKELETUVELRYBY paiace "% extornéno polytyen, recaryna KV 0160 i, sy baros, o Mo sme 1| s 0 o0 100 s 845000k s
e SeTs SEe T INENKY dodint Zinind e speciiace U S 200 BT SEEOK
e seTis seie 23 ZinEnky morti - nstaiace zinénik de specitiace M___ s 1 o0 a0 s 20015 2250 kc| 84500k
i
LODTV . MONTAZ it it —— T ) 190 ks 4500 K| 84500k
TLACITKO - MONTAZ [ montd tiacitka do panelaze M AT 1 1,00 ks 21125Ké.
e PREHRAVAC - MONTAZ. mont - petriva, de specitkace o A 45,00k
e oo VESA drzéc v, 300 x 300 e, ramenc, v o 20K
e LODTV - MONTAZ [ AT 250
ve DATOVY KABEL v eamo 1 225
ve DATOVY KaBEL M asmo 1 84 50Ke
e DATOVY KABEL v eemo 1 21 a2k
e DATOVY KABEL mont - daorj kabel  petedvad,véens koncovec M asmo 1 K B450Ke
e PRIVODNI KaBEL zciou Kabe kv 230 V, vetnd oncove, minimaing 3 zdsuvky V. meme 1 % 50K
ve PRIVODN] kABEL monk2 - zorfoy kabel Kt 230 V. véetns koncovek U eomo 4 mm.s B450Ke
|
[ aviz 131 DOTYKOVA OBRAZOVKA - MONTAZ mont - dotyn abrazovea 2 mleics N [ At s w0 w s500k 50Kz
e aviz DOTYKOVA OBRAZOVKA 1cba put pro doykorou obrazov, MDF, it die speciface v eme 1 676000k 67000k
s Aviz 'DOTYKOVA OBRAZOVKA - MONTAZ montaz - put pro detykovou obrazovku M s 1 1690,00 Ke| 162000Ke.
e aviz DATOVY KABEL aton kabe vt kancovek Vo omemo g 2113k amaske
ve avi2 DATOVY KABEL cato kel veend koncovek M mmmo 1 sasiel 8450KE
ve Aviz PRIVODN] KaBEL actcon; kabel 230 V, vGetné oncones, minméing n zésuky V. memo 1 25350 =m0
ve Aviz PRIVODN! KABEL oo kabel 230 V., vilnd oncoek, minimind 1 zda v esmo 4 ma_s sas0Ke
{
e Avza AvA 131 | DOTYKOVA OBRAZOVKA - MONTAZ ron - deykord obrazowka, i terativnino prku AV2, psun 2 prot stény,nie e specikace M A 1 B4500K 25104
Ve Avza AVZA 78124125131 PREHRAVAC - MONTAZ monts - Pievivad - dotyons obrazovka M ATy » I&s - I&,s Ke
e ava A2 s PRIVODN] KABEL Jchoou kabel 220V, velnd koncovek. minimaid th zdsindy M esme 1 235k) 250K
e A A2 s PRIVODN] KABEL mont - zdojoy abel 230V, veend koncovek V. msmo 1 saske] 8450KE
M6 Avza AA s PRIVODNI KABEL civad, vietné koncovek v asmo 1 21.13Ke] 21125k
ue avaa A s PhivoDNI KABEL 1 vietnd koncovlc M__ momo s Y 50K
e pom 5 etz vivass i, ko v, ol . o, vt O spors, ook | P el o
s o Se— \TMALEA . MONTAZ = mala sin sy bane. v opovdalel ke, min v vrte, e speciace, coko |, wby | 1 1w 5762900k
3 o 3 SR -BANNER e, de gratidha v, G spediace [ — 0 a0 Te00i EET
wee s 128 SALA- BANNER - MONTAZ mont - ptisc  iroba banneru, e grafckeho v, de specifiace M owa 1 =0 a0 sk 633750k
s o 128 SALA- BANNER - KONZOLE onzok na zavéSent vamner, die 5 Vo w1 W &0 23501 7e500KE
ey o 28 SALA - BANNER - KONZOLE - MONTAZ M owwa 1 00 o0 21258 633750k
M26 61,62,64 129 REZANA GRAFIKA v GRAFIKA 1 2957,50 K|
w2s  otozos 129 REZANA GRAFIKA - MONTAZ a2 - por, mai e wsolow ahzi,sacmiet - elkem 8 2 M owm 1 126750
w2s o 2 WEDAILONKY sk katon 500 gim2, oz, an A3 vV owea 7 T
M6 a5 128 MEDAILONKY - MONTAZ monté? - sk na karton 500 gim2, ofez, din A3 M cRarkA 1 21125k
w25 WrzE W5 10 RELIEFN] RAZITKO rebéii razio s vivobou tocios - I
M26 INT26 INT25 130 RELIEFNI RAZITKO - MONTAZ refiéfni razitio s vyr Stodku M STAVBA 1
= v v s STAVAJICI VITRINY [demortaz T T
s STAVAJICI VTRINY - MONTAZ. - stévacich virin 7 sta o M v
v 944933,93 K&

553 129,40 K&

1498 063,32 K&

314 593,30 K&

1812656,62 ke




