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Příloha č. 2 Restaurátorský záměr obraz inv.č. 1601
Konzervace výšivky
Konzervátorský zásah bude soustředěn do těchto jednotlivých etap:
1. Fotodokumentace
2. Demontáž výšivky
3. Čištění
4. Konsolidace
5. Separace od původní lepenky
6. Kompletace

Restaurování zlaceného rámu
Restaurátorský zásah bude soustředěn do těchto jednotlivých etap:
1. Fotodokumentace
2. Demontáž výšivky
3. Sondážní průzkum polychromní vrstvy rámu
4. Očištění rámu
Suchou cestou, ometením jemnými štětci osátím.
5. Konsolidace polychromní vrstvy
Fixace polychromní vrstvy zpět k dřevěnému podkladu disperzním roztokem injektáží.
6. Revize konstrukčních spojů rámu a sklížení odlomených částí
7. Čištění polychromie, snímání druhotných vrstev Na základě výsledku sondážního průzkumu.
8. Tmelení, křídování
Doplnění poškozeného křídového podkladu totožnou dochovanou technologií.
9. Retušování - zlacení
Vizuální sjednocení nově doplněných a vyspravených míst. Přetření polimentem a zlacení plátkovým zlatem.
10. Kompletace
11. Vyhotovení restaurátorské zprávy s fotodokumentací 2x restaurátorská zpráva tištěná, 1x elektronicky Předpokládaný termín dodání listopad 2026.
Celková cena restaurátorského zásahu je 27 800Kč. Cena je konečná, nejsem plátce DPH.



Restaurátorský záměr obraz inv.č. 1608

Konzervace výšivky
Konzervátorský zásah bude soustředěn do těchto jednotlivých etap:
1. Fotodokumentace
2. Demontáž výšivky
3. Čištění
4. Konsolidace
5. Separace od původní lepenky
6. Kompletace



8






Restaurování zlaceného rámu
Restaurátorský zásah bude soustředěn do těchto jednotlivých etap:
1. Fotodokumentace
2. Demontáž výšivky
3. Sondážní průzkum polychromní vrstvy rámu
4. Očištění rámu
Suchou cestou, ometením jemnými štětci, osátím.
5. Konsolidace polychromní vrstvy
Fixace polychromní vrstvy zpět k dřevěnému podkladu disperzním roztokem injektáží.
6. Revize konstrukčních spojů rámu a sklížení odlomených částí
7. Čištění polychromie, snímání druhotných vrstev Na základě výsledku sondážního průzkumu.
8. Tmelení, křídování
Doplnění poškozeného křídového podkladu totožnou dochovanou technologií.
9. Retušování - zlacení
Vizuální sjednocení nově doplněných a vyspravených míst. Přetření polimentem a zlacení plátkovým zlatem.
1O. Kompletace
11. Vyhotovení restaurátorské zprávy s fotodokumentací 2x restaurátorská zpráva tištěná, 1x elektronicky
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Konzervace výšivky
Konzervátorský zásah bude soustředěn do těchto jednotlivých etap:
1. Fotodokumentace
2. Demontáž výšivky
3. Čištění
4. Konsolidace
5. Separace od původní lepenky
6. Kompletace

Restaurování zlaceného rámu
Restaurátorský zásah bude soustředěn do těchto jednotlivých etap:
1. Fotodokumentace
2. Demontáž výšivky
3. Sondážní průzkum polychromní vrstvy rámu
4. Očištění rámu
Suchou cestou, ometením jemnými štětci, osátím.
5. Konsolidace polychromní vrstvy
Fixace polychromní vrstvy zpět k dřevěnému podkladu disperzním roztokem injektáží.
6. Revize konstrukčních spojů rámu a sklížení odlomených částí
7. Čištění polychromie, snímání druhotných vrstev Na základě výsledku sondážního průzkumu.
8. Tmelení, křídování
Doplnění poškozeného křídového podkladu totožnou dochovanou technologií.
9. Retušování - zlacení
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Vizuální sjednocení nově doplněných a vyspravených míst. Přetření polimentem a zlacení plátkovým zlatem.
10. Kompletace
11. Vyhotovení restaurátorské zprávy s fotodokumentací 2x restaurátorská zpráva tištěná, 1x elektronicky

























































