Stránka '1

***Stavba. Rekonstrukce osvětlení ve 3 podlaží pavilonu A a*** C

|  |  |
| --- | --- |
| Rekapitulace rozpočtových nákladů  1 Dodávka  2 Montáž  3 HZS  **4** Celkem (bez DPH) Kč:  5 základ daně pro DPH 21%  6 DPH 21%  7 Celkem (včetně DPH) Kč: | 218425 87410 39480 **345315** 345315 72516 **417831** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***,***  ***č.pol.*** | ***zkráceny popis*** | ***mj.*** | ***množs*** | ***cena*** | | | |
| ***dodávka*** | | ***montaz*** | |
| ***Jean.*** | ***por.ceik.*** | ***Jean.*** | *por.celk.* |
|  | *Materiál/montáž* |  |  |  |  |  |
| **1** | **rozvadeč RMU-3 - dopinění dieSikresu 03** | **ks** | **1** | **15000** | **15000** | **5000** | **5000** |
| **2** | **rozvadeč RSA3 - dopiněni dle výkresu 04** | **ks** | **1** | **15000** | **15000** | **5000** | **5000** |
| **3** | **CYKY-..1 3x1,5 (C)** | **m** | **965** | **10** | **9650** | **11** | **10615** |
| Ý L o | **CYKY-O 2x1,5 (A)** | **m** | **185** | **10** | **1850** | **11** | **2035** |
| **CYSY-G 3x1 (C) HO5W-F** | **m** | **65** | **26** | **1690** | **11** | **715** |
|  | **elektroinstalační lišta 2422** | **m** | **225** | **28** | **6300** | **25** | **5625** |
| **7** | ***Svítidla - včetně zdrojů a startérů*** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **A - LED SVÍTIDLO 27W, PŘISAZENÉ, 3001m, IP 20, MŘÍŽKA ALDP** | **ks** | **91** | **1200** | **109200** | **150** | **13650** |
| **9** | **B - LED SVÍTIDLO 54W, PŘEŘAZENÉ ASYMATR, IP 20, BÍLE LAKOVANÝ PLECH** | **ks** | **10** | **1400** | **14000** | **150** | **1500** |
| **10**  **11** | **C - LED SVÍTIDLA 15W, PŘEŘAZENÉ KULATÉ, IP 40, PLASTOW KRYT, D300mm** | **ks** | **12** | **1100** | **13200** | **150** | **1800** |
| N:, :,**NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, 1HOD ZÁLOHA IP20** | **ks** | **14** | **950** | **13300** | **150** | **2100** |
| **12** | **1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček, legrand valena bílá 1-pól. přep. (6) - strojek, kryt, rámeček, legrand valena bílá** | **ks ks** | **41**  **6** | **115  120** | **4715**  **720** | **100 100** | **4100**  **600** |
| **13** |
| **14** | **tlač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček, legrand valena bílá** | **ks** | **10** | **99** | **990** | **100** | **1000** |
| **15** | **POHYBOVÝ SPÍNAČ, 360°, IP20, spínání LED zdrojů** | **ks** | **4** | **360** | **1440** | **150** | **600** |
| 16  17  **18** | KP68, KU68, nebo do **dutých stěn** | **ks** | **57** | **10** | **570** | **20** | **1140** |
| KR68, nebo do dutých stěn | **ks** | **45** | **15** | **675** | **20** | **900** |
| **KR97** | **ks** | **5** | **25** | **125** | **25** | **125** |
| **19** | **demontáž a likvidace svítidla do 2x58W** | **ks** | **115** | O | **O** | **50** | **5750** |
| **20** | **ukončení kabelů do 3 x 1,5-4** | **ks** | **16** | O | O | **25** | **400** |
| **21** | **průraz zdivem do 30 cm** | **ks** | **22** | **O** | **O** | **150** | **3300** |
| **22** | **průraz zdivem do 15 cm** | **ks** | **4** | **0** | **O** | **150** | **600** |
| **23** | **vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, zapravení** | **m** | **155** | O | **O** | **31** | **4805** |
| **24** | **vysekání, vyvrtání kapes pro krabice** | **ks** | **107** | **O** | **O** | **150** | **16050** |
| **25** | **nosný, podružný a režijní materiál** | **kg** | **50** | **200** | **10000** | **O** | **O** |
| **26** | **součet** |  |  |  | **218425** |  | **87410** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **HZS** |  |  |  |  |  |  |
|  | **zabezpečeni pracoviště, přesouvání nábytku spolupráce s revizním technikem** | **hod  hod** | **4** | **16** |  | **180 350** | **2880**  **1400** |
| 2 |
| **3** | **demontáže, úpravy elektroinstalace** | **hod** | **120** |  |  | **180** | **21600** |
| **4** | **vypínáni sítě, přepojování** | **hod** | **8** |  |  | **250** | **2000** |
| **5** | **výchozí revize** | **hod** | **16** |  |  | **350** | **5600** |
| c: i- | **dokumentace skut. provedení** | **hod** | **12** |  |  | **500** | **6000** |
| celkem |  |  |  |  |  | **39480** |
|  |  |  |  |  |  |  |