Objednatel:
SOŠ Drtinova
Drtinova 3/498
150 00 Praha 5

Cenová nabídka: AA170637C
Vážený zákazníku,
předkládáme Vám cenovou nabídku AL výrobků z profilů Ponzio. Výrobky jsou v barvě RAL 9006B, zasklené dle požadavku. Hodnota celkového součinitele tepelného prostupu celého výrobku  je UD = 1,7 W m-2 K -1.

_Poz.1
1 Ks Dveřní prvek 2550 mm x 3975 mm, sestávající z pěti pevných polí a 2kř. dveří.
	Měřítko 1:40
Pohled zvenku
Systém:Ponzio PE 68 PE68+ Těsnění G310D Zaskl. lišta: Standard	

Popis dveří:
Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

Napojení na podlahu:
Ponzio WAR 4

Dodatkové díly k prvku:
  1 Ks	Podkladní profil PENTA	  2550mm
  1 Ks	Soudaband Acryl T90 4-10 x 15mm (8m/ks)	  2550mm

Přídavné kování ke každému prvku:
  8 Ks	Pant 67mm	Anoda
  8 Ks	Sada "kotev" do závěsu
  1 Ks	Zámek Winkhaus
  1 Ks	Kabelová průchodka
  1 Ks	koule/koule RR K1.1 Rondo H1.1 PZ92/9 FS XM RD
  3 Ks	Krytka
  1 Ks	Montážní deska TS4000/TS5000	EV1
  1 Ks	El. vrátný Doorcas + elektro kontakty
  1 Ks	Protikus hlavní R (PE68)
  2 Ks	Protikus vedlejší L+P (PE68)
  1 Ks	Protiplech západky
  2 Ks	Redukce trnu 8/9
  1 Ks	Samozavírač GEZE TS4000 s aretací	EV1 stříbrný
  1 Ks	Vložka 35x55 BKS88
  2 Ks	Zástrč 140 mm
  1 Ks	Úchyt šroubu

Barvy:
Profily:	RAL 9006B

Výplň:
  4 Ks	QUICK TAPE 20 + PLECH 9006B
	panel se samolepící plochou 20 mm
  7 Ks	6+7mm Cp6.8-16P_Ar-Cx6.8 U=1,1
	Oboustranný connex 33.2, plast. rám.

Bez montáže za cenu:
Cena za jednotku/Celková cena	91 579,20 Kč	91 579,20 Kč	

Poz.2
1 Ks Dveřní prvek 2565 mm x 3985 mm, sestávající z pěti pevných polí a 2kř. dveří.
	Měřítko 1:40
Pohled zvenku
Systém:Ponzio PE 68 PE68+ Těsnění G310D Zaskl. lišta: Standard	

Popis dveří:
Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

Napojení na podlahu:
Ponzio WAR 4

Dodatkové díly k prvku:
  1 Ks	Podkladní profil PENTA	  2565mm
  1 Ks	Soudaband Acryl T90 4-10 x 15mm (8m/ks)	  2565mm

Přídavné kování ke každému prvku:
  8 Ks	Pant 67mm	Anoda
  8 Ks	Sada "kotev" do závěsu
  1 Ks	Zámek Winkhaus
  1 Ks	Kabelová průchodka
  1 Ks	koule/koule RR K1.1 Rondo H1.1 PZ92/9 FS XM RD
  3 Ks	Krytka
  1 Ks	Montážní deska TS4000/TS5000	EV1
  1 Ks	El. vrátný Doorcas + elektro kontakty
  1 Ks	Protikus hlavní R (PE68)
  2 Ks	Protikus vedlejší L+P (PE68)
  1 Ks	Protiplech západky
  2 Ks	Redukce trnu 8/9
  1 Ks	Samozavírač GEZE TS4000 s aretací	EV1 stříbrný
  1 Ks	Vložka 35x55 BKS88
  2 Ks	Zástrč 140 mm
  1 Ks	Úchyt šroubu

Barvy:
Profily:	RAL 9006B

Výplň:
  4 Ks	QUICK TAPE 20 + PLECH 9006B
	panel se samolepící plochou 20 mm
  7 Ks	6+7mm Cp6.8-16P_Ar-Cx6.8 U=1,1
	Oboustranný connex 33.2, plast. rám.

Bez montáže za cenu:
Cena za jednotku/Celková cena	92 138,80 Kč	92 138,80 Kč	

	Celkem bez DPH	183 718 Kč	

Počet pozic: 2
Celkový obvod: 26,1m
Celková plocha: 20,4m²

Cena za výrobky	183 718,- Kč	
Montáž	12 240,- Kč	
Demontáž	1 048,- Kč	
Zapravení	6 710,- Kč	
Likvidace	2 652,- Kč	
Příplatek demontáž ocel	              7 205,- Kč	
Lešení	              4 110,-Kč	

		
Celkem bez DPH		  199 752,- Kč	
Celkem s 21% DPH	        241 700,- Kč	

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Možný dodací termín je 6 týdnů od podpisu smlouvy.
Platební podmínky na základě jednání po dohodě.
 
ZÁRUKY
Na hliníková okna a dveře poskytujeme záruku 5 let včetně bezplatného servisu.

UPOZORNĚNÍ
Cenová nabídka neobsahuje příplatek za manipulaci se zasklením s hmotností nad 100kg, která nelze
zasklívat bez pomoci speciální techniky nebo ve větším počtu montážních pracovníků. Příplatek bude stanoven ve „SMLOUVĚ O DÍLO“na základě prohlídky stavby obchodním zástupcem. 

Platnost nabídky je 30 dní

Pokud budete mít jakékoliv další otázky, zveme Vás k osobní návštěvě naší pobočky. Pokud se k nám nemůžete dostavit osobně, jsme připraveni Vám jakékoliv dotazy nebo nejasnosti zodpovědět telefonicky na číslech uvedených v záhlaví nabídky.

VŠEOBECNÉ INFORMACE K DODÁVKÁM

Cenová kalkulace zahrnuje vždy pouze ty výrobky a služby, které jsou vypsány a oceněny u jednotlivých pozic nebo na titulním listě a je zpracována na základě zadání zákazníka bez zhlédnutí stavby a bez zaměření. Následující informace mají za cíl Vás informovat o firmě a ucelené nabídce a orientačních cenách výrobků a služeb. 

OBECNÉ INFORMACE O PROVEDITELNÝCH SLUŽBÁCH:

MONTÁŽ: usazení nových oken a dveří do připravených otvorů, ukotvení a zapěnění montážní PU pěnou, součástí montáže není ořezání přebytečné pěny ani jakékoliv další ošetření připojovací spáry.

OŠETŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY:	pod tímto názvem Vám nabízíme montáž parotěsných a paropropustných fólií, na spáry oken. Jedná se o moderní způsob montáže s produkty renomované značky SOUDAL. Jedině tento způsob montáže zajistí splnění požadavků ČSN 73 0540 i v místě styku okna se stavebním otvorem. Více informací Vám při vašem zájmu sdělí naši pracovníci.  
*** TUTO SLUŽBU DOPORUČUJEME *** 

DEMONTÁŽ: destruktivní odstranění stávajících dřevěných výplní otvorů tak, aby bylo možné montovat nové výplně. Demontáž ocelových rámů, luxfer, výkladců je za příplatek.

ZAPRAVENÍ: začištění spáry mezi okny nebo dveřmi a ostěním z INTERIÉRU. Dle typu současného okna a  typu ostění se rozlišuje několik druhů zapravení. Jedná se pouze o odhad na základě dostupných informací, přesné ocenění je možné provést až po zaměření.

Zapravení 1: u původních oken s úzkým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry nad 20 mm, hloubka špalety do 250 mm) Spára je překrytá PVC lištou šířky, která je dodávaná zvlášť.

Zapravení 2: u původních zdvojených oken s úzkým rámem v rovném ostění (šířka spáry do 20 mm, hloubka špalety do 250 mm). Celá špaleta je i spára je překryta jemnou omítkou.

Zapravení 3: u původních oken s úzkým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry nad 20 mm, hloubka špalety do 250 mm). Celá špaleta je nově vytvořená a je zapravená jemnou omítkou. 

Zapravení 5: Použití u původních kastlových oken se širokým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry do 70 mm, hloubka nové špalety do 400 mm) Celá špaleta je nově vytvořená a je zapravená jemnou omítkou. Nová špaleta překrývá spáru i část rámu okna. 

LIKVIDACE: odvoz a následná likvidace starých výplní a vzniklé suti včetně hrubého úklidu.

DOPRAVA: doprava zboží a montážníků na místo montáže.

Zpracoval:

Lucie Vozdecká

Dne:	21.9.2017