REKAPITULACE 

Stavba: 
Objekt: 
e6st: 
JKSO: 
Objednatel: 
Zhotovltel: 
Datum: 

Centrum Chocerady Rekonatrukce a pflstavba objllktu dttak. I6eebny na pozemclch s.p.1Ta a 237 
CELKOVA REKAPITULACE 
D~TSK~ CENTRUM 5TRANeICE, HrdinO 175,25183 StranClce, leO: 43750872 
Hana Pejiov6 
29.06.2017 

K6a 
8001 
5002 
5003 
SO 04 

Popts 
2 
CELKovA REKAPITULACE 
Stavebnl (jpravy at6vljlciho objektU C.p. 1241189 
Stavebnl Qpravy st6vajlclch gartil,dnny a skladu 
Venkovnl plrkovlltt 
Venkovnlspojovacl16vka mezl obJektem a zahradou 
HrJltt 
Celkem bez DPH 

Celkem vC DPH 

Cena ceikem 
3 
46 888 520,70 
852424,15 
497119,18 
484848,75 
273883,91 
48 776 396,69 
7316459,50 
56 092 856,19 

				OCENENY SOUPIS PRACI A DODAVEK 		
	Nazev stavby 	Centrum Chocerady Rekonstrukce a pfislavba objektu delske 			JKSO 					
		lecebny na pozemcich s.p.175 a 237 v k-u. Chocerady 									
			SO 01 							ECO 					
	Nazev objeklu 													
	Nazev casti 									Misto 	Chocerady 		
										IC 	ole 				
	Objednalel 														
	Projeklant 														
	Zholovilel 		Hana Pejsova 												
			Rozpocel cislo 	Zpracoval 					Dne 					
				Hana Pejsova 					29.05.2017 					
			Mirne a u~elove jednotky 									
	Pocel 		Naklady 11 m.j 		Pocel 	Naklady 11 m.j. 		Pocel 		Naklady 11 m.j. 		
	0 	0,00 		0 		0,00 			0 				0,00 	
			Rozpo~tove naklady v 	CZK 									
A 	Zakladnf rozp. naklady 	B 	Dopli'lkove naklady 		C 	;Vedlejsr rozpo~tove naklady 		
						I 						
1 	HSV 		16218103,14 	8 Prace pi'escas 		0,00 	13 Zaflzeni staveni~ti! 				0,00 	
								I 						
2 				9 lBez pevne podl. 		0,00 	14 Projeklove prace 				0,00 	
3 	PSV 		13104532,38 	10 Kullurni pamatka 		0,00 	15 Ozemni vlivy 				0,00 	
4 				11 			0,00 	16 Provozni vlivy 				0,00 	
5 	Profese 		16068 115,24 					17 Ostalnl 				0,00 	
6 								18 VRN z rozpoctu 			1297769,94 	
7 ZRN (i. 1·6) 	I 	45390750,76 	12 ON (f. 8-11) 	I 	0,00 	19 VRN (f. 13.18) 		I 	1297769,94 	
20 HZS 		0,00 	21 Kompl. cinnosl 		0,00 	22 Oslatnl naklady 				0,00 	
Projektant 							D 	Celkove naklady 					
								23 soueet r, 12, 19-22 		I 	46 688 520,70 	
Dalum a pod pis 			Razltko 				24 	15 % 		DPH 			0,00 	
Objednatel 							25 	21 % 		DPH 			0,00 	
								26 Cena S DPH (f. 23-25) 	I 		
Datum a podpis 			Razitko 				E 	Pfrpo~ty a odpo~ty 				
Zhotovitel 							27 Dodavky objednalele 				0,00 	
								28 Klouzava doloika 				0,00 	
Datum a pod pis 			Razitko 				29 Zvyhodneni + - 				0,00 	

Zpracovano sysl6mem KROS, lei 02f717 512 84 

Strana 2 z 107 

REKAPITULAC E 

Stavba: 
Objekt: 
Cast: 
JK50: 
Objednatel. 
Zhotovitel: 
Datum: 

Centrum Chocerady Rekonstrukce a pristavba objektu d~tske le~ebny na pozemcich s.p.175 a 237 v k-u, 
5001 
D~TSKE CENTRUM 5TRANtlCE, Hrdinu 175, 251 63 stranctce, ICO: 43750672 
Hana Pej!iov3 
29.05.2017 

K6d 
HSV 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
997 
998 
PSV 
711 
712 
713 
725 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
771 
773 
776 
777 
781 
783 
784 
787 
789 
VRN 
VRN1 
VRN3 
VRN5 
VRN6 

Popis 
2 
Praee a dodavky HSV 
Zemnl pr{lee 
Zakl{ldani 
Svisle a kompletni konstrukee 
Vodorovne konstrukee 
Komunikace pozemni 
Upravy povrchu, podlahy a osazovani vyplni 
Ostatnl konstrukee a prace, bour{lnl 
Piesun sut41 
Piesun hmot 
Praee a dod{lvky PSV 
Izolace proti vodA, vlhkostl a plynum 
Povlakove krytiny 
Izolaee tepelne 
Zdravotechnika • zafizovaei pfedmiity 
Konstrukee tesai'ske 
Konstrukee such8 vystavby 
Konstrukee klempli'ske 
Krytina skllidan{l 
Konstrukee truhl{li'ske 
Konstrukee zamei!nieke vi! pfesunu hmot 
Podlahy z dla!die 
Podlahy z Jiteho teraea 
Podlahy povlakove 
Podlahy lite 
Dokoncovaei pr{lce • obklady 
Dokoni!ovael pr{lce - nat6ry 
Dokoncovacl prace • malby a tapety 
Dokoncovacl prace • zaskllvanl 
Povrehove Lipravy oeelovyeh konstrukcl a technologiekyeh zaiizeni 
Vedlejiii rozpoctove naklady 
Pruzkumne, geodetlcke a proJektove price 
Zaflzeni staveniiitA 
Finanl!ni naklady 
Uzemnl vJivy 
~ 

Cena celkem 
3 
16218103,14 
195717,06 
236317,24 
1 376179,87 
857338,64 
190084,80 
6824067,72 
4486157,78 
1744707,31 
307532,72 
13 104 532,38 
259075,17 
236624,47 
1 066215,91 
255000,00 
850 98D,42 
2010163,23 
1215868,50 
48175,58 
2052020,00 
1723876,00 
483307,11 
72221,65 
1348538,99 
202192,68 
491 610,19 
57973,74 
374998,34 
275210,00 
80480,40 
1297769,94 
80000,00 
424803,47 
708005,78 
84960,69 
30 620 405,46 

	Soupis praci a dodavek 					
	Stavba: 		CENTRUM CHOCERADY, Rekonstrukce a pfistavba objektu ditske lecebny na pozemcich: s.p. 175 a 237 v k.u.Chocerady 			
	Objekt: 		SO 01 - Stavebni upravy stavajiclho objektu c.p. 124 a 189 					
	Cast: 									
	JKSO: 									
	Objednatel: 	DETSKE CENTRUM STRANCICE, Hrdinu 175,25163 Strancice, ICO: 43750672 					
	Zhotovitel: 	Hana PejAova 						
	Datum: 		29.05.2017 						
	P.C. 	1V 	KCN 	K6d polo!ky 	Popis 	MJ 	Mn~stvl 	Cena 	Cena celkem 	
							celkem 	jednotkova 		
		2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	
		D 		HSV 	Prace a dodavky HSV 				16218103,14 	
		D 		1 	Zemni prace 				195717,06 	
		K 	221 	113106121 	Rozebrani dlaieb komunikaci pro pesi z betonovych dlazdic 	m2 	23,250 	40,00 	930,00 	
					23,25 		23250 			
	2 	K 	221 	113107042 	Odstranimi podkladu zivicnych tl 100 mm pro zatepleni objektu 	m2 	50,700 	150,00 	7605,00 	
					50,7 		50,700 			
	3 	K 	001 	121112011 	Sejmuti omice tI vrstvy do 150 mm rucne s odhozenim do 3 m bez vodorovneho 	m3 		200,00 	9305,20 	
					pfemistimi 		46,526 			
					0,8*(24,72+4,55+19,45)*0,15+271,2*0,15 		46,526 			
	4 	K 	001 	131201101 	Hloubeni jam nezapazenych v homine tf. 3 objemu do 100 m3-pfistavba vytahu 	m3 	32,400 	190,00 	6156,00 	
					4*4,5*1,8 		32.400 			
	5 	K 	001 	131201109 	Pfiplatek za lepivost u hloubeni jam nezapazenych v hornine tf. 3-50% 	m3 	16,200 	15,00 	243,00 	
					32,400*0,5 		16,200 			
	6 	K 	001 	132201201 	Hloubeni Ijh s do 2000 mm v homine n. 3 objemu do 100 m3-pfistavba vytahu a 	m3 	45,112 	310,00 	13984,72 	
					zaklady 					
					(4,7+4,1)*1,8'1,3+24.52 		45,112 			
	7 	K 	001 	132201209 	Pfiplatek za lepivost k hloubeni Ijh s do 2000 mm v hornine ti'. 3-50% 	m3 	22,556 	15,00 	338,34 	
					45,112*0,5 		22,556 			
	8 	K 	001 	132212201 	Hloubeni Ijh s pfes 600 do 2000 mm rucnim nebo pneum nafadim v soudrmych 	m3 	98,209 	520,00 	51068,68 	
					horninach U. 3 					
					pro zatepleni zakladu 		0,000 			
					0,5'1,7'(3,2+4,55+10+17,63+13,28+14,93+2, 13+2,7+2+5,77+4.9+1,52*2+5,01 +5,42 		98,209 			
					+3,37+14+3,61 ) 					
	9 	K 	001 	132212209 	Priplatek za lepivost u hloubeni Ijh s do 2000 mm rucnlm nebo pneum nafadim v 	m3 	49,105 	100,00 	4910,50 	
					hornine tf. 3 					
					"pfedopklad 50% 		0,000 			
					98,209*0,5 		49,105 			
	10 	K 	001 	139711101 	Vykopavky v uzavfenych prostorach v hornine If. 1 az 4 	m3 	24,417 	1300,00 	31742,10 	
					0,6*0,8*1,2+0,4"04*1,2 		2,496 			
					146,14*0,15 		21,921 			
					SouCet 		24,417 			
	11 	K 	001 	161101501 	Svisle pfemisleni yYkopku nosenlrn svisle do v 3 m v hornine tf. 1 aZ 4 	m3 	24,417 	600,00 	14650,20 	
" 	12 	K 	001 	162201102 	Vodorovne pfemisteni do 50 m vykopku/sypaniny z hominy tf. 1 aZ 4 pro nasyp 	m3 	122,869 	40,00 	4914,76 	
~, 										

p.e. 	TY 	KCN 	K6d polo:fky 		Popis 	MJ 	Mno:fstvl 	Cena 	Cena celkem 	
							celkem 	jednotkori 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
13 	K 	001 	162201211 	Vodorovne premistimi vykopku z hominy tf. 1 az 4 stavebnim koleekern do 10 m 	m3 	24,417 	80,00 	1953,36 	
14 	K 	001 	162701105 	Dovoz chybejici zeminy na nasyp a zasyp z 10000 m ( pfedpoklad) 	m3 	48,180 	180,00 	8672,40 	
				-(32,4+45,112+196.418+24,417) 			-298.347 			
				(223,658+122,869) 			346,527 			
				SouCet 			48,180 			
15 	K 	001 	167101101 	Nakladani vykopku z homin tf. 1 az 4 		m3 	122,869 	80,00 	9829,52 	
				122,869 			122,869 			
16 	K 	001 	171101131 	Ulozeni sypaniny z homin nesoudrfnych a soudrZnych stfidave do nasypu 					
				zhutnenych u noveno venkovniho schodilite 	m3 	122,869 	40,00 	4914,76 	
				(3,2+5,63)*0,5·1,15'24,2 			122,869 			
17 	K 	001 	1712012R1 	Nakup zeminy 		m3 	48,180 	140,00 	6745,20 	
				48,18 			48,180 			
18 	K 	001 	174101101 	Zasyp rYh kolem objektu sypaninou se zhutnenim 	m3 	124,849 	90,00 	11 236,41 	
				1,8'1'(7,4+3,7'2) 			26,640 			
				98,209 			98,209 			
				SouCet 			124,849 			
19 	K 	001 	181301102 	Zpetne rozprostfeni omice tI vrstvy do 150 mm 	m2 	45,380 	35,00 	1588,30 	
				15,24+30,14 			45.380 			
20 	K 	231 	181411131 	Zalozeni parkoveho travniku vysevem plochy do 1000 m2 v rovine a ve svahu do 1:5 		45,380 	15,00 	680.70 	
					m2 				
				15.24+30.14 			45,380 			
21 	M 	MAT 005724100 	osivo smes travni parkova 		kg 	0,681 	110,00 	74,91 	
22 	K 	001 	181951102 	Oprava podkladu se zhutnenim 		m2 	417,300 	10,00 	4173,00 	
				146,1+271,2 			417,300 			
	D 		2 	Zakladani 					236317,24 	
23 	K 	011 	274321411 	Zakladove pasy ze ZB tf. C 20/25 		m3 	3,616 	2650,00 	9582,40 	
				pod OK 			0,000 			
				0,5*0,4·(4.8+9,44) 			2,848 			
				schodilite 			0,000 			
				(O,6'0,8+0,4*0,4t1,2 			0,768 			
				SouCet 			3,616 			
24 	K 	011 	274321511 	Zakladove pasy a deska ze ZB tf. C 25/30-XC2-vytah 	m3 	21,753 	2800,00 	60908,40 	
				1,59*(0.6*3,1+0,64*3,1 +0,6*2,41) 			8,411 			
				1,59*0,5*(2,7+3,65) 			5,048 			
				1,59*(0,35'2,7+0,4*3,65) 			3.824 			
				2,7*2,8'0,4+2,4 *2,41·0.25 			4,470 			
				SouCet 			21,753 			
25 	K 	011 	274351215 	Zfizeni bednenl sten zakladovych pasu 		m2 	78,693 	220,00 	17 312,46 	
				0.4 *2'(4,8+9,44) 			11,392 			
				0,4 '2*1,2'2 			1,920 			
				vytah 			0,000 			
				2*1,59*(6,6+3,65+2,8+2,7+2,4+2.41 ) 			65,381 			
				SouCet 			78,693 			

PC 	TV 	KCN 	K6d polotky 		POPIS 	MJ 	Mnoistvi 	Cena 	Cena celkem 	
							celkem 	Jednotkova 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
26 	K 	011 	274351216 	Odstranenl bednAnl stAn zakladoyYch pasu 	m2 	13,312 	40,00 	532,48 	
27 	K 	011 	274361821 	Vjztuz zakladoyYch pasu betonafskou ocell 10 505 (R) 	t 	0,193 	26500,00 	5114,50 	
				pod Ok 			0,000 			
				0,193 			0,193 			
				So~t 			0.193 			
28 	K 	011 	275321611 	Zakladove patky lodzie a pod schodiAtA ze is tf. C 30/37-XC4,XF1 	m3 	32,640 	2950,00 	96288.00 	
				2,24·(3*1.5-1,5·0,5+1*1,5)*2 			23,520 			
				0,8*0,4"28,5 			9,120 			
				SouOet 			32,640 			
29 	K 	011 	275351215 	Zflzenl bednAnl stAn zakladoyYch patek 		m2 	56,000 	220,00 	12320.00 	
				lodZie 			0.000 			
				2*2,24*(3*2+1,5*2+1"2+1,5) 			56,000 			
				Soua-t 			56,000 			
30 	K 	011 	275351216 	OdstranAni bedn6nl stAn zakladoyYch patek 	m2 	56,000 	60,00 	3360.00 	
31 	K 	011 	275361821 	Vyztu! zakladovjch patek betonafskou oceli 10 505 (R)-lodZie 	t 	1,166 	26500.00 	30899.00 	
	D 		3 	Svlsl6 a kompletnl konstrukce 					1376179,87 	
32 	K 	014 310238411 	Zazdlvka otvorU pi do 1 m2 ve zdivu nadzakladovem cihlami palenymi na MC 	m3 	3.961 	3950,00 	15645,95 	
				(1.8*0,5+1,8*0.4)*0,35 			0,567 			
				2,1*0,4*0,51 			0,428 			
				2,1*0,6*0.4"2 			1.008 			
				0,8*2,4*0.51*2 			1.958 			
				Soueet 			3.961 			
33 	K 	014 310239411 	Zazdlvka otvorU pi do 4 m2 ve zdivu nadzakladovem cihlami palenymi na MCve 	m3 	34.185 	3900.00 	133321,50 	
			provazanl se stay zdivem 						
				dozdAni u boku stfechy 			0.000 			
				2'0,5*0,5*2*0,3 			0,300 			
				(4.5*1,6-1,2'2,4)*0,5 			2,160 			
				0,87"0.54*1 			0,470 			
				1,133"2.36"1 			2,674 			
				0,5~,06"0,52*2 			1.071 			
				1 ,9~.06*0,52 			2,035 			
				0,5*2.53*0,35*2 			0,886 			
				1*2"0,51 			1,020 			
				1,25*2,1*0,5*2 			2,625 			
				0,8*2,1*0,5+1*1,1"0,5 			1,390 			
				1.1*1 ,2*0,5 			0,660 			
				(3,3·1,2-1.1*1,2)·0.45 			1,188 			
				0,8*2.61*0.2+(1,14~,86-1,78)*2*0,2 			1,010 			
				0.34*3.11*0,45 			0,476 			
				0.35*2,86*0,3+(1,1 +1 ,93)*3,28*0,3-1 ,58*0,3 		2,808 			
~ 				0,5*1*0.43 			0.215 			
				0,8*2,1*0,2*2 			0,672 			
				0.3*3,11*0,49 			0.457 			

PC 	TV 	KGN 	K6d polo~ky 		POPlS 	MJ 	Mnozstvl 	Gena 	Gena celkem 	
							celkem 	jeonotkova 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
				0,5*1*0,2 			0,100 			
				1*2,74*0,3 			0,822 			
				(2,2·3,14-1,78)·0,47 			2,410 			
				2,1*1·0,52*8 			8,736 			
				Soufet 			34,185 			
34 	K 	011 	311231116 	Zdivo nesne z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 az 15 na MC 10 	m3 	57,997 	3150,00 	182690,55 	
				1,91*3,44"0,5 			3,285 			
				2"3,28*0,5 			3,280 			
				(1,86*(15,45*2+0,52*2+2,04+11,97)-1,25*1,65*3-1 ,27*1,65·2-1,06*1,65*2)·0,5 		35,795 			
				8,96·2,03·0,49 			8,913 			
				1 ,86*2,03*0,5 			1,888 			
				1 ,86"5,2*0,5 			4,836 			
				Soufet 			57,997 			
35 	K 	011 	311238116 	Zdivo nosne z cihel d~rovanych tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC 	m2 	43,548 	1150,00 	50080,20 	
				2,74·12,16 			33,318 			
				5,5*1,86 			10,230 			
				Soueet 			43,548 			
36 	K 	011 	311238126 	Zdivo nosne zvukow jzola~ni d~rovanych tI 190 mm P20 z brou§enych cihel na 	m2 	9,962 	950,00 	9463,90 	
				tenkovrstvou maltu 						
				3,14*3,8-1,97 			9,962 			
37 	K 	011 	311321411 	Nosna zed ze ZB tr. C 25130-Xc1 bez vYztu!e 	rn3 	23,320 	2850,00 	66 462,00 	
				10,7*(3,2+2,7·2) 			92,020 			
				10,7*2,6-1,29·2,49-1,29*2,38*2 			18,468 			
				0,64*(3,15+3,25+3,15) 			6,112 			
				Sou~ 			116,600 			
				116,6*0,2 			23,320 			
38 	K 	011 	311351111 	Zfizeni oboustranneho bedn~ni zvla§f uncsneho zdi nosnych 	m2 	236,874 	360,00 	85274,64 	
				2·116.6 			233,200 			
				0,2*(6,05*2+6,27) 			3,674 			
				Soueat 			236,874 			
39 	K 	011 	311351112 	Odstran~nr oboustranneho bedn~ni zvla§f unosneho zdi nosnych 	m2 	236,874 	120,00 	28424,88 	
40 	K 	011 	311361821 	Vynu! yYtahove §achty (zdi,zakladY,strop,tramY,sloupy) betonafskou oceli 10 50 		5,612 	26500,00 	148718,00 	
					t 				
				statika 			0,000 			
				5,612 			5,612 			
41 	K 	011 	316381113 	Kominove kryci desky tl do 120 mrn z betonu tf. C 12115 a! C 16120 bez pfesahu na 	m2 	1,210 	760,00 	919,60 	
				ubourany komin 						
				1,33*0,91 			1.210 			
42 	K 	014 317234410 	Vyzdlvka mezi nosniky z cihel palenych na MC 	m3 	1,335 	4250,00 	5673,75 	
				0,5*0,15·1,7 			0,128 			
				0,26*0,15·1,7 			0,066 			
				0,5*0,15*(2,4+1,9+3,6+1,6+1,4) 			0,818 			
				0,32*0,15*(1,4+1,6) 			0.144 			

PC 	TV 	KCN 	Ked polozky 		POPIS 	MJ 	Mnozstvi 	Cena 	Cena celkem 	
							celkem 	,ednotkova 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
				0,85*0,15·1,4 			0,179 			
				soueet 			1,335 			
43 	K 	014 317944321 	Valcovane nosnlky do ~.12 dodate~ne osazovane do pfipravenych otvon:. 	t 	0,719 	30000,00 	21570,00 	
				1100 			0,000 			
				0,108 			0,108 			
				IPN 100-120 			0,000 			
				0,432+0,04+0,085 			0,557 			
				1120 			0,000 			
				0,054 			0,054 			
				Sou 			0,719 			
44 	K 	014 317944323 	Valcovane nosnlky c.14 aZ 22 dodatecne osazovane do pfipravenych otvon:. 	t 	0,554 	30000,00 	16620,00 	
				HEB 180 			0,000 			
				0,554 			0,554 			
				Soueet 			0,554 			
45 	K 	014 319201321 	Vyrovnanl nerovneho povrchu zdiva tI do 30 mm maltou-pl'edpoklad 	m2 	339,202 	210,00 	71232,42 	
				"po otlueenl keramickYch obkladiJ 			0,000 			
				240,555*0,2 			48,111 			
				"po otlueenl 100% omltek 			0,000 			
				(3151,462-240,555)"0,1 			291,091 			
				Soueet 			339,202 			
46 	K 	014 319202331 	Vyrovnani nercvneho povrchu zdiva tl do 150 mm pfizdenlm 	m2 	0,885 	360,00 	318,60 	
				1,77*0,5 			0,885 			
47 	K 	011 	330321611 	Sloupy nebo pilli'e z betonu pohledoveho tf. C 3O/37-XC4,XF1 bez vyztuze 	m3 	9,986 	3550,00 	35450,30 	
				lodZie 			0,000 			
				0,4*0,37·3,08*4 			1,823 			
				0,4*0,4*3,04*4 			1,946 			
				3,14*0,175*0,175*(3,08*2+3,04·2) 			1,177 			
				vytah 			0.000 			
				(0,25*0,25+0,25*0,3+0,4*0,3+0,4*0,25)·(3,25+3,05+2, 71 ) 		3,221 			
				obetonovanl 			0,000 			
				3,14*0,45*0,45*2,86 			1,819 			
				Soueet 			9,986 			
48 	K 	011 	331231116 	Zdivo pilifiJ z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10 	m3 	1,310 	3600,00 	4716,00 	
				0,7·0,6·3,12 			1,310 			
49 	K 	011 	33127301R 	Pillf z KB bloku vel 500x500 mm vc zaliti betonem 	m3 	2,355 	3600,00 	8478,00 	
				0,5*0,5*3,14*3 			2,355 			
				Soueet 			2,355 			
50 	K 	011 	331351101 	zrrzenl bednenl sloupiJ ayfUhelnlkovych v do 4 m 	m2 	89,755 	360,00 	32311,80 	
				lodtie 			0,000 			
				(0,4+0,37)*2*3,08*4+0,11 *3*3,08*4 			23,038 			
				0,4*4*3,04*4+0,11*3·3,04*4 			23,469 			
~'\ 				vytah 			0,000 			
				(0,25*4+0,55*2+0,7*2+0,65*2)*(3,25+3,05+2,71 ) 		43,248 			
-, 										

P.C. 	TV 	KCN 	K6d polofky 	Popis 	MJ 	Mnofstvl 	Cena 	Cena celkem 	
						celkem 	jednotkova 		
	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	
				soueet 		89,755 			
51 	K 	011 	331351102 	Odstranenl bedneni sloupu CtyruhelnikoyYch v do 4 m 	m2 	89,755 	60,00 	5385,30 	
52 	K 	011 	332351102 	Odstranenl bedneni sloupu oblych v do 4 m 	m2 	21,534 	60,00 	1292,04 	
53 	K 	011 	332351105 	Zfizeni bednenl sloupu oblych D pfes 30 em v do 4 m 	m2 	21,534 	820,00 	17657,88 	
				3,14*0,35*(3.08*2+3,04*2)+3,14*0,9·2,86 		21,534 			
54 	K 	014 340238211 	Zazdivka otvoru pi do 1 m2 v pfickach nebo stsnach z cihel tl do 100 mm 	m2 	0,600 	420,00 	252,00 	
				0.6'1 		0,600 			
55 	K 	014 340239211 	Zazdivka otvoru pi do 4 m2 v pffckach nebo stenach z cihel tl do 100 mm 	m2 	3,967 	360,00 	1428,12 	
				1,52'2.61 		3,967 			
				Sou('.et 		3,967 			
56 	K 	014 340239212 	Zazdivka otvoru pi do 4 m2 v pfickach nebo stenach z cihel tl pres 100 mm 	m2 	12,674 	520,00 	6590,48 	
				2'0,8*2,1 +1 ,3'2,1-1.58+1*2,1 		6,610 			
				0,8*2,74"2 		4.384 			
				2*1,2*2,1-1.78-1,58 		1,680 			
						0,000 			
						0,000 			
						0,000 			
						0,000 			
						0,000 			
				Sou('.et 		12,674 			
57 	K 	011 	342248110 	Pficky tI 80 mm z keramickych derovanych tvarovek pevnosti P 10 na MVC vc 	m2 	58,284 	520,00 	30307,68 	
				pfipadnych systernovych pfekladu a kotveni 					
				"1.NP 		0,000 			
				3,1·0,34+2.86"0,6 		2.770 			
				"2.NP 		0,000 			
				3,28*(4,39+3,29"2+3,63+1,9)-1,58 		52,540 			
				3,11*1-1,38+3,11*0.4 		2,974 			
				Soucet 		58,284 			
58 	K 	011 	342248112 	Pficky tl 115 mm z keramickych derovanych tvarovek pevnosti P 10 na MVC vc 	m2 	25,407 	620,00 	15752,34 	
				pfipadnych systemoyYch pFekladu a kotveni 					
				2,86*(0.6+3,43) 		11,526 			
				2,84*(2,81+3,12) 		16,841 			
				-(1.58+1,38) 		-2,960 			
				soucet 		25,407 			
59 	K 	011 	342248113 	priCky tl150 mm z keramickych derovanych tvarovek pevnosti P 10 na MVC vi: 	m2 	474,947 	720,00 	341961,84 	
				pripadnych systemoyYch pi'ekladu a kotveni 					
				1.PP 		0,000 			
				2,61*(0,945+1,6+1,62+8,2+2,76+1,45+1,9) 		48.220 			
				-1,58*5 		-7,900 			
				1.NP 		0,000 			
				3,1*(2,87+1,1 +1 ,86+4,46*3+2,81 +2,23+2,81 +2,85+3,35+5,23+15,53) 		167,462 			
				-(1,78*5+1,38+1,58*3+1,38) 		-16,400 			
				2,86*(2,18+2,48+1,15+1,3+7, 16+2,48+2,3+2+0,37+0,51 +2,03) 		68,526 			

PC 	TV 	KCN 	K6d polotky 		Pop IS 	MJ 	Mnotstvi 	Cena 	Cena celkem 	
							celkem 	jednotkova 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
				-(1,7*3+1,58"3) 			-9,840 			
				3,11·(5,1+5,1+3,55+0,6+2,3+5+2+1,98+1,42) 		84,126 			
				-(1,38+1,58*2+1,1*1,97) 			-6,707 			
				2.NP 			0,000 			
				3,11*(3,3+2,3t2,6+1,7+2,55+3,03)-(1,58"3+1,38) 		42,023 			
				3,11 "(3,55+1,29+2,05) 			21,428 			
				3,14*(2, +2,73+3,25+3,28+2,25)-1, 78*2 			38,861 			
				3.NP 			0,000 			
				2,84*(2,81 +3,2+0,33+2,5)-1 ,78*2 			21,546 			
				2,74*(3,26+2,66+3,52)-(1,7S+1,5S*2) 			20,926 			
				"pflstavek vzr 			0,000 			
				{1,43+0,4*2)*1,2 			2,676 			
				Soutet 			474,947 			
60 	K 	011 	345321616 	Zldky zabradelni ze za n. C 30137-XC4,XF1 	m3 	2,630 	3750,00 	9862,50 	
				1*(1,8*2+4,27"2+4,3)*0,16 			2,630 			
				SouOet 			2,630 			
61 	K 	011 	345351101 	Zi'izenl bedn6nl zidek atikoyYch plnostAnnych 	m2 	34,480 	360,00 	12412,80 	
				16,44"2+0,16*1*10 			34,4S0 			
				SOUatt 			34,480 			
62 	K 	011 	345351102 	Odstranltnl bedn!ni zidek atikoyYch plnostAnnych 	m2 	34,480 	60,00 	2068,80 	
63 	K 	011 	346244381 	Plentovanl jednostranne v do 200 mm valcovanych nosniku cihlami 	m2 	6,330 	520,00 	3291,60 	
				2*0,15*(1,7+1,7+1,4+1,9+2,4+3,6+1,6+1,4+1,6+1,4)+2,4*0,15*2 		6,330 			
				Soueet 			6,330 			
64 	K 	011 	34624481R 	Pi'izdlvky tl 100 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na Me 10 	m2 	2,100 	420,00 	882,00 	
				1*2,1 			2,100 			
65 	K 	011 	346244821 	Pi'izdlvka tl140 mm z cihel d1290 mm pavnosti P 20 na Me 10 	m2 	14,640 	660,00 	9662,40 	
				(1,3+2,36)*2,74+1*2,1 +0,8·3,14 			14,640 			
				Soueet 			14,640 			
	0 		4 	Vodorovn6 konstrukce 					857338,64 	
66 	K 	011 	411321414 	Stropy deskove ze zs n. C 2513O-XC1 		m3 	13,058 	2800,00 	36 562,40 	
				"pi'lstavba yYtahu 			0,000 			
				(6,05*3,2+2,7*2,8*2)"0,2 			6,896 			
				·pffstavek VZT 			0,000 			
				0,55*1,43*0,15 			0,118 			
				doplnltnl stropu 			0,000 			
				2,33*12,97*0,2 			6,044 			
				SouOet 			13,058 			
67 	K 	011 	411321616 	Stropy deskow ze za n. C 30137-XC4,XF3-lodZie 	m3 	5,511 	3150,00 	17359,65 	
				lodtie 			0,000 			
				2,7"14,58*0,14 			5,511 			
				Soutet 			5,511 			
68 	K 	011 	41132242R 	Stropy tramove ze lB n. C 25/30 do vsz plechu - spi'etena deska 	m3 	11,088 	3150,00 	34927,20 	
~ 				4,4*12*2"0,105 			11.088 			

PC 	TV 	KCN 	K6d polotky 		POPIS 	MJ 	Mnozstvl 	Cena 	Cena cetkem 	
							cetkem 	jednotkova 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
				SoOOet 			11,088 			
69 	K 	011 	411322525 	Stropy tramove ze ZB if. C 20125 do VSZ plech(J 	m3 	0,756 	2850,00 	2154,60 	
				2*1,4*3·0,09 			0,756 			
				Soueet 			0,756 			
70 	K 	011 	411351101 	Zi'izeni bedn6ni stropu deskoyYch 		m2 	103,508 	360,00 	37262,88 	
				VZT 			0,000 			
				0,7*1,37+0,15·(0,7*2+1,37) 			1,375 			
				dobetonovani stropu 			0,000 			
				1,68*12,97 			21,790 			
				IoZie 			0,000 			
				39,366+0,14·(14,58+2,7*2) 			42,163 			
				vYtah 			0,000 			
				34,48+0,2*2*9,25 			38,180 			
				Soutet 			103,508 			
71 	K 	011 	411351102 	Odstraneni bedneni strop(J deskoyYch 		m2 	103,508 	120,00 	12420,96 	
72 	K 	011 	411354173 	Zi'izeni podpeme konstrukce strop(J v do 4 m 	m2 	95,636 	160,00 	15301,76 	
				1,68*12,97 			21,790 			
				39,366 			39,366 			
				34,48 			34,480 			
				Soueal 			95,636 			
73 	K 	011 	411354174 	Odstraneni podpeme konstrukoe strop(J v do 4 m 	m2 	95,636 	40,00 	3825,44 	
74 	K 	011 	411354245 	Bedneni strop{J ztracene z hranenych trapezoyYch vln v do 60 mm piech 		114,000 	220,00 	25080,00 	
				pozinkovany tl 0,6 mm 		m2 				
				2*1,4*3 			8,400 			
				4,4·12·2 			105,600 			
							0,000 			
				SoOOet 			114,000 			
75 	K 	011 	411361821 	vyztuZ strop(J betonai'skou oeeu 10505 		t 	0,534 	26500,00 	14151,00 	
				die statiky 			0,000 			
				0,534 			0,534 			
				50ueet 			0,534 			
76 	K 	011 	411362021 	vyztuZ strop(J svafovanymi sitemi Kari 		t 	1,085 	21 500,00 	23327,50 	
				4,4*12*2*1,3*0,0079 			1,085 			
				50ueal 			1,085 			
77 	K 	014 413232221 	Zazdivka zhtavl wlcovanych nosnlk(J v do 300 mm 	kus 	12,000 	150,00 	1800,00 	
				6+4+2 			12.000 			
78 	K 	011 	413321515 	Tramek-pfevazka ze ZB tr. C 20125 		m3 	0,045 	2500,00 	112,50 	
				0,15*0,3*1 			0,045 			
79 	K 	011 	413321616 	Nosnlky ze ZB tr. C 30137-XC4,XF3 		m3 	14,446 	3150,00 	45504,90 	
				lodZie 			0,000 			
				0,4*0,26*(14,58*2+1,8*4) 			3,781 			
				O,4*0,4*(14,58·2+1.8*4} 			5,818 			
				vYtah 			0,000 			

P.C. 	TV 	KeN 	K6d polofky 	Popis 	MJ 	Mnobtvl 	Cena 	Cenacelkem 	
						celkem 	Jednotkova 		
	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	
				(1.18*0,33'2+0,8*0,33)*3,15 		3,285 			
				0,4*0,25*(3,15+2,8)*2 		1,190 			
				0,25"0,25*(3,15+2,8) 		0.372 			
				soueet 		14,446 			
80 	K 	011 	413351107 	Zfizeni bedneni pi'evazky bez podperne konstrukce 	m2 	0,750 	360,00 	270,00 	
				(0,15+0,3*2)*1 		0,750 			
81 	K 	011 	4133511071 	Zflzenl bedneni nosnlku bez podpeme konstrukce 	m2 	110,046 	360,00 	39616,56 	
				lodfie 		0,000 			
				(0,4+0,26)*(14,58*2+1,8*4) 		23,998 			
				0,4*3*(14,58*2+1,8*4) 		43,632 			
				0,11*3*14,58 		4,811 			
				vytah 		0,000 			
				(1,18*2+0,33)'3,15*2 		16947 			
				(0,8*2+0,33)*3,15 		6,080 			
				(0,4+0,25+0,2)*(3,15+2,8)"2 		10.115 			
				0,25*3*(3,15+2,8) 		4,463 			
				Sou~t 		110,046 			
82 	K 	011 	413351108 	Odstranenl bedneni pi'evazky bez podperne konstrukce 	m2 	0,750 	60,00 	45,00 	
83 	K 	011 	4133511081 	Odstranenl bedneni nosnik(J bez podperne konstrukce 	m2 	110,046 	60,00 	6602,76 	
84 	K 	011 	413351213 	Zfizeni podpeme konstrukce nosnik(J v do 4 m pro zaliten! do 10 kPa 	m2 	22,371 	300,00 	6711,30 	
				0,15*1 +0,33*3,15*3+0,25*(3,15+2,8)*3+0,4*36,6 		22,371 			
85 	K 	011 	4133512141 	Odstranenl podperne konstrukce nosnik(J v do 4 m pro zatiteni do 10 kPa 	m2 	22,371 	50,00 	1 118,55 	
86 	K 	011 	413361821 	VYztuz lodzii (strop,tramY,zabradll,sloupy) betonai'skou ocell 10 505 	t 	3,936 	26500,00 	104 304,00 	
87 	K 	011 	41336182R 	Vyztuz pfevazky betonai'skou ocell 1 0 505 vi!; propojeni se stay deskou 	t 	0,023 	26500,00 	609,50 	
88 	K 	011 	417321414 	Ztuzujici pasy a vence ze Z8 tr. C 20/25-pod krovem 	m3 	14,192 	2650,00 	37608,80 	
				0,5*0,46*(15,42+15,42+0,52*2+11,97+5,21) 		11,284 			
				0,3'0,46*6,95 		0,959 			
				0,3*0,4*(2,04+12,16+2,04) 		1,949 			
				Sou~t 		14,192 			
89 	K 	011 	417351115 	ZFlzeni bedneni ztuzujicich venc(J vi!; pi'ekla(J 	m2 	71,209 	260,00 	18514,34 	
				2*0,46*(15,42+15,42+0,52*2+11,97+5,21 ) 		45,135 			
				0,46*2*6,95+0,4*2*16,24 		19,386 			
				0,5*(1,2+1,25*3+1.27+1,24+1,06*2+1,55*2) 		6.340 			
				0,3*1,16 		0,348 			
				Sou~t 		71,209 			
90 	K 	011 	417351116 	Odstraneni bedneni ztuzujicich venc(J 	m2 	71,209 	60,00 	4272,54 	
91 	K 	011 	417361821 	Vyztuz ztuzujicich pas(J a vencu betom[li'skou ocell 10505 	t 	0,990 	26500,00 	26235,00 	
				0,99 		0,990 			
				soueet 		0,990 			
92 	K 	011 	430321515 	SchodiAfova konstrukce a podesta ze Z8 tf. C 20125 	m3 	2,412 	2950,00 	7115,40 	
				(4,57+2,2)*1,15*0,18 		1,401 			
				1,25*2,84*0,185 		0,657 			
<. 				1 ,18*1,2*0,25 		0,354 			

P.t. 	lV 	KCN 		K6d polo:!ky 		Popis 	MJ 	Mno!stvl 	Cena 	Cena celkem 	
								celkem 	lednolkollcl 		
	2 	3 		4 		5 	6 	7 	8 	9 	
					seueet 			2,412 			
93 	K 	011 	430361821 	V}iztuz schodi~fove konstrukce a podesty betonarskou oceli 10505 	t 	0,334 	36500,00 	12191,00 	
94 	K 	011 	431351121 	Zi'izeni bedneni pod est schodist' a ramen primo~rYch v do 4 m 	m2 	13,971 	520,00 	7264.92 	
					(4.57+2,2)*1,15+1,25*2,84+1,18*1.2 			12.752 			
					(4,57+2.2)*0,18 			1,219 			
					Sou~1 			13,971 			
95 	K 	011 	431351122 	Odstraneni bedneni podest schodist' a ramen pfimo~rYch v do 4 m 	m2 	13,971 	60,00 	838,26 	
96 	K 	011 	434121426 	OS 10.06 - Osazeni ZB schodisfoyYch slupM na de sku drsnych 	m 	244,800 	360,00 	88128,00 	
					204*1,2 			244,800 			
97 	M 	MAT 5937378R1 	prefabrikovane betonove slupne s tryskanym povrchem , pfirodni, prufez 175x300 	m 	244,800 	520,00 	127296,00 	
			mrn, beton C30137-XF4,XC3,delka die dodavatele 					
98 	K 	011 	434311115 	Schodisfove stupne dusane na teren z betonu If. C 20/25 bez poteru 	m 	270,100 	200,00 	54020,00 	
					vnitrn! chody 			0,000 			
					1,15-(15+ 7) 			25.300 			
					venkovni chodiste 			0,000 			
					204*1.2 			244 800 			
					soueet 			270,100 			
99 	K 	011 	434351141 	Zfizeni bedneni slupnu pi'!moCarYch schodisf 	m2 	139,956 	260,00 	36388,56 	
					(0,295+0,157)*1,15*22+244,8*(0,175+0,35) 		139,956 			
100 	K 	011 	434351142 	Odstranenl bednen! slupM pfimoC3rYch schodist 	m2 	139,956 	60,00 	8397,36 	
	0 		5 		Komunikace pozemni 					190084,80 	
101 	K 	221 	564851111 	Podklad ze slerkodrte SO 11150 mm 		m2 	271,200 	90,00 	24408,00 	
102 	K 	221 	572330111 	Vyspraveni krytu obalovanym kamenivem II 50 mm 	m2 	50,700 	360,00 	18252,00 	
					50,7 			50.700 			
103 	K 	221 	572350111 	Doplneni plochy licym asfaltem MA (LA) tl 40 mm 	m2 	50,700 	720.00 	36504,00 	
					50.7 			50.700 			
104 	K 	221 	596211112 	Kladeni zarnkove dlazby komunikaci pro pesi tl 60 mm skupiny A pi do 300 m2 dp 	m2 	271,200 	200,00 	54240,00 	
					loze tl do 40 mm 						
105 	M 	MAT 592451100 	dlaZba skladebna 20x10x6 em prrrodni 		m2 	298,320 	190,00 	56680,80 	
	0 		6 		Upravy povrchu, podlahy a osazovani vYplni 				6824067,72 	
106 	K 	011 	611142012 	Potazenl vnitfnich stropiJ rabicoyYm plelivem 	m2 	18,844 	100,00 	1884,40 	
					18,844 			18,844 			
107 	K 	011 	611143001 	Zavesne draty 0 6 mm pro napinani pletiva pod omitku pod monierku 	m2 	18,844 	35,00 	659,54 	
					18,844 			18,844 			
108 	K 	011 	611321141 	Vapenocemenlova omitka slukova dvouvrstva vnilfnich stropiJ rovnych nanasena 	m2 	134,230 	210,00 	28188,30 	
					rul:ne 						
					1PP 			0,000 			
					89,03+55,03-9.83 			134230 			
					Sou~1 			134,230 			
		011 	612321141 	Vapenocementova omitka slukova dvouvrslva II 10+3 mm vnilfnich slEm nanasena 	m2 	4387,759 	205,00 	899490,60 	
109 	K 				rucne vI: ztuzujicich AI profilu 						
					"yYmery prevzaty ze zdiva 			0,000 			
					3151,462-319,684+33,96 			2865.738 			

PC 	TV 	KCN 	K6d polotky 		POPIS 	MJ 	Mnotstlli 	Cena 	Cena celkem 	
							celkem 	Jednotkolla 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
				2*(474,947+9,96+25,402+58,284) 			1 137,186 			
				33+73,52 			106,520 			
				128,44+6,57 			135,010 			
				2*(19,902+2*3,28) 			52,924 			
				zimnl zahrada 			0,000 			
				4,75*(2,74+3,15) 			27,978 			
				na st6ny yYtahu 			0,000 			
				(3,4+3)*2*(3,09+ 3,1 +2,76) 			114,560 			
				-(2,6*3,04*4+2,6*2,7*2+1,1·1,97*3) 			-52,157 			
				Soutet 			4387,759 			
110 	K 	014 612325302 	Vapenocementova AtukoY8 omltka ost6ni nebo nadpraii 	m2 	1,050 	520,00 	546,00 	
				nika 			0,000 			
				0,7"0,7+0,2*4*0,7 			1,050 			
111 	K 	014 612821002 	Vnitl'nl sanaeni AtukoYa omltka pro vlhk6 zdivo proy8dAna ruenA-1.PP 	m2 	319,684 	480,00 	153448,32 	
				2,36*2*(1,75+1,74+1,4+1 ,62*3+2,82+1 ,62+9,83+3,52+3,6+5,2+1 ,43+11 ,5+2, 11+3,79 		465,770 			
				+2,21+3,79+0,95+1,74+1,86+2, 1+1,69+4,38+2,76+2,54+5,2+1,9+1,3+1,99+1,1+8) 					
				-(1,38*6+1,58*14+1,78*2) 			-33,960 			
				-2,61"'21,48*2 			-112,126 			
				SouOet 			319,684 			
112 	K 	014 6220000R2 	ozn LOP - Obvodovy plait' sklen6ny, kompl prov die vjkresu Y.e. SK-20.01 - pozaml 	m2 	116,909 	19500,00 	2279725,50 	
			sklo 						
				4,67*7,48+3,23"'2,71+3,23*3,15+10*0,65*10"'0,97 		116,909 			
113 	K 	014 622000OR1 	ozn LOP - Obvodovy plait' skleneny, kompl prov die vjkresu v.e, SK-20.01 - Cir6 	m2 	35,407 	16500,00 	584 215,50 	
			bezpeenostnl sklo 						
				6,77*2,71 +2,52*6,77 			35,407 			
114 	K 	011 	622142001 	Pota!eni vnAjAlch st6n skloYlaknitjm pletiYem vtlaeenvrn do tenkoyrstv6 hmoty 	m2 	62,221 	140,00 	8710,94 	
				sokl 			0,000 			
				(10+17,63t2,11-2,68*1,1 			55,351 			
				3,28*(2+1)*0,5 			4,920 			
				2,6*1,5*0,5 			1,950 			
				Souart 			62,221 			
115 	K 	011 	62221104R 	Montliz kontaktnlho zateplenl vnAjilch sten z polystyr6novjch dese~ tl do 200 mm ye 	m2 	3,756 	520,00 	1 953,12 	
				syst prvku a liAt 						
				XPS 			0,000 			
				1,2"'(1,73+0,7*2) 			3,756 			
				Soueal 			3,756 			
116 	M 	MAT 63151529R 	deska mineraln! izolaenl fasadn! (la=0,036) tl. 180 mm 	m2 	3,831 	860,00 	3294,66 	
				3,756 			3,756 			
117 	K 	011 	62222102R 	Montaz kontaktnfho zatepleni vnAjiich st6n z mineralni vlny s podelnou orientacf 	m2 	151,507 	520,00 	78783,64 	
				vl8ken tl do 120 mm ve syst prvk{J a liAt 						
~, 				3*1,53-0,9·1,36 			3,366 			
				3*3+3,89*3,4*2 			35,452 			

PC 	TV 	KCN 	K6d poloi.ky 	POPIS 	MJ 	Mnozstvi 	Cena 	Cena celkem 	
						celkem 	Jednotkova 		
	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	
				sokl 		0,000 			
				62,221 		62,221 			
				vytah ~achta 		0,000 			
				3,04*2,6*4+2,71*2,6*2 		45,708 			
				2,8*1,7*0,5*2 		4,760 			
				Soutet 		151,507 			
118 	M 	MAT 631515290 	desks miner.1lnl izolaool fasadnl (la=O,036) t1. 120 mm 	m2 	103,060 	480,00 	49468,80 	
119 	M 	MAT 631515270 	deska minerailnl izolaool fasadnl lIa=0,036) tI. 100 mm 	m2 	51,477 	380,00 	19561,26 	
120 	K 	011 	62222104R 	MonW kontaktnlho zatepleni vnej~lch st!n z miner.1lni vlny s podelnou orientaci tl 					
				pres 160 mm ve syst prvkCl a Ii~t 	m2 	1051,025 	420,00 	441430,50 	
				7,8*16,57 		129,246 			
				1*13,19 		13,190 			
				10,7*(17,63+0,6*2) 		201,481 			
				3*(14,93+2,13*2) 		57,570 			
				7,7·15,34+2,5*2,91 		125,393 			
				7,8*15,52+6,86*3,99+1,97*6,8+1,52*3,16*9,59*6,86 		477,813 			
				10,7*13,28 		142,096 			
				3*5,77+4*5,92 		40,990 			
				7,8*(3,18+4,01) 		56,082 			
				5,89·2,65 		15,609 			
				3*2+3,16*3,4 		16,744 			
				(1 *'2.88*3+1,23*2,07*3+0,75*2,09+0,77*2,09+0, 91*1.365+1,2*2,87*6+1,25*2,87*3+1 		-80,921 			
				84*2,87+1,8*2,87+1,82*2,87"2+2,6·3,04) 					
				(1,87*2,09*4+1,08*1,05+1,23*1 ,77*3+0,91*2*2+0,34*2,08+1 ,2*2,4*7+1 ,25*2,4*3+1 ,2- 		-97,479 			
				2,94+1,84*2,94+1,8*2,94*3+2,6*3,05*2) 					
				(2,01*1,49+1,99*1,49+1,71*0,55+1,2*2*7+1,25*2*3+1, 16*1,27+1,99*1,49*2+2,6*2,71 		-52,696 			
				·2) 					
				(1,08'*1,31 +1*2,88+0,96*2,1 +0,9*2,05+0,92*2,212+1 ,46*3+1,19*2,87+1,54·2,46+1,2* 		-34,449 			
				2,1+2,6*3,04+1·2,25) 					
				vytah bchta 		0,000 			
				0,4*10,05*3+0,4*10,05*2+0,2*10,05*2 		24,120 			
				0,4*2,6*(6+3+3) 		12,480 			
				pfistVZT 		0,000 			
				1,2*(1,73+0,7*2) 		3,756 			
				soueat 		1051,025 			
121 	M 	MAT 631515390 	deska mineralnl izolBeni fasadnl (la=O,036) tl. 180 mm 	m2 	1034,714 	860,00 	889854,04 	
				1014,425 		1 014,425 			
				Soueal 		1014,425 			
122 	M 	MAT 631515400 	deska miner.1lnl izolaool fasadnl (la=O.036) tI. 200 mm 	m2 	37,332 	960,00 	35838,72 	

	P.t. 	1V 	KCN 	K6d polO!ky 	Popis 	MJ 	Mno!stvl 	Cena 	Cena celkem 	
							oelkem 	jednotkova 		
		2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	
	123 	K 	011 	62222205R 	Monta! kontaktniho zatepleni vnejsiho ostenl hI. spalely do 400 mm z minen31ni vlny 					
					tl do 40 mm vI: systemoyYch prvku a list 	m 	731,104 	180,00 	131 598.72 	
					2*(3,88*3+3,3*3+2,84+2.86+2,275+4,07*6+4.12*3+4.71 +4,67+4,67 +4, 7+5,64) 		181,370 			
					2*(3,968*4+2, 13+3*3+2,91*2+2,4+3,6*6+3,65*3+3,6+4, 14+4,78*4+5,65*2) 		211.864 			
					2*(3,5+3,48+ 2,26+ 3,2*6+ 3,25*3+ 3,2+ 2,43+ 2,48*2+5,41 ·2) 		119,200 			
					1,08+1 +0,96+0,9+0,92+1,46+1,19+154+1 ,2+2,6+1 +2*(1 ,31 +2.88+2, 1 +2,05+2, 12+3+ 		218,670 			
					2,87+2,46+2,1+3,04+2,25) 					
					Soul:et 		731,104 			
	124 	M 	MAT 631515190 	deska mineralni izolacni fasadni (la=0,036) tl. 50 mm 	m2 	298,291 	240,00 	71589,84 	
					731,104*0,4 		292,442 			
	125 	K 	011 	62225100R 	priplatek k cenarn kontaktniho zatepleni vnejsich sten za montaz pod obklad 	m2 	62,221 	50,00 	3111,05 	
	126 	K 	011 	62226110R 	Obklad soklu betonovaymi pasky lepenjrni primo na stenu 	m2 	62,221 	950.00 	59109,95 	
					(10+17,63)*2,11-2,68*1,1 		55,351 			
					3,28*(2+1)·0,5 		4.920 			
					2,6*1,5*0,5 		1,950 			
					Soul:et 		62,221 			
	127 	M 	MAT 5952124R1 	betonoyY pasek 	kus 	2239,956 	12.00 	26879,47 	
					62,221*36 		2239.956 			
	128 	K 	014 622325101 	Oprava vnejsi vapenne nebo vapenocementove hladkl! omitky slozitosti 1 sten v 	m2 	1003,122 	40.00 	40124,88 	
				rozsahu do 10% 					
					"die otlul:enf KZS+osteni 		0,000 			
					834,478 		834,478 			
					168,644 		168,644 			
					Soul:et 		1003,122 			
	129 	K 	014 622325102 	Oprava vnejsi vapenne nebo vapenocementove hladke omitky slozitosti 1 sten v 	m2 	62,221 	90,00 	5599,89 	
				rozsahu do 30%-sokl 					
					"die soklovl!ho obkladu 		0,000 			
					62,221 		62,221 			
	130 	K 	011 	622531011 	Tenkovrstva silikonova zmita omitka tl. 1,5 mm vl:etn!'! penetrace vnejsich sten 	m2 	1 255,493 	190,00 	238543,67 	
					"die zatepleni 		0,000 			
					3.756 		3,756 			
					1010,669-16,744 		993,925 			
					3,366 		3,366 			
					"pfistavek vz:r 		0,000 			
					0,55*2*1,2 		1,320 			
					Mezisoul:et 		1002,367 			
					"osteni 		0,000 			
					0,4*(731,104-29,85-40,24-28,2) 		253,126 			
					Mezisoueet 		253,126 			
					seueet 		1255,493 			
		K 	011 	6225310111 	Tenkovrstva silikonova zmita omitka tl, 1,5 mm vl:etne penetrace vnejsich sten 	m2 	206,903 	190,00 	39311,57 	
-, 	131 				vzhled beton -lodzie,yYtah sachta 					
					lodiie 		0.000 			

PC 	TV 	KCN 	K6d poloiky 	POPIS 	MJ 	Mnoi:stvl 	Cena 	Cena celkem 	
						celkem 	Jednotkova 		
	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	
				46,6+13,452 		60,052 			
				72,5 		72,500 			
				2*16,44 		32,880 			
				vytah Aachta 		0,000 			
				(0,4*6+0,4)*10,05+2,6*12*0,4 		40,620 			
				0,21(3,04+2,6)*2*12 		0,851 			
				Sou~t 		206,903 			
132 	K 	011 	629991011 	Zakrytl vYplni otvorU a svislych ploch f61ii pfilepenou lepici paskou 	m2 	265,545 	25,00 	6638,63 	
				(1*2,88*3+1,23*2,07*3+0,75*2,09+0, 77*2,09+0,91*1,365+1,2*2,87*6+1,25*2,87*3+1, 		80,921 			
				84*2,87+1,8*2,87+1,82*2,87*2+2,6*3,04) 					
				(1,87*2,09*4+1,08*1 ,05+1,23*1 ,77*3+0,91*2*2+0,34*2,08+1,2*2,4*7+1,25*2,4*3+1,2* 		97,479 			
				2,94+1,84*2,94+1,8*2,94*3+2,6*3,05*2) 					
				(2,01*1,49+1,99*1,49+1,71*0,55+1,2*2*7+1,25*2*3+1, 16*1,27+1,99*1,49*2+2,6*2,71 		52,696 			
				*2) 					
				(1,08*1,31 +1*2,88+0,96*2,1 +0,9"2,05+0,92*2,212+1,46*3+1,19*2,87+1,54*2,46+1,2* 		34,449 			
				2,1+2,6*3,04+1*2.25) 					
				Soueal 		265,545 			
133 	K 	014 629995101 	OCiAtenf vnejAich ploch tlakovou vodou 	m2 	896,699 	40,00 	35867,96 	
				sokl 		0,000 			
				62.221 		62.221 			
				fasada 		0,000 			
				834,478 		834,478 			
				seueet 		896,699 			
134 	K 	011 	631311115 	Mazanina tl do 80 mm z betonu prosteho bez zyYAenych narokiJ na prostfedf if. C 	m3 	46,035 	3150,00 	145010,25 	
				20125 					
				446.32*0,075+172,134*0,055+56,256*0,055 		46,035 			
				Soufet 		46,035 			
135 	K 	011 	631311136 	Mazanina tI do 240 mm z betonu prostllho if. C 25/30 	m3 	0,480 	3150,00 	1512,00 	
				"najf!decl rampa 		0,000 			
				1,6*2*0,15 		0,480 			
136 	K 	011 	6313111361 	Podkladnf beton tl do 240 mm z betonu prosteho bez zvyAenych narokiJ na prostfedi 	m3 	66,948 	3150,00 	210886,20 	
				tf. C 25/30 					
				446,32*0,15 		66,948 			
				Soueat 		66,948 			
137 	K 	011 	631311224 	Betonove I~e pod venkovni schodiAte tl do 120 mm z betonu prosteho se zvyAenymi 	m3 	9,684 	3150,00 	30504,60 	
				naroky na prostfedf tf. C 25/30-XF3 					
				24,21"4*0,1 		9,684 			
138 	K 	011 	631319175 	Pl'lplatek k mazanine tl do 240 mm za strieni povrchu spednf vrstvy pfed vlo!enfm 	m3 	67,428 	50,00 	3371,40 	
				vYztuie 					
				446,32*0,15 		66,948 			
				0,48 		0,480 			
				Souoot 		67,428' 			
139 	K 	011 	631362021 	vyztu! mazanin svafovan9mi sftemi Karl 	t 	5,189 	21500,00 	111563,50 	

	p.e. 	TV 	KCN 	K6d polo!ky 	Popis 	MJ 	Mnontvr 	Cena 	Cena celttem 	
							celkem 	jednotkova 		
		2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	
					"najizdeei rampa 		0,000 			
					1.9*2'1,3'0,00758 		0,037 			
					podkladni beton 		0,000 			
					446.32'1,3'0,00444*2 		5,152 			
					soueet 		5,189 			
	140 	K 	011 	63244122R 	Lizy samonivela~ni poter na bazl cernentoveho pojiva tl 0-25 mm 	m2 	755,410 	210,00 	158636,10 	
					75.19+60,11+18,14+601,97 		755.410 			
					soueet 		755,410 			
	141 	K 	011 	635111215 	Nasyp pod podlahy ze Aterkopisku se zhutnenim 	m3 	0,640 	960,00 	614,40 	
					"pod najizdeei rampu 		0,000 			
					1,6'2'0.2 		0.640 			
	142 	K 	011 	635111241 	Nasyp pod okapovy ehodni¢ek z hrubeho kameniva 8-16 se zhutnenim 	m3 	3,488 	1200,00 	4185,60 	
					23,250'0,15 		3.488 			
	143 	K 	011 	635111242 	Nasyp pod venkovni sehodiste ze sterku 	m3 	9,684 	1300,00 	12589,20 	
					24,21'4*0,1 		9,684 			
	144 	K 	011 	637211121 	OkapoyY chodnik z betonovych dlazdie tl 40 mm kladenych do pisku se zalitim spar 	m2 	23,250 	420,00 	9765,00 	
					MCs400mm 					
		D 		9 	Ostatni konstrukce a praee, bourani 				4486157,78 	
	145 	K 	231 	916331112 	Osazeni zahradniho obrubnfku betonoveho do loze z betonu s boeni operou u 		59,000 	120,00 	7080,00 	
					okapoveho ehodni~u 	m 				
	146 	M 	MAT 592172100 	obrubnik betonovy zahradnf sedy 100 x 5 x 25 em 	kus 	64,900 	70,00 	4543,00 	
	147 	K 	221 	919735113 	Redni stavajiciho zivicneho krytu hi do 150 mm 	m 	62,560 	90,00 	5630,40 	
					62,56 		62,560 			
	148 	K 	003 941111132 	Montaz IeSeni radoveho trubkoveho lehkeho s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 S do 	m2 	1473,525 	35,00 	51573,38 	
				1,5 m vdo 25 m 					
					{3,61+1 ,5+3,18+1 ,5)*6 		58.740 			
					{5+5+9.4t8,25 		160,050 			
					(2,6+1,5+16,5+3)*5,09 		120,124 			
					7,5'2,65 		19,875 			
					16,28'10,8+6,2"8+1,5'6,2'2 		244,024 			
					19*6+13*5,2+3'5,2*2+19'8 		364,800 			
					20,76*10,2 		211,752 			
					6,4'6+6,4*11,5 		112,000 			
					9,2*(5,1'2+9,6) 		182,160 			
					Sou¢et 		1473,525 			
	149 	K 	003 941111232 	Pfiplatek k lesenl radovemu trubkovernu lehkernu s podlahami s 1,5 m v 25 m za 	m2 	179770,050 	1,00 	179770,05 	
				prvni a ZKD den pouzitl 					
					{30+31 +30+31 )*1473,525 		179770.050 			
	150 	K 	003 941111832 	Demontaz IeAeni fadoveho trubkoveho lehkeho s podlahami zatizenl do 200 kg/m2 S 	m2 	1473,525 	25,00 	36838,13 	
				do 1 ,5 m v do 25 m 					
					1473,525 		1473,525 			
~ 	151 	K 	003 944511111 	Montaz cchranne site z textilie z umelyeh vlaken 	m2 	1473,525 	12,00 	17682,30 	
					1473,525 		1473525 			

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21488,0);(0,0);(0,21462);(21488,21462)posrelh0posrelv0pib
P.C. 	TV 	KCN 	K6dpol~ky 		Popis 	MJ 	Mnotstvr 	Cena 	Cena celkem 	
							celkem 	jednotkova 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
152 	K 	003 944511211 	Pfiplatek k ochranne siti za prvni a ZKD den pouziti 	m2 	179770,050 	0,50 	89885,03 	
				(30+31 +30+31 )*1473.525 			179770,050 			
153 	K 	003 	944511811 	Demontaz ochranne site z textilie z umelych vtaken 	m2 	1473,525 	10,00 	14735,25 	
				1473,525 			1473.525 			
154 	K 	003 949101111 	Lesenl pomocne pro podhledy s leseflovou podlahou v do 1,9 m zalizeni do 150 	m2 	1470,820 	40,00 	58832,80 	
			kg/m2 						
				214,4+939.29+281.78+35,35 			1470,820 			
155 	K 	011 	952901111 	Vycistenf budov bytove a obeanske yYstavby pri yYsce podlazi do 4 m 	m2 	2 131,783 	60,00 	127906,98 	
				13,2*13,2+2,5"5,5+4*7,5 			217,990 			
				14,9'13,22+13,77*20,6-1,42*5,04+3'1 ,5+16*13,13+2,65"6,25 		704,626 			
				15,16*13,28+4,6*3,8+14,1*13,5+2*4+15.4*13,13+2,65'6,25 		635,919 			
				15,38*12,53+16,68*13,13+2,65*6,25 			428,282 			
				2,7*14,58+4,4*12*2 			144,966 			
				SouCeI 			2131,783 			
156 	K 	014 952902021 	Cisteni budov zameteni hladkych podlah po cdstranenl vrstev podlahy 	m2 	953,956 	2,00 	1 907,91 	
				"1.NP podsklepena 			0,000 			
				1.42*3,3+75,51 +14,39+1.2+17,96+5,89+ 7,1 +2,28'1 +5,3 		134,316 			
				"2. a 3. NP 			0,000 			
				523,71+314,48-31,9-27,52 			778,770 			
				"terasa 			0,000 			
				40,87 			40,870 			
				SouCeI 			953,956 			
157 	K 	011 	95300000R 	Ostatnl prvky - prvky kompletizovane,koml prov die pocrobneho popisu v tabulce 					
				- OS 01.01 		m 	16,350 	12000,00 	196 200,00 	
				- OS 01.02 		m 	2,000 	12000,00 	24000,00 	
				- OS 10.01 		kus 	4,000 	350,00 	1400,00 	
				- OS 10.02 		kus 	1,000 	250,00 	250,00 	
				- OS 10.03 		kus 	1,000 	36500,00 	36500,00 	
				- OS 10.04 		kus 	6,000 	9000,00 	54 000,00 	
				- OS 10.05 		kus 	3,000 	9000,00 	27000,00 	
				- OS 10.06 - viz vodorovne konstrukce 						
				- OS 20.01 		kus 	6,000 	9500,00 	57000,00 	
				- OS 20.02 		kus 	3,000 	7500,00 	22500,00 	
				- OS 30.01 		kus 	1,000 	10500,00 	10500,00 	
				- OS 30.02 		kus 	5,000 	17500,00 	87500,00 	
				-OS 30.03 		kus 	1,000 	21500,00 	21500,00 	
				- OS 30.04 		kus 	6,000 	5500,00 	33000,00 	
				- OS 30.05 		kus 	3,000 	6000,00 	18000,00 	
				- B 06a - has schop 21A 		kus 	13,000 	1200,00 	15600,00 	
				- B 06a - has schop 34B 		kus 	2,000 	1200,00 	2400,00 	
				- B 06a - has schop 55B 		kus 	1,000 	1600,00 	1600,00 	
				- B 06a - has schop 21ABC 		kus 	1,000 	1600,00 	1600,00 	

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21473,0);(0,0);(0,21462);(21473,21462)posrelh0posrelv0pib
P.C. 	TV 	KCN 	K6d polo:Hcy 		Popis 	MJ 	Mnofstvl 	Cena 	Can a celkem 	
							celkem 	jednotkovj 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
				- B 06a - has schop 113B 		kus 	1,000 	1600,00 	1600,00 	
158 	K 	011 	953312112 	Vlozky do svislych dilatacnich spar z fasadnich polystyrenovYch desek tl 20 mm 					
					m2 	19,862 	90,00 	1787,58 	
				3*10,69-2,6*(3,04+3,05+2,71 ) 			9.190 			
				2,24*1,5*2 			6,720 			
				1,3*3,04 			3952 			
				Soueet 			19,862 			
159 	K 	011 	9536111 R1 	SchodisfovY nosny a zvukove-izolaem prvek Tronzole T-V7 	kus 	2,000 	2500,00 	5 000,00 	
160 	K 	011 	9539451R1 	Ukotveni podesty do stay zdiva 		kus 	8,000 	260,00 	2080,00 	
161 	K 	011 	959OO00R1 	V1 - Llizkovy yYtah s kabinkou 2100x2000 mm, min nosnost 1000 kg 	kus 	1,000 1 060 000,00 	1060000,00 	
162 	K 	011 	9590000R2 	V2 - Maly nakladni ytah 		kus 	1,000 	395000,00 	395000,00 	
			9590000R3 	Solmi jeskyne.kompletizovany prvek (krlipnikovY ozdobny strop s osvetlenim 					
163 	K 	011 		optickymi barevnyrnl vlakny,oblozeni solnymi kvadry,solny zasyp na podlaze),komp, 	m2 	61,383 	13600,00 	834808,80 	
				prov- O+M 						
				13,28*2+2,37*2*(4,38+3,3)-1,58 			61.383 			
164 	K 	011 	9590000R5 	Sauna-novY obklad, kompl prov die popisu v TZ 	soub 	1,000 	75000,00 	75000,00 	
				1 			1,000 			
165 	K 	011 	959OO00R6 	V3 - Repase stavailciho yYtahu 		kus 	1,000 	85000,00 	85000,00 	
				1 			1,000 			
166 	K 	011 	9590000R7 	Odstranenl stavajiciho zastfeseni nad vstupem a montaz zpet vc upravy 	kus 	1,000 	8000,00 	8 000,00 	
				1 			1,000 			
167 	K 	013 961044111 	Bourlini zakladiJ z betonu prosteho 		m3 	8,867 	1650,00 	14630,55 	
				"u demolic objektu 			0,000 			
				(3,67+1,5WO,6*0.3 			0,940 			
				(7,87+2.83*2)*0,8*0,3 			3.247 			
				(3,5'2+4,7)*0,8*0,5 			4,680 			
				Soueet 			8.867 			
168 	K 	013 962031132 	Bouranl prieek z cihel palenych na MVC tl do 100 mm 	m2 	348,148 	75,00 	26111.10 	
				"1.PP 			0,000 			
				2,43'(1,43+1,42+1 +1 ,44+0,98)-1.58*2 			12,076 			
				"1.NP 			0,000 			
				3,11*(3,6+2,06+1 ,9+1.6+3,22+2,8+2.15+2,88+2,56+0.8+4,43*3+2,16*2+1 ,55*2+2,5) 		145,486 			
				-(1,78+1,18*3+1,58*3+1,18*2+1.38'2+1,58) 		-16,760 			
				"2.NP 			0,000 			
				3,14*(5,13+3,2+1,71 +1,3+2,9*2+2,56+0,8*2+4,2+4,43+5,41*3+5,13+3) 		170,471 			
				-(1.58+1,18*2+1,58'2+1.18*2+1,4*2) 			-12,260 			
				"3.NP 			0,000 			
				2.5*(0,6+1,96+5,4+4,43*2+1,6+3,13) 			53,875 			
				-(1,58*3) 			-4,740 			
				Soueet 			348,148 			
169 	K 	013 962031133 	aourant pfieek z cihel palenych na MVC tl do 150 mm 	m2 	269,762 	90,00 	24278,58 	
				"1.PP 			0.000 			

PC 	TV 	KCN 	Kod polo~ky 		POPIS 	MJ 	Mnozslvi 	Cena 	Cena celkem 	
							celkem 	Jednotkova 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
				2,5-1,43 			3,575 			
				"1.NP 			0,000 			
				3,11*(5,Or3+4,98+2,24+2,75*2+1 ,3+3,22+4,43+12,3+2,87+2,6+2,61 +1 ,86+5,41 +4+ 		227,123 			
				4,5) 						
				-(1,78*2+1,78+1,7*3,11+1,58*4+1,78*3+1,15) 		-23,437 			
				"2.NP 			0,000 			
				3,14*(2,62+3,78+1,61 +2,88+1 0+2,4) 			73,131 			
				-1,58*9 			-14,220 			
				2,5*1,35-2-1,58*2 			3,590 			
				soueat 			269,762 			
170 	K 	013 962032231 	Bour{ml zdiva z cihel pfllenych nebo vapenoplskovych na MV nebo MVC pfes 1 m3 	m3 	40,024 	520,00 	20812,48 	
				0,55"(5,1+3,22)*2,86 			13,087 			
				-0,55-2,06"(2,89+3,91) 			-7,704 			
				0,36"(5,1+3,42)*3,38 			10,367 			
				-0,36*1,96*(2,89+3,91 ) 			-4,798 			
				(2,43*2-1,58)*0,3 			0,984 			
				3,11*1,14·(0,45+0,35) 			2,836 			
				3,11*2,54*0,21+(2,01*3,1-1,78)·0,33 			3,128 			
				3,01*(9,37+6,28)*0,32-1,78"0,32 			14,504 			
				3,11*(1,06*0,45+1,39*0,35) 			2,996 			
				3,38*5rO,24 			4,624 			
				soueat 			40,024 			
171 	K 	013 962032631 	Ubourani zdiva komlnoveho nad stfechou z cihel na MV nebo MVC 	m3 	6,052 	620,00 	3752,24 	
				1,33*0,91*5 			6,052 			
172 	K 	013 962081141 	Bouranl pfleak ze sklenenych tvarnic tl do 150 mm 	m2 	12,840 	140,00 	1797,60 	
				1,3*2,4 			3,120 			
				1,2*(4,9+1,4+1,8) 			9,720 			
				Soutet 			12,840 			
173 	K 	013 963051113 	Bouranl 2B stropu deskovych tl pfes 80 mm 	m3 	5,002 	2150,00 	10754,30 	
				5,83*3,9-0,22 			5,002 			
174 	K 	013 963053935 	Bouranl 2B schodiAfovych ramen ve podesty monolitickYch 	m2 	10,330 	860,00 	8883,80 	
				(3,1 +3,45)*1,1+2,5*1,25 			10,330 			
175 	K 	013 964051111 	Bouranl zs tramku do 0,10 m2 		m3 	0,054 	3500,00 	189,00 	
				0,15*0,3*1,2 			0,054 			
176 	K 	013 965043341 	Bouranl podkladu pod dlatby betonovych s pot6rem nebo teracem tl do 100 mm pi 	m3 	8,754 	1950,00 	17070,30 	
			pfes4 m2 						
				''terasa 			0,000 			
				41*0,08 			3.280 			
				2.NP - senda 6 			0,000 			
				9,93*5,96*0,0925 			5,474 			
				Soutet 			8,754