ZAoANf S vYKAZEM vYMER 
5lavba: RekanllRlkce I p".tlvbl abjektu bYvllt I'flbny nl pazemclch l.p.17S I 237 
Obj_kt: D.l.4.0 VYTAp~NI 
Objednatel: 
Zholovllel: 
Misto: Chocerady 

Zpracoval: 
Dalum: 30 9 2015 

Popis 

Celko.' ten. zad6nl 

	PSV 	Price a dodivky PSV 

		713 	Izolac. lepelml 						
			MonI6! IzollICe lepein6 polrubl poirubnlmi po""dry bel "priVY 					
1 713 	713463131 	llepenlimll. tlizolace do 25 mm 	m 	1491000 	3000 	44 730,00 	
			553+110+~+168+124+24+48 		, 491.1l00 		0,00 	
2 283 	283770940 	izolilcd potlubl navletka.,,i ~ ~11~r.!iM poIyr.flt):rlll1 15 J 9 film 	•• 	MJ,OOO 	10,00 	5530,00 	
3 283 	283771010 	llO/ ••• poIfIJbl n."'.kov' z Pln'n'lJo J)O/yettJ"enu 18. 9 mm 	m 	110,000 	10.00 	1100.00 	
5 283 	283771040 	Izo/ac. poIrubi n'_av' • Plnen.1Jo poIrottJI'Mnu 22. 13 mm 	•• 	464.000 	1500 	6_.00 	
6 283 	283770480 	IZDI ••• poIrubi _ov' • PI •••• 1Jo poIyerh"enu 28.20 mm 	m 	168,000 	30.00 	504000 	
181 	283 	283770640 	Izola •• poIrubl_ov' z PlnWho poIyettrytenu 32. 25 mm 	•• 	124.000 	4500 	558000 	
182 	283 	283770630 	I.alaee poIfIJbln4vlekov' z p6n ••• ha poIyet~u 45 • 25 rom 	m 	24.000 	IlOIlO 	1440,00 	
183 	283 	283770650 	IZDiaca poIrubl_kov' z PIn_ t>oIyel~U 64.25 mm 	m 	48.000 	80,00 	384000 	
7 283 	283771300 	,pona na _ovau Izo/IICI 	~us 	2000.000 	1.00 	2000.00 	
8 283 	283771350 	pNka s_plcl na n.""'kavau IZDlacl po 20 m 	kus 	150,000 	I!O.OO 	9000,00 	
		731 	(laUednl vyliJp6nl ' kotelny 				0.00 	
			Mont6! ko"" oc:eIoY6llo otaelonAmlho n. luh. paIl.a I odIahem 	~ompI 				
114 	731 	731219617 	spaHn do komlna 0 vYkonu do 45 kW 	at 	2000 	28SO,00 	570000 	
115 	731 	731341140 	Ii.dice nlpoull6c:l prytov6 020128 	m 	50.000 	80.00 	3000,00 	
			JtulomaHckj kolal urteny fXO spalov4nl cfttvnlch palel 0 vjlcanu 					
			13 5 ' 45 OrW • .wnno.1 pIf jmenavII6m lopeindm vjlconu 91 ,,,, 					
15 		xOl 	meznllJodno/y ami •• pfI j_novI"m tM<anu CO 41tr1{/ m.J 	kUS 	2000 	52500,00 	105000,00 	
			HoNk na ,," •• I paloly 0 pnlmMu 6, 8 mm, 0 tMlc. 10, 25 rom 					
			• vjIJI'evnoon 						
			15, 19 MJ.kg,l, aulomlllickd zapalavdnl paliv. pomocl 					
120 		.02 	lhavlcl.t>/rdIy 		ku' 	2000 	31500,00 	6300000 	
121 		.03 	SI.kovy dopravnll< hlldeIovj 0 tMlce 2.' m 0 pnlmlru /lO rom 	kus 	2,000 	15500.00 	31000.00 	
122 		.04 	_ n. peiely 0 Obj.mu 10001, uIof/411 no 850rp pelel 	ku. 	2.000 	7500.00 	15000.00 	
123 		.05 	Aut_' ocIpopeIIIovllCl_ •• nl "'" kotol45 Orw 	ku. 	2.000 	9500.00 	19000.00 	
			PfIdIvny pope/nlk fXO kolel45.IIkW 0 Obj.mu 681, In"""'" 					
124 		,08 	vyb,,*,1 30 dnl 		ku. 	2.000 	31SO,00 	8300.00 	
			OvI_lol<III_u, odI.hov'ho •• nUlllt"", aletmot8gu/8tnl 					
			.mytky podIe teplo/y v Okumu/ltnl nlddJ 'If: pomocnjch 	komp 				
125 		.07 	mod"'~ • 'op/oln'cn tlele! 		lei 	2,000 	4500,00 	9000,00 	
					komp 				
126 		• 08 	IJvedenl kotle do ptOVOlU 'If: olivenl kotfovl regulae • 	leI 	2,000 	8500.00 	17000.00 	
					komp 				
127 		.09 	MonIft pIf.lu'enslvl kotle 		lei 	2.000 	8500,00 	17 000,00 	
			Dod4v1t. a monllf kompltlnlho l'tf1ulo~nlho .)'51 •••• fXO 					
			ol<vll.,.",.1 flzanllfllopnjch v""'l • flzanJ dvou lopnjch viM n. 					
			konslentnl vjslupnl teplotu. plod Zahljen/m ,.1II1zace bUde 					
			_vatelokou IInnou vyhotovMa dllenak. ptoejklovl 	komp 				
128 		riO 	doItument.~ 		lei 	1.000 	65000,00 	85 000,00 	
			CM4decl .utornalika pf1vocJn/ho Vlducholaehnlcklho _zenl 					
			.palovaclha Vlduchu do kolalny. valllou n. blh kolld. plod 					
			zeh4j.nlm mali •••• bud. cIodev.tetskou trrmou vyhoiovono 	kemp 				
130 		xII 	dllllnak'IJIt)e}ldov' dokumentece 	leI 	1,000 	15500,00 	15 SOO.OO 	
			PojI'rbv8cI ••• , •••• poJ",njlm ventllom 314", 2 5 blJl', 	komp 				
129 		.12 	"akomlnJm d-l00, Ifl"' 4ber 	lei 	2.000 	500,00 	1000,00 	
			Tennoregutatnl ••• I",a k_ oIuuhu fXO kolt. do vjlconu 	komp 				
132 		.13 	SOrw 		lei 	2,000 	5000,00 	10000,00 	
			Obsv,u,", f.t~.etl/~"':'~4"'-'!)·G' '·~lIIt:t.;~~r4·l· 					
			~to'" t.,P4(IoJ. 4)"'';0 	JI/.'wl ON25 - 60 liP. ( pracovnl bod 					
			t h3fl/'J5iF.J. Mldronlclrou~/oI~".n.sI.wnlm". 					
			,J1,.....,"'v·,,'" '.116." lD41"..,M,pJ.J6."· 				0,00 	
					komp 				
133 		.14 	Ws/upnlo,,'ava "'" chl.dlclsmyCku 	lei 	2000 	950.00 	1900,00 	
			Obt .• !lUJI' KIJltUI ~r ,rl" Ift,112.·, 'flrm;II.'.ck1 wntl3l4· -85·0- 				0.00 	
			(\" •.•• 'fCl fI!bbt~ 						
					komp 				
134 		,15 	VSlupnl ••• ,1IVIJ "'" chladlcl.myCku 	,., 	2.000 	950.00 	1900,00 	
			Ob>Ulhujo: Kulovi _ 112', pM ••• "," Z/»,nou ••• ".,. '12'. pcj&Iny 					
			WWllJ 112- - 4 b., 					0,00 	
135 		l16 	Kou/bvod pnltndr 152 rom n.,..ovy d61ky 1 om 	ku. 	2.000 	800.00 	1800,00 	
136 		.17 	Omezov.~ taIIu n. kou/bvad pnlmlr 152 mm no",zovy 	ku. 	2.000 	850.00 	170000 	
			VIolkodnl_ajlclch komlnovjch pnlduchd n ••.•• avau vfolkou 					
137 		.18 	pnlmlr 200mm 		m 	40.000 	1500,00 	80000,00 	
			Palnl kolena komlnovd v/olky pnlmfr 200 mm S kanlrOlnlm 					
138 		"9 	_m 		ku. 	2.000 	200000 	400000 	
139 		.20 	0cII_ hlllVic. pnlmlr 200 mm 	ku. 	2,000 	1000,00 	200000 	
					komp 				
140 		.21 	PmVOlnf I tlIllcO". zJcoullca komlnu 	lei 	2,000 	4000.00 	8000.00 	
141 		.22 	sto •• bnl pit_' pit vlotkovlnl komln~ 	h 	50,000 	2110.00 	12500 00 	
ne 	731 	988731202 	PI'woun hmOl I>(OC8fIlnl pro kolelnv V ob)ek1ech. do 12 m 	% 	1000 	10000 00 	10000 00 	

ZAoANi S vYKAZEM vYMER 
Slavba: Rekonllrukce I pl'lllavba oblekt" by"ale leeebny na poz.melth I.p. 176 a 237 
Obj_kt: D.1.4.8 VYTAp~NI 
Objednalel: 
Zholovilol: 
Mlslo: Chocerady 

Zpracoval: 
Datum: 30 9 2015 

	e 	KeN 	KI>d polo!ky 	POPiS 	MJ 		Mnolslvl 	Jednolkovti cana 	Celkovi eena zadinl 	
							celkem 	zad~nl 		
				PNplalek k pi'esunu hmo! precentnl 731 za zv~kny pfesun do 						
	117 731 	998731294 	looom 	% 		1000 	5000.00 	5000.00 	
			732 	(Jatrednl vytapenl - stroJovny 					000 	
				Rozd~lov.C sdrufeny hydr.ulickY ON 100 - hllli. Od zdroje 						
				DN50 - hrdi. v)islupnl ON40 pro lest topn)ich okruhu vC 						
	143 	731 	732112235 	onglnilnllopeln6 izolaco a konzol pro ulo!enl 	kus 		1000 	750000 	750000 	
					kompl 					
	144 	731 	732199100 	Monlat ollonlaCnlch !lIIku 	eI 		20000 	4000 	800.00 	
				OhftvaC stacion6ml zisobnlkov)i s jednlm v)i~nlkem PN 1.00 	kompl 					
	145 	731 	732211125 	objemu 1000 I v pi 4.50 m2 vC origlnilnl tepelne izolace 	eI 		1000 	8250000 	82500.00 	
				MumulaCnl nidr2 topn6 vody be. v)i~nlku PN 0.3 0 	kompl 					
	146 	731 	732231103 	objemul00o I 58 vslupnlml hrdly 814' 	eI 		2000 	33500.00 	67000.00 	
				N'doba lIakov" expanznl s membranou zavilov6 1" pftpojeol PN 	kompl 					
	147 	731 	732331626 	0.8 0 oblemu 600 IIIIIl 	01 		1.000 	15500.00 	15500.00 	
				terpadlo leplo.Odnl mokrob<l!ne z'vHovi obihove I'. 40kPa, ( 	kompl 					
	152 	731 	732421403 	,,",covnl bod 0,5mJlh I 15kPa ) 	!II 		1,000 	5 000,00 	5 000.00 	
	153 	731 	998732202 	Pfe$un Ivnot procentnr pro strojovllY V obJ!klech II do 12 m 	% 		1,000 	5 000,00 	5000 00 	
				PNplalek k plesunu hmot procentnl 7321. lvetleny presun do 						
	154 	731 	998732294 	1000m 	% 		1,000 	5 00000 	500000 	
				Kulovy kohout Ie zaji&t6nlm a vypou!lAnfm pro expanzni 						
	148 	731 	><23 	nidoby 1" 	kus 		1,000 	950.00 	95000 	
				SmlIiOV8Cl see Iav. vyt6p6nt1ho okruhu do v)ikonu vlltve 	kompl 					
	131 R 	><24 	500kW 	et 		1.000 	15000,00 	1500000 	
				ObSl/IlJ~ Tlfc.tlny 'MmO:JI~ lIMIt r-, kvs.61. 4· .iJIov9 /(ohoul 						
				514', oblhoW O«pIidIo lopMho tWuhu DN2!S - 100 liP. (prfIOOvnl bod 						
				, 9mM! 140kP.). WMfronic;Ju)u "'fIIJMcJ O(~ fiIIr ~"'. zpMnou 						
				A:.pi» ~.". 2" t.pIO'It.r 					0.00 	
				Sm6iovacl Hstava vyt4p6n6ho okruhu do yYkonu vltve 	kompl 					
	149 R 	lC25 	400kW 	et 		2000 	12000,00 	24000,00 	
				o •• ¥~ rtlc.~nl ,.,moll".dcj wr,ti ,. ·1rnt4 3, __ "1wIovY kohout 						
				51"·, obMIoW t«pMIIo topnjho 0IWhu 0025 - 60 #CPa (ptKOvnl bOd 						
				r lm.Mt J 301cP,,) a MldroniclcOCJ r.guI«f OI,",~ fit, 5'4~ zpllnou 						
				"""'J 51'- 2' 1."...,1< 					0.00 	
				SmHov.cl •••• I.v. vytjp6neho okruhu do v)ikonu v"ve 	kompl 					
	222R 	x2S 	200kW 	!II 		1000 	9500 00 	9500,00 	
				Obulw..- Tlkeul'J'j 1emt-"UI(.clrt \."'{ y" ·lIn-6 J "·lutovy ltohocJ 						
				5<." oMhO\o'4o ffiPMllO ,opr.6I\o QIItUl'!'u DN1S· 60 kP. (pI-.cQ'Im kKI 						
				, .h~ I »Pa) t "'oV!Oftdou ~ 0Itt.1f Mt Sf"" 'lpMr'IOU 						
				k..:J." ~ •• ~~ t.pItJIrt'" 					0,00 	
				NesrntUovani seslava okruhu zAlsobnfku leV do yYkonu v6tve 	kompl 					
	ISO R 	><27 	500kW 	el 		1.000 	15000.00 	15000.00 	
				Obsahu~' Ovout:.sJn9 rrdDIickY 'lWJti i· ·lrvs·'6, J" kulo~kohoul 						
				5'4'", oNhov' t.rplldlo tOf)Mho oIwJtu 0025 - t()(JkP. (precovIIlbod 						
				2 15m3'h/.fSlfP.). fllMlronickou r.guI«f oI11tM_ ",,5I.f",zj)flfJOU 						
				lJo~u ""-. 2' '.pJon>4r 					0,00 	
				No.mAlovani oesl.v. Oklllhu vzduc.hotechnlky do .ykonu 	kompl 					
	lSI R 	><28 	Y~v.200kW 	et 		1.000 	5000,00 	5000,00 	
				ObUllUje: 3° 1wIo.,y Ifohoul 1-, obIhaYil tMpMJIo lopnfllo oIwIw ON25 • 						
				OO/lcPa (ptfIOOvnf bod O. f5m3'h I2(M(P. J I eltktroniQ{ou reQUl«l 						
				Of~ (fir fa, zplJnoulflapku '., 2°'eplotnk 					0,00 	
			733 	Ustfednl vylapenl ' rozvodne polrubl 					0.00 	
I 	451731 	1733222102 	IPOlrubl m6d6nt1 pololvrde .pojovan6 mAkkYm pAJenim 0 15.1 	'II 	I 	553.0001 	190,00 	105070,00 	
				192+142+135+80+24 			553000 		000 	
I 	481731 	1733222103 	IPotrubl m6d6n6 pololvrde .poJovanA mlIkkym pilenlm 0 18.1 	m 	I 	110.0001 	21000 	23100,00 	
				36+32+24+18 			110.000 		0,00 	
I 	471731 	1733222104 	Ipotrubl m6d6ne polOlvrde spolovane m6kkjm pAjenlm 0 22><1 	m 	I 	0164.0001 	240 00 	111360.00 	
				172+126+112+54 			464.000 		0,00 	
	48731 	733222105 	Polrubl m6d~n6 polotvrd. spolovantl mAkkym pajonim 028.1,5 'II 		168,000 	420.00 	70560,00 	
				24+36+30+12+66 			168,000 		0,00 	
	175 731 	733222106 	Polrubl medenA polotvrtfe opolovan6 m6kkym pilenlm 035.1,5 m 		124,000 	520.00 	64 480.00 	
				36+30+34+24 			124.000 		0.00 	
I 	1761731 	1733223107 	IPolrubl m6d6nt1 tvrdi lpolovantl ~kkym pijenlm 0 42xl ,5 	[m 	I 	240001 	680.00 	IS 840,00 	
L 	1771731 	1733223108 	IPolrubl m6d6n61Vrd6 .polovloo ~kkym pAjenlm 0 54><2 	[m 	I 	480001 	950,00 	45600 00 	
I 	501731 	1733291101 	lZl<oulka 160nolll pctrubl m6den6 do 0 35.1,5 	1m 	I 	1419.0001 	10.00 	14190,00 	
				553+110+46-4+168+124 			1419000 		0,00 	
1 	1701731 	1733291102 	ZkouAk. IMnosll polrubl rn8cI6nt1 do 0 94><2 	1m 	I 	72.0001 	12.00 	1164.00 	
				24+48 			72000 		0,00 	
				Plesun hmot procanlnl pro rozvOdy polrubl v obleklech v do 12 						
	179 	731 	998733202 	m 	% 		1.000 	500000 	5 000 00 	
				PNpl.lek k presunu hmot procenlnl 733 za lv8t!enj presun do 						
	180 	731 	998733294 	lOOOm 	'Mo 		1.000 	5000.00 	5000,00 	
	51 731 	.40 	TopnA lkouAka 	h 		48,000 	250,00 	12000.00 	
				Fitlnky neuvedsM ve speclfikacl, pnplalky ke zhotovenf 	kompl 					
	52731 	.41 	lavilov)ich plipojek 	at 		1.000 	3500,00 	3500.00 	
	53 R 	.42 	Slavolml plipomocl- vllanl, s6drovjnl, dr6!kovAnl 	h 		100.000 	250,00 	25000.00 	
				Talntlnl prollupu potAmlml d611clml konllrukcceml poUmi 	kempl 					
	16-4 	731 	.43 	pAnou 	01 		1.000 	4000,00 	4000,00 	
	1115 	731 	.44 	Pomocny maler"l pro u101anl polrubi 	~g 		100.000 	60.00 	6000,00 	
			734 	(Jatrednl vyillpeni ' armalury 					0,00 	
	541731 	j734209103 	IMonln .rm,lury lavllove sjednlm .ivHem G 112' 	l~uI I 	39,0001 	15.00 	585,00 	

ZAoANi S vYKAZEM vYMER 
StlVba: Rekon.trukce a plI.tavb. objektu bjvl161tCebny na pozemclch •• p.171 a 237 
Objekt: D.1.4.B VYTAp'NI 
Objednatel: 
Zhotovitel: 
Mlsto: Chocerady 

Zpracoval: 
Datum: 3092015 

	e 	KCN 	K6d pololky 	Popis 	MJ 		MnolslYl 	JednotkovA ten. 	Celkovl1 cen. 2ad'nf 	
							celkem 	zad'nl 		
				28+11 			39.000 		000 	
	551731 	173.4209113 	Monlti .nnallllY .6vilove I dvema z.tvl1y G 112" 	~UI 		190000 	4000 	7600.00 	
				9+9"'81+81+9.1 			190.000 		0.00 	
	561731 	73.4209114 	MonlU .nnalory "'vitove s dv<ima dvl1y G 314" 	IkUI 		9.0001 	60.00 	5<10.00 	
				6+3 			9000 		0.00 	
	571731 	73.4209115 	IMon~t 81l1lalury .A.kove. dv6ma .hitv G 1" 	Iku. 		90001 	6000 	54000 	
				6+1+2 			9000 		000 	
	167T731 	73.4209116 	1 MonIU armalury z'vilove s dv6ma zhl1y G 514" 	Ikua 	I 	30001 	75.00 	225.00 	
				2+1 			3.000 		0.00 	
1 	168731 	73.4209117 	IMonIA! onnolurv zavHove I dvemo zavlty G 814" 	kUI 		160001 	9000 	144000 	
				4+12 			16.000 		0.00 	
	169 	731 	73.4209118 	Monlill annalury dvHove 0 dv6ma z.tvily G 2" 	kuo 		2000 	11000 	220.00 	
	61 551 	551243B90 	kolloul vYpoIJJ16cl kulovi •• hlldicovou vYvodl<ou • _ou lrr 	kus 		2B._ 	120.00 	3360.00 	
	62 551 	551212840 	tI~nw DlJtomD!Jcki oc1vldUJ"CJV3CI ''Vi.!rl mota, 112" 	kus 		11000 	120.00 	132000 	
	158 	551 	651212010 	,avllovy.plln!i'vonlill"112 	kus 		4.000 	460.00 	180000 	
				G·.Jt"Oal'IrI ld.1 RfDh7tl1 					0.00 	
1 	15111551 	'(551141500 Ikulov!i'kolloul P/nopnllokovi. nlkl. ",1lIc •• 1"114 _ny 	Iku. 		2.0001 	460.00 	900.00 	
				GlacomInI. 1c6d: R9fQ)(O.2d 					0.00 	
I 	1531551 	1551141480 	Iku/ovy kohouf. nikl. ~k •• I" CflrvfHIY ~okov; 	Iku. 		6.0001 	300.00 	1800.00 	
				G..c< •••••• ~ R"~.W) 					0.00 	
1 	1601551 	1551141460 	Ikulovi kohouf p/nOpnltokovy. nlkl. ~ka • .114" ~tlfVfHly 	Iku. 		6.0001 	200.00 	1200.00 	
				G_. k6d: ""0'<024 					0.00 	
1 	1611551 	1551141520 	Ikulovy kohout /IIIIopnltokovi. nlkl. ~ka. I"II2_? 	Iku. 		12.oooj 	70000 	8 ~OO.OO 	
				G;..I::"m;r., MIa /(JfO"KOll 					0.00 	
1 	1621551 	1551141540 	Ikulovy kohouf pInopnltokovi. nlkl. ~ka. 2" ~arveny 	Ikus 		2.0001 	9SO.00 	1900.00 	
				_.1<6d: ••• ,QX028 					0.00 	
				Ttrr1IO&tllllclll hlavlea oIopnjch Iftes se zajiU6nlm ptoIi zcl..,,1 						
	57 		,37 	pomocl be~nMlnlho Iuoutl<u 	kus 		92.000 	360.00 	32200.00 	
	f5B 		,29 	RIIdi"O/'OV'J ventil pro otopn' til, ••• 112" rohov; 	ku. 		35.000 	300.00 	10500.00 	
	89 		• 30 	R_ lroubenl u_/tacl a lOOul~1 1/2"_ 	ku • 		35.000 	220.00 	7700.00 	
				H mub.,,1 u.lvlfOcl pro otopnd ,fie ••• 0 .podnlm plfpoJlnlm 						
	70 		• 31 	II2"rohovy 	ku • 		67.000 	400.00 	22 800.00 	
	71 		.32 	SWmUroubonlpromldln'lrubkyCu 15"1 	kus 		184.000 	SO.OO 	9200.00 	
				vyvafovacl •• nW u'8vlracl. plednast_nlm mNlcl v.wky pro 						
	155 		402 	_nl Hoku. pnlloku 0 I~ be. VYPOUllfnlm 112" 	ku. 		1.000 	1150.00 	1150.00 	
				vyvafovacl venm u_lrael. pledn,,'aVIHIIm mNlcl vsWky pro 						
	184 		,34 	_nl floku. pnl'oku a tep/oty be. vypouflfnlm 3/4" 	kus 		3.000 	1250.00 	3750.00 	
				vyvafOVacl venm uzavlrael. pf8dnostavanlm mM1cl I/Swky pro 						
	214 		,35 	mlfenl fI.ku. pnlloku • telliolY bez VYDOuflfnlm I" 	ku. 		2000 	1500.00 	3000.00 	
				vyvafovacl venIH u.avlrael, pf8dnaslovenlm mff1c1 vsWky pro 						
	166 		,36 	,"""nl "oku. pnltoku at.1lioIY bez VYPOUltllnlm 514" 	ku. 		1.000 	2500.00 	2500.00 	
				replomAr tec:hnlck9 • pevny,n Ilonkem I ¥mI<ou zadnl pl'ipojenl 						
	170 	731 	734411127 	Pf{JmIr 100 mm dailey 100 mm 	kuo 		4.000 	500.00 	2000.00 	
				nakomi r s pevnym slonkern I z.,tlnau klapkou llak 0.16 bar 						
	172 	731 	73.4421102 	Pf{Jmir63 mm opodnl pnpojenl 	kUB 		1.000 	600.00 	600.00 	
				Tlokomir. pevnjm olonkem I zpttnou klapkou IIlk 0.16 bar 						
	171 	731 	734421112 	~nin!6r eJ mm ,adlll pNpo)e111 	~u. 		2000 	600.00 	1200.00 	
	173 	731 	_734202 	Pfeaun hmot procentnl pro armatutyv obtektech v do 12 m 	% 		1.000 	1500.00 	1500.00 	
				pnplalek k """unu hmol procanlnl 73.4 .a .v6tlon9 pfesun do 						
	174 	731 	998734294 	1000m 	'M. 		1.000 	150.00 	150.00 	
			735 	(Jatlednl vytapanl • otopna t618sa 					0.00 	
				VVl1lgUlovanl venlNu nebo kohoulu dvojl1lgulatnlho 0 						
	72 731 	735000912 	leIJnostahc.ym Qvlao.inlm 	kua 		125.000 	80.00 	7500.00 	
				92+9+24 			125.000 		000 	
				OIopn6 teleso panelove I pl8vjm lpodnlm pftpojenlm I hladkou 						
	93 731 	735152~51 	Celn! plochou typu 21 • vjtkl 500mm I d6lk. 400 mm 	kUI 		6.000 	4000.00 	24000.00 	
				OIopn6161010 pane10ve a pravjm opodnlm pnpojenlm. hladkou 						
	101 	731 	735152491 	eelnl J>Iochou typu 21 • vilka 900mm I d6lka 400 mm 	ku. 		3.000 	4500.00 	13500 00 	
				OIopna 161eso pan.love a pravjm lpodnlm pIipojonlm a hladkou 						
	195 	731 	735152493 	eelnl p/ochou typu 21 • vitka 900mm I dark. 600 mm 	kuo 		1.000 	480000 	460000 	
				OIopn6li1eso ponelove 0 provjm opodnlm plipojanlm a hladkou 						
	103 	131 	735152495 	Celn! plochou IVI>u 21 • vjlka 900mm 1 dUa 800 mm 	kuo 		3.000 	525000 	1575000 	
				OIopn6161000 panelove a pt8vjm opodnlm plipoJenlm I hladkou 						
	1~ 	731 	735152499 	ealnl plochou typu 21· vjAka 900mm 1 delka 1200 mm 	kUI 		1.000 	560000 	5600.00 	
				OIopn6li1eso pan.'ova I pravjm apodnlm p~poJenlm 8 hladkou 						
	197 	731 	735152557 	telnl plochou typu 22· vjlk. SOOmm I darko 1000 mm 	ku. 		2000 	520000 	1040000 	
				OIopn6 teialO panalov6 I pravjm opodnlm pnpojOl1Im a hladkou 						
	198 	731 	735152591 	eelnl plochou typu 22 • .yAk. 900mm I d6lkl 400 mm 	kuo 		4.000 	5000.00 	20000.00 	
				otopn6161eso panelove. pr.vim lpodnlm pIIpojenlm a hladkou 						
	186 	731 	735152593 	eelnl plochou tYpu 22 " vjlk. 900mm 1 darko 600 mm 	kuo 		2..000 	5800.00 	11200.00 	
				OIopn616111O panolov6 • pro.ym Ipodnlm pftpojenlm a hladkou 						
	106 	731 	735152595 	eelnl plochou !ypu 22 • vYika 900mm I d6lka 800 mm 	kua 		1000 	8200.00 	6200.00 	
				OIopn' 1 •••• 0 pan.love I pravjm opodnlm pnpojenlm I hladkou 						
	107 	731 	735152597 	ealn! plochou 1ypu 22 " .yAk. 900mm I d61k. 1000 mm 	kus 		1000 	660000 	6600 00 	
				OIopna I6leao panelov' I ptovjm lpodnlm pIipojenlm I hlldkou 						
	10e 	731 	735152599 	eelnl plochou IVI>u 22 • vilka 900mm I datka 1200 mm 	kua 		1000 	7200.00 	7200.00 	

ZAoANi S vYKAZEM vYMER 
5lavba: Rekonltrukce a pl'fllavba obJektu bYval6 "eabny nl pozemclch •. p. 175 • 237 
ObJakt: 0.1.4.B VYTApENI 
Objednalel. 
Zholovilel: 
Mlsta: Chocerady 

Zpracovar 
Datum: 30 9 2015 

	(; 	KeN 	KOd polotky 	Popis 	MJ 		Mnoi,lvl 	Jednotkov4i cena 	CelkoY8 cena zadenl 	
							celkem 	zad.ni 		
				Otopn6 IAleso panelov4!l s prayYm spodnim ptipojenlm a hladkou 						
	212 	731 	735152600 	telnl plochotJ typu 22 • .,yik. 900mm I del •• 1400 mm 	kus 		1000 	8000 00 	8000.00 	
				otopneleleso plnelove s pra.,ym spodnim pfipojenlm a hladkou 						
	199 	731 	735152601 	eelnl plocheu Iypu 22 • vvAka 900mm J delka 1600 mm 	kus 		4000 	8250,00 	33000,00 	
				Otopn#! lAleso panelovA s pravjm spodnim pi'ipojenim a hradkou 						
	200 	731 	735152655 1 	eelnl plochou typu 33 • .,yik. 500mm I delka 400 mm 	kus 		1000 	650000 	6500.00 	
				otopOOI~leoo ponelova, pravvm spodnlm pnpojenlm • hl.dkou 						
	201 	731 	735152655 	eelni plocheU typu 33 • vvAka 500mm I dllik. 800 mm 	kus 		2000 	7500.00 	15000.00 	
				010pn6 leleso panolove s pra.,ym spodnlm pftpojenlm • hladkou 						
	202 	731 	735152657 	eelnl plochou typu 33· VVik. 500mm I d61ka 1000 mm 	kus 		5000 	800000 	40000.00 	
				O1opne IAieso panelovlt s pr • .,ym apodnlm pr.pojenlm • hl,dkou 						
	109 	731 	735152659 	eelnl plochou typu 33· VVlk. 500mm I delk. 1200 mm 	kus 		1,000 	8500.00 	850000 	
				010pnl!16leso panelov6 a pra.,ym spodnlm pnpojenlm a hladkou 						
	204 	731 	735152681 	eelnl plochou typu 33· .,yAk. 500mm I delk. 1600 mm 	kus 		4.000 	9500.00 	3800000 	
				otopnlt leleso pan.love. provvm spodnlm pfipojenim I hl.dkou 						
	205 	731 	735152682 	eolnl plochou typu 33 • vvAka 500mm I delk. 1800 mm 	kus 		1.000 	9500.00 	9500.00 	
				Otopn61eleso panelov6 5 pr • .,ym 5podnim pfipoJenlm 1 hl.dkou 						
	205 	731 	735152663 	hlnl plochou typu 33 • .,yik. 500mm I delka 2000 mm 	kus 		1.000 	12500,00 	12500.00 	
				otopne IAleso p.nelov6 • pravvm spodnlm p~pojenlm a hlsdkou 						
	110 	731 	735152691 	eelnl plochou typu 33 • vvAka 900mm I d6lk. 400 mm 	ku. 		2,000 	7500.00 	1500000 	
				O1opne t6leso panelovl! • pra.,ym spodnlm pfipojenlm a hl.dkou 						
	208 	731 	735152693 	eelnl plochou typu 33· .,yika aOOmm I d61ka 600 mm 	ku. 		1.000 	82SO.OO 	825000 	
				010pOO161eso ponolove s pra.,ym apodnim pfipojenlm a hledkou 						
	189 	731 	735152695 	eelnl plochou typu 33. vvAka 900mm I delk. 800 mm 	kus 		6.000 	900000 	5.00000 	
				O1opOOltleso panelov' • pr • .,ym spodnlm pfipojenim • hledkou 						
	209 	731 	735152699 	eelnl plochou typu 33· .,ylk. 900mm Idelk. 1200 mm 	kus 		2.000 	12500.00 	25000.00 	
				otopn6 t6feso paneJove 5 pravjm spodnrm plipojenim I hladkou 						
	211 	731 	7351527001 	Celnl plochou typu 33 • .,ylk. 900mm I d61ks 1600 mm 	kus 		1,000 	1250000 	12500,00 	
				Monlat olopnych 161 •• panelo.,ych dvouladyeh d6lky do 1140 						
	73731 	735159210 	mm 'Ie ulotenf 	kus 		23000 	20000 	460000 	
				6+3+1+3+2+4+2+1+1 			23000 		0,00 	
				MenlU olopnych 1".0 panelo.yeh dvouladych d61ky do 1500 						
	74731 	735159220 	mm 'It: ulcfenl 	kus 		3.000 	200.00 	600.00 	
				1+1+1 			3.000 		0,00 	
				Monllit olopnych !AI •• p.nelo.,yeh dvouledyeh dl!lky do 1980 						
	75731 	735159230 	mm ve ulolenT 	kus 		4,000 	250.00 	1000.00 	
				4 			•. 000 		0.00 	
				Monl~1 olopnych l6Ies p.noloVVeh 1~ledyeh dl!ll<y do 1140 mm 						
	111 731 	735159310 	ve ulolonl 	kus 		17.000 	250,00 	4250.00 	
				1+2+5+2+1+8 			17.000 		0.00 	
				Monilli olopnyeh 161e5 panelo.,ych IHladych d61ky do 1500 mm 						
	112 731 	735159320 	'Ie ul01anl 	ku. 		3.000 	2SO.00 	7SO,00 	
				1+2 			3.000 		0.00 	
				Mon"l olopnych !Ales p.nelo.,ych Imadych d61ky do 1980 mm 						
	213731 	735159330 	ve ulatenf 	kua 		6.000 	300.00 	1800.00 	
				"+1+1 			6000 		0.00 	
				MonlAl olopnyeh 1~1es panelo.,ych lfiladych d6lky do 2820 mm 						
	191 731 	735159340 	'Ie ulotenl 	ku. 		1.000 	40000 	400,00 	
				1 			1.000 		0.00 	
				Clopn6 t!teso kou~noye Irubkov8 sa zvitlenou Yjhrevnou 						
	88 731 	735164251 	plochou vv!ka 1220 mm I delk •• 50 mm 	kuo 		3000 	1 500.00 	.500.00 	
				otopn6161eoo koupelnov6 Irubkov6 so lvAllenou .,yhlevnou 						
	89 731 	735164271 	Plochou yY&ka 1620 mm I d6lka 450 mm 	kus 		1.000 	2000.00 	2000.00 	
				Otopn6 l~eso koupelnov6 tl1Jbkove se lvfdenou vjhfevnou 						
	90 731 	7351114272 	pIochou .,yika 1820 mm I d6lk. 600 mm 	kus 		1.000 	22SO.00 	225000 	
				O1op", 16leoo koupelnov6lrubkov6 se ,v6lienou VVhlevnou 						
	91 731 	735164273 	plochou .,yAks 1820 mm I d6lk. 750 mm 	kus 		4,000 	2400.00 	9600.00 	
				Menln oIopnl!ho 161 ••• lrubkov6ho na .16ny VVSI<y 1610.0 do 						
	92 731 	735164521 	1340 mm ve ulolenl 	kus 		3.000 	15000 	450.00 	
				MenIU 010pn6ho 161 es 1 lrubkov6ho na SiAny .,yAky IAiesa pros 						
	78 731 	735164522 	1~O mm 'Ie uloteni 	kus 		6000 	150.00 	900.00 	
				1+t"'4 			6.000 		0.00 	
I 	1921731 	1735419126 	I MontU konvektoru S osazenlm n8 konzotv d61ka do 2040 mm 	•• da 1 	9.000 	500.00 	4500.00 	
				Podl.hov6 vytAp6n1 • polrubl rOlVodOO RAU·VPE 17x2 mm • 						
	216731 	735511002 	kyslikovou banerou 	m 		2340000 	50.00 	117 000.00 	
				.70+900+970 			2340.000 		0.00 	
				Podlahov6 vyt'~nl· Sysl6movA d •• k •• VVstupky • rollotl 						
				50mm, • maleriAlu EPS s povrchovou PS 161i1. celkova .,yAk. 						
				desky je SOmm v~ tepelnt Izolace. ploch. desky je 112m2. 						
	215 731 	735511008 	pl.lOO zaUienl max 5kN I m2 	m2 		350.000 	30000 	105000.00 	
				70"35+1~5 			350000 		0.00 	
	217 731 	1735511052 	Podl.hove vyta~ni okr1jovv !zolaenl pruh 	m 	I 	~40 0001 	3000 	13200.00 	
				90+170+180 			.~O.OOO 		000 	
I 	218 731 	1735511053 	Podlahov6 vytap6nl pruchod dilalafnl sparou 	kus 	I 	100,0001 	25.00 	2500.00 	
				20+40+40 			100,000 		0.00 	

ZAoANi S vYKAZEM vYMER 
Slavb.: Rekonslrukce a p"sllvbl objeletu byvalt 16eebny na pozemclch I.p. 115 a 231 
Oblelet: 0.1.4.B VYTApENI 
Objednatel: 
Zholovilel: 
MlslO: Chocerady 

Zpracoval: 
Dalum: 30 9 2015 

e 	KCN 	K6d poloiky 	Papls 	MJ 	Mnobtvl 	Jednolkov4 cens 	Celkovll cen. zad'nl 	
					celkem 	ladolnl 		
			Podl.hov6 vytap6nl-lypo"y rozdilevae ON25 pro 7 "yvodu s 					
221 	731 	735511086 	PnJlokomery 	kus 	1000 	12500 00 	1250000 	
			Podlahovt vyt6p6nl -Iypo"y rozd6lovae ON25 pro 12 "yvodO s 					
223 	731 	735511091 	prUlokom6ry 	kus 	2,000 	15000,00 	30000.00 	
			Podlahovt vytolp6ni - skNtlka rozdilevlee pod omllku pleehovol 					
220 	731 	735511107 	bU. -llrkl 7S0mm V'/Ika 705mm hloubk. 110mm 	kus 	1000 	250000 	2 SOOOO 	
			Podl.hov' vyt6pinl - skMka rozdilovae. pod omllku plechov. 					
224 	731 	735511110 	bU' -llrk. 950mm, V'/Aka 705mm, hloubka 110mm 	kus 	2000 	3000 00 	6000,00 	
225 	731 	735511135 	Podlahov6 vytip6n1 • pnpoiovlci Iroubenl rozd6lovle. 	kuo 	6,000 	100,00 	600,00 	
			De"gnovd 0'01"101 I~I ••• oe Iv;o/e OIientovenfml protf/y • 					
			• podnlm olfedovYm pffpoJenlm ~ky 2000 mm I cUlky 3BB mm / 					
226 		.OTOI 	h/oubky 74 mm 	ku. 	6.000 	P 600.00 	5760000 	
			oesignov' otopn' "'., • .s. wist' OIf,nlovllnjrnl proffly. 					
			opodnlm olfedovYm pffpoJenlm vj!ky 2000 mm I tHlky 662 mm I 					
227 		.OT02 	hloubky 74mm 	kuo 	13000 	1350000 	175500 00 	
			Des/gnov' olopn' tllese se 5v;sl. oritmlovanYml ptorr/y 8 					
			.podnlm 01fedovYm pffpojenlm vj!ky 2000 mm I d4lky 884 mm I 					
228 		.0T03 	hioubky 74mm 	ku. 	7,000 	16500,00 	115500,00 	
229 		,0104 	mor'''t rIe'iIlrn>vych f~le. vt ulotenl 	ku. 	26000 	200.00 	520000 	
			8+13+7 		~r:..OOO 		000 	
79 731 	735191905 	Odvzdulninl olopnych t61ea 1 amytek podllhovtho vyt6p6nl 	kus 	123,000 	15.00 	1645.00 	
			92+31 		123.000 		000 	
80 731 	735191910 	N.pu"inl vody do oIopn6ho systemu 	m2 	200000 	1000 	200000 	
118 	731 	998735202 	Plesun hmol proc:entnl pro 0lopn4 tilesa v oblektech v do 12 m 	% 	1.000 	20000.00 	20000,00 	
			Pfipl81ek k presunu hmol procenlnl 735.a zv6l1.ny presun do 					
119 	731 	998735294 	l000m 	% 	1.000 	1000000 	1000000 	

Celkem 

2608759,00 

REKAPITULACE 

Zarizeni 	Cena dodavky 	Cena montaze 	Cena dodavky 	Cena dodavky 	Cena montaze 	Cena montaze 		
				hlavnich dilu 	potrubi 	hlavnich dilu 	potrubi 		
1- KUCHYN 	529619 Kc 	87778 Kc 							
2-CHUC 	135085 Kc 	40526 Kc 							
3 - KUCHYNKY 	33562 Kc 	10069 Kc 							
4- KOTELNA 	15573 Kc 	4672 Kc 							
5 - SESTERNY 	163616 Kc 	31991 Kc 					• 	
6 - SERVER 	106660 Kc 	14639 Kc 						i 	
7 - TECHNICKE PROSTORY 	129974 Kc 	38992 Kc 							
8 - SPOLECNE PROSTORY l.PP 	24123 Kc 	7237 Kc 						! 	
9-SATNY 	8825 Kc 	2648 Kc 							
10 - HYGIENICKE ZARIZENI 	178106 Kc 	S3 432 Kc 							
11 - VETRANI PUONIHO 	26976 Kc 	8093 Kc 							
PROSTORU 									
12 - CHLAZENI 	423496 Kc 	42900 Kc 							
									
Celkem dodcivka a montciz 	1775615 Kc 	342976 Kc 							
Doprava 	24000 Kc 								
Zaregulovani a predani 		15000 Kc 							
Celkova cena zakazky bez 	2157591 Kc 								
DPH 									
	- --- 	-- 	...... 						

SOUPIS PRAcI 

						> 		<II 		
						.;,e. 		'N 		
						> 		'ftI 		
						'ftI 	> 	•.. 	<II 	
								c: 		
						"a 	~ 	0 	IN 	
						0 	> 		'ftI 	
						"a 	'n! 	E 	... 	
							"a 		c: 	
						n! 	0 	"' 	0 	
						c: 		e 	E 	
						<II 	"a 	ell 		
						u 	n! 	u 	"' 	
						'n! 	c: 	'ftI 	c: 	
			::s 			> 	<II 	> 	<II 	
			0::: 	> 	'; 	0 	u 	0 	u 	
			"a 	.;,e. 	•.. 	~ 	'ftI 	.::.:. 	'ftI 	
ell 			> 	... 	'" 	•.. 	> 	•.. 	> 	
u 			ell 	0 	IN 	0 	0 	0 	0 	
'N 			N 	c 	0 	c: 	~ 	e 	~ 	
0 			'ftI 	"a 	c: 	"a 	a 	"C 	s 	
CL 			Z 	~ 	s 	~ 		~ 		
1 	KUCHYN 									
1. 1 	Sestavna vzduchotechnlcka rekuperacni jednotka tepelne a zvukove oplastena (PUR pen a 40mm) 	kpl 	1,0 	274657 Ke 	274657 Ke 	24719 Ke 	24719 Ke 	
	ve. MaR, venkovni provedenf - privod/odtah nad sebou; 588kg; ve slozent; 							
	PRfvOD: prufna man zeta, klapka ovladana servopohonem (ve. SM), filtr G4, deskew rekuperacnl 							
	vYmenfk tepla s obtokem (ueinost 69%), ventilatorova komora s radialnlm ventilatorem 5 volnvrn 							
	obeznym kolem (ve. frekvencnfho meniee), teplovodnf ohi'fvae 12 kW vi: temperovane volne 							
	komory s prfmotopem 200W, pro osazenf smesovacfho uzlu (smesovacl uzel v dodavce vrr 							
	jednotky), pruzna man zeta 								
	ODTAH: pruzna manzeta, kovovv filtr z tahokovu G3, filtr G4, ventilatorova komora s radlalnim 							
	ventilatorem s volnvm obeznym kolem (ve. frekvencnlho meniee), ZZT, klapka ovladana SM (ve. 							
	SM), pruzna rnanzeta, jednotka vi: rarnu 120mm vvsokeho: ve. protidestove sti'lSky; sifonu odvodu 							
	kondenzatu. 								
	Parametry ohi'lvaee: Qoh = 12kW, tp=20GC (pro vodu 70/50Ge) 							
	PHvodnf ventilator: vp = 3700m3/h, pext = 300Pa, motor 1,lkW 							
	Odvodni ventilator: Vo = 3700m3/h, pext :;: 300Pa, motor 1,lkW 							
	Parametry hluk Lw(A): do potrubf pi'fvod/venkovni/odvod/v'{fuk - 85/72/78/81 dB{A); do okoll 60 							
	dB(A); 									
	vrr jednotka bude dodana ve. regulacrnch komponentu a eidel. V cene jednotky je i uvedenf do 							
	provozu, prodratovani prislusnych komponentu a zaskolenl obsluhy. Dale budou zajisteny ocelove 							
	KOMPONENTY REGULACE: 								
	1x servopohon 5 pruflnou: lx servopohon (0-10V); lx servopohon on/off; rozvadee napajeni a 							
	regulace; dalkovY komunikacnf panel; eidlo teploty kanalove, vody a venkovniho vzduchu; 3x 							
	snimae diferenenfho tlaku; kapllarova protimrazova ochrana, 3-cestny ventil; a dalsfch potfebnvch 							
	'1"·,",, 	. 								
1.2 	Odsavacl, nastenny snizeny, nerezovv zakrvt 1000x800 mm; vi: kovovvch tukovvch filtru s 	ks 	1,0 	22500 Kc 	22500 Ke 	2025 Ke 	2025 Ke 	
	maximalnf konecnou tlakovou ztratou 100 Pa; zlabku pro odvod kondenzatu: osvetlenl; pro 							
	vzduchovv vykon 1700 m3/h; pi'ipojovad hrdlo 355x355mm; ve nizke regulacnf klapky s rucnfrn 							
	Invl;lrl:4nim 									

~ 

Stranka 68 z 107 

1.3 	Odsavaci, nastenny snlzeny, nerezovv zakrvt 700x700 mm; vi: kovovvch tukovvch filtni s 	ks 	1,0 	21950 Ke 	21950 Ke 	1976 Ke 	1976 Ke 		
	maxlmalni konecnou tlakovou ztratou 100 Pa; ilabku pro odvod kondenzatu: osvetleni; pro 								
	vzduchovv vYkon 900 m3/h; pi'ipojovad hrdlo 250x250mm; ve nizke regulacni klapky s rucnim 								
	[ovladanirn 										
1.4 	Odsavaci, nastenny snfieny, nerezovv zakrvt 600x600 mm; vi; kovovvch tukovvch filtru s 	ks 	1,0 	19500 Ke 	19500 Ke 	1755 Ke 	1755 Kc 		
	maximalnl konecnou tlakovou ztratou 100 Pa; zlabku pro odvod kondenzatu: osvetleni: pro 								
	vzduchovY vYkon 600 m3/h; pi'ipojovad hrdlo 200x200mm; ve nizke regulacnl klapky s rucnfm 								
	In"l"rI"r'llm 										
1.5 	Tlumic hluku bufikovv, velikost 750x500/1500 mm (sloieny z 3 bunek 5 derovanvrn plechem 	ks 	4,0 	3795 Ke 	15180 Kc 	1139 Kc 	4554 Ke 		
	500x250x1500mm), veetne nabehovvch a vYbehovYch plechu, Parametry utlurnu hluku pro bunku 								
	delky 1500mm pro sti'edni frekvence v oktavovern pasrnu 								
	32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz: 8/13/17/26/37/40/36/22/14 dB. Plas! tlurnlce 								
	lhlulet ip 	. 	rln vvmprv 4hr;!.nn6hn nntrllh( 								
1.6 	VYfukovy/nasavad dil na 4hranne potrubi 750x500 mm; zkosenv 45·; ve. ochraneho pletiva z 	ks 	2,0 	1000 Kc 	2000 Ke 	300 Ke 	600 Kc 		
	dratku 0 tl, 1mm s okv 10xl0mm 								
1. 7 	NEOBSAZENO 									
1.8 	Regulaeni klapka 250x250 mm; ovladani rueni 	ks 	1,0 	875 Ke 	875 Kc 	263 Ke 	263 Kc 		
1.9 	Regulacnf klapka 250x160 mm; ovladanl rueni 	ks 	1,0 	866 Ke 	866 Kc 	260 Ke 	260 Ke 		
1.10 	Regulaeni klapka 0100 mm; ovladani rueni 	ks 	1,0 	268 Ke 	268 Ke 	80 Ke 	80 Ke 		
1. 11 	NEOBSAZENO 									
1.12 	PHvodni dvoufada vvustka v komfortnim provedeni 800x200mm, vi: regulace R1 	ks 	2,0 	1750 Ke 	3500 Ke 	525 Ke 	1050 Ke 		
1.13 	PHvodni dvourada vvustka v komfortnim proverleni 400x200mm, ve. regulace R1 	ks 	10,0 	1000 Ke 	10000 Ke 	300 Ke 	3000 Ke 		
1. 14 	Odvodni vyustka/odlueovae tuku 200x100mm, ve. regulace R1 	ks 	2,0 	2631 Ke 	5262 Kc 	789 Kc 	1579 Ke 		
1. 15 	Privodni talfi'ovy ventil, kovovv 0200 mm, vi: montafnlho pi'islusenstvi 	ks 	2,0 	220 Ke 	440 Ke 	66 Kc 	132 Ke 	i 	
1.16 	Pi'ivodni talii'ovY ventil, kOvovy 0100 mm, ve. montafnfho pi'islusenstvf 	ks 	1,0 	90 Ke 	90 Ke 	27 Ke 	27 Ke 		
1.17 	NEOBSAZENO 									
1.18 	Stenova mi'iika v AI provedenf 1000x400 mm; roztec lameI12,5mm; ve. montaznfho ramecku 	ks 	2,0 	1810 Ke 	3620 Ke 	543 Ke 	1086 Ke 		
1.19 	Stenova mi'iika vAl provedeni 800x300 mm; roztec lameI12,5mm; ve. montafniho rarnecku 	ks 	8,0 	1290 Kc 	10320 Ke 	387 Kc 	3096 Kc 		
1. 20 	Stenova mrizka vAl provedeni 400x200 mm; roztec lameI12,5mm; vt, montafnfho rarnecku 	ks 	2,0 	670Kc 	1340 Kc 	201 Kc 	402 Kc 		
1.21 	NEOBSAZENO 									
1. 22 	NEOBSAZENO 									
1.23 	NEOBSAZENO 									
1.24 	Kruhove potrubf SPIRO 0200 mm z pozlnkovaneho plechu, vi: tvarovek, rnontafnfho, zavesoveho, 	bm 	3,0 	240Ke 	720 Ke 	72 Kc 	216 Kc 		
	soolovacfho a tesnlciho materialu viz TZ a wkresova dokumentace 								
Stranka 69 z 107 

	- 	-- 									
1.25 	Kruhove potrubi SPIRO 0100 mm z pozlnkovaneho plechu, vi: tvarovek, montafniho, zavesoveho, 	bm 	1,0 	113 Ke 	113 xe 	34 Ke 	34 Ke 		
	sooiovadho a tesnfciho rnaterlalu viz TZ a vvkresova dokumentace 									
1.26 	Hranate potrubi sk I z pozlnkovaneho plechu, vi: mcntafniho, zavesoveho, spojovadho a tesnfdho 	m2 	100,0 	350 Ke 	35000 Kc 	105 Ke 	10500 Kc 		
	rnaterialu viz technicka zorava a_vikresova dokumentace 									
1. 27 	Hranate potrubi sk I z pozinkovaneho plechu VE VODOTESNEM PROVEDENI, ve. mcntafnlho, 	m2 	60,0 	450 Ke 	27000 Kc 	135 Ke 	8100 Ke 		
	zavesoveho, spojovadho a tesnictho materlalu viz technlcka zprava a vykresova dokumentace 								
1. 28 	Izolaee pozarnf z rnlneralni vaty 0 tl. 4cm sAL polepem a atestem na 30minut 	m2 	20,0 	300 Ke 	6000 Ke 	90 Ke 	1800 Ke 		
1.29 	Izolaee hlukova z mineralni vaty 0 tl. 10em sAL polepem ve venkovnfm provedeni (tj. do plechu); 	m2 	70,0 	900 Kc 	63000 Ke 	270Kc 	18900 Kc 		
	slozena z 6em hlukove izolaee a 4em teoelne izolaee 									
1.30 	Certlflkovanv system protlpozamfhc utesnenf VZT prostupa mineralnl vatou + protipofarnim 	bm 	18,0 	301 Kc 	5418 Ke 	90 xe 	1625 Ke 		
	tmelem, pozarni odolnost shodna s pofarnf odolnosti konstrukee, viz projekt pozarni oehrany. 								
1 	Celkem zarizeni - KUCHYN 					529619 Kc 		87778 Kc 		
2 	CHUC 									
2. 1 	Radialni ventilator do Ctyrhranneho potrubi ; ve venkovnim provedeni 		ks 	1,0 	17423 Kc 	17423 Kc 	5227 Kc 	5227 Ke 		
	2830 m3/h; 260 Pa· 0,51 kW; 400 V; 1,2 A 									
2.2 	Radialni ventilator do Ctyrhranneho potrubi 		ks 	1,0 	21308 Ke 	21308 Kc 	6392 Ke 	6392 Ke 		
	2220 m3/h; 220 Pa; 0,93 kW; 400 V; 1,8 A 									
2.3 	Protidestova zaluzie v AI provedeni 315x710 rnrn, ve. ochranneho pletiva z dratku 0 tl. 1mm, s oky 	ks 	1,0 	1980 Kc 	1980 Ke 	594 Kc 	594 Kc 		
	10x10mm; barva RAL die arehitekta 									
2.4 	Nasavacl dil 600x600mm, zkosenv 45· vi: kryd mrizky z pletiva 		ks 	1,0 	960 Ke 	960 Ke 	288 Ke 	288 Ke 		
2.5 	Uzavirad klapka tesna, protlbezna, vicellsta 800x600 mm; pfiprava pro ovladanl servopohonem - 	kpl 	1,0 	8198 Kc 	8198 Kc 	2459 Kc 	2459 Ke 	I 	
	vi: servopohonu 230V; pro venkovni instalaci !ll 									
2.6 	Uzaviraci klapka tesna, protibezna, vicelista 630x280 mm; priprava pro ovladanl servopohonem - 	ks 	2,0 	2984 Ke 	5968 Ke 	895 Ke 	1790 xe 		
	ve. servopohonu 230V 									
2. 7 	Uzaviraci klapka tesna, protibezna, vicelista 500x300 mm; pi'iprava pro ovladanf servopohonem - 	ks 	1,0 	3049 Ke 	3049 Ke 	915 Ke 	915 Ke 		
	ve. servopohonu 230V 									
2.8 	Sarnodnna pretlakova klapka 630x280 mm s nastavitelnvm pretlakem pomoci zavazi v rozmezi 30 	ks 	1,0 	15916 Kc 	15916 Kc 	4775 Kc 	4775 Kc 		
	az 50 Pa; pro vzduchovv prutok 2830m3/h 									
2.9 	Samocinna pretlakova klapka 630x280 mm s nastavltelnvm pfetlakern pomod zavazf v rozmezi 30 	ks 	1,0 	15916 Kc 	15916 Ke 	4775 Kc 	4775 Ke 		
	az 50 Pa; pro vzduchovv prutok 2220m3/h 									
2.10 	NEOBSAZENO 									
2.11 	Privodni mi'izka v komfortnfm provedenf600x500 mm, bez regulaee 		ks 	1,0 	1270 Kc 	1270 Kc 	381 Ke 	381 Kc 		
2.12 	PFivodni mi'izka v komfortnim provedeni 500x500 mm, bez regulaee 		ks 	1,0 	1090 Kc 	1090 Kc 	327 Ke 	327 Ke 		
2.13 	Odvodni mNZka v komfortnim provedeni 630x400 mm, bez regulaee 		ks 	2,0 	1270 Kc 	2540 Kc 	381 Kc 	762 Kc 		
2. 14 	Kryd mriika 630x280 mm z dratkli 0 tl. 1mm, s oky 10x10mm 		ks 	2,0 	237 Kc 	474 Kc 	71 Kc 	142 Kc 		
.., 15 	Pruzna rnanteta pro napojenl ventilatoru: 600x600 mm 		ks 	1,0 	829 Kc 	829 Kc 	249 Kc 	249 Kc 		
	- 	--------_ .. _- 								
~ 
Stranka 70 z 107 

2. 16 	Pruzna manzeta pro napojenf ventilatoru: 500x300 mm 	ks 	2,0 	628 Kc 	1256 Kc 	188 Kc 	377 Kc 		
2. 17 	Hranate potrubi sk I z pozlnkovaneho plechu, vc. montafnfho, zavesoveho, spojovadho a tesntcfho 	m2 	60,0 	350 Kc 	21000 Kc 	105 Kc 	6300 Kc 		
	rnaterlalu viz technicka zprava a vvkresova dokumentace 								
2.18 	Izolace tepelna z rnineralnl vaty 0 tl. 4cm s AL polepem 	m2 	10,0 	240 Kc 	2400 Kc 	72 Kc 	720Kc 		
2.19 	Izolace tepelna z mlneralnl vaty 0 tl. 4cm sAL polepem ve venkovnim provedeni (tj. do plechu) 	m2 	4,0 	900 Kc 	3600 Kc 	270 Kc 	1080 Kc 		
2.20 	Izolace pozarnl z mtneralni vaty a tl, 4cm sAL polepem a atestem na 30minut 	m2 	25,0 	300 Kc 	7500 Kc 	90 Kc 	2250 Kc 		
2.21 	Certifikovanv system protlpofarnfho utesneni VZT prostupu mineralni vatou + protipofarnfrn 	bm 	8,0 	301 Kc 	2408 Kc 	90 Kc 	722 Kc 		
	tmelem, pozarni odolnost shodna s pozarni odolnosti konstrukce, viz projekt pozarni ochrany. 								
2 	Celkem zarizeni - CHUC 				135085 Kc 		40 526 Kc 	. 	
3 	KUCHYNKY 								
3.1 	Digestor s osvetlenfm, tukovvrn filtrem a ventllatorem (pracovni bod - 350m3/h; 100Pa). Soucasti 	ks 	1,0 	4678 Kc 	4678 Kc 	1403 Kc 	1403 Kc 		
	digestofe bude i tesna zpetna klapka. Pripoiovad hrdlo d150mm 								
3.2 	Digestof s osvetlenim, tukovvm filtrem a ventllatorern (pracovni bod - 350m3/h; 100Pa). Soucastf 	ks 	1,0 	4678 Kc 	4678 Kc 	1403 Kc 	1403 Kc 		
	digestofe bude i tesna zpetna klapka. Pripojovad hrdlo d150mm 								
3.3 	Radialni ventilator do kruhoveho potrubi d125mm 	ks 	1,0 	3013 Kc 	3013 Kc 	904 Kc 	904 Kc 		
	150 m3/h; 90 Pa; 0,03 kW; 230 V; 0,13 A 								
3.4 	Pozikni klapka kruhova s rnlnimalnl pozarni odolnosti na 90min do kruhoveho potrubi d160 mm; 	ks 	1,0 	6761 Kc 	6761 Kc 	2028 Kc 	2028 Kc 		
	se servopohonem s pruzlnou 24V/230V (die pozadavku EPS) s termoelektrlckvm spoustecim cidlem 								
	a s pomocnyml kontakty signalizace polohy listu klapky. 								
3.5 	Odvodni talirov'/ ventil, kovov'/0200 mm, vC. montainfho pffstusenstvl 	ks 	1,0 	220 Kc 	220 Kc 	66 Kc 	66 Kc 		
3.6 	Stenova mrizka vAl provedeni 600x200 mm; roztec lameI12,5mm; vc. rnontafnfho ramecku 	ks 	2,0 	B60 Kc 	1720 Kc 	258Kc 	516 Kc 		
3. 7 	Kryd mrizka 0160 mm z dratku 0 tl. 1mm, s oky 10x10mm 	ks 	2,0 	150 Kc 	300 Kc 	45 Kc 	90 Kc 		
3.B 	Kryci mi'iZka 0125 mm z dratku 0 tl. 1mm, s oky 10x10mm 	ks 	1,0 	121 Kc 	121 Kc 	36 Kc 	36 Kc 		
3.9 	Pruzna manteta pro napojeni ventilatoru; 0125 mm 	ks 	1,0 	lOB Kc 	108 Kc 	32 Kc 	32 Kc 		
3. 10 	Zpetna klapka do kruhoveho potrubi 0125 mm 	ks 	1,0 	20B Kc 	208 Kc 	62 Kc 	62 Kc 		
3.11 	NEOBSAZENO 								
3.12 	Hranate potrubi sk I z pozinkovaneho plechu, vc. rnontamfho, zavesoveho, spojovadho a tesnlciho 	m2 	1,0 	350 Kc 	350 Kc 	105 Kc 	105 Kc 		
	rnaterlatu viz technicka zprava a vykresova dokumentace 								
3.13 	Ohebne hluk tlumid AI potrubi 0125 mm; tl. Izolace 25mm 	bm 	3,0 	104 Kc 	312 Kc 	31 Kc 	94 Kc 		
3. 14 	Kruhove potrubi SPIRO 0200 mm z pozlnkovaneho plechu, vC. tvarovek, rnontaznfho, zavesoveho, 	bm 	1,0 	240 Kc 	240 Kc 	72 Kc 	72 Kc 		
	spojovadho a tesnicfho matertalu, viz TZ a vYkresova dokumentace 								
3.15 	Kruhove potrubi SPIRO 0160 mm z pozlnkovaneho plechu, vi: tvarovek, montafniho, zavesoveho, 	bm 	14,0 	179 Kc 	2506 Kc 	54 Kc 	752 Kc 		
	spojovadho a tesnidho rnaterialu, viz TZ a v'{kresova dokumentace 								
Stranka 71 z 107 

3.16 	Kruhove potrubi SPIRO 0150 mm z pozlnkovaneho plechu, vi: tvarovek, rnontafntho, zavesoveho, 	bm 	1,0 	172 Kc 	172 xe 	52 Kc 	52 Kc 	
	spojovadho a tesnidho rnaterialu, viz TZ a wkresova dokumentace 							
3.17 	Kruhove potrubi SPIRO 0125 mm z pozlnkovaneho plechu, vi: tvarovek, rnontafnfho, zavesoveho, 	bm 	3,0 	143 Kc 	429 Kc 	43 Kc 	129 Kc 	
	spolovaciho a tesnlcfho materlalu, viz TZ a vykresova dokumentace 							
3.18 	Izolace tepelna z mineralnl vaty 0 tl. 4cm sAL polepem 	m2 	1,0 	240Kc 	240 Kc 	72 Kc 	72 Kc 	
3.19 	Izolace tepelna z rnineralni vaty 0 tl. 4cm sAL polepem ve venkovnim provedenf (tj. do plechu) 	m2 	1,0 	900 Kc 	900 Kc 	270 Kc 	270Kc 	
3.20 	Izolace pozarnf z rnineralnf vaty 0 tl. 4cm sAL polepem a atestem na 30minut 	m2 	10,0 	300 Kc 	3000 Kc 	90 Kc 	900 Kc 	
3.21 	Izolace poiarni z mineralni vaty 0 tl, 4cm sAL polepem a atestem na 30minut ve venkovnim 	m2 	2,0 	900 Kc 	1800 Kc 	270Kc 	540 Kc 	
	lprovedenl (tl. do plechu) 							
3.22 	Certifikovanv system protlpofarnlho utesnenl vrr prostupu mineralnl vatou + protlpozarnfm 	bm 	6,0 	301 Kc 	1806 KG 	90 Kc 	542 KG 	
	tmelem, poiarni odolnost shodna s pozarni odolnostf konstrukce, viz projekt poiarni ochrany. 							
3 	Celkem zarizeni - KUCHYNKY 				33562 Kc 		10069 Kc 	
4 	KOTELNA 							
4.1 	Radialnf ventilator do kruhoveho potrubi d160mm 	ks 	1,0 	3546 Kc 	3546 Kc 	1064 Kc 	1064 xe 	
	420 m3/h; 150 Pa; 0,05 kW; 230 V; 0,22 A 							
4.2 	Tlumic hluku do kruhoveho potrubi 0160/900 	ks 	1,0 	1094 Kc 	1094 Kc 	328 Kc 	328 Kc 	
4.3 	Protidestova zaluzie v AI provedeni 250x250 mm, VG. ochranneho pletiva z dratku ° tl, 1mm, S oky 	ks 	2,0 	1208 Kc 	2416 Kc 	362 Kc 	725 Kc 	
	10x10mm 							
4.4 	Uzavfraci klapka tesna, protibezna, vlcellsta 250x160 mm; pl'iprava pro ovladani servopohonem - 	ks 	1,0 	2707 Kc 	2707 Kc 	812 Kc 	812 Kc 	
	vi: servopohonu 230V 							
4.5 	Kryd mi'izka 250x160 mm z dratku 0 tl. 1mm, s oky 10x10mm 	ks 	1,0 	149 Kc 	149 Kc 	45 Kc 	45 Kc 	
4.6 	Kryd mi'iika 0160 mm z dratku 0 tl. Imm, s oky 10x10mm 	ks 	1,0 	150 Kc 	150 Kc 	45 Kc 	45 Kc 	
4. 7 	Pruina manieta pro napojeni ventilatoru: 0160 mm 	ks 	2,0 	122 Kc 	244 KG 	37 Kc 	73 Kc 	
4.8 	Zpetna klapka do kruhoveho potrubi 0160 mm 	ks 	1,0 	238 Kc 	238 Kc 	71 Kc 	71 Kc 	
4.9 	NEOBSAZENO 							
4.10 	Kruhove potrubf SPIRO 0160 mm z pozlnkovaneho plechu, vc. tvarovek, montafmho, zavescveho, 	bm 	1,0 	179 KG 	179 Kc 	54 Kc 	54 Kc 	
	spojovadho a tesnfdho rnaterialu, viz TZ a vvkresova dokumentace 							
4.11 	Hranate potrubi sk I z pozmkovaneho plechu, VG. rnontafnfho, zavesoveho, spojovadho a tesnkfho 	m2 	7,0 	350 Kc 	2450 Kc 	105 KG 	735 KG 	
	rnaterialu viz technicka zprava a vykresova dokumentace 							
4.12 	Izolace tepelna z mineralni vaty 0 tl. 4cm s AL polepem 	m2 	10,0 	240 Kc 	2400 Kc 	72 Kc 	720 Kc 	
4 	Celkem zarfzeni - KOTELNA 				15573 Kc 		4672 Kc 	
5 	SESTERNY 							
	-- 							

" 

Stranka 72 z 107 

5.1 	Kompaktni vzduchotechnlcka rekuperacni jednotka tepelne a zvukove oplastena, vnitrni 	kpl 	1,0 	40699 Ke 	40699 Kc 	3663 Ke 	3663 Ke 	
	podstropni provedeni, ve slozenf: 							
	piHvOD: filtr F7, deskew protiproudv rekuperacnt vYmenik tepla s obtokem (ueinost 81%), 							
	ventilator s EC motorem 							
	ODTAH: filtr G4, ventilator sEC motorem, UT 							
	Pi'ivodni ventilator: vp = ls0m3/h, pext = 200Pa, 230V; SSW; O,4A 							
	Odvodni ventilator: Vo = 150m3/h, pext = 200Pa, 230V; SSW; O,4A 							
	Akustickv vvkon Lw(A): do potrubi pffvod/venkovnl/odvod/vvfuk - 73/50/43/66 dB(A); do okoli 38 							
	dB(A).; ve. autonomni regulaee a ovladanf (popis funkd viz 9. kapitola v TZ); rizeni otacek pomoci 							
	eidla C02, ktere bude soucasti dodavkv 							
5.2 	Kompaktni vzduchotechnicka rekuperacni jednotka tepelne a zvukove oplastena, vnltfnf 	kpl 	1,0 	40699 Ke 	40699 Ke 	3663 Ke 	3663 Ke 	
	podstropni provedeni, ve slozenl: 							
	PRIVOD: filtr F7, deskew protiproudv rekuperacnl v'(menik tepla 5 obtokem (ucinost 81%), 							
	ventilator s EC motorem 							
	ODTAH: filtr G4, ventilator sEC motorem, ZZT 							
	Pi'ivodni ventilator: vp = 150m3/h, pext = 200Pa, 230V; SSW; O,4A 							
	Odvodni ventilator: Vo = ls0m3/h, pext = 200Pa, 230V; SSW; 0,4A 							
	Akustieky v'(kon Lw(A): do potrubi pi'ivod/venkovni/odvod/v'(fuk - 73/50/43/66 dB(A); do okoli 38 							
	dB{A).; ve. autonomni regulaee a ovladani (popis funkei viz 9. kapitola v TZ); rizeni otacek pomoci 							
	eidla C02, ktere bude soucast! dodavkv 							
5.3 	Externi elektrickv ohrivac do kruhoveho potrubi d160mm; 230V; O,4kW 	ks 	1,0 	8030 Kc 	8030 xe 	2409 Ke 	2409 Ke 	
5.4 	Externi elektrickv ohrivae do kruhoveho potrubi d160mm; 230V; O,4kW 	ks 	1,0 	8030 Ke 	8030 Kc 	2409 Kc 	2409 Ke 	
5.5 	Tlurnic hluku do kruhoveho potrubi (6160/1000, ohebnv, s vvsokvm utlurnem 	ks 	8,0 	1092 Kc 	8736 Kc 	328 Kc 	2621 Ke 	
5.6 	Protldestova zaluzie v AI provedeni 250x200 mm, vi: ochranneho pletiva z dratku 0 tl. 1mm, s oky 	ks 	2,0 	1066 Ke 	2132 Ke 	320 Ke 	640 Ke 	
	10x10mm 							
5. 7 	Uzavfraci klapka tesna (6160 mm; pffprava pro ovladanl servopohonem - ve. servopohonu 24V 	kpl 	4,0 	2433 Ke 	9732 Ke 	730 Ke 	2920 Ke 	
	(napajen! servopohonu die pozadavku v'(robce VZT jednotky) 							
5.8 	Pozarni klapka kruhova s mlnimalni pozarnf odolnosti na 90min do kruhoveho potrubi d160 mm; 	ks 	2,0 	6761 Ke 	13 522 Kc 	2028 Ke 	4057 Ke 	
	se servopohonem s pruzlnou 24V/230V (die pofadavku EPS) s termoelektrtckvm spoustectm eidlem 							
	a s pornocnvmi kontakty signalizace polohy listu klapky. 							
5.9 	Pi'ivodni talirov'( vent il, kovovv (6160 mm, ve. rnontazmho prislusenstvi 	ks 	4,0 	170 Ke 	680 Kc 	51 Kc 	204 Ke 	
5.10 	Odvodni talirov'( ventil, kovovv (6200 mm, vi: rnontafnlho prislusenstvi 	ks 	1,0 	220 Kc 	220Ke 	66 Ke 	66 Ke 	
5.11 	Odvodni talirovy ventil, kovovv (6160 mrn, vi: montamfho prislusenstvi 	ks 	2,0 	170 Ke 	340 Ke 	51 Ke 	102 Ke 	
5.12 	Pruzna rnanteta pro napojeni ventllatoru: (6160 mm 	ks 	8,0 	122 Ke 	976 Kc 	37 Ke 	293 Ke 	
5.13 	Kryci mrizka (6160mm z dratku 0 tl. Imm, s oky 10x10mm 	ks 	1,0 	150 Ke 	150 Ke 	45 Ke 	45 Ke 	
	---- 							
Stranka 73 z 107 

50 14 	NEOBSAZENO 								
50 15 	NEOBSAZENO 								
5016 	Kruhove potrubi SPIRO 0200 mm z pozinkovaneho plechu, veo tvarovek, rnontafnlho, zavesoveho, 	bm 	1,0 	240Kc 	240 Ke 	72 Ke 	72 Ke 		
	spojovaciho a tesnidho materialu, viz TZ a vYkresova dokumentace 								
5.17 	Kruhove potrubi SPIRO 0160 mm z pozlnkovaneho plechu, vi: tvarovek, rnontafnfho, zavesoveho, 	bm 	75,0 	179 Kc 	13 425 Kc 	54 Ke 	4028 Kc 		
	spolovaciho a tesniciho materialu, viz TZ a vYkresova dokumentace 								
5.18 	Hranate potrubi sk I z pozlnkovaneho plechu, ve. rnontafnfho, zavesoveho, spojovadho a tesnlcfho 	m2 	2,0 	350 Ke 	700 Kc 	105 Ke 	210 Kc 		
	materialu viz technlcka zprava a vYkresova dokumentace 								
5.19 	Izolace tepelna z rnineralnl vaty 0 tl. 4cm 5 AL polepem 	m2 	30,0 	240 Ke 	7200 Kc 	72 Ke 	2160 Ke 		
5.20 	Izolace pozarni z mineratnf vaty ° tl. 4cm 5 AL polepem a atestem na 30minut 	m2 	1,0 	300 Ke 	300 Kc 	90 Ke 	90 Ke 		
5021 	Izolace pozarni z mineralnl vaty 0 tl. 4cm sAL polepem a atestem na 30minut ve venkovnim 	m2 	7,0 	900 Ke 	6300 Ke 	270 Kc 	1890 Ke 		
	provedeni (tjo do plechu) 								
5022 	Certlfikovany system protlpozarnfbo utesnenf VZT prostupu mtneralnl vatou + protlpozamlm 	bm 	5,0 	301 Kc 	1505 Ke 	90 Ke 	452 Ke 	I 	
	tmelem, pozarni odolnost shodna s pozarni odolnosti konstrukce, viz projekt pozarni ochranv. 							I 	
5 	Celkem zarizeni - SESTERNY 				163616 Kc 		31991 Kc 		
6 	SERVER 								
6.1a 	Venkovni kondenzacnl jednotka 0 rninirnalnfm celkovem chladidm vYkonu 5kWo Parametry P = 	ks 	1,0 	29850 Kc 	29850 Ke 	2687 Ke 	2687 Ke 		
	1,57 kW; U = 230V; jiSteni C16Ao lnvertorove zai'izeni, Lw(A)=60dB(A); veo autonomni regulace; 								
	chlazeni do venkovni teploty -15·C, s autorestartem; vi: ocelovvch konzol pro pi'ichyceni jednotky 								
	la 4 kusu silentbloku 								
601b 	Vniti'nf nastenna chladid jednotka; celkovv chladici vykon 5 kW, vi: dalkoveho mfracerveneho 	ks 	1,0 	11480 Ke 	11480 Ke 	1033 Ke 	1033 Ke 		
	ovladace 								
602a 	Venkovni kondenzacnl jednotka ° minirnalnfrn celkovern chladfcim vYkonu 5kWo Parametry P == 	ks 	1,0 	29850 Ke 	29850 Ke 	2687 Kc 	2687 Ke 		
	1,57 kW; U = 230V; jistenf C16Ao mvertorove zartzenf, Lw(A)==60dB(A); veo autonomnf regulace; 								
	chlazeni do venkovni teploty -15·C, s autorestartem; veo ocelovvch konzol pro pi'ichyceni jednotky 								
	la 4 kusu silentbloku 								
602b 	Vniti'ni nastenna chladid jednotka; celkovv chladici vYkon 5 kW, vi: dalkoveho lnfracerveneho 	ks 	1,0 	11480 Ke 	11480 Ke 	1033 Ke 	1033 Ke 		
	ovladace 								
603 	Chladivove Cu potrubi 6035 x 1207 mm (par), veo chladiva, tepelne parotesne izolace, montafnfho a 	bm 	48,0 	500 Ke 	24000 xe 	150 Ke 	7200 Kc 		
	zavesoveho materialu 								
6 	Celkem zarizeni - SERVER 				106660Kc 		14639 Kc 		
7 	TECHNICKE PROSTORY 								
70 1 	Radialni ventilator do kruhoveho potrubi d160mm 	ks 	1,0 	3546 Ke 	3546 Kc 	1064 Ke 	1064 Ke 		
	450 m3/h; 140 Pa; 0,05 kW; 230 V; 0,22 A 								
702 	Radialniventllator do kruhoveho potrubl d160mm 	ks 	1,0 	3546 Ke 	3546 Ke 	1064 Ke 	1064 Ke 		
	260 m3/h; 150 Pa; 0,05 kW; 230 V; 0,22 A 								

~ 

Stranka 74 z 107 

7.3 	Radialnr ventilator do kruhoveho potrubi d125mm 		ks 	1,0 	3013 Kc 	3013 Kc 	904 Kc 	904 Kc 	
	80 m3/h; 110 Pa; 0,03 kW; 230 V; 0,13 A 								
7.4 	Nastenny axialn! ventilator do kruhoveho potrubi d125mm; soucastl ventilatoru bude zpetna 	ks 	1,0 	1525 Kc 	1525 Kc 	45B Kc 	458 Kc 	
	klapka 								
	30 m3/h· 70 Pa' 0 04 kW' 230 V 								
7.5 	Radialnf ventilator do kruhoveho potrubf d200mm 		ks 	1,0 	4696 Kc 	4696 Kc 	1409 Kc 	1409 Kc 	
	600 m3/h; 150 Pa; 0,07 kW; 230 V; 0,3 A 								
7.6 	Radialni ventilator do kruhoveho potrubf d200mm 		ks 	1,0 	4696 Kc 	4696 Kc 	1409 Kc 	1409 Kc 	
	650 m3/h; 150 Pa; 0,07 kW; 230 V; 0,3 A 								
7. 7 	Radialni ventilator do kruhoveho potrubi d160mm 		ks 	1,0 	3546 Kc 	3546 Kc 	1064 Kc 	1064 Kc 	
	280 m3/h; 120 Pa; 0,05 kW; 230 V; 0,22 A 								
7.B 	Radialni ventilator do kruhoveho potrubi d160mm 		ks 	1,0 	3546 Kc 	3546 Kc 	1064 Kc 	1064 Kc 	
	300 m3/h; 120 Pa; 0,05 kW; 230 V; 0,22 A 								
7.9 	Radialni ventilator do kruhoveho potrubi d125mm 		ks 	1,0 	3013 Kc 	3013 Kc 	904 Kc 	904 Kc 	
	120 m3/h; 100 Pa; 0,03 kW; 230 V; 0,13 A 								
7.10 	NEOBSAZENO 								
7.11 	Pozarnf klapka kruhova s rninlmalnl pozarni odolnosti na 90min do kruhoveho potrubi d125 mm; 	ks 	1,0 	5348 Kc 	5348 Kc 	1604 Kc 	1604 Kc 	
	se servopohonem s pruiinou 24V/230V (die pofadavku EPS) s termoelektrlckvm spoustedm cidlem 							
	as pornocnvml kontakty signalizace polohy listu klapky. 							
7. 12 	Pozarni stenovY uzaver s minimalni poiarni odolnosti na 90min 215x300 mm; se servopohonem s 	kpl 	2,0 	10910 Kc 	21820 xe 	3273 Kc 	6546 Kc 	
	prufinou 24V/230V (die pozadavku EPS) s termoelektrlckvrn spousteclrn cidlem a s pomocnvml 							
	kontakty signalizace polohy listu klapky. vc. krycich mrflek 							
7.13 	Tlumic hluku do kruhoveho potrubi 0200/900 		ks 	2,0 	1229 Kc 	2458 Kc 	369 Kc 	737 Kc 	
7.14 	Tlumic hluku do kruhoveho potrubf 0160/900 		ks 	5,0 	1094 Kc 	5470 Kc 	328 Kc 	1641 Kc 	
7.15 	Tlumic hluku do kruhoveho potrubf 0125/600 		ks 	1,0 	798 Kc 	798 Kc 	239 Kc 	239 Kc 	
7.16 	Protidesfova zaluzie v AI provedeni 250x560 mm, vi: ochranneho pletiva z dratku 0 tl. 1mm, s oky 	ks 	2,0 	1732 Kc 	3464 Kc 	520 Kc 	1039 Kc 	
	10xlOmm 								
7.17 	Uzavirad klapka tesna 0200 mm; prfprava pro ovladanl servopohonem - vi: servopohonu 230V 	ks 	2,0 	2464 Kc 	4928 Kc 	739 Kc 	1478 Kc 	
7.18 	Uzavirad klapka tesna 0160 mm; pifprava pro ovladanl servopohonem - vi: servopohonu 230V 	ks 	2,0 	2433 Kc 	4866 Kc 	730 Kc 	1460 Kc 	
7. 19 	Zpetna klapka do kruhoveho potrubf 0160 mm 		ks 	2,0 	238 Kc 	476 Kc 	71 Kc 	143 Kc 	
7.20 	Zpetna klapka do kruhoveho potrubl 0125 mm 		ks 	2,0 	208 Kc 	416 Kc 	62 Kc 	125 Kc 	
7.21 	Koujove potrubni cidlo; 24VDC 		ks 	1,0 	7500 Kc 	7500 Kc 	2250 Kc 	2250 Kc 	
7.22 	Odvodni talirovY ventil, kovovv 0200 mm, vi: montafnlho prislusenstvi 	ks 	2,0 	220 Kc 	440 Kc 	66 Kc 	132 Kc 	
7.23 	Odvodni talii'ovY ventil, kovovv 0125 mm, vi: montafmho prislusenstvi 	ks 	3,0 	110 Kc 	330 Kc 	33 Kc 	99 Kc 	
	- 	------------ - 							
Stranka 75 z 107 

7.24 	Stenova mi'fika vAl provedenf 600x200 mm; roztec lameI12,5mm; vi: montafnfho rarnecku 	ks 	4,0 	860 Kc 	3440 xe 	258 Kc 	1032 Kc 		
7.25 	Stenova mi'fika vAl provedenf 300x150 mm; roztec lameI12,5mm; vc. montaznfho rarnecku 	ks 	2,0 	540 Kc 	1080 Kc 	162 Kc 	324Kc 		
7.26 	Krycf mi'fika 0200 mm z dratku 0 tl. 1mm, 5 oky 10xlOmm 		ks 	3,0 	165 Kc 	495 Kc 	50 Kc 	149 Kc 		
7.27 	Krycf mi'fika 0180 mm z dratku 0 tl. 1mm, 5 oky 10x10mm 		ks 	4,0 	154 Kc 	616 Kc 	46 Kc 	185 Kc 		
7.28 	Kryd mi'fika 0160 mm z dratku 0 tl. 1mm, 5 oky 10xlOmm 		ks 	1,0 	150 Kc 	150 Kc 	45 Kc 	45 Kc 		
7.29 	Kryd mi'fika 0125 mm z dratku 0 tl. 1mm, s oky 10x10mm 		ks 	1,0 	121 Kc 	121 Kc 	36 Kc 	36 Kc 		
7.30 	Pruina manieta pro napojenf ventllatoru: 0200 mm 		ks 	4,0 	141 Kc 	564 Kc 	42 Kc 	169 Kc 	I 	
7.31 	Pruina manieta pro napojenf ventilatoru: 0160 mm 		ks 	5,0 	122 Kc 	610 xe 	37 Kc 	183 Kc 		
7.32 	Pruina manieta pro napojenf ventilatoru: 0125 mm 		ks 	3,0 	108 Kc 	324 Kc 	32 Kc 	97 Kc 		
7.33 	Ohebne hluk tlumfcf AI potrubf 0125 mm; tl, Izolace 25mm 		bm 	2,0 	104 Kc 	208 Kc 	31 xe 	62 Kc 		
7.34 	Kruhove potrubf SPIRO 0250 mm z pozinkovaneho plechu, vi: tvarovek, rnontamiho, zavesoveho, 	bm 	1,0 	299 Kc 	299 Kc 	90 Kc 	90 Kc 		
	spojovacfho a tesnfcfho rnaterialu, viz TZ a vykresova dokumentace 								
7.35 	Kruhove potrubf SPIRO 0200 mm z pozinkovaneho plechu, vi: tvarovek, montafniho, zavesoveho, 	bm 	13,0 	240Kc 	3120 Kc 	72 Kc 	936 Kc 		
	spolovacfho a tesnfcfho rnaterialu, viz TZ a vykresova dokumentace 								
7.36 	Kruhove potrubi SPIRO 0180 mm z pozinkovaneho plechu, vc. tvarovek, montamlho, zavesoveho, 	bm 	5,0 	214 Kc 	1070 Kc 	64 Kc 	321 Kc 		
	spojovacfho a tesnfcfho rnaterlalu, viz TZ a vYkresova dokumentace 								
7.37 	Kruhove potrubf SPIRO 0160 mm z pozlnkovaneho plechu, vc. tvarovek, montamiho, zavesoveho, 	bm 	31,0 	179 Kc 	5549 Kc 	54 Kc 	1665 Kc 		
	spojovacfho a tesnfciho materialu, viz TZ a vYkresova dokumentace 								
7.38 	Kruhove potrubf SPIRO 0125 mm z pozlnkovaneho plechu, vc. tvarovek, rnontafnfho, zavesoveho, 	bm 	22,0 	143 Kc 	3146 Kc 	43 Kc 	944 Kc 		
	spojovacfho a tesnfcfho materialu, viz TZ a vYkresova dokumentace 								
7.39 	Hranate potrubf sk I z pozinkovaneho plechu, vi: montafnfho, zcJvesoveho, spojovacfho a tesniciho 	m2 	7,0 	350 Kc 	2450 Kc 	105 Kc 	735 Kc 		
	materialu viz technicka zprava a vykresova dokumentace 									
7.40 	Izolace tepelna z mlneralnl vaty 0 tl. 4cm s AL polepem 		m2 	22,0 	240 Kc 	5280 Kc 	72 Kc 	1584 Kc 		
7.41 	Izolace tepelna z rnineralnl vaty 0 tl. 4cm s AL polepem ve venkovnfm provedeni (tj. do plechu) 	m2 	3,0 	900 Kc 	2700 Kc 	270 Kc 	810 Kc 		
7.42 	Izolace poiarni z mlneralnf vaty 0 tl. 4cm sAL polepem a atestem na 30minut 	m2 	14,0 	300 Kc 	4200 Kc 	90 Kc 	1260 Kc 		
7.43 	Izolace pozarni z mtneralni vaty 0 tl, 4cm s AL polepem a atestem na 30minut ve venkovnfm 	m2 	2,0 	900 Kc 	1800 Kc 	270 Kc 	540Kc 		
	[provedent (tj. do plechu) 									
7.44 	Certlflkovanv system protipofarnfho utesnenf vrr prostupu rnineralnl vatou + protipofarnlm 	bm 	11,0 	301 Kc 	3311 Kc 	90 Kc 	993 Kc 		
	tmelem, poiarnf odolnost shodna s poiarni odolnostf konstrukce, viz projekt pozarnf ochrany. 								
7 	Celkem zarizeni - TECHNICKE PROSTORY 					129974 Kc 		38992 Kc 		
8 	SPOLECNE PROSTORY I.PP 									
8. 1 IRadialni ventilator do kruhoveho potrubf d160mm 		ks 	1,0 	3546 Kc 	3546 Kc 	1064 Kc 	1064 Kc 		
	270 m3/h; 120 Pa; 0,05 kW; 230 V; 0,22 A 	---------- 								

~ 

Stranka 76 z 107 

8.2 	Radialnf ventilator do kruhoveho potrubi d125mm 	ks 	1,0 	3013 Ke 	3013 Ke 	904 Kc 	904 Kc 		
	200 m3/h; 80 Pa; 0,03 kW; 230 V; 0,13 A 								
8.3 	Radialnl ventilator do kruhoveho potrubi d125mm 	ks 	1,0 	3013 Ke 	3013 Ke 	904 Kc 	904 Kc 		
	150 m3/h; 90 Pa; 0,03 kW; 230 V; 0,13 A 								
8.4 	Protldestova ialuzie v AI provedeni 400x250 mm, vi: ochranneho pletiva z dratku 0 tl, 1mm, s oky 	ks 	1,0 	1522 Ke 	1522 Ke 	457 Kc 	457 Kc 		
	10x10mm 								
8.5 	Odvodnf [ednofada vyustka do kruhoveho potrubi v komfortnim provedeni 225x75mm, ve. 	ks 	3,0 	520 Ke 	1560 Kc 	156 Kc 	468 Ke 		
	regulace R1 								
8.6 	Odvodnf taW'0vY ventil, kovovv 0200 mm, vi: montatmho prislusensM 	ks 	1,0 	220 Kc 	220 Ke 	66 Ke 	66 Kc 		
8. 7 	Odvodnf talfrovy ventil, kovovv 0125 mm, vi: rnontalnfho prislusenstvi 	ks 	5,0 	110 Ke 	550 Kc 	33 Ke 	165 Kc 		
8.8 	Dvefnf mflZka 400x200 mm 	ks 	4,0 	603 Ke 	2412 Kc 	181 Ke 	724 Kc 		
8.9 	NEOBSAZENO 								
8.10 	NEOBSAZENO 						I 	
8.11 	NEOBSAZENO 							I 	
8.12 	Pruina manieta pro napojeni ventllatoru: 0125 mm 	ks 	2,0 	108 Kc 	216 Ke 	32 Ke 	65 Ke 		
8.13 	Zpetna klapka do kruhoveho potrubf0160 mm 	ks 	1,0 	238 Kc 	238 Kc 	71 Kc 	71 Ke 		
8.14 	Zpetna klapka do kruhoveho potrubf0125 mm 	ks 	2,0 	208 Kc 	416 Ke 	62 Kc 	125 Kc 		
8. 15 	Ohebne hluk tlumid AI potrubi 0160 mm; tl. Izolace 25mm 	bm 	3,0 	114 Kc 	342 Ke 	34 Ke 	103 Kc 		
8. 16 	Ohebne hluk tlumki AI potrubi 0125 mm; tl. Izolace 25mm 	bm 	6,0 	104Ke 	624Kc 	31 Kc 	187 Ke 		
8. 17 	Kruhove potrubi SPIRO 0200 mm z pozinkovaneho plechu, ve. tvarovek, montafnfho, zavesoveho, 	bm 	1,0 	240Kc 	240Kc 	72 Kc 	72 Kc 		
	spojovadho a tesnfcfho materialu, viz TZ a vykresova dokumentace 								
8.18 	Kruhove potrubi SPIRO 0160 mm z poztnkovaneho plechu, vi: tvarovek, mcntafnfho, zavesoveho, 	bm 	12,0 	179 Kc 	2148 Ke 	54 Ke 	644 Kc 		
	spojovadho a tesnicfho materlalu, viz TZ a wkresova dokumentace 								
8. 19 	Kruhove potrubl SPIRO 0125 mm z pozinkovaneho plechu, ve. tvarovek, montafniho, zavesoveho, 	bm 	11,0 	143 Kc 	1573 Kc 	43 Kc 	472 Kc 		
	spojovaciho a tesnlcfho materialu, viz TZ a wkresova dokumentace 								
8.20 	Hranate potrubi sk I z pozmkovaneho plechu, ve. rnontafnfho, zavesoveho, spojovadho a tesnlciho 	m2 	3,0 	350 Ke 	1050 Ke 	lOS Ke 	315 Ke 		
	materialu viz technicka zprava a vVkresova dokumentace 								
8.21 	Izolace tepelna z rnlneralnl vaty 0 tl. 4cm sAL polepem 	m2 	6,0 	240 Ke 	1440 Ke 	72 Ke 	432 Ke 		
8 	Celkem zafizeni - SPOLECNE PROSTORY 1.PP 				24123 Kc 		7237 Kc 		
9 	~ATNY 								
9. 1 	Radialnl ventilator do kruhoveho potrubi d125mm 	ks 	1,0 	3 013 Kc 	3013 Ke 	904Ke 	904Ke 		
	120 m3/h; 100 Pa; 0,03 kW; 230 V; 0,13 A 								
9.2 	Tlumie hluku do kruhoveho potrubf0125/600 	ks 	1,0 	798 Kc 	798 Ke 	239 Ke 	239 Ke 		
9.3 	Pozarnf odvodnf tallrovy venti I, kovovv 0200 mm, ve. montafnfho prfslusenstvf; odolnost El20 	ks 	1,0 	1230 Kc 	1230 Ke 	369 Ke 	369 Kc 		
9.4 	Stenova mi'iika vAl provedenf300x150 mm; roztec lameI12,5mm; vt: montaznfho ramecku 	ks 	2,0 	540 Ke 	1080 Ke 	162 Ke 	324 Kc 		
	_ .. __ ._---- 								
Stranka 77 z 107 

9.5 	Pruina rnanfeta pro napojeni ventllatoru: 0125 mm 	ks 	2,0 	108 Ke 	216 Ke 	32 Ke 	65 Ke 	
9.6 	Zpetna klapka do kruhoveho potrubi 0125 mm 	ks 	1,0 	208 Ke 	208 Ke 	62 Ke 	62 Ke 	
9. 7 	Kruhove potrubf SPIRO 0200 mm z pozlnkovaneho plechu, vi: tvarovek, montafnfho, zavesoveho, 	bm 	1,0 	240 Ke 	240 Ke 	72 Ke 	72 Ke 	
	spoiovacfho a tesnfciho materlalu viz TZ a vYkresova dokumentace 							
9.8 	Kruhove potrubf SPIRO 0125 mm z pozlnkovaneho plechu, vi: tvarovek, rnontafnfho, zavesoveho, 	bm 	3,0 	143 Ke 	429 Ke 	43 Ke 	129 Kc 	
	spoiovacfho a tesnfdho materialu, viz TZ a vvkresova dokumentace 							
9.9 	Hranate potrubi sk I z pozinkovanehc plechu, vi: montafnfho, zavesoveho, spojovadho a tesniciho 	m2 	1,0 	350 Kc 	350 Kc 	105 Kc 	105 Kc 	
	materialu viz technlcka zprava a vYkresova dokumentace 							
9.10 	Izolace tepelna z mineralni vaty 0 tl. 4cm s AL polepem 	m2 	4,0 	240 Kc 	960 Kc 	72 Ke 	288 Ke 	
9. 11 	Certifikovanv system protipofarnfho utesnenf vz:r prostupu rnlneralni vatou + protlpozarnfm 	bm 	1,0 	301 Kc 	301 Kc 	90 Ke 	90 Ke 	
	tmelem, pozarni odolnost shodna s pozarnf odolnostf konstrukce, viz projekt pozarnf ochrany. 							
9 	Celkem zarizeni - SATNY 				8825 Kc 		2648 Kc 	
10 	HYGIENICKE ZARfzENI 							
10. 1 	NEOBSAZENO 							
10.2 	Radialnf ventilator do kruhoveho potrubf d125mm 	ks 	1,0 	3013 Kc 	3013 Kc 	904 Kc 	904 Kc 	
	160 m3/h' 100 Pa' 0 03 kW' 230 V' 0 13 A 							
10.3 	Radialnf ventilator do kruhoveho potrubf d160mm 	ks 	1,0 	3546 Ke 	3546 Kc 	1064 Kc 	1064 Kc 	
	280 m3/h'130 Pa' 0 05 kW' 230 V' 022 A 							
10.4 	Radialnf ventilator do kruhoveho potrubi d160mm 	ks 	1,0 	3546 Kc 	3546 Kc 	1064 Ke 	1064 Kc 	
	210 m3/h' 150 Pa' 0 OS kW' 230 V' 0 22 A 							
10.5 	Radialni ventilator do kruhoveho potrubi d125mm 	ks 	1,0 	3013 Ke 	3013 Kc 	904 Kc 	904 Kc 	
	200 m3/h' 100 Pa' 0 03 kW' 230 V' 013 A 							
10.6 	Radialni ventilator do kruhoveho potrubi d125mm 	ks 	1,0 	3013 Kc 	3013 Kc 	904 Kc 	904 Kc 	
	110 m3/h' 110 Pa' 0 03 kW' 230 V' 013 A 							
10. 7 	Radialnf ventilator do kruhoveho potrubf d160mm 	ks 	1,0 	3546 Kc 	3546 Kc 	1064 Kc 	1064 Kc 	
	310 m3/h' 140 Pa: 0 05 kW' 230 V' 0 22 A 							
10.8 	Radialnf ventilator do kruhoveho potrubf d160mm 	ks 	1,0 	3546 Kc 	3546 Kc 	1064 Ke 	1064 Ke 	
	320 m3/h' 140 Pa' 0 05 kW' 230 V' 0 22 A 							
10.9 	Radialnl ventilator do kruhoveho potrubf d160mm 	ks 	1,0 	3546 Kc 	3546 Kc 	1064 Kc 	1064 Kc 	
	200 m3/h'150 Pa' 0 05 kW' 230 V' 0 22 A 							
10. 10 	Radialnf ventilator do kruhoveho potrubf d160mm 	ks 	1,0 	3546 Kc 	3546 Kc 	1064 Kc 	1064 Kc 	
	200 m3/h' 150 Pa' 0 05 kW' 230 V' 0,22 A 							
10.11 	Radialnf ventilator do kruhoveho potrubf d200mm 	ks 	1,0 	4696 Kc 	4696 Kc 	1409 Kc 	1409 Kc 	
	510 m3/h; 170 Pa' 0 07 kW' 230 V' 0 3 A 							
10.12 	Pozarnf klapka kruhova s mlnlrnalni pozamf odolnostf na 90min do kruhoveho potrubf d160 mm; 	ks 	3,0 	6761 Kc 	20283 Kc 	2028 Kc 	6085 Kc 	
	se servopohonem 5 pruiinou 24V/230V (die pofadavku EPS) 5 termoelektrickvm spoustecfrn eidlem 							
	a 5 pomocnjml kontakty signalizace polohy llstu klapky. 							

~ 

Stranka 78 z 107 

10.13 	Pozarni klapka kruhova s minlrnalnl pozarni odolnosti na 90min do kruhoveho potrubi d125 mm; 	ks 	3,0 	5348 Ke 	16044 Ke 	1604 Ke 	4813 Kc 	
	se servopohonem s pruflnou 24V/230V (die pofadavku EPS) s terrnoelektrlckvrn spoustecim cidlem 							
	as pomocnvml kontakty slgnallzace polohy listu klapky. 							
10. 14 	Tlurnic hluku do kruhoveho potrubi 0200/900 	ks 	3,0 	1229 Kc 	3687 Kc 	369 Ke 	1106 Ke 	
10.15 	Tlumic hluku do kruhoveho potrubi 0160/900 	ks 	3,0 	1094 Kc 	3282 Kc 	328 Ke 	985 Ke 	
10. 16 	Tlumlc hluku do kruhoveho potrubi 0160/600 	ks 	2,0 	885 Kc 	1770 Ke 	266 Kc 	531 Ke 	
10.17 	Tlumie hluku do kruhoveho potrubi 0125/900 	ks 	2,0 	983 Kc 	1966 Ke 	295 Ke 	590 xe 	
10.18 	Pozarni klapka kruhova s minlmalnl pozarni odolnosti na 90min do kruhoveho potrubi d200 mm; 	ks 	1,0 	6750 Ke 	6750 Ke 	2025 Kc 	2025 Ke 	
	se servopohonem s pruflnou 24V/230V (die pozadavku EPS) s terrnoelektrtckvm spoustecirn eidlem 							
	as pomoenyml kontakty signalizace polohy listu klapky. 							
10.19 	Odvodni talffovY ventll, kovovv 0160 mm, vi; montainfho pffslusenstvi 	ks 	1,0 	170 Ke 	170 Ke 	51 Ke 	51 Ke 	
10.20 	Odvodni talirovY ventll, kovovv 0200 mm, vi: montatnfho prislusenstvi 	ks 	8,0 	220 Ke 	1760 Kc 	66 Ke 	528 Ke 	
10.21 	Odvodni talirovY ventll, kovovY 0125 mm, ve. rnontatnfho prislusenstvi 	ks 	24,0 	110 Ke 	2640 Ke 	33 Ke 	792 Ke 	
10.22 	Stenova mrizka vAl provedeni 600x200 mm; roztec lameI12,5mm; ve. montamfho rarnecku 	ks 	6,0 	860 Ke 	5160 Ke 	258 Ke 	1548 Ke 	
10.23 	Stenova mrizka vAl provedeni 400x150 mm; roztec lame I 12,5mm; ve. montafnfho ramecku 	ks 	4,0 	600 Ke 	2400 Ke 	180 Kc 	720Kc 	
10.24 	Stenova mi'iZka vAl provedeni 300x150 mm; roztec lameI12,5mm; ve. rnontatnfho ramecku 	ks 	26,0 	540 Ke 	14040 Kc 	162 Kc 	4212 Ke 	
10.25 	Stenova mrizka v AI provedeni 200x100 mm; roztec lamel 12,5mm; vi: rnontafnfho ramecku 	ks 	2,0 	430 Kc 	860 Ke 	129 Ke 	258 Ke 	
10.26 	Kryci mrizka 0250 mm z dratku 0 tl. lmm, s oky 10x10mm 	ks 	1,0 	191 Ke 	191 Ke 	57 Ke 	57 Ke 	
10.27 	Kryci mi'lZka 0200 mm z dratku 0 tl. 1mm, 5 oky 10x10mm 	ks 	1,0 	165 Ke 	165 Ke 	so xe 	so Ke 	
10.28 	Kryci mi'lZka 0160 mm z dratku 0 tl. 1mm, 5 oky 10x10mm 	ks 	2,0 	150 Ke 	300 Ke 	45 Ke 	90 Ke 	
10.29 	Kryci mrizka 0125 mm z dratku 0 tl, 1mm, 5 oky 10x10mm 	ks 	1,0 	121 Ke 	121 Ke 	36Ke 	36 Ke 	
10.30 	Pruzna rnanteta pro napojeni ventllatoru: 0200 mm 	ks 	2,0 	141 Ke 	282 Kc 	42 Ke 	85 Ke 	
10.31 	Pruzna manzeta pro napojeni ventilatoru: 0160 mm 	ks 	8,0 	122 Ke 	976 Kc 	37 Ke 	293 Ke 	
10.32 	Pruzna manteta pro napojeni ventllatoru: 0125 mm 	ks 	4,0 	108 Ke 	432 Ke 	32 Kc 	130 Kc 	
10.33 	Zpetna klapka do kruhoveho potrubi 0200 mm 	ks 	1,0 	282 Ke 	282 Ke 	85 Kc 	85 Kc 	
10.34 	Zpetna klapka do kruhoveho potrubi 0160 mm 	ks 	7,0 	238 Kc 	1666 Ke 	71 Kc 	500 Ke 	
10.35 	Zpetna klapka do kruhoveho potrubi 0125 mm 	ks 	2,0 	208 Kc 	416 Kc 	62 Ke 	125 Kc 	
10.36 	NEOBSAZENO 							
10.37 	NEOBSAZENO 							
10.38 	NEOBSAZENO 							
10.39 	Ohebne hluk tlumici AI potrubi 0160 mm; tl, Izolace 25mm 	bm 	10,0 	114Ke 	1140 Kc 	34 Ke 	342 Ke 	
Stranka 79 z 107 

10.40 	NEOBSAZENO 								
10.41 	Kruhove potrubi SPIRO 0250 mm z pozinkovaneho plechu, vi: tvarovek, montazmho, zavesoveho, 	bm 	4,0 	299 Kc 	1196 «e 	90 Kc 	359 Kc 		
	sooiovaciho a tesnlcfho materialu viz TZ a vYkresova dokumentace 								
10.42 	Kruhove potrubi SPIRO 0200 mm z pozlnkovaneho plechu, vi: tvarovek, montafnfho, zavesoveho, 	bm 	48,0 	240 Kc 	11520 Kc 	72 Kc 	3456 Kc 		
	spoiovacfho a tesniciho materialu viz TZ a vvkresova dokumentace 								
10.43 	Kruhove potrubi SPIRO 0160 mm z pozlnkovaneho plechu, vi: tvarovek, rnontatrnho, zavesoveho, 	bm 	35,0 	179 Kc 	6265 Kc 	54 Kc 	1880 Kc 		
	sooiovaclho a tesrncihc materlalu viz TZ a vvkresova dokumentace 								
10.44 	Kruhove potrubi SPIRO 0125 mm z pozinkovaneho plechu, vc. tvarovek, rnontafnfho, zavesoveho, 	bm 	42,0 	143 Kc 	6006 Kc 	43 Kc 	1802 Kc 		
	spoiovaclho a tesnicfho rnaterialu viz TZ a vvkresova dokumentace 								
10.45 	NEOBSAZENO 								
10.46 	Hranate potrubl sk I z pozlnkovaneho plechu, ve. montaznfho, zavesoveho, spojovaciho a tesnfciho 	m2 	8,0 	350Ke 	2800 Kc 	105 Kc 	840 Kc 		
	materialu viz technicka zorava a vvkresova dokumentace 								
10.47 	Izolace tepelna z rnlneralnl vaty 0 tl, 4cm s AL polepem 	m2 	50,0 	240 Kc 	12000 Kc 	72 Ke 	3600 Kc 		
10.48 	Izolace tepelna z mlneralni vaty 0 tl. 4cm sAL polepem ve venkovnim provedeni (tj. do plechu) 	m2 	3,0 	900 xe 	2700 Kc 	270 Kc 	810 Kc 		
10.49 	Izolace pozarni z mineralni vaty 0 tl, 4cm sAL polepem a atestem na 30minut 	m2 	15,0 	300 Kc 	4500 Kc 	90 Kc 	1350 Kc 		
10.50 	Izolace pozaml z mlneralni vaty 0 tl. 4cm sAL polepem a atestem na 30minut ve venkovnim 	m2 	2,0 	900 Kc 	1800 Ke 	270 Ke 	540Ke 		
	provedeni {ti. do plechu} 								
10.51 	Certifikovanv system protipofarnlho utesneni VZT prostupu mlneralni vatou + protipofarnfrn 	bm 	25,0 	301 Kc 	7525 Ke 	90 Kc 	2258 Kc 		
	tmelem, pozarni odolnost shodna s pozarnf odolnosti konstrukce, viz projekt pozarni ochrany. 								
10 	Celkem zarizeni - HVGIENICKE ZAiHzENI 				178106 Kc 		53432 Kc 		
11 	vEl-RANI POONIHO PROSTORU 								
11.1 	Ventilaeni hlavice, radlalni, s dozadu zahnutvml lopatkami d250mm, pripevneni pres bfltove 	ks 	4,0 	4742 Ke 	18968 Kc 	1423 Kc 	5690 Kc 		
	tesneni na SPIRO potrubi 								
11.2 	Regulaeni klapka 0250 mm; ovladanl rueni 	ks 	4,0 	387 Ke 	1548 Kc 	116 Kc 	464 Kc 	i 	
11.3 	Krycf mi'izka 0250 mm z dratku 0 tl. 1mm, s oky 10x10mm 	ks 	4,0 	191 Kc 	764 Ke 	57 Kc 	229 Ke 		
11.4 	Kruhove potrubi SPIRO 0250 mm z pozinkovaneho plechu, vc. tvarovek, montafnfho, zavesoveho, 	bm 	4,0 	299 Ke 	1196 Kc 	90 Kc 	359 Kc 		
	spojovaciho a tesnidho materlalu, viz TZ a vYkresova dokumentace 								
11.5 	Izolace tepelna z mineralni vaty 0 tl. 4cm sAL polepem ve venkovnim provedeni (tj. do plechu) 	m2 	5,0 	900Kc 	4500 Kc 	270 Kc 	1350 Kc 		
11 	Celkem zarizeni - vEl-RANI POONIHO PROSTORU 				26976 Kc 		8093 Kc 		
12 	CHLAZENr 								
12. 1a 	Venkovni kondenzacni jednotka miniVRV 0 rninlmalnfm celkovem chladicfm vYkonu 22,4 kW. 	ks 	1,0 	197460 Kc 	197460 Ke 	17771 Kc 	17771 Ke 		
	Parametry P = 6,22 kW; U = 400V; jisteni C25A. tnvertorove zai'izeni; autonomni regulace 								
12.1b 	Vnitrni nastenna chladici jednotka; celkow chladici vYkon 4 kW, vc. nastenneho ovladace 	kpl 	1,0 	27330 Kc 	27330 Kc 	2460 Kc 	2460 Kc 		
	- 								

~ 

Stranka 80 z 107 

12.1c 	Vnitrnf nastenna chladid jednotka; celkow chladid vYkon 4 kW, ve. nastenneho ovladace 	kpl 	1,0 	27330 Ke 	27330 Ke 	2460 Ke 	2460 Ke 		
12.1d 	Vnitrni nastenna chladid jednotka; celkovv chladid vykon 3,2 kW, ve. nastenneho ovladace 	kpl 	1,0 	25720 Ke 	25720 Ke 	2315 Ke 	2315 Ke 		
12.1e 	Vnitrnf komfortnf podstropnf chladfcf jednotka (vyfuk do 4 stran); celkovy chladfd vYkon 7,1 kW, 	kpl 	1,0 	37430 Kc 	37430 Kc 	3369 Ke 	3369 Ke 		
	ve. nastenneho ovladace akondenzatnfho cerpadla 								
12.1f 	Vnitrni nastenna chladicf jednotka; celkovY chladfd vYkon 3,2 kW, ve. nastenneho ovladace 	kpl 	1,0 	25720 Ke 	25720 Kc 	2315 Ke 	2315 Ke 		
12.2 	Rozbocovac chladivoveho potrubf pro system VRV (die specifikace konkretnfho vyrobce) 	ks 	4,0 	14930 Ke 	59720 Kc 	1344 Ke 	5375 Kc 		
12.3 	Chladivove Cu potrubi od rozmeru 9.52 a 19,1mm po min. 6.35 x 12.7 mm (par), ve. chladiva, 	bm 	45,0 	500 Ke 	22500 Kc 	150 Ke 	6750 Kc 		
	tepelne parotesne izolace, montaznlho a zavesoveho materialu (die specifikace konkretniho 								
	wrobce) 								
12.4 	Kruhove potrubi SPIRO 0125 mm z pozlnkovaneho plechu, vi: tvarovek, montaznfho, zavesoveho, 	bm 	2,0 	143 Ke 	286 Ke 	43 Kc 	86 Kc 		
	spojovaciho a tesnfciho materlalu. viz TZ a vvkresova dokumentace 								
12 	Celkem zarfzeni - CHLAZENI 				423496 Kc 		42900 Kc 		

	Celkem dodavka a montaz 				1775615 Kc 		342976 Kc 		
	Doprava 				24000Kc 			i 	
	Zaregulovani a predani 						15000 Kc 	I 	
	Celkova cena zakazky bez DPH 				2157591 Kf 			I 	
Stranka 81 z 107 

Soupis praci a dodbek 
SUYba: 	CENTRUM CHOCERADY, Re~D'U~apf'tlcavbll Dtlfektudltslctl6e.tlnyMpoumdch: I p. 171.137 v tu.Chocw"y 
OtIjekt 	SO 01 
¢tr.t: 	D2'~\Oo 
""- 
_I. 
001um: 
otrsKt CENTRUM STRAN(:K:E. HrdlnU 175, 211 .3 Scranflce • .eo: .,750172 
11'1; Y'I1nI8aN6CNi 
'" 17 
[ .c 
TV KeN 
... _, 
-- 
MJ 
_, 
-... 
Ceno 
- 
c~_ 
" 
			. 	, 		. 		r 	. 	. 		
				Goo ••• 					I 			
1 				mvcl .U sa dtezem (diu 65J60:r30 em 								
				150X65X90 em nerez UG'lI .• boenllem soodnl-DQaee- 		n 		1 	I~ 	12500,00 	
				5toi6nkova beaerie ae IOfdlou nrofesionAinl 		., 		1 	SOOD 	8000.00 	
• 				rea •• na n6d0b1-" DaIr:c! nerez - 80x60x1'O c::rn 		.. 		I 	8000 	e 000,00 	
l 				f'rutnl chladnice vvsok6 bn' ie~oy. 60:l6Ox185 em 		•• 	2 	15000 	311 000,00 	
• 				racovnl sIuI ner.z se df'~m (diez 25X<45cm soodn4 ooIice 							
				,a.suvkOl/ll bIok - 3 ziSUVkY. .1Idn' 10m 220_0 em 		•• 	1 	17500 	17 500 00 	
• 				! Dl'llCftVnlIIuI nerez R dfezem .• umy"adlem C2xdfez 25x4Sxcm) 							
				socdrM police ziSlNkaw bIok - 3 zjsuvkv. zadnllem 180Y60J90 em 	U 	I 	16500 	16500 00 	
• 				IllnlCOvnl sful nerez aeamml noiel .Z8dnfl~m 110I60v90 em 	u 	I 	9000 	9000,00' 	
7 										I 	
				konvelctomllt et na GN 6w: 1/1 s DOdItIIvcem n.rez 							
				livo z"6ti.lvkYplechu bez GN, 'It manuilnlho zm6keovafe 		....., 	1 	295000 	295 (100 • .00' 	
• 				I dtQt$to( ~nna nerer e i)Gviul.!tlfm a ¢illIcJrtM f\t'Jv 								
				souCaSlJ SOUPISU "VzauChoteChrnka" 								
• 				I praco\IrIl de"q ne:ru.l.8IStJ ~m koknzole 3Ox70rA em 		t. 	1 	6000 	600000 	
,. 				spor6k piynoyV eerez II troubou." hol'61rv 		.. 		I 	70000 	70000.00 	
II 				I di9Mtol nac.1~ rN!fl!!X. r)Ovttsenlm {J eJr.tlcirru 1trv't 							, 	
				souQisti souDisu "Vzduchotechnika" 								
., 				stul nerez s vestavnou vod~ lbnl 2. GN 111120 za~llem 								
				IOOdnl ooIice. 11 Ox70x85 em 		.. 	1 	19500 	1950000 	
" 				n6st~nn' ut •••• ka nerez ot,Ylen* s .dnou oofici 11 O.30Jt50 em 	to 	I 	5000 	5000,00 	
,. 				'i'ozlk dvouplotinoW nerez 5Ox60 )170 an 		.. 	2 	5000 	1000000 	
•• 				!o'(et :chiuzovut 5tGN 111 		.. 	1 	125000 	125ooo0~ 	
11 				chladnk:e w.oki prostlen6 blU! 60xe0.185 em 		.. 	2 	12500 	25000,00 	
17 			I 	"o/dt. dYOuOAol. KW't nCfU M DDUbte f1Udobl 50laDr.70 em 		'" 	I 	6000 	6 000,00 	
11 				mvci stUi $. dtelem nerez. S8 zadni Lmoii~ zadni a dill bo~J lemv. 							
				zadni Imoi die. oIOx40x25 em 170x60x90 em 		•.. 	1 	8500 	e 500.00 	
				mfesonalni balerie SI! sorchou stoienkovou 		.. 	, 	5000 	5000,00 	
" 				mvtka Dodslolovi neree orofesion.ifni 5 bt~em vfetnA divkovaee 						
				mvciho B oolachoriho Dmsti"edku z6kladn~islusenstvi 							
				MOn 15-20 koiUihod 6Ox60xS5 em 		"""'" 	1 	60000 	!'O 00000 	
,. 			I 	odId:ec:Del ~Inacl mvtku n«eZ. v~lti soo~1 police, 170x60x90 em 							
				zednl • boenllem 		.. 	1 	6000 	600000 	
" 				n81t~ noke nere.z 17DxlOx4 em 		to 	1 	250D 	2500 00 	
U 				ct1ladnice vwokl btl' 60x60r.1 as ern 		.. 	1 	11500 	11 500 00 	
>J 				reoal nerozoYV se 3 DOIICem, 85J1ti5xl60 em 		.. 	1 	6000 	6000.00 	
•• 				mttnlDUlab'll vonl!. nel~7 avatJDIoiInow "CbGO(70 em 		., 	I 	22500 	22 500,00' 	
U 				(U Ia dh:.l.rrn nefet. ~I trnc!. utili II bolnl lem. IOOll601l'90 em, 							
				dhlz 4Ov4(hQ5em 		" 	I 	6000 	500000 	
ZI 				lkrnttlm tw,unbor 6 log s liPae4!!m tl'OCit4 		.. 	I 	17500 	,7300.0D 	
n 				chI.dnice vysoki bUA 6(b60.t85 em 		.. 	2 	12500 	25000.00 	
•• 				chlachce blli ee 3 zUlNkami v mtazk:lm DI'MIoru - 601160.185 em 	.. 	1 	12500 	1250000 	
%II 				mraznice sklil'lov. bil. 6Ox60x185 em 		.. 	1 	14500 	1450000 	
'" 				reaal nerez •• ~Ice 15Ox40x1 BO em 		.. 	1 	7500 	7500,00 	
" 				rea_I nerez. 4 00l1Ce 		.. 	1 	12500 	12500,00 	
", 				slul nerez s vestavnYm dtezem (dfez 30x30 em) bottll a zadni lem 	•• 	1 	7000 	7000,00 	
" 				ml'i1~d rtUnla efta 38~ I 		'" 	I 	I~OOO 	'5000,00 	
,. 				chlDdrvce vno~ biliJ 6O:.tGO •. l1!15 on 		.. 	1 	, 1500 	11500.00 	
31 				t:lc.tlUM.Of 			2 	'5000 	00000,00 	
•• 31 				wc~'lnk.-ModnI~NI'IIN ""IIWWI~ ve Odwtud~3.4bt'n 							
				hOm! .Wkv Wile. 70 em m~ lamino yC udNflJ. ~ 3.' bm 							
				praeovnl ddkft ~ornUM \ltctf'1! :,akonto .•.• clc:h li41 l.lldtllc:h fI boUwtn 							
				aCftt.kw 0 pobcemi z2lSWlt."ru. pro VHfftvbtJ 1)tyI~ ""tv I)OCf Ql'blV'ICOfi"lOi 	'" 	3 	9500 	ze 500,00 	
				Ynlavm; dtez nerez cea 3Or4S.15 em 		•• 	1 	2500 	260000' 	
				vea.1InfII diez nerez allo umwario cea 25" .• 5115 em 		k. 	1 	2500 	2500 00 	
31 				VlIf'nb dnkD vella""i DihnoV.:I Mrez R •• holnkv 		to 	1 		6000 	GOoo 00 		
>I 				n~stenn. diQestof nerez s osvetlenim a ~sti"lnvmi filtrv 	.. 	1 		6500 	6500,00 		
co 				chladnice vvsOU OfOSIdeni 		•• 	, 		12500 	12500,00 		
.. ..- 												
&7-U 												
				l\K'hvfluk6 inh· ~ skt;r'HlY rrmlrillilmmo v6. ucl 	dclka l." brn 							
				harrti 'lkfw\lcy Mila 70cm moterutll •• mlno~. uchvru. ~ibl J 4 bin 							
				Dl'Dcovni desb pm1fOfmmlJ ~tn6 .!D~oneOV.CI,*,l Kt udnlch a ba(nlch 							

				_ •• _. _____ •• ___ ~ ___ "" •• _ T ______ 	.. _._ ----, -- --- 							
				na ~O ne sto lei ~_u 4 omp 						m 	J4 		9500 	32300 00 	
				v ••••• 	dl'ez nerez eee ~5x15 em 						'. 	, 		3500 	350000 	
				wHf!l_~ dtez eeeez ako 			IJo eea 25sA5x'15 em 				.. 	, 		3500 	3500 00 	
•• 				~st3vnadvOu 		ko 	nova nerez 						.. 	, 		4000 	.00000 	
4J 				astor nerez S oS\leUenlm a Gllbte 	t 'I~ POC3 nenu sknnku 						
				$Oue,astl SOUOI$U 	zdu 	I 		n 											
•• 				mytkJi pod&Cokwi domael. met tick,. ttld. A. 6o.6Ol15 em 		'" 	, 	'2500 	12500 00 	
•• 				manpulAtrll VOLik 1f~1nOVV nerel 						.. 	, 		5000 	500000 	
- 				cnlaQ.fIJCe 	s 	oros e 									.. 	, 	14500 	14500QO 	
, ..... 																						
7 •••••• 																						
				• 		link •• 	milkll 		"'atent. tamtnO. 'It. u 	ud&lkal.o4 bm 						
				homlsklifl 	k:I: 70 cm male'131lamlf1O ve. ud'lytu, ~Ika 3 .• bm 							
				Ipr'1C01Irti deaka 	•• m 	vteW zakOf\t,Ovlcte:h Kt LudnIdl .• boerllch 						
				sk("'k s 	cemt zHuvkami. 		ves&aWu_~ __ cSesk , 	dI •. 						
				"I '10 ne sto lei m 		u- om 							'" 	3 , 	I 	0 	311 75000 	
				vestavn dtezl1Cfl!z cca JOx4S.1S em 						.. 	, 		3500 	350000 	
				vest."", C)/f!ZIlCfe2 IIko urn adlo eea 25145.' 	em 				.. 	, 		3500 	350000 	
.,. 				vestsv"_ dvou 	n 			va netez 						.. 	1 		4000 	400000 	
.,. 				dl est~r nerez S osv 	emm a 	stllen ml 	homl $ n 	u 						
... 				sou 	sn sou SU 	z u 		ec 	I' 											
- 				m 	• 	10'1' domacl. e 			tick •• D'lda A, 6OlI6o.a5 em 		.. 	1 	1 500 	12500.00 	
... 				",a 	tnI vozlic If 			•••.• z 						.. 	1 		5000 	500000 	
																		,. 	30 		I'll 	3750000 	
				~ 															1 ••• 550.00 	

e.MI •••• bN: QPM 

1243510.110 

Slavba: 
Obj_let: 
C •• I: 
JKSO: 
Soupis praci a dodavek 

CENTRUM CHOCERADY, R.konllnlkcl I pPllllvbi objeletu dtllk. I.e.bny nl poz.mclch: •• p. 171 I 2.37 y k,u.Choc ••• dy 
SOOl 
01.4.6 - Propanovli Uakovli .tanlee 
objednatel: 
Zhotovitel: 
Datum: 
D~TSK~ CENTRUM STRANCICE, Hrdln() 171, 211 13 StranClcl, iCo: 43710172 
Vira KovArnva 
VI17 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21497,0);(0,0);(0,21479);(6898,21479);(6898,9094);(21497,9094)posrelh0posrelv0pib
	II 	
2600 	10400,00 	
2500 	10000,00 	
750 	3000,00 	
6500 	6500,00 	
500 	500,00 	
500 	500,00 	
450 	450,00 	
1550 	1550.00 	
500 	2250,00 	
500 	6250,00 	
400 	1200,00 	
500 	500,00 	
120 	9600,00 	
500 	500,00 	
5000 	5000,00 	
2500 	2500,00 	
	§O 700,!l2 	
2 3 
Tlakovll Iahev - propsn - 33 kg (Iahev + pIyn ) 
kompl 
4 
2 
KulOyY kohoul - PL YN, ON10 PN25 
ks 
3 
Tiakova hedice ON10 PN25 - LPG, ve koncovky na lahvoyY ventil 
kompl 
4 
4 
Regulator GOK - 1 6MPal32 kPa - yYkon 6 kg/hod (v¢ plipojOvaclch mezlkUsQ ) 
ks 
5 
KuloyY kohoul - PL YN, DN25 PN6 
ks 
6 
KuloyY kohout - PL YN, DN20 PN6 
ks 
7 
KuloyY kohout - PL YN, DN15 PN6 
ks 
8 
T1akom6r kompl d6OIl00/ 
ks 
9 
Trubka ocelova bezelva DN25 
m 
4,5 
10 
Tnobka ocelova bezelv8 DN20 
m 
12,5 
11 
Trubka ocalovll baze'v' DN15 
m 
3 
12 
Redukca a ohyby die skule¢nosU 
13 
DrobnY spojovacl a "snlcl materiAl 
kompt 
14 
KoMe; material 
kg 
80 
15 
NatelY 
komp! 
16 
Propojenl na uzomn6nl 
kompl 
17 
Zkoulky 
kempl 
Celkem bez PPH