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MORAVSKÉ
ZEMSKÉ
MUZEUM
)V rakousko-moravském pohraničí se snoubí jedinečné bohatství dokladů geologické historie. Na geograficky malém území lze zažívat vývoj této krajiny po dobu 380 milionů let GeoTT vás vezme na cestu časem od bizarních útesů paleozoika přes tropické laguny druhohor až po nehostinné mamutí stepi doby ledové.
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Hlavním cílem projetku Geo TT je první geologický projekt
, 
který chápe rakousko-moravský region jako celek a hravou a zábavnou formou zprostředkuje obyvatelům komplexní vědecký obsah.
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Půjde o zprostředkování znalosí o zvířeně, krajině a klimatu regionu z doby sahající až do 380 milionů let
Cíl tohoto projektu je zvýšení povědomí návštěvníků o změnách v našem životním prostoru.
Cílem je také jednoznačné zmtenzivnem spolupráce mezi regiony a zvýšení případné hodnoty cestovního ruchu v regionech. Učit se navzájem a od sebe je důležitým cílem pro projektové partnery; aby mohli zahájit dlouhodobý; udržitelný, společný přeshraniční rozvojový proces a navázat dlouhodobou spolupráci.
Přeshraniční síť 20 informačních panelů na významných paleontologických nalezištích formou prohlídky oživí minulou krajinu.
Na české straně má vzniknout celkem 7 zastavení těchto informačních panelů.
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KONSTRUKCE PANELU SE SKLÁDÁ Z BETONOVÉ ZÁKLADNY ULOŽENÉ NA GUMOVÉ PODLOŽCE, KTERÁ ZABRAŇUJE POŠKOZENÍ PROSTORU POD PANELEM. SAMOTNÝ PANEL JE ŘEŠEN Z JÁKLOVÉ POZINKOVANÉ KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÉ HLINÍKOVÝM PLECHEM (BONDEM), NA KTERÝ JE MOŽNÉ UMÍSTIT POŽADOVANÝ TEXT.
DLE POŽADAVKU ZADAVATELE JE PLOCHA OPLÁŠTĚNÍ, URČENA PRO GRAFICKOU CAST MAXIMÁLNÍ PLOCHY 0,6 m2, COZ NAVRŽENY PANEL SPLŇUJE (0,495 x 1,2 = 0,594 m2).
[bookmark: bookmark6]VÝHODY
· KONSTRUKCE JE DOČASNÁ A MOBILNÍ
· NENÍ NUTNÝ ZÁSAH DO PLOCHY POD PANELEM, NENÍ POTŘEBNÝ ZÁKLAD
· KONSTRUKCE JE OPAKOVATELNĚ POUŽITELNÁ
· PANEL NEVYŽADUJE SLOŽITÉ ÚPRAVY TERÉNU PRO ULOŽENÍ, ZÁKLADOVÁ PATKA LZE UMÍSTIT V MÍRNÉM SVAHU, SAMOTNÝ PANEL SE VYROVNÁVÁ A DOBETONOVÁVÁ AŽ NA MÍSTĚ, TÍMTO JE ZARUČENO SPRÁVNÉ OSAZENÍ PANELU
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· HMOTNOST - NUTNOST MANIPULACE ZÁKLADOVÉ PATKY POMOCÍ ZDVIŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
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