Příloha č. 1 – detailní specifikace
Hlavní prohlídky mostních objektů: V015, V024, X070, X542..1, X542..2 k Rámcové dohodě 9/24/5600/051
Celková cena zakázky: 794 500,- Kč bez DPH
A/ Cenový rozklad
Rozklad ceny po objektech:
Most V015, Karlův most, Karlův most, P1 – 591 000,- Kč
Most V024, Palackého most, Palackého, P5 – 72 000,- Kč
Most X070, Strakonická, Zlíchov – Strakonická, P5 – 79 500,- Kč
Most X542..1, Wilsonova, Rampy Těšnov.1 jih, P8 – 26 000,- Kč
Most X542..2, Wilsonova, Rampy Těšnov.2 jih, P8 – 26 000,- Kč
 
B/ Podmínky, povinnosti a způsob provedení 
1. MOSTY
Zhotovitel provede mostní prohlídky dle ČSN 73 6221
Zhotovitel provede prohlídky veškerých mostních ložisek a mostních závěrů v následujícím rozsahu:
a) Ložiska
Zhotovitel provede základní a povšechnou vizuální kontrolu přístupných částí mostních ložisek. Součástí vizuální kontroly ložisek je identifikace základních závad a poruch mostních ložisek, zejména, nikoliv však pouze:
· viditelné neobvyklé deformace (posuny a pootočení ložisek), nebo nesprávná poloha ložisek,
· neobvyklé chování při přejezdu vozidel,
· významné poruchy upevnění a protikorozní ochrany,
· poruchy ochranných dílů ložisek (prachovky, zábrany proti ptactvu apod.),
· viditelné poruchy přilehlých částí kce
Zhotovitel dále provede odečet a záznam hodnot a směru posunu ložisek z ukazatele posunu.
Zhotovitel dále posoudí dostatečný rozsah posunů ložiska s ohledem na konkrétní podmínky.
b) Mostní závěry (dále MZ)
Zhotovitel provede základní a povšechnou vizuální kontrolu přístupných částí MZ. Součástí vizuální kontroly MZ je identifikace základních závad a poruch MZ, zejména, nikoliv však pouze:
· rozevření MZ a jeho rovnoměrnost po délce MZ, případně rozevření mezi jednotlivými lamelami a jejich rovnoměrnost se záznamem,
· podélné a příčné nerovnosti povrchu MZ a přilehlé vozovky/chodníku,
· trhliny v prvcích a částech MZ
· případné kmitání částí a prvků,
· vizuální kontrolka šroubových spojů,
· označení MZ štítkem,
· stav prostupů kabelových chrániček (provedení, možnost dilatace a vodotěsnost)
Zhotovitel dále provede orientační stanovení teploty konstrukce.
3. Obecně
Zhotovitel se zaměří zvláště na možné závady po opravě objektu.
Součástí dodávky je zajištění potřebného dopravního opatření a zpřístupnění konstrukce na dosah ruky. Zajištěním zpřístupnění se rozumí zajištění zdvihací zařízení či lešení pro kontrolu zejména uložení nosné konstrukce a drobné úklidové práce pro provedení diagnostických průzkumů. 
Zhotovitel provede u všech objektů kontrolu a doplnění evidenčního modulu.
Jednotlivé činnosti jsou totožné s cenovou nabídkou na zjištění diagnostických průzkumů mostu, který je v příloze. 
Podpisem dílčí smlouvy poskytovatel prohlašuje, že rozsah prací uvedený v příloze je dostačující ke zjištění stavu mostní konstrukce.
