La Putyka
Technické specifikace
OBSAH
1	Scéna
2	Světla
3	Zvuk
4	Rekvizity
5	Ilustrační foto
KONTAKTY

TECHNIKA
xxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxx
E xxxx@laputyka.cz

PRODUKCE
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxx
E xxxxxxxxxxx@laputyka.cz
www.laputyka.cz
ZVUK
xxx xxxxxxxxxx 
xxx xxx xxx
E xxxxxxxxxxx@gmail.com
SVĚTLA
xxx xxxxxx
xxx xxx xxx
E xxxxxxxxx@volny.cz
xxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxx
E xxxxxxxxxxxxx@gmail.com

VYSVĚTLIVKY
Zajišťuje organizátor:
Scéna – min. velikost
11 m – hloubka
11 m – šířka
6 m – výška
Černý baletizol (taneční podlaha)
8 m – hloubka
12 m – šířka
min. 4x 2 m role baletizolu or 5x 1,5 m role baletizolu
+ 4x balení černé lepicí pásky (na baletizol)

Truss A – závěsný min. šířka 30 cm | Truss B – na oponu min. šířka 30 cm

min. výška 5,8 m
min. nosnost 100 kg se žárovkami

min. nosnost 100 kg

min. 11m
Hlediště

1 Trussová konstrukce (za scénou) ^2/2
VYSVĚTLIVKY

Nárys
Bokorys
Půdorys

43 BULBS
o o o o o o o
fixture truss
6 m high up
o o o
101
54+59 LOW VOLTAGE BULBS
L068
103
36
36
35
33
32
34
_31 traveller curtain
L068
103
^39 2m high
4m high ^47
27
L201
L017
L017
L017
42 iris
^2 5 ^10
Hlediště

Světla – na zemi
2/2

TECHNICKÉ POŽADAVKY

LED <3

10 x PAR 64 CP 62
18 x PAR 64 CP 61 or CP 60
5	x LED PAR 64 or PAR 64 CP 62
6	x ZOOM PROFILE 25 - 50 or FIX 50 degrees
2	x ZOOM PROFILE 18 - 36 or FIX 19 + 36 degrees + 1 iris

8 x PC 1kW WITH BARNDOORS
8 x FRESNEL 1kW WITH BARNDOORS
3 x STAND

8 x FLOORSTAND

1 x HAZER

Cirk La Putyka zajišťuje:
3	lampy
4	ks nízkovolt
1 girland

52

58

HAZER

57

Příkon: ideal 2x 63 A, min. 1x 63 A and 1x 32 A (380 V)
Osvětlovací pult: LT Hydra, Strand, ETC, Compullite (Programming desk)
Dimmer packs: 48 channels @ 2,3 kW
Minimum: 42 channels @ 2,3 kW
Štafle / pojízdná plošina / genie: min. 6 m vysoko

Stůl

DIRECT FROM BAR OR DIMMERABLE

56

L201
49
u L201
50
Stůl

51
Hlediště
55

POSKYTUJE ORGANIZÁTOR
F. O. H.
Zvukový pult:
Mono vstupy: 42
Stereo výstupy: 2
AUX výstupy(přepínatelné pre/post pro každýkanál): 10
VCA groups: 8
Mute groups: 3
Preferujeme digitální pult: DiGiCo, Midas Pro, Digidesign, SoundcraftVi
Pokud mate analogový zvukařský pult, jako Midas neboSoundcraft je potřeba dalšívy bavení: 31pásmovýgrafickýekvalizér (KlarkTeknik, BSS) pro 8 kanálůnavýstupu
2 Reverb (Lexicon PCM 80, TC electronics 2000)
2 Delay s možností tapování (TC electronics D Two)
Zvukařský pult musí být umístěn ve středu hlediště!
(Ne pod balkonem, na balkoně, nebo v rohu)
P. A.
Výkonný L/R PA system vpředu jeviště – kvalitní stereo reproduktorový systém v plném frekvenčním rozsahu, se subwoofery (Meyer Sound, d & b, L-Acoustics,...) Výkon odpovídající velikosti sálu, PA system by měl pokrýt celé hlediště.
V příadě, že je v prostoru balkon nebo je hlediště hluboké, potřebujeme přidanou zpožděnou řadu reproduktorů k hlavnímu stereosystému.
Umístění PA reproduktorů je uszpůsobeno prostoru a rozhodne o něm náš zvukař. Ideální je, je-li možné pro subwoofery použít zvláštní výstupy.
ODPOSLECHY
6 - 8 reproduktorů (L-Acoustics HiQ, 115FM, 112XT, Meyer Sound, d & b).
Na každém odposlechovém kanálu by měl být 31 pásmový grafický equalizer (KlarkTeknik).
MIKROFONY
Všechny mikrofony a DI boxy- vice informací najdete v našem input listu.
BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM
Kvalitní bezdrátový systém s diverzitním (true diversity) příjmem( např. Sennheiser evolution G3).
Přijímač ukazuje stav baterií vysílačů. Na každé představení nové kvalitní alkalické baterie do všech přijímačů.
KABELY
Dostatek kvalitních kabelů k zapojení veškěrého vybavení.

TECHNICKÉ POŽADAVKY (POSKYTUJE ORGANIZÁTOR)

Input #

Instrument

Mic or DI box

Preferred type

Cable

Stand

Wireless

VCA
Group

MUTE
Group

1 | kick | DI box | Radial J48V / BSS 133 AR / Klark Teknik DN100 | 1/4“ jack-jack | - | | I, V | I, III
2 | snare | DI box | Radial J48V / BSS 133 AR / Klark Teknik DN100 | 1/4“ jack-jack | - | | I, V | I, III
3 | oh L | DI box | Radial J48V / BSS 133 AR / Klark Teknik DN100 | 1/4“ jack-jack | - | | I, V | I, III
4 | oh R | DI box | Radial J48V / BSS 133 AR / Klark Teknik DN100 | 1/4“ jack-jack | - | | I, V | I, III
5 | bass L | DI box | Radial J48V / BSS 133 AR / Klark Teknik DN100 | 1/4“ jack-jack | - | | II, V | I, III
6 | bass R | DI box | Radial J48V / BSS 133 AR / Klark Teknik DN100 | 1/4“ jack-jack | - | | II, V | I, III
7 | piano L | DI box | Radial J48V / BSS 133 AR / Klark Teknik DN100 | 1/4“ jack-jack | - | | III, V | I, III
8 | piano R | DI box | Radial J48V / BSS 133 AR / Klark Teknik DN100 | 1/4“ jack-jack | - | | III, V | I, III
9 | laptop on stage L | DI box | Radial J48V / BSS 133 AR / Klark Teknik DN100 | 1/8” stereo jack (mini jack-3,5mm) to 2 jack 6,3mm (or RCA) | - | | V | I, III
10 | laptop on stage R | DI box | Radial J48V / BSS 133 AR / Klark Teknik DN100 | | - | | V | I, III
11 | zvonečky | mic | AKG C451 / Shure SM 81 | | small | | V | I, III
12 | zvonečky II | mic | AKG C451 / Shure SM 81 | | small | | V | I, III
13 | vocal I | mic | Shure KSM 9 / Shure B87 / DPA d:facto | | tall | | VI | I, III
14 | vocal II | mic | Shure KSM 9 / Shure B87 / DPA d:facto | | tall | | VI | I, III
15 | headset Jirka | mic | cardioid mic – DPA d:fine / Sennheiser HSP4, klopový mikrofon wireless | | - | wireless | | III
16 | handheld Rosťa | mic | handheld mic | | - | wireless | |
17 | iPod L | DI box | Radial J48V / BSS 133 AR / Klark Teknik DN100 | 1/8” stereo jack (mini jack-3,5mm) to 2 jack 6,3mm (or RCA) | - | | |
18 | iPod R | DI box | Radial J48V / BSS 133 AR / Klark Teknik DN100 | | - | | VIII |
19 | talkback | mic | switchable On-Off microphone | | - | | |
20 | fx return I L | reverb – plate | | | - | | |
21 | fx return I R | reverb – plate | | | ^- | VIII |
22 | fx return II L | reverb – room | | | - | | VIII |
23 | fx return II R | reverb – room | | | - | | VIII |
24 | fx return III L | reverb – hall | | | - | | VIII |
25 | fx return III R | reverb – hall | | | - | | VIII |
26 | fx return IV L | delay – vox | | | - | | VIII |
27 | fx return IV R | delay – vox | | | - | | VIII |
28 | fx return V L | delay – fx Jirka | | | - | | VIII |
29 | fx return V R | delay – fx Jirka | | | - | | VIII |
30 | fx return VI L | delay – fx wall | | | - | | VIII |
31 | fx return VI R | delay – fx wall | | | - | | VIII |

4 Požadavky na rekvizity
– 2x balíček cigaret
– 1x 1 l mléka
– 1x 1,5 l Ice tea
5	Ilustrační foto
Přední pohled na scénu
Přední pohled – show
Pohled ze zadu do hlediště