[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 1
[bookmark: bookmark1]ke „SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
ÚDRŽBY PRO SYSTEMY VYTÁPĚNÍ, VENTILACE A KLIMATIZACE“
Zákazník:
Moravskoslezská nemocnice Třinec, příspěvková organizace
se sídlem Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, Česká republika IČ:00534242
zastoupena Bc. Jaroslav Brzyszkowski, ředitel nemocnice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddílu Pr, vložce 908 a
Dodavatel:
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC spol. s r.o., Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4 IČ 48039497,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15503 zastoupena: Petr Hejduk, jednatel Florin Ihora, jednatel
PREAMBULE:
· Dodavatel a Zákazník uzavřeli „SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ÚDRŽBY PRO SYSTEMY VYTÁPĚNÍ, VENTILACE A KLIMATIZACE", s účinností k 5.4.2018 (dále jen „Smlouva").
· Nyní chce Zákazník do smlouvy zahrnout další zařízení, která budou do smlouvy přidána tímto dodatkem.
· S ohledem na výše uvedené si smluvní strany přejí rozšířit Smlouvu a potvrdit jí tímto dodatkem.
Předmět dodatku:
Ke dni účinnosti tohoto dodatku se ruší bod 2.1.1. smlouvy.
Ke dni účinnosti tohoto dodatku se příloha A, B a C nahrazuje následujícím novým textem:
PŘÍLOHA A, B a C
Ceník pravidelné údržby, Vymezení plánované údržby, reaktivního servisu I. SEKCE PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA
Smlouva zahrnuje dvě (2) návštěvy ročně na každém zařízení chiller (EWLD, EWAD).
Smlouva zahrnuje dvě (2) návštěvy ročně na zařízení RXYQ16U7Y1B, 4313506
Smlouva zahrnuje jednu (1) návštěvu ročně na zařízení RXYQ8T7Y1B8, 1600541 a RXYSQ12TMY1B, F016724
[bookmark: bookmark2]PŘÍLOHA A
Seznam Zařízení
	Seznam zařízení, na která se vztahuje tato Smlouva:
	Počet ks

	• EWLD 310J-SS (sn: CH-16F01315-KKKKXX)
	1

	• EWAD 300E-SL (sn: CH-15C00310-KKKKXX)
	1

	• Cabero, ACHSD097KB/2x5X-40 D (ZA) EC
	1

	• RXYQ16U7Y1B 4313506
	1

	• RXYQ8T7Y1B8, 1600541
	1

	• RXYSQ12TMY1B, F016724
	1








příloha b
[bookmark: bookmark3]Ceník pravidelné údržby, Vymezení Plánované údržby, Reaktivního servisu
 (
Plánovaný pravidelný servis na zařízeních za jeden kalendářní rok
Zařízení
Popis servisní / pracovní činnosti / náhradní díl
Počet (za rok)
Cena za prohlídku
EWLD 310J-SS, EWAD 300E-SL, 
Cabero
Pravidelná jarní servisní 
prohlídka
1
35 234 Kč
EWLD 310J-SS, EWAD 300E-SL, 
Cabero
Pravidelná podzimní servisní prohlídka
1
35 234 Kč
RXYQ16U7Y1B,
RXYSQ12TMY1B,
RXYQ8T7Y1B8
Pravidelná jarní servisní prohlídka
1
17 953 Kč
RXYQ16U7Y1B
Pravidelná podzimní servisní prohlídka
1
8
 929 Kč
Cena celkem za jeden rok v Kč bez DPH:
97 350 Kč
)Cena zahrnuje:
práci a dopravu (v rozsahu dle předpisu výrobce), dopravu na místo servisu a běžné čisticí prostředky.
Cena nezahrnuje:
neuvedené spotřební díly, montážní materiál ani jiné výslovně neuvedené činnosti a práce event. dodávky. parkování (resp. placení parkovného) jednoho servisního vozidla.
zajištění přípojky vody pro vodní čištění strojem WAP, přivedení vody k zařízení a el. napájení čistícího stroje
zajištění montážní plošiny pro provedení servisu zařízení instalovaných ve výšce vyšší než 1,5 m nebo na střeše, kde se předpokládají montážní lávky bezprostředně u servisovaných zařízení a z hlediska rizik BOZP proveditelné - toto garantuje objednatel.
Servisní práce mimo plánovaný pravidelný servis
	Popis servisní / pracovní činnosti
	Cena

	Servisní práce, provádění opravy - 1 technik, 1 hodina v běžnou pracovní dobu
	2 008 Kč

	Cestovní náklady - 1 technik - paušál
	2 905 Kč

	Založení Evidenční knihy zařízení - není-li na místě
	500 Kč

	Cena náhradních dílů a montážního materiálu (účtováno v případě, že se na závadu či vadný díl nevztahuje záruka)
	dle ceníku ND a montážního

	Ceny uvedeny v Kč bez DPH




Ceny marného výjezdu
	Popis servisní / pracovní činnosti
	Cena

	Cena za jeden každý marný výjezd (jednorázový poplatek bez ohledu na čas a kilometry, jedná-li se o výjezd na pravidelný nebo zásahový servis a ten není možné provést z důvodů na straně objednatele, například není-li po dohodě zajištěn přístup k zařízení
	5 560 Kč

	Ceny uvedeny v Kč bez DPH




* ostatní služby jako jsou výměny hydratačních vložek, olejové filtry, olej, chladící náplně a další spotřební díly a materiál, rozbor kvality vody, čištění atd. nejsou zahrnuty v Ceně Plánované údržby, a budou tak účtovány zvlášť v režimu Reaktivního servisu. Výměna oleje a olejových filtrů probíhá v případě špatného výsledku analýzy oleje/testu kyselosti.
** Konkrétní termín provedení prohlídky v rámci daného období bude Stranami dohodnut alespoň patnáct (15) dní předem
Dodavatel je oprávněn, nikoliv však povinen, automaticky upravovat po celou dobu účinnosti této Smlouvy Cenu Plánované údržby o částku, odpovídající kladnému procentu průměrné roční míry inflace, vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok, a to vždy nejdříve s účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude takové vyhlášení oficiálně učiněno.
	Rozpis servisních práci pro Pravidelnou údržbu dle Smlouvy: SERVISNÍ BALÍČEK STANDARD CARE

	Popis
	JARO**
	PODUtjr

	Obecně
	
	

	Vizuální kontrola stavu všech částí a komponentů jednotky
	X
	X

	Kontrola necoškozenosti tepelné izolace
	X
	

	Očištěni a případně ořeíakování povrchu dílů zařízení
	X
	

	Zápis zuštěni, hodnot a parametrů do záznamu o servisní prohlídce
	X
	X

	Řidiči jednotka
	
	

	Kontrola provozních parametrů ovladače a historie alarmovvch hlášeni
	X
	X

	Kontrola SW verze ovladače
	X
	X

	Aktualizace SW ovladače
	X
	X

	Kontrola nastaveni spínačů poruchových hlášení a oňoadně ořenastaveni
	X
	X

	Kontrola nastaveni parametrů a funkce ochrany před zamrznutím
	X
	

	Elektrická část
	
	

	Vizuální kontrola stavu komponent rozvaděče a řídicí iednotkv
	X
	X

	Kontrola a dotaženi elektrických soo;ů v rozvaděč
	X
	

	* Revize / výměna clvnotésných coiistných ventilů iedenkrát za 2 rokv
	.
	.

	Kontrola externího vedeni a komponent - čidla, flovrsensorr čerpadla.
	X
	

	Kontrola parametrů elektrického naoáení - proud naoétí...
	X
	

	Vyčištěni elektrického rozvaděče od nečistot
	X
	X

	Výpamíková část
	
	

	Kontrola oňeoieni na vodní straně woarníku
	X
	X

	Kontrola elektrického ohřevu výpamiku
	X
	X

	Kontrola funkce průtokového spínače
	X
	X

	* Rozbor kvalit/ vody v okruhu
	X
	

	Změření bodu tuhnuti nemrznoucí kaoalinv. ie-li použita
	
	X

	Kompresor
	
	

	Vizuální kontrola těsnosti bloku komoresoru pálených a šroubovaných sooiů
	X
	X

	Kontrola všech šroubových scoiů a ventilů, dotaženi pokud možno bez demontáže
	X
	

	Kontrola a dotaženi elektrických sooiů na kompresorech
	X
	

	Kontrola chodu vibraci a stavu kompresoru
	X
	

	Kontrola elektrického ohřevu kompresoru
	
	X

	Kontrola běhových časů komoresorů
	X
	

	Kontrola proudových ochran a iištěni komoresoru
	X
	

	Měření odběru proudu v souvislost s výkonem komoresoru a tlaky v chladicím okruhu
	X
	X

	Měření vinuti a onentační měřeni izolačního odporu na komoresoru
	X
	

	Kontrola úrovně oleiové náplně komoresoru
	X
	

	Test kyselosti olee kompresoru (3 ks)
	X
	

	* Výměna oleie kompresoru	
	.
	.




	Chladivová část
	
	

	Vizuální kontrola toku chladivá na crůhledítku. ie-li osazeno
	X
	X

	Kontrola a záznam tlaků a teolot chladivá oři provozu
	X
	

	Kontrola funkce expanzního ventilu
	X
	

	Kontrola spínače / převodníku wsokého tlaku
	X
	

	Kontrola spínače / převodníku nízkého tlaku
	X
	

	Kontrola funkce sdenoidniho ventilu, ie-li instalován
	X
	

	Kontrola těsnost chladivového okruhu dle platné leoislatiw
	X
	X

	Zápis do Evidenční knihy reaulovaných chladiv (50 - 5001 eq. COj)
	X
	X

	Kondenzátorová část
	
	

	Kontrola čistotv žeber výměníku 1 průchod vzduchu
	X
	X

	Vizuální kontrola chodu a stavu ventlátorů
	X
	X

	Kontrola volného otáčeni ventlátorů dotaženi šroubových spojů
	X
	

	* Čištěni kondenzátorú - místně může být četnost dle provozních podmínek i častěiši
	X
	X

	
	
	




 (
Rozsah úkonů bude odpovídat konkrétnímu zařízení EWLD nebo EWAD, Hlavní body:
)

Rozsah úkonů bude odpovídat konkrétnímu zařízení RXYQ16U7Y1B, RXYQ8T7Y1B8, RXYSQ12TMY1B: Hlavní body
ROZSAH PROHLÍDKY KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ DAIKIN
PROHLÍDKA VENKOVNÍCH JEDNOTEK
Diagnostika stavu, prohlídka jednotky Kontrola uložení kompresorů Kontrola zapojení silových přívodů a svorkovnic Kontrola zapojení konektorů řídících desek Kontrola připojení potrubí a uzavíracích ventilů Kontrola uložení a vibrací venkovní jednotky
Kontrola provozních parametrů pomocí diagnostiky, kontrola Service checker - za celý systém, během této diagnostiky bude manipulováno se nastavením teplot.
REVIZE TĚSNOSTI CHLADÍCÍHO OKRUHU ZAŘÍZENÍ CERTIFIKOVANÝM REVIZNÍM TECHNIKEM
Kontrola záznamů zařízení
Systematická kontrola chladícího okruhu - viditelné a dostupné trasy
Vylepení evidenčního štítku na zařízení
Zpracování výsledků kontroly do evidenční knihy zařízení
[bookmark: bookmark4]II. SEKCE REAKTIVNÍ SERVIS
[bookmark: bookmark5]Reaktivní servis zahrnuje:
· práce, dodávky a náklady spojené s Plánovanou údržbou, které nejsou uvedeny v této Příloze B, sekci „Plánovaná údržba",
· práce, dodávky a náklady při odstraňování závad a/nebo poruch Zařízení, které nejsou přičitatelné Dodavateli, zejména pak, ale nikoliv pouze, odstraňování závad a/nebo poruch Zařízení, způsobených nevhodným a/nebo neodborným užíváním a/nebo zacházením se Zařízením, neodbornou manipulací se Zařízením, neautorizovanými servisními a/nebo jinými zásahy do Zařízení, porušením pokynů Dodavatele pro provoz a údržbu Zařízení (např. chybou obsluhy Zařízení, nedodržováním servisních směrnic, nedodržováním provozních a/nebo technických podmínek stanovených pro Zařízení, nadměrným namáháním a/nebo nevhodnými provozními prostředky a/nebo nevhodnými výměnnými látkami neposkytnutými Dodavatelem, nedostatečnou běžnou údržbou Zařízení neprováděnou Dodavatelem), vyšší mocí (např. blesk, povodeň), veškerými vnějšími vlivy obecně, běžným opotřebením opotřebitelných částí, včetně, zejména pak, nikoliv však výlučně filtrů, trysek hořáku, uhlíkových kartáčků motorů, spojek, elektrod, ochranných anod, UV sond, roštů, oleje či jiného spotřebního Zařízení (je-li jimi Zařízení vybaveno), jakož i práce a dodávky jinak nekryté případnou zákonnou a/nebo smluvní odpovědností Dodavatele (je-li to případ Zařízení).
· náhradu za promeškaný čas, nezaviněný Dodavatelem, včetně cestovného (marné výjezdy - jedná-li se o výjezd na Plánovanou údržbu nebo Reaktivní servis a ten není možné provést z důvodů na straně Zákazníka, například není-li po dohodě zajištěn přístup k Zařízení apod.).

· práce zapříčiněné nesplněním připravenosti ze strany Zákazníka, potažmo porušením jiných povinností Zákazníka, jak jsou tyto specifikovány v čl. 3.7 této Smlouvy.
[bookmark: bookmark6]PŘÍLOHA C
Kontakty na servisní oddělení
Pravidla pro poskytování Servisu a servisní hodiny
Zákazník oznamuje Dodavateli své servisní požadavky na Servis výlučně v pracovních dnech v době od 8:00 hod do 16:30 hod, a to na telefonní číslo + xxxxxxxxx, přičemž všechny servisní požadavky budou vždy následně Zákazníkem okamžitě potvrzeny na e-mail xxxxxxxxxxxxxxx
Pracovními dny se pro účely této Smlouvy rozumí pondělí až pátek, s výjimkou státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, připadnou-li na pondělí až pátek.
Nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě písemně a/nebo emailem jinak, bude Dodavatel Servis poskytovat pouze v pracovních dnech, a to v době od 8:00 hod do 16:30 hod.
[bookmark: bookmark7]Plánovaná údržba:
Plánovanou údržbu provede Dodavatel v termínech a rozsahu uvedených v Příloze B, sekci “Plánovaná údržba" (kde termíny z povahy věci připadají v úvahu).
[bookmark: bookmark8]Reaktivní servis:
Reaktivní Servis, zejména pak opravy Zařízení, provede Dodavatel v co nejkratším technicky možném čase, zejména s ohledem na dovoz originálních dílů přímo od výrobce, nejsou li na skladě Dodavatele k okamžitému použití.
Veškerá ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
Tento dodatek je uzavřen ve dvou vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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