Příloha č. 1 – Popis a zákres Parkoviště


Příloha č. 3: Technická specifikace 

Chlorid vápenatý ve formě 25 % roztoku 
Předmětem plnění je dodávka 3000 tun chloridu vápenatého CaCl2 ve formě 25 % roztoku, včetně dopravy do skladových zásobníků Kupujícího v Praze a ve Středočeském kraji, dle dispozic Kupujícího a uskladnění nespotřebovaného roztoku až do 31.3. 2029. 
Solný roztok musí splňovat tyto parametry: 
· roztok musí být použitelný do – (mínus) 15 °C,
· roztok v podávané podobě musí mít bod tuhnutí nižší než – (mínus) 20 °C, 
· u roztoku při skladování nesmí docházet k vytvoření nežádoucí sedliny s negativním vlivem na provoz zařízení určených pro automatický rozstřik.  
Požadujeme doložit tyto dokumenty:
a) originál nebo ověřenou fotokopii laboratorního rozboru roztoku s doložením obsahu chloridů, 
b) technický list, 
c) křivku tuhnutí nabízeného roztoku vytvořeného rozpuštěním dodávaných vloček v závislosti na jeho ředění,
d) doložení technických parametrů skladovacích zásobníků dodavatele, které budou využity pro uskladnění nespotřebovaného roztoku.     
Doklady uvedené pod písmeny a) a b) musí být zpracovány akreditovanou laboratoří a nesmí být starší než 60 měsíců ke dni podání nabídky. 
Údaje obsažené v dokumentech pod body a) a b) je Kupující oprávněn si samostatně ověřit a je oprávněn odebrat kdykoliv vzorky roztoku a předat je do zkušební laboratoře za účelem ověření, zda splňují Kupujícím požadované, resp. Účastníkem deklarované kvalitativní parametry.   
Údaje obsažené pod bodem d) je Kupující oprávněn si ověřit fyzickou obhlídkou zásobníků.   

