**KUPNÍ SMLOUVA**

uzavřena podle § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany:

**Obec Benetice**

se sídlem: Benetice 46, 675 06 Benetice

osoba oprávněna jednat: Karel Houzar, starostka

IČ: 00375381

Tel./email: 725 101 306, ou.benetice@seznam.cz

(dále jen „kupující“)

**a**

**firma: PROFI AUTO CZ a.s.**

sídlem: Kolovratská 1367, 251 01 Říčany

osoba oprávněna jednat: JUDr. Jaromír Mlejnský, na základě plné moci

Tel./email: 323 203 150, krojova@profiautocz.cz

IČ: 26178559

DIČ: CZ26178559

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B vložka 6567

Č. účtu: 27-6781210277/0100

(dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu k veřejné zakázce „Benetice – Dopravní automobil“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

**článek 1**

**PŘEDMĚT PRODEJE**

1. Předmětem prodeje dle této smlouvy je:

**1ks nový dopravní automobil (dále také jen „dopravní automobil“)** certifikovaný jako zásahové vozidlo včetně přestavby dle schválených technických podmínek, které tvoří přílohu této smlouvy a jsou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „Benetice – Dopravní automobil“.

1. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá dopravní automobil, který je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že dopravní automobil převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
2. Minimální technické parametry dopravního automobilu požadovaného kupujícím jsou uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Benetice – Dopravní automobil“ a tvoří přílohu této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k dopravnímu automobilu včetně příslušenství v množství a vlastnostech specifikovaných v tomto článku odst. 1.1 smlouvy.
4. Vlastnické právo k dopravnímu přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí.

**článek 2**

**Cena plnĚNÍ, platební podmínky**

1. Kupní cena dopravního automobilu, včetně příslušenství se sjednává ve výši:
* cena bez DPH 692.434,- Kč
* 21% DPH 145.411,- Kč
* cena včetně DPH 837.845,- Kč
1. Cena plnění dle návrhu smlouvy je závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady prodávajícího s dodáním dopravního automobilu, včetně dopravy do místa plnění a zisku prodávajícího nutného k řádnému plnění v souladu s požadavky kupujícího.
2. Prodávající vystaví za dodávku dopravního automobilu fakturu znějící na kupní cenu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
3. Faktury musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy pro daňový doklad, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je druhá strana povinna ve faktuře vyznačit i tyto údaje:
* číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
* předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
* označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,
* čísla a data dodacích listů podepsaných prodávajícím a odsouhlasených kupujícím (dodací listy, zjišťovací protokoly budou přílohou faktury),
* jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
* IČ a DIČ stran smlouvy.
1. Lhůta splatnosti faktur je 60 dnů po jejich doručení. Kupující nebude poskytovat zálohy. Platba bude probíhat výhradně v CZK, a to bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy nebo v daňovém dokladu, pokud bude odlišný. Dnem zaplacení se rozumí okamžik odepsání částky z účtu kupujícího.

**článek 3**

**DOBA, Místo A DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ**

1. Prodávající současně s předávanými vozidly předá u předávacího řízení veškeré doklady potřebné k jeho přihlášení do evidence a následnému provozu dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a veškeré požadované certifikace. Všechny tyto doklady zajišťuje zhotovitel a je povinen náklady na ně zahrnout do nabídkové ceny. Splněním dodávky se rozumí dodání dopravního automobilu, jeho předvedení, předání dokladů a podepsání zápisu o předání a převzetí dodávky (dodacího listu) v místě plnění.
2. Dopravní automobil předá prodávající kupujícímu osobně v obci Benetice do 30.11.2017.
3. O předání a převzetí dopravního automobilu bude zhotoven zápis mezi oběma smluvními stranami, kterým se potvrdí úplnost dodávky.
4. Vlastnictví ke zboží nabývá kupující jeho převzetím od prodávajícího stvrzeným dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

**článek 4**

**Záruční podmínky novÝCH osobníCH automobilŮ**

1. Prodávající poskytuje záruku na dopravní automobil jako celku v délce minimálně 24 měsíců ode dne dodání automobilu.
2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, a to písemně.
3. Veškeré vady zboží bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady oznamovat na e-mail: r.novak@profiautocz.cz.
4. Nebude-li oprava ukončena do 30 dnů od jejího zahájení, má se za to, že výrobek je neopravitelný a prodávající je povinen neprodleně vyměnit zboží vadné za bezvadné při zachování technických parametrů zboží.
5. Nezahájí-li prodávající opravu reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace kupujícího, je kupující oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí kupujícímu prodávající v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.

**článek 5**

**Smluvní pokuty**

1. V případě nedodání zboží v termínu dohodnutém ve smlouvě, bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z kupní ceny dle článku 2 odst. 1 smlouvy bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny může prodávající požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z kupní ceny dle článku 2 odst. 1 smlouvy bez DPH.
3. Pokud prodávající nedodá dopravní automobilu do 30 dnů od termínu sjednaného ve smlouvě, má kupující právo odstoupit od smlouvy a požadovat po prodávajícím úhradu smluvní pokuty ve výši veškerých případných škod, které kupujícímu v důsledku prodlení vzniknou a 2 % z celkové ceny dopravního automobilu dle článku 2 odst. 1 smlouvy, včetně DPH. V případě, že prodlení dodání předmětu smlouvy bude mít za následek takové porušení závazku kupujícího vůči ministerstvu vnitra a kraji Vysočina, kteří poskytnuli na tento osobní automobil dotaci, že dotace budou muset být kupujícím vráceny, má kupující právo požadovat po prodávajícím náhradu škody až do výše vrácených dotací.
4. V případě, že prodávající není plátce DPH, určení výše smluvní pokuty ve vazbě na DPH se neuplatní.

**článek 6**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

* 1. Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny kupujícího a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními (např. § 8 písm. c), § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád).
	2. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran ze smlouvy touto zadávací dokumentací, a pokud v ní není uvedeno, pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v jeho platném znění.
	3. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
	4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran; přílohou smlouvy je specifikace použitých zbraní k odkupu, včetně jejich ocenění obchodníkem (cenový rozklad použitých zbraní).
1. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení číslo 4/170 z jednání zastupitelstva obce Benetice ze dne 14.9.2017.

Za kupujícího: Za prodávajícího:

V Beneticích dne 14.9.2017 V Říčanech dne 22.9.2017

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Karel Houzar JUDr. Jaromír Mlejnský

 starosta obce Benetice na základě plné moci

Příloha č. 1: Technické podmínky pro dopravní automobil

*Příloha č. 1*

**Technické podmínky
pro dopravní automobil**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu
v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
3. předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
4. stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
5. stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

1. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
	1. K bodu 9 a 14 přílohy č. 1

DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií

* s napětím shodným v DA typu MagCode Power Systém 12V, výrobce MagCode.

Součástí dodávky je příslušný protikus.

* 1. K bodu 10 přílohy č. 1

S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA.

* 1. K bodu 13 přílohy č. 1

Kabina osádky DA je vybavena:

* analogovou radiostanicí kompatibilní s typem Mototrbo DM4600 s tlačítkovým mikrofonem, výrobce Motorola, a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá
* výrobce DA.

Analogová radiostanice splňuje požadavky přílohy č. 1 – Technické podmínky radiostanice, Vyhlášky č. 69/2014 Sb., O technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

* 1. K bodu 16 přílohy č. 1

DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.

* 1. K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

* 1. K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele, strojníka a jednoho hasiče nebo evakuovanou osobu, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

* 1. K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

* klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
	1. K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

* 1. K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny s dobou nabíjení max. 120 minut kompatibilními s typem Survior LED ATEX Li-Ion, výrobce STREAMLIGHT úchyty pro montáž

* dodá výrobce DA.
	1. K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

* autorádiem,
* v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
	1. K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ kompatibilní s typem VNT 012LU-BbCbB-HD, výška 80 mm, výrobce Holomý s.r.o. (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Na zadní části účelové nástavby jsou LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, v krajní části, součástí kombinované oranžové sváděcí aleje.

* 1. K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

* 1. K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně šesti světelných zdrojů, doplněna o nejméně dva modré LED světelné zdroje. Ovládání a signalizace činnosti oranžových blikajících světel jsou umístěny v zorném poli řidiče.

* 1. K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva

* RAL 3000.

Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

* 1. K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „BENETICE“.

* 1. K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

* 1. K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

* 1. K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

* 1. K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.

1. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených
textem „dodá zadavatel“:
* lékárnička velikost III v kufru 400 x 170 x 540 mm – dodá zadavatel 1 ks,
* požární světlomet 12 V s kloubovým držákem 2 ks,
* přenosný hasicí přístroj CO2 89B1 ks,
* přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B1 ks,
* ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ Survior LED Atex Li-Ion, výrobce Streamlight 2 ks,
* ruční vyprošťovací nástroj – dodá zadavatel 1 ks,
* rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 12 ks,
* vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 2 ks,
* vytyčovací červenobílá páska 500 m 1 ks.
1. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
2. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
3. umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
4. má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
5. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
6. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
7. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
8. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
9. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Plnohodnotné náhradní kolo k DA je osazeno stejnou pneumatikou jako vozidlo a veškeré příslušenství k jeho výměně i kolo je umístěno v DA a je součástí dodávky. Součástí dodávky budou i sněhové řetězy pro případ jízdy v čerstvě napadlém sněhu.
10. DA je dále vybaven:
	* centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
	* vzadu parkovacími senzory,
	* ochranným krytem pod motorem,
	* zadními dveřmi účelové nástavby, které se otevírají v rozsahu 180°.
11. Celková výška DA včetně VRZ (bez antén) nesmí přesáhnout 2850mm.
12. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
13. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
14. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
15. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Mgr. Jan Vostal, e-mail vostal@post.cz, telefon 777 355 051.