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TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVANÝCH KOMPONENT
k zakázce „Dodávka a instalace profesionálního ozvučovacího systému pro Velký sál Švandova divadla na Smíchově“

HLAVNÍ PA:
7 ks Meyer Sound ULTRA-X40, aktivní kompaktní reproduktory.
Provozní frekvenční rozsah 55 Hz – 19.5 kHz, frekvenční odezva 56 Hz – 19 kHz ± 4 dB, fázová odezva 90 Hz – 19.5 kHz ±45°, maximální akustický tlak (SPL) 138 dB, maximální lineární akutstický tlak (SPL) 132.5 dB s vrcholem 18 dB (M-noise), 130 dB (Pink Noise), 131 dB (B-noise), LF 2 x 8", HF 1x 3", pokrytí 110° x 50° (HxV), výkon zesilovače 1950 W peak.
Rozměry: 567 mm (V) x 318 mm (Š), x 356 mm (H). Váha: 23,6 kg. Barva černá.

DELAY / SIDE FILL:
4 ks Meyer Sound ULTRA-X20, aktivní kompaktní reproduktory.
Provozní frekvenční rozsah 60 Hz – 18 kHz, frekvenční odezva 65 Hz – 17,5 kHz ± 4 dB, fázová odezva 95 Hz – 18 kHz ±45°, maximální lineární akutstický tlak (SPL) 127 dB s vrcholem 20 dB (M-noise), 123,5 dB (Pink Noise), 125,5 dB (B-noise), LF 2 x 5", HF 1x 2", pokrytí 110° x 50° (HxV), výkon zesilovače 860 W peak.
Rozměry: 484 mm (V) x 189 mm (Š), x 220 mm (H). Váha: 12,3 kg. Barva černá.

SUBWOOFER / LFC ELEMENT:
2 ks Meyer Sound USW-121P, subwoofer.
Provozní frekvenční rozsah 20 Hz - 125 Hz (-10dB), frekvenční odezva 23 Hz - 105 Hz ±4 dB, fázová odezva 28 Hz – 110 Hz ±30°, maximální lineární hladiny zvuku 136 dBZpk, 125 dBZ při RMS vstupní úrovni +4,4 dBV pro analogový signál a -17,8 dBFS pro digitální signál (měřeno v poloprostoru ve vzdálenosti 4 metry, vztaženo k 1 metru), pokrytí 360° (jedna jednotka, liší se v závislosti na počtu jednotek a konfiguraci), LF 1 x 21".
Rozměry: 698 mm (V) x 1321 mm (Š), x 622 mm (H). Váha: 89,8 kg. Barva černá.

ZÁVĚSNÉ PRVKY:
7 ks Meyer Sound MYA-X40, certifikované závěsy reproduktorů - barva černá. Kompletní kvalitní kabeláž.
4 ks Meyer Sound MYA-X20, certifikované závěsy reproduktorů - barva černá. Kompletní kvalitní kabeláž.
1 soubor držáky na míru.
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