

Strana 1/1

**POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY č. 9833**

## Odběratel:

**Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Na Slovance 2**

**252 41 Dolní Břežany**

**Číslo zákazníka: Číslo obj.:**

**Datum objednávky: Datum:**

**03/8296**

**0017920306**

**19.10.2017**

**20.10.2017**

**IČ: 68378271**

**DIČ: CZ68378271**

Pol. Množ.

Označení zboží

á cena b. daně DPH

Celkem b. daně

1. 1 ks
2. 1 ks

**343519**

**DAP**

*Dodací týden, cca: 40/17*

*VPISOK100DUVQ-L-BBAR3; ISO-K-viewport, DN100, BBAR coated* (550...110nm)

* *window material: fused silica (Corning HPFS 7980 laser grade)*
* *transmission range: appr. 250...2000 nm*
* *surface quality: 20/10 (scratch/dig)*
* *flatness: < lambda/4 (at 632 nm)*
* *parallelism: <10"*
* *thickness: appr. 6 mm*
* *BBAR-coated for 550 to 1100nm*
* *flange material: stainless steel 1.4301 (304)*
* *window mounting: stainless steel, brazed*
* *view diameter: appr. 99 mm*
* *He-leak rate: < 1.0E-9 mbar l/s*
* *temperature range: up to 150°C*
* *max. heating rate: 25 K/min*

*application only with annealed copper gaskets*

*Freight and insurance*

Celkem bez DPH

EUR %

3 520,00 21

50,00 21

EUR

### 3 520,00

50,00

3 570,00

Základ DPH 21% DPH 21%

**Celková cena**

ELI Beamlines: Mezinárodní centrum Excellence Číslo projektu: LQ 1606

Děkujeme Vám za objednávku.

**MIT, spol. s r.o.**

Martin Moser

### 3 570,00 EUR

749,70 EUR

**4 319,70 EUR**

#### MIT spol. s r.o.

**Klánova 56, CZ-147 00 Praha 4**

**tel.: +420 241 712 548, fax: +420 241 710 252**

[**info@mit-laser.cz,**](mailto:info@mit-laser.cz)[**www.mit-laser.cz**](http://www.mit-laser.cz/)

**ČSOB, a.s.**

**BIC: CEKOCZPP**

**EUR 576978853 / 0300**

**IBAN CZ34 0300 0000 0005 7697 8853**

**Městský soud v Praze oddíl C, vložka 10259 IČ: 46348395**

**DIČ: CZ46348395**