Odborná specifikace opravy

Hrubý rozsah prací při opravě klavíru zn. Yamaha V,  opus 449422

Demontáž klavíru

odstrojení skříňových dílců
demontáž klávesnice vč. klávesového rámu
demontáž pedalizačního mechanizmu
náměr strunového potahu
odpotažení kompletního strunového potahu
demontáž litinového rámu

Oprava klávesnice a mechaniky nástroje.

vyčištění  mechaniky
výměna všech poškozených  plstí a kůží
výměna stávajících kladívek za nová
výměna poškozených pružin a  pérek
výměna dusítkových plstí
přeosování všech vadných os v mechanice
renovace  kláveso  vého obložení-broušení, leště ní
výměna podložek pod klávesami a výměna polštářové plsti
oprava kompletního pedalizačního mechanizmu
I O. seřízení  mechaniky,  klávesnice  a  pedalizačního zařízení

Oprava vnitřní ozvučné části

zhotovení nového kolíčníku a instalace do nástroje
obroušení a oprava popraskané rezonanční desky
nalakování rezonanční desky lihovým lakem
obroušení a nalakování litinového rámu
montáž rámu a nastavení strunového přetlaku
zhotovení nových opředených strun dle původních
montáž nových ladících kolíků, hladkých i opředených strun
tónování

Dokončovací práce
tři až čtyři krát naladění nástroje v dílně
vypracování (finální seřízení) mechaniky
intonace nástroje zkušeným intonérem
naladění nástroje u zákazníka (platí při umístění nástroje v  ČR)