Příloha č. 1 – specifikace předmětu dodávky

. Elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíječem páry

. Kapacita : možnost vložení 10\* GN 2/1 nebo 20\* GN 1/1

. Maximální rozměr : 1100 (šířka)\* 1000(hloubka)\*1050(výška) mm

. Napětí 400V

. Výkon min. 36 kW

. Automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství pomocí

tablet na mytí a oplachování

. Teplotní rozsah : 30 až 300 st. C

. Barevný dotykový displej se sedmi provozními režimy

. Automatizované noční úpravy vaření a pečení se zráním a udržováním

. Individuální programování času pro jednotlivé vsuny

. LED osvětlení se signalizací pro jednotlivé zásuvy

. Min. šestibodová teplotní sonda

. Integrovaná samonavíjecí sprcha

. Funkce rychlého zchlazení varné komory

. Zobrazení spotřeby energie

. CNS podstavec pod konvektomat se zásuvy na GN 1/1