# Příloha č. 1 - Technická specifikace

# Jasový analyzátor

## **Specifikace obecně**

Předmětem dodávky je jasový analyzátor pro získání vizuálního snímku, včetně komplexního přehledu o rozložení jasu v celém obrazu. Součástí plnění je software pro vyhodnocení naměřených dat. Zařízení musí být schopno měřit osvětlenost komunikací, včetně přechodů pro chodce.

**Zařízení musí být:**

* mobilní,
* vybavené zařízením pro náhled v reálném čase a ukládání nafocených fotografií,
* vybaveno softwarem pro zpracování dat a možností exportu,

**Požadované parametry:**

* odolný přepravní kufr (vodotěsný),
* komunikace přes USB 2.0 a vyšší,
* rozlišení čipu min. 6000 x 4000,
* software v české lokalizaci,
* nastavení spektrální citlivosti co nejblíže na Vλ.

**Další požadavky:**

* Dodavatel musí zajistit technickou podporu přístroje.
* Dodavatel zajistí proškolení užití přístroje.
* Přístroj musí obsahovat kompletní příslušenství pro použití.