Nabídka položkově č.
Nabídka pro:
Studentská 1402/2
Tel. : 
Fax : 
Email :
Nabídka ze dne
Platná do
Nabídku zpracoval:
Email : XXXXXXXXXXXX
Tel. : XXXXXXXXXXXX
Fax : 
Jméno:
Sales Rep
XXXXXXXXXXXX
JKQ0000532
31/01/2018
12/10/2017
Všechny ceny jsou uvedeny v CZK.
461 17  Liberec I-Staré Město
Technická univerzita v Liberci
Pol.
P/N
Popis
Poč.
Jedn. Cena
Celk. Cena
Popis
863010.901
 1
 3.330.000,00
 3.330.000,00
DIL805L kalicí dilatometr: DIL 805L je plně automatizovaný kalicí dilatometr určený pro studie fázových transformací vyžadujících přesní ohřevné a chladící rychlosti do 1500°C. Pracuje ve vzduchui, vakuu a inertní atmosféře. Pevné a duté vzorky jsou ohřívány indukčně na danou teplotu pak kontinuálně chlazeny rozdílnou (lineární nebo exponenciální) rychlostí. Fázové transformace vyskytujícící se během kontinuálního chlazení nebo izotermy jsou indikovány měřením délkové změny vzorku. Soubor chladících křivek je representován kontinuálním nebo isotermálním TTT diagramem (Time‑Temperature‑ Transformation diagram, Teplotně‑ časový transformační diagram). Začátek a konec každé transformace znamená přechod přechod z jedné fáze do druhé např. ferit, karbid, perlit, bainit, martenzit nebo jiné eutektické fáze. Unikátní design a přesné řízení teploty dovoluje správné sledování s chladícími rychlostmi až 2500°C/sekundu. Měřící hlava používá LVDT převodník k měření dálkových změn s těmito parametry: Rozsah 2 mm, linearita <0.1%, rozlišení 0.05µm. Přístroj si automaticky řídí průtoch chladící vody a pracovního plynu a má bezpečnostní prvky k ochraně přístroje v případě ulomení termočlánku nebo příliš vysoké teploty. DIL805L je digitálně řízený počítačem a součástí dodávky je také řídící jednotka (počítač) s operačním systémem WindowsTM a WinTA 10.0 SW pro měření a následnou analýzu naměřených dat.
 1
863180.901
 1
 197.000,00
 197.000,00
Svařovací jednotka pro přivaření termočlánku na vzorek pro DIL805: Tento nástroj je umožňuje snadné přivaření termočlánku přímo na vzorek před vlastním měřením.
 2
863381.901
 1
 134.000,00
 134.000,00
Uzavřená chladící jednotka s nucenou cirkulací pro dilatometry DIL série: Jednotka je vhodná zejména pro chlazení pecí dilatometrů a také pro stabilizaci měřící hlavy DIL805 kelicího dilatometru. Chladící kapacita 1000 W, uživatelsky volitelný teplota v rozsahu 15 až 25°C, správnost nastavení teploty 0,1°C, pumpovací kapacita 240 L/hodinu. Cirkulátor má kontrolu průtoku a také nedostatku vody v okruhu.
 3
www.tainstruments.cz
Waters Gesellschaft m.b.H.,
organizační složka
Psohlavců 43 , 147 00 Praha 4
Nabídka č. : JKQ0000532
Strana: 1

863160.901
 1
 218.000,00
 218.000,00
Hlava dilatometru DIL805 pro vysoce přesné a správné měření koeficientu teplotní roztažnosti: Měřící systém pro vysokorozlišovací měření roztažnosti/ kontrakce a stanovení koeficientu teplotní roztažnosti CTE. Vyžaduje doplňění DIL805 o chlazení do teplot pod teplotu okolí.
 4
863170.901
 1
 329.000,00
 329.000,00
Modul pro měření dilatometru DIL805 pod teplotou okolí (pro provoz vyžaduje měřící hlavu pro přesné měření CTE): Tento modul rozšiřuje teplotní rozsah dilatometru DIL805 do teplot pod teplotou okolí až na ‑150°C.
 5
 4.208.000,00
Celkem  bez DPH :
Sleva pro TU Liberec
‑934.000,00
999800.597
 2
 25.000,00
 50.000,00
Instalace a školení na místě instalace pro dilatometr (pro DIL 805L jsou vyžadovány 2 tyto položky).
 6
999800.639
 1
 54.100,00
 54.100,00
Prodloužení záruky pro dilatometr DIL 805L na dva roky celkem.
 7
 3.378.100,00
Celkem po slevě bez DPH :
 709.401,00
DPH 21% :
Celkem s DPH :
 4.087.501,00
www.tainstruments.cz
Waters Gesellschaft m.b.H.,
organizační složka
Psohlavců 43 , 147 00 Praha 4
Nabídka č. : JKQ0000532
Strana: 2

Obecné poznámky:
 
1)	Všechny ceny jsou uvedeny v  CZK.
2)    Odhadovaná dodací lhůta po obdržení závazné objednávky je do 3 měsíců
4)	Tato nabídka také obsahuje další položky:
a.	Instalace a kalibrace, 2 roky záruky (zahrnuje práci a díly a nezahrnuje spotřební materiál)
b.	Platební podmínky: Jsou dále upraveny kupní smlouvou
6)	Platba za dopravu: Doprava je zahrnuta v ceně přístroje 
8)	Způsob dopravy:  Kurýrem na místo instalace

Objednat lze na adrese:

Jméno: XXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXX
Fax: XXXXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXX

Waters Gesellschaft m.b.H.
organizační složka
Psohlavců 43 , 147 00 Praha 4
IČO: 60459441

www.tainstruments.cz
Waters Gesellschaft m.b.H.,
organizační složka
Psohlavců 43 , 147 00 Praha 4
Nabídka č. : JKQ0000532
Strana: 3