

**SMLOUVA O DÍLO**

**SOD č. :** **2017-11783**

**Článek I.**

#### Smluvní strany

* 1. Objednatel: **Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.**

**Strnady 136**

**252 02** **Jíloviště**

IČ: 00020702, DIČ: CZ00020702

Tel.: xxxxx

zastoupený: doc. RNDr. Bohumírem Lomským, CSc. - pověřeným řízením

jednáním pověřen: xxx , vedoucí VS Opočno

* 1. Zhotovitel: **PROPLAST, spol.s r.o.**

**Hřbitovní 218**

**562 01 Ústí nad Orlicí**

Registrace v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6227

Zastoupení: Mgr. Ing. Milan Bureš, MSc - jednatel společnosti

Bankovní spojení: xxxxx

IČ: 60935987, DIČ: CZ60935987

Tel.: xxxxx, fax: xxxxx

E-mail: xxxx

**Článek II.**

#### Předmět plnění

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), kterou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dodávku a montáž výrobků dle dále uvedené specifikace, a to řádně, včas a v dohodnuté kvalitě. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu podle čl. IV této Smlouvy.

**Článek III.**

###### Specifikace výrobků

Výrobky dle zaměření - viz cenová nabídka č. A153731, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

* Plastové výrobky: v barvě bílé/zlatý dub, zasklené tepelně izolačním dvojsklem 4/16/4, součinitel prostupu tepla U = 1,1 W/m2K, pětikomorový profil ECONOMY vč. mikroventilace

* **Parapetní desky vnitřní**: plastové, barva bílá

Pozice 1: vyložení 350 mm, délka 900 mm, 1 ks

Pozice 2: vyložení 350 mm, délka 900 mm, 1 ks

Pozice 3: vyložení 350 mm, délka 2150 mm, 5 ks

Pozice 4: vyložení 350 mm, délka 1230 mm, 1 ks

Pozice 5: vyložení 350 mm, délka 1230 mm, 1 ks

Pozice 6: vyložení 350 mm, délka 1550 mm, 1 ks

Pozice 9: vyložení 350 mm, délka 620 mm, 1 ks

Pozice 15: vyložení 350 mm, délka 950 mm, 1 ks

* **Parapetní desky vnější**: tažený hliník, zakončené boční plastovou krytkou, barva stříbrná

Pozice 1: vyložení 225 mm, délka 950 mm, 1 ks

Pozice 2: vyložení 225 mm, délka 950 mm, 1 ks

Pozice 3: vyložení 225 mm, délka 2150 mm, 5 ks

Pozice 4: vyložení 225 mm, délka 1250 mm, 1 ks

Pozice 5: vyložení 225 mm, délka 1250 mm, 1 ks

Pozice 6: vyložení 240 mm, délka 1550 mm, 1 ks

Pozice 9: vyložení 240 mm, délka 650 mm, 1 ks

Pozice 13: vyložení 240 mm, délka 1550 mm, 3 ks

Pozice 13: vyložení 240 mm, délka 1550 mm, 1 ks

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo stavby: **Výzkumná stanice** **Opočno** | | |
| **s h r n u t í** d í l č í c h p ř e d m ě t ů p l n ě n í d í l a | | |
| *Předmět plnění* | *Smluveno* | |
| **Dodávka a montáž** nových stavebních výplní | ANO | |
| **Demontáž** stávajících stavebních výplní | ANO | |
| **Likvidace** stávajících stavebních výplní | ANO | |
| **Zednické zapravení** | ANO | |
| **Parapetní desky vnitřní** vč. montáže | ANO | |
| **Parapetní desky vnější** vč. montáže | ANO | |
| **Interiérové (řetízkové) žaluzie** vč. montáže | NE | |
| **Sítě proti hmyzu vč.** montáže | NE | |
| **Cena díla celkem bez 21 % DPH** | | **184.363,- Kč** |

**Článek IV.**

#### Cena díla

1. Cena díla je sjednána jako smluvní a činí 184.363,- Kč bez 21 % DPH.
2. K plnění, které nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti, bude účtována DPH v zákonné výši.
3. Cena bez DPH může být měněna pouze oboustrannou písemně potvrzenou dohodou.
4. Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit DPH podle platných předpisů a zákonů v době plnění díla, a to bez oboustranně potvrzené dohody.

**Článek V.**

#### Platební podmínky

1. Objednatel uhradí zhotoviteli zálohu ve výši 0,- Kč.
2. Zbývající částku 184.363,- Kč bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla na základě konečného daňového dokladu do 10 dnů od jeho vystavení. Na tomto dokladu bude zúčtována poskytnutá záloha.
3. Do zaplacení konečného daňového dokladu zůstávají výrobky majetkem zhotovitele.

**Článek VI.**

##### Čas plnění

1. Termín zahájení a dokončení dodávky a montáže výrobků: 6 - 8 týdnů od podpisu SOD a složení zálohy.
2. Ve výjimečných případech, kdy subdodavatelé některých komponentů díla neuskuteční dodávku v požadované kvalitě či termínu, si zhotovitel vyhrazuje právo na korekci termínu dodání v závislosti na závažnosti zjištěných nedostatků.
3. O předání a převzetí hotového díla bude proveden zápis, ve kterém budou uvedeny případné závady a nedodělky vč. termínu jejich odstranění.

**Článek VII.**

#### Záruční podmínky

1. Na výrobky a jejich montáž je poskytnuta záruční doba pět let při dodržení podmínek uvedených v předávacím protokolu.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady a poškození výrobků způsobené neodbornou a nesprávnou obsluhou a údržbou, úmyslným poškozením či nedbalostí.
3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené cizím zásahem do výrobku.
4. Ochrannou fólii na plastových výrobcích je nutné odstranit do 1 měsíce po montáži.

**Článek VIII.**

**Zvláštní ujednání**

1. Objednatel zajistí a umožní zhotoviteli napojení na zdroj elektrické energie.
2. Odvoz výrobků z výrobního závodu na místo určené objednatelem zajistí zhotovitel.
3. Objednatel se zavazuje, že zajistí přístup k jednotlivým okenním prvkům v bytových a nebytových prostorách a uvolní prostor v bezprostřední blízkosti okenních prvků. Dále se zavazuje, že zajistí ochranu bytového vybavení proti vnikání prachu, vznikajícího při plnění díla, pečlivým zakrytím. Za znečištění a poškození vybavení, které nebylo dostatečně zakryto, nenese zhotovitel odpovědnost.

**Článek IX.**

#### Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i poměry z ní vyplývající nebo vznikající, platným občanským zákoníkem ČR.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti vložením do Registru smluv a lze ji měnit pouze písemně oboustranně odsouhlasenými dodatky. Každý stejnopis má platnost originálu.
3. Smlouva odpovídá pravé a svobodné vůli obou smluvních stran, které ji na důkaz toho podepisují.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a jejích metadat v Informačním systému Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., které v souladu s ustanoveními dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

V Ústí nad Orlicí dne 03.11.2017 V Strnadech, dne 7. 11. 2017

………………..………………….. ….…………………………………

Zhotovitel Objednatel

**Příloha:**

Čestné prohlášení pro uplatnění reverse charge

Cenová nabídka č. A153731

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO UPLATNĚNÍ REVERSE CHARGE**

Toto prohlášení slouží jako podklad ke stanovení oprávněnosti uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti při poskytování stavebních nebo montážních prací dle§ 92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.

#### Název subjektu :

Zastoupení:.................................

IČ: DIČ:

*Prosím označte sprál'nou variantu:*

**Plátce DPH:**  Registrační číslo k DPH:

Čestně prohlašuji, že přijaté plnění od společnosti

PROPLAST, spol. sr.o., sesídlem: Hřbitovní 218, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 60935987, DIČ: CZ60935987

D BUDE D NEBUDE

použito zcela nebo z části pro ekonomickou činnost společnosti, tedy jako plnění, které je předmětem daně a podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

D **NE**

V ................... dne ..............2017 Podpis ....................................

Poučení:

Režim přeneseni daňové povinnosti se uplatní pouze mezi plátci DPH a to při poskytnutí plnění v tuzemsku (místo plnění je v ČR). Uvedený režim je tedy povinen použít plátce (poskytovatel plnění), který poskytne vymezené stavební nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku jinému plátci (příjemci plnění) pro jeho ekonomickou činnost. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije pokud plátce poskytuje stavební nebo montážní práce pfijemci plnění, který není plátcem DPH. Jde-li o podmínku plnění mezi plátci, předpokladem pro povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti je skutečnost, že tyto osoby při uskutečnění daného plnění vystupují jako osoby povinné k dani, tj. v rámci své ekonomické činnosti. U stavebních prací jde pak zejména o to, že osoba, která zdanitelné plněni přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba povinná k dani. Jestliže příjemce plnění (plátce) pořizuje přijaté zdanitelné plněni výlučně pro soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění, které není předmětem daně, není v postavení osoby povinné k dani a v tom případě se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti - to znamená, že plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu Obdobně se neuplatní režim přeneseni daňové povinnost pokud např. obec pořizuje plnění pro potřeby související výlučně s její činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou **k** daní (viz § ***5*** odst. 3 zákona o DPH). Pokud je plnění třeba i jen z části pfijímáno pro více účelů, například pro soukromou potřebu plátce a pro jeho ekonomickou činnost nebo pro smíšené účely veřejnoprávních a neziskových subjektů, přičemž část je pro účely, kdy pfijemce vystupuje jako osoba povinná k dani, půjde o plnění podléhající celkově režimu přenesení daňové povinnosti. Pro případy, kdy pfijemce stavebních a montážních prací poskytnutých v tuzemsku je sice český neplátce, ale jde o osobu registrovanou k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobu, je nutné upozornit na ust.

§ 94 odst. 16 zákona o DPH. Podle tohoto platí, že takováto osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, se coby příjemce tuzemských plnění zahrnovaných pod režim přenesení daňové povinností stává ze zákona českým plátcem a to již dnem poskytnutí předmětného plnění.

**PROPLAST® Cenová nabídka**

**plastových oken a dveří**

**Číslo nabídky** : **A153731**

**Označení :5261**

**Zpracoval** : **Radim Adámek Dne**

**Kopie**

#### :2.11.2017

**DODAVATEL:**

PROPLAST, spol. s r.o.

Jméno :

**POPTAVAJICI:**

Hrbitovni 218

56201 Ústí nad Orlicí **IČO** : 60935987 **DIČ** : CZ60935987

telefon :

fax :

email :

Príjmenl : Výzkumný ústav lesnlho hospodáfstvl a myslivosti Ulice : Strnady 136

Město : Jíloviště, 25202 Mobil

Telefon :

**IČO** : 00020702

**DIČ**

Vážený zákazníku,

těší nás Váš zájem o naše výrobky. Dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na plastová okna a dveře vyrobené z vysoce kvalitních

německých 5 a 6komorových profilů SALAMANDER a Salamander BROGMANN třídy A dle ČSN EN 12608.

Pozinkované ocelové výztuhy o síle 1,5 - 3 mm zaručují jejich mimořádnou mechanickou, tvarovou stálost a dlouhodobou životnost oken a dveří.

Výplně jsou zaskleny tepelně izolačním dvojsklem 4/16/4, k = 1,1 nebo trojsklem 4/14/4/14/4, k= 0,6.

Technologie teplé hrany vymezuje distanční rámeček TGI-W, který udržuje skla stále čistá a minimalizuje jejich rosení v zimních měsících.

Takto zhotovená okna a dveře zajistí Váš klid a pohodlí. Základem každého našeho okna je :

německý profil SALAMANDER

1,5 - 3 mm ocelová pozinkovaná výztuha v rámu a křídle celoobvodové německé kování Siegenia -AUBI TITAN AF

s rolničkovými čepy (rolničkové čepy Vám umožňují snazší manipulaci s okny a zajišťují větší přítlak mezi rámem a

křídlem oproti pevným čepům. Levnější pevné čepy jsou součástí devadesáti procent oken v ČR.)

německé výměnné těsnění EPDM

bezpečnostní kování druhého stupně s bezpečnostními ocelovými hroty

Veškeré výrobky jsou testovány ve státní zkušebně a požadované normy jsou bez problémů plněny nebo jsou požadované hodnoty dokonce převyšovány.

Číslo nabídky: **A153731**


**PROPLAST**

Označení: **5261**

**Kopie**

**Pozice: 1 Množství: 1 ks** Profil: Šířka: Výška:

Barva venku: Barva uvnitř: Rám:



Křídlo: Rozšíření:

Výplň: Výplň ti.: Kování:

Kotvení: Odvodnění:

ECONOMY

875mm 1445 mm

**Golden Oak 51"' bílá**

rám standard

křídlo standard

podklad 8069 uni pro PVC tep. izol. 27,5150mm

4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

24mm

**Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé na vruty - L+P

dopředu

Klička FKS, bílá 9016 logo Otherm

*Cena* za *kus: Cena celkem:*

**5629,00 Kč 5629,00 Kč**

**Pozice: 2**

**Množství: 1 ks** Profil:

Šířka: Výška: Barva venku: Barva uvnitř: Rám:

Křídlo: Rozšíření:

Výplň: Výplň ti.: Kování:

Kotvení: Odvodnění:

ECONOMY

875 mm

1445 mm

**Golden Oak 51"' bílá**

rám standard

křídlo standard

podklad 8069 uni pro PVC tep. izol. 27,5150mm

4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1


24mm

**Pole + název otvírky:**

1. otevíravé sklopné pravé na vruty - L+P

dopředu

I-- -



..1.

8-75 - -

Klička FKS, bílá 9016 logo Otherm

*Cena* za *kus: Cena celkem:*

**5629,00 Kč 5629,00 Kč**

**PROPLAST**


**A153731**

Cislo nabídky:

Označení: **5261**

**Kopie**

**Pozice: 3 Množství: 5 ks**



I--- 10\_3\_5 -1- - 10\_05\_

Profil: šírka: Výška:

Barva venku: Barva uvnitr: Rám:

Krídla: Sloupek: Rozšírení:

Výplr"l: Výplr"l ti.: Kování:

ECONOMY

2070 mm

1440 mm

**Golden Oak 51"**

bílá

rám standard

1. \* krídlo standard sloupek/príčka 90mm

podklad 8069 uni pro PVC tep. izol. 27,5150mm

2 \*4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

2 ks 24 mm

**Pole** + **název otvírky:**

1. otevíravé sklopné levé
2. otevíravé sklopné pravé

2070

- - - --1

Kotvení: na vruty - L+P

Odvodnění: dopredu

**Poznámka k pozici:**

Okna do dvora

Klička FKS, bílá 9016 logo Otherm

*Cena* za *kus: Cena celkem:*

**12523,00 Kč 62615,00 Kč**

**Pozice: 4**

**Množství: 1 ks** Profil:

Šírka: Výška:

Barva venku: Barva uvnitr: Rám:

Krídla: Rozšírení:

Výplr"l: Výplr"l ti.: Kování:

Kotvení: Odvodnění:

ECONOMY

1170 mm

1445 mm

**Golden Oak 51"**

bílá

rám standard krídlo standard

podklad 8069 uni pro PVC tep. izol. 27,5150mm

* + 1. Float-PTN+, Ug1,1

24mm

**Pole** + **název otvírky:**


1 otevíravé sklopné levé na vruty - L+P

dopredu

Klička FKS, bllá 9016 logo Otherm

*Cena* za *kus: Cena celkem:*

**6653,00 Kč 6653,00 Kč**



1170

*l*

**PROPLAST**

Císlo nabídky: **A153731**

Označení: **5261**

**Kopie**

**Pozice: 5**

**Množství: 1 ks** Profil:

Šířka: Výška: Barva venku: Barva uvnitř: Rám:

Krídla: Rozšíření:

Výpli'I: Výpli'I ti.: Kování:

Kotvení: Odvodnění:

**ECONOMY**

1170 mm

1445 mm

**Golden Oak 51" bílá**

rám standard

křídlo standard

podklad 8069 uni pro PVC tep. izol. 27,5150mm

4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1


24mm

**Pole + název otvírky:**

* + - 1. otevíravé sklopné pravé na vruty - L+P

dopředu

1--




1170 ----l

Klička FKS, bílá 9016 logo Otherm

*Cena* za *kus: Cena celkem:*

**6653,00 Kč 6653,00 Kč**

**Pozice: 6**



/

725

1 450

--- -------i

**Množství: 1 ks** Profil:

Šířka: Výška:

Barva venku: Barva uvnitř: Rám:

Křídlo: Rozšíření:

Výpli'I: Výpli'I ti.: Kování:

Kotvení: Odvodnění:

**ECONOMY**

1450 mm

1370 mm

**Golden Oak 51" bílá**

rám standard

* + - 1. \* křídlo standard

podklad 8069 uni pro PVC tep. izol. 27,5150mm

2 \* 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

2 ks 24 mm

**Pole + název otvírky:**

1. otevíravé levé štulp
2. otevíravé sklopné pravé hlavní na vruty - L+P

dopředu

*Cena* za *kus: Cena celkem:*

**10063,00 Kč 10063,00 Kč**

Klička FKS, bílá 9016 logo Otherm

# PROPLAST

Číslo nabídky: **A153731**

Označení: **5261**

**Kopie**

**Pozice: 9**

**Množství: 1 ks**

Profil: Šírka: Výška:

Barva venku: Barva uvnitr: Rám:

Krídla: Rozšírení:

Výplň: Výplň ti.: Kování:

Kotvení: Odvodnění:

ECONOMY

560 mm

510 mm

**Golden Cak 51" bílá**

rám standard krídlo standard

podklad 8069 uni pro PVC tep. izol. 27,5150mm

4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

24mm


**Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné pravé na vruty - L+P

dopredu

Klička FKS, bílá 9016 logo Otherm

*Cena* za *kus: Cena celkem:*

**3103,00 Kč 3103,00 Kč**

**Pozice: 10 Množství: 1 ks** Profil: Šírka: Výška:

Barva venku: Barva uvnitr: Rám:

;

1

Krídla: Rozšírení:

Príčka: Výplň:

Výplň ti.: Kování:

Kotvení:

EFEKT

1050 mm

2008 mm

**Golden Cak 51" bílá**

rám standard, AL práh krídlo vchodové ven otv. 2 \* rozšir.pr. 50 x 73mm, rozšir.pr. 12 x 73mm sklodělící príčka 90mm

4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1,

Periz.24mm bílá/Nussbaum 2 ks 24 mm

**Pole + název otvírky:**

1. VD ven otevíravé pravé na vruty - L+P

1050

1150

Odvodnění:

dopredu

*Cena* za *kus: Cena celkem:*

**29579,00 Kč 29579,00 Kč**

Koule/ klika STUTTGART Q, bronz 69-75

- cyl.vložka.stavební, 45/50 3kl

# PROPLAST

Císlo nabídky: **A153731**

Označení: **5261**

**Kopie**

**Pozice: 11 Množství: 1 ks**

"'

1 · ..

/

.o.i

....

;;; "'

Profil: Šírka: Výška:

Barva venku: Barva uvnitr: Rám:

Krídla: Rozšírení:

Príčka:

EFEKT

1045 mm

2021 mm

**Golden Oak 51" bílá**

rám standard, AL práh krídlo vchodové ven otv. 2 \* rozšir.pr. 50 x 73mm,

1. \* rozšir.pr. 12 x 73mm sklodělíci prlčka 90mm

1045

o

N N

...,.,.-

*a,*

### '

Výplň:

Výplň ti.: Kování:

Kotveni: Odvodnění:

4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1,

Periz.24mm bílá/Golden Oak 2 ks 24 mm

**Pole** + **název otvírky:**

1 VD ven oteviravé pravé na vruty - L+P

dopredu

1145

**Poznámka k pozici:**

Zadní hlavní vchod

Koule/ klika STUTIGART Q, bronz 69-75

- cyl.vložka.stavební, 45/50 3kl Zavírač s aretaci TS2000, hnědý EI.vrátný s aretací pro 1kr VD


**UPOZORNĚNÍ:**

*Cena za kus: Cena celkem:*

**35395,00 Kč 35395,00 Kč**

**Pfipojeni elektrického zámku (elektrický vrátný v protiplechu zámku) NENÍ pfedmětem dodávky a je** nutno ho **svěfit odborné firmě.**

**Pozice: 13 Množství: 3 ks**



1--- \_\_1\_7 \_ \_ \_ \_.

Profil: š rrk a: Výška:

Barva venku: Barva uvnitr: Rám:

Krídla: Rozšíreni :

Výplň: Výplň ti.: Kováni:

Kotveni: Odvodnění:

ECONOMY

1470 mm 650mm

**Golden Oak 51" bílá**

rám standard

2 \* kridlo standard

podklad 8069 uni pro PVC tep. izol. 27,5150mm

2 \* 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

2 ks 24 mm

**Pole** + **název otvírky:**

1. otevíravé levé štulp
2. otevíravé sklopné pravé hlavní na vruty - L+P

dopredu

Klička FKS, bílá 9016 logo Otherm

*Cena za kus: Cena celkem:*

**6979,00 Kč 20937,00 Kč**

**PROPLAST**

Číslo nabídky: **A153731**

Označení : **5261**

**Kopie**

**Pozice: 15 Množství: 1 ks**

" 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | / | / | |  |
|  | ;> |  |  | I / |  |
| \ | |
| ' | | , ' | | |  |

735 735

Profil: Širka: Výška:

Barva venku: Barva uvnitr: Rám:

Krídla: Rozšírení:

Výplň:

ECONOMY

1470 mm 650mm

**Golden Oak 51,.. bílá**

rám standard

2 \* krídlo standard

podklad 8069 uni pro PVC tep. izol. 27,5150mm

4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1,

Periz.24mm bllá/Golden Oak

f-- --

1470-----l

Výplň ti.: Kováni:

Kotvení: Odvodnění:

2 ks 24 mm

**Pole + název otvírky:**

1. otevlravé levé štulp
2. otevlravé sklopné pravé hlavni na vruty - L+P

dopredu

Klička FKS, bílá 9016 logo Otherm

*Cena* za *kus: Cena celkem:*

**7799,00 Kč 7799,00 Kč**

**Pozice: 18 Množství:**

**91,828 m**

lnfo - počet obvodových metrů

Jedn.cena (91,828 m • 0,00 Kč= 0,00 Kč)

*Cena* za *kus: Cena celkem:*

**0,00 Kč 0,00 Kč**

**Pozice: 19 Množství: 32,23** Celková plocha zakázky

**m2**

Jedn.cena(32,23 m2 • 0,00 Kč= 0,00 Kč)

*Cena* za *kus: Cena celkem:*

**0,00 Kč 0,00 Kč**

**KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Suma položek Sleva | -25,00 % | **194055,00 Kč**  -48514,00 Kč |
| Mimorádná sleva Montáž Demontáž Likvidace Zapraveni | -7,00 % | -10188,00 Kč  12880,00 Kč  6900,00 Kč  2080,00 Kč  13800,00 Kč |
| Parapety vnitrní, plast, 350mm, vč.montáže |  | 5166,00 Kč |
| Parapety venkovní, vč.montáže |  | 8184 00 Kč |
| Částka bez DPH  DPH 21% - základní | 21,00 % | **184363,00 Kč**  38716,00 Kč |
| Částka celkem |  | **223079,00 Kč**  ------------- |

## Dodací adresa (pokud ie jiná):

Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Opočno, 517 73

**Kontakty:**

Telefon:

Telefon:

Dodací lhůta je 4 - 8 týdnů po podpisu smlouvy o dílo a po složení zálohy (pokud je sjednaná). V případě atypických rozměrů a tvarů může být dodací lhůta delší.

Stávající norma (ČSN 73 05 40-2) doporučuje použít při montáži oken těsnící a izolační systém k ošetření

připojovací spáry. Tento systém má následující výhody:

* vyšší odolnost proti zatékání
* těsnost proti průvanu a pronikání chladu
* vyšší vzduchová neprůzvučnost proti hluku
* prodloužení životnosti výplňe jako celku

V případě Vašeho zájmu jsme schopni tento systém do této cenové nabídky docenit.

*Upozornění:* Okna a dveře jsou znázorněny z pohledu zevnitř. Platnost cenové nabídky je 30 dní. V některých případech mohou být ceny zednického zapravení Oe-li v nabídce uvedeno) stanoveny až po zhlédnu­ tí místa stavby naším technikem.

Zhotovitel si vyhrazuje právo účtovat DPH podle platných předpisů a zá­ konů v době plnění díla, a to bez oboustranně potvrzené dohody.

K výrobkům budou dodány příslušné atesty a certifikáty.

Záruční doba na plastové výrobky a na montážní práce je 60 měsíců, na ostatní příslušenství (parapety, stínící techniku, sítě proti hmyzu,...)

24 měsíců.

V případě zájmu Vám zajistíme kompletní dodávku požadovaných výrobků, a to od demontáže a likvidace stávajících stavebních výplní, montáže nových prvků, až po jejich zednické zapravení a úklid.

Mimo oken a dveří dodáváme také vnitřní a venkovní parapety, nadokenní a předokenní rolety, vnitřní a venkovní žaluzie, sítě proti hmyzu

a sekční nebo lamelová garážová vrata.

Naše společnost staví na přední místo spokojenost zákazníka a kvalitu nabízených výrobků. Proto by při objektivním porovnávání dodavatelů neměla být rozhodujícím kritériem pouze konečná cena, ale kvalita, zá­ ruční a pozáruční servis a v neposlední řadě dlouholetá zkušenost.

Pokud není nabídka zpracována dle Vašich požadavků nebo Vám nevyhovuje, obraťte se na naše obchodní oddělení, které je připraveno s Vámi ceno-

vou nabídku prokonzultovat, příp. upravit a přiblížit Vašim představám. Věříme, že Vás cenová nabídka zaujala, a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Ing. Milan Bureš, MSc jednatel společnosti

Zpracoval: Adámek Radim obchodní oddělení tel. 602 173 639

Varianty provedení:

ECONOMY: základní profilový okenní systém vhodný pro každou stavbu a rekonstrukci; stavební hloubka 73 mm, dorazové těsnění 2x, systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i hnanému dešti

EFEKT: univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci; stavební hloubka 73 mm, dorazové těsnění 2x, systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i hnanému dešti, hloubka

zasklívací polodrážky 25 mm v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení

OMEGA: okna s optimálním poměrem ceny a kvality v široké nabídce barev, speciální tvar výztuh pro lepší tvarovou stálost,

zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, stavební hloubka 76 mm, dorazové těsnění 2x, optimální přítlačné sevření zajišťuje výbornou těsnost i při hnaném dešti, hloubka zasklení 24 mm v profilu křídla zlepšuje tepelné vlastnosti - výrazné omezení rosení oken

PERFEKT EVO:okna do náročného prostředí s větší povětrnostní zátěží a hlukem, výztuha 2 mm pro lepší tvarovou stálost,

zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, stavební hloubka 82 mm, systém středového těsnění

(3 těsnící roviny) zabraňují průniku chladu, průvanu a vlhkosti

SIGMA EVO: okna s elegantním oblým křídlem pro úsporu energie, výztuha 2 mm pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, stavební hloubka 82 mm, systém středového těsnění (3 těsnící roviny) zabraňují průniku chladu, průvanu a vlhkosti

GAMA EVO: okna s vynikajícími parametry a neotřelým vzhledem, oblý rám a oblé křídlo, výztuha 2 mm pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, stavební hloubka 82 mm, systém středového těsnění

(3 těsnící roviny) zabraňují průniku chladu, průvanu a vlhkosti

PASIV EVO: špičková okna pro maximální zateplení se speciálními izolačními vložkami v rámu a křídle a s termickou výztu­ hou, doporučená dodávka s izolačními trojskly, systém se stavební hloubkou 82 mm, systém středového těsnění

s třemi těsnícími rovinami zajišťuje vyšší akustickou izolaci, těsnost a tepelnou izolaci, vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy

Naše firma je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001:2005

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6227