**Honda HS 970 ET**

**Technické parametry:**

|  |  |
| --- | --- |
| Délka záruční doby | 5 let |
| Šířka záběru sněžné frézy (cm) | 71 |
| Výška záběru sněhové frézy (cm) | 51 |
| Kapacita odhozu sněhu (t/hod) | 50 |
| Maximální vzdálenost odhozu (m) | 15 |
| Stranové naklápění šneku | Ne |
| Typ motoru | GX 270 |
| Maximální výkon motoru kW/HP (ot.min) | 6,0/8,0 (3600) |
| Zapalování | Tranzistorové |
| Startování | **Ruční** |
| Chlazení | Vzduchem |
| Objem olejové náplně (l) | 1,1 |
| Objem palivové nádrže (l) | 5 |
| Spotřeba paliva | 2,4 |
| Podvozek | Pásový |
| Pojezdová převodovka | Hydrostatická |
| Počet rychlostí | Plynule nastavitelné |
| Nastavení výšky sběru | Bezstupňové |
| Palivoměr | Ano |
| Světlomet | Ano |
| Ovládání odhozu sněhu | Elektromechanické |
| Vnější rozměry D x Š x V (mm) | 1505 x 725 x 1038 |
| Suchá hmotnost (kg) | 113 |

