|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 1 CENOVÁ KALKULACE - změnový list - vícepráce - vsakovací jímka** | | | | | |
| **Místo: Satalice** | | | | | |
| **Budova ,,B,,** | | | | | |
| P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena za MJ bez DPH | Cena celkem bez DPH |
| **Vsakovací jímka - před vchodem do budovy a na rohu budovy a uprostřed budovy v zeleni** | | | | |  |
| 6 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 26,000 | 23,20 | 603,20 Kč |
| 7 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm | kus | 1,000 | 517,00 | 517,00 Kč |
| 8 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 26,000 | 141,00 | 3 666,00 Kč |
| 9 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 26,000 | 14,90 | 387,40 Kč |
| 10 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 52,000 | 140,00 | 7 280,00 Kč |
|  | Zakládání |  |  |  |  |
| 13 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | m2 | 50,000 | 29,60 | 1 480,00 Kč |
| 14 | geotextilie netkaná PP 300 g/m2 do š 8,8 m podél obvodové zdi | m2 | 200,000 | 23,00 | 4 600,00 Kč |
| 15 | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného | m3 | 26,000 | 1 060,00 | 27 560,00 Kč |
| 16 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm | m | 5,000 | 45,50 | 227,50 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Total bez DPH** |  |  |  | **46 321,10 Kč** |
|  | **DPH 21%** |  |  |  | **9 727,43 Kč** |
|  | **Total s DPH** |  |  |  | **56 048,53 Kč** |