***************************************************************************
  winko,spol.s r.o. - plastová okna,dveře
  OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRAHA
  Tel.: 604 283 746, E-mail: praha@winko.cz, www.praha.cz

  SÍDLO FIRMY: 267 05 Nižbor 244, Tel: 603 257 889-890, 736 764 921
  IčO: 26475006, DIč: CZ26475006, OR MS v Praze, oddíl C, vložka 84620
  ***************************************************************************

    Stavba:                            OBJEDNATEL:
             ISŠ Stanislava Kubra                   ISŠ Stanislava Kubra
                                 
             Školská 105                            Školská 105
             252 68 Středokluky                     252 68 Středokluky

                                                      IčO:60457911

     Smlouva o dílo č.:  217155            
                                               list č.1  

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      pol.    množství           popis                 cena/ks       celkem
                                                         Kč            Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

      1  .        10ks           Učebny+kabinety

600

1420

1175

1175

2020

2350

1

2

3

4

                                 Provedení: Otevíravě-sklopné L
                                            Otevíravě-sklopné P
                                            Sklopné (OS převod)
                                            Sklopné (OS převod)
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 4 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám 76101 67mm, standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Výrobní rozměr: 2350 x 2020
                                                      19.686,00   196.860,00

      1. .        10ks           Vnitř.par.š.270x2380 mm bílý

                                 Výrobní rozměr:  260 x
                                                       1.315,80    13.158,00

                                                    převod  :     210.018,00

      Smlouva č. 217155                                 list č. 2  

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      pol.    množství           popis                 cena/ks       celkem
                                                         Kč            Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

                                                     převod  :    210.018,00

      2  .         7ks           Učebny+kabinety

600

1420

1025

1025

2020

2050

1

2

3

4

                                 Provedení: Otevíravě-sklopné L
                                            Otevíravě-sklopné P
                                            Sklopné (OS převod)
                                            Sklopné (OS převod)
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 4 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám 76101 67mm, standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Výrobní rozměr: 2050 x 2020
                                                      19.160,00   134.120,00

      2. .         7ks           Vnitř.par.š.270x2080 mm bílý

                                 Výrobní rozměr:  300 x
                                                       1.192,79     8.350,00

      3  .         1ks           Chodba

875

875

1720

1750

1

2

                                 Provedení: Otevíravě-sklopné L
                                            Otevíravě-sklopné P
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 2 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám 76101 67mm, standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Výrobní rozměr: 1750 x 1720
                                                      11.721,00    11.721,00

      3. .         1ks           Vnitřní parapet 350 mm REHAU

                                 Dekor:bílý
                                 Rozměr350x1770 mm
                                 Výrobní rozměr:  350 x
                                                         502,39       502,00

                                                    převod  :     364.711,00

      Smlouva č. 217155                                 list č. 3  

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      pol.    množství           popis                 cena/ks       celkem
                                                         Kč            Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

                                                     převod  :    364.711,00

      4  .         1ks           Kotelna

880

880

830

1760

1

2

                                 Provedení: Otevíravě-sklopné L
                                            Otevíravě-sklopné P
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 2 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám 76101 67mm, standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Výrobní rozměr: 1760 x 830
                                                       8.695,00     8.695,00

      4. .         1ks           Vnitřní parapet 350 mm REHAU

                                 Dekor:
                                 Rozměr350x1780 mm
                                 Výrobní rozměr:  350 x
                                                       1.165,91     1.166,00

      5  .         1ks           Sprcha

830

870

1

                                 Provedení: Otevíravě-sklopné P
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 1 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám 76101 67mm, standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Výrobní rozměr:  870 x 830
                                                       4.104,00     4.104,00

                                                    převod  :     378.676,00

      Smlouva č. 217155                                 list č. 4  

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      pol.    množství           popis                 cena/ks       celkem
                                                         Kč            Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

                                                     převod  :    378.676,00

      6  .         1ks           Chodba schodiště

2050

630

909

531

2680

1440

1

2

3

                                 Provedení:
                                 pevné zasklení
                                 vch.dv.kř.horní levé standard
                                 vch.dv.kř.spodní pravé standar
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 1 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 2 x STADURLON 24mm BÍLÁ
                                 Rám 76102 85mm, Al.práh nízký
                                 Pevné zasklení bez křídla
                                 Kř.76206/126mm,vchod.dovnitř
                                 Kř.76206/126mm,vchod.dovnitř
                                 Klika/klika
                                 Výrobní rozměr: 1440 x 2680
                                                      31.556,00    31.556,00

      7  .         1ks           Sklad pod schodama

885

885

830

1770

1

2

                                 Provedení: Otevíravě-sklopné L
                                            Otevíravě-sklopné P
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 2 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám 76101 67mm, standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Výrobní rozměr: 1770 x 830
                                                       8.695,00     8.695,00

      7. .         1ks           Vnitřní parapet 250 mm REHAU

                                 Dekor:bílý
                                 Rozměr250x1790 mm
                                 Výrobní rozměr:  250 x
                                                         930,69       931,00

                                                    převod  :     419.858,00

      Smlouva č. 217155                                 list č. 5  

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      pol.    množství           popis                 cena/ks       celkem
                                                         Kč            Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

                                                     převod  :    419.858,00

      8  .         1ks           Sklad pod schodama

830

1160

1

                                 Provedení: Otevíravě-sklopné L
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 1 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám 76101 67mm, standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Výrobní rozměr: 1160 x 830
                                                       4.873,00     4.873,00

      8. .         1ks           Vnitřní parapet 250 mm REHAU

                                 Dekor:bílý
                                 Rozměr250x1170 mm
                                 Výrobní rozměr:  250 x
                                                         726,09       726,00

      9  .         1ks           Klíčárna

885

885

830

1770

1

2

                                 Provedení: Otevíravě-sklopné L
                                            Otevíravě-sklopné P
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 2 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám 76101 67mm, standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Výrobní rozměr: 1770 x 830
                                                       8.695,00     8.695,00

      9. .         1ks           Vnitřní parapet 250 mm REHAU

                                 Dekor:bílý
                                 Rozměr250x1790 mm
                                 Výrobní rozměr:  250 x
                                                         930,69       931,00

                                                    převod  :     435.083,00

      Smlouva č. 217155                                 list č. 6  

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      pol.    množství           popis                 cena/ks       celkem
                                                         Kč            Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

                                                     převod  :    435.083,00

      10 .         1ks           Klíčárna

830

870

1

                                 Provedení: Otevíravě-sklopné P
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 1 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám 76101 67mm, standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Výrobní rozměr:  870 x 830
                                                       4.104,00     4.104,00

      10..         1ks           Vnitřní parapet 250 mm REHAU

                                 Dekor:bílý
                                 Rozměr250x890 mm
                                 Výrobní rozměr:  250 x
                                                         633,69       634,00

      11 .         1ks           Klíčárna

830

870

1

                                 Provedení: Otevíravě-sklopné L
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 1 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám 76101 67mm, standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Výrobní rozměr:  870 x 830
                                                       4.104,00     4.104,00

      11..         1ks           Vnitřní parapet 250 mm REHAU

                                 Dekor:
                                 Rozměr250x890 mm
                                 Výrobní rozměr:  250 x
                                                         633,69       634,00

                                                    převod  :     444.559,00

      Smlouva č. 217155                                 list č. 7  

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      pol.    množství           popis                 cena/ks       celkem
                                                         Kč            Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

                                                     převod  :    444.559,00

      12 .         1ks           Klíčárna

621

909

2080

1530

1

2

                                 Provedení:
                                 vch.dv.kř.spodní levé standard
                                 vch.dv.kř.horní pravé standard
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň: 2 x STADURLON 24mm BÍLÁ
                                 Rám 76102 85mm, Al.práh nízký
                                 Kř.76207/126mm,vchod.ven
                                 Kř.76207/126mm,vchod.ven
                                 Klika/klika
                                 Výrobní rozměr: 1530 x 2080
                                                      28.522,00    28.522,00

      13 .         1ks           Sklad pod schodama

909

491

2080

1400

1

2

                                 Provedení:
                                 vch.dv.kř.horní levé standard
                                 vch.dv.kř.spodní pravé standar
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň: 2 x STADURLON 24mm BÍLÁ
                                 Rám 76102 85mm, Al.práh nízký
                                 Kř.76207/126mm,vchod.ven
                                 Kř.76207/126mm,vchod.ven
                                 Klika/klika
                                 Výrobní rozměr: 1400 x 2080
                                                      27.968,00    27.968,00

                                                    převod  :     501.049,00

      Smlouva č. 217155                                 list č. 8  

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      pol.    množství           popis                 cena/ks       celkem
                                                         Kč            Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

                                                     převod  :    501.049,00

      14 .         1ks           Šatna dívky

909

611

2080

1520

1

2

                                 Provedení:
                                 vch.dv.kř.horní levé standard
                                 vch.dv.kř.spodní pravé standar
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň: 2 x STADURLON 24mm BÍLÁ
                                 Rám 76102 85mm, Al.práh nízký
                                 Kř.76207/126mm,vchod.ven
                                 Kř.76207/126mm,vchod.ven
                                 Klika/klika
                                 Výrobní rozměr: 1520 x 2080
                                                      28.522,00    28.522,00

      15 .         2ks           Šatna dívky

1030

1030

830

2060

1

2

                                 Provedení: Otevíravě-sklopné L
                                            Otevíravě-sklopné P
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 2 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám 76101 67mm, standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Výrobní rozměr: 2060 x 830
                                                       9.302,00    18.604,00

      15..         2ks           Vnitřní parapet 250 mm REHAU

                                 Dekor:bílý
                                 Rozměr250x2080 mm
                                 Výrobní rozměr:  250 x
                                                       1.026,39     2.053,00

      16 .         1ks           Šatna dívky

830

870

1

                                 Provedení: Otevíravě-sklopné P
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 1 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám 76101 67mm, standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Výrobní rozměr:  870 x 830
                                                       4.104,00     4.104,00

                                                    převod  :     554.332,00

      Smlouva č. 217155                                 list č. 9  

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      pol.    množství           popis                 cena/ks       celkem
                                                         Kč            Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

                                                     převod  :    554.332,00

      16..         1ks           Vnitřní parapet 250 mm REHAU

                                 Dekor:bílý
                                 Rozměr250x880 mm
                                 Výrobní rozměr:  250 x
                                                         630,39       630,00

      17 .         1ks           Šatna dívky

830

870

1

                                 Provedení: Otevíravě-sklopné L
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 1 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám 76101 67mm, standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Výrobní rozměr:  870 x 830
                                                       4.104,00     4.104,00

      17..         1ks           Vnitřní parapet 250 mm REHAU

                                 Dekor:bílý
                                 Rozměr250x880 mm
                                 Výrobní rozměr:  250 x
                                                         630,39       630,00

      18 .         1ks           Šatna dívky

830

860

1

                                 Provedení: Otevíravě-sklopné P
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 1 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám 76101 67mm, standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Výrobní rozměr:  860 x 830
                                                       4.104,00     4.104,00

      18..         1ks           Vnitřní parapet 250 mm REHAU

                                 Dekor:bílý
                                 Rozměr250x880 mm
                                 Výrobní rozměr:  250 x
                                                         630,39       630,00

                                                    převod  :     564.430,00

      Smlouva č. 217155                                 list č. 10 

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      pol.    množství           popis                 cena/ks       celkem
                                                         Kč            Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

                                                     převod  :    564.430,00

      19 .         1ks           Šatna dívky

880

880

830

1760

1

2

                                 Provedení: Otevíravě-sklopné L
                                            Otevíravě-sklopné P
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 2 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám 76101 67mm, standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Výrobní rozměr: 1760 x 830
                                                       8.695,00     8.695,00

      19..         1ks           Vnitřní parapet 250 mm REHAU

                                 Dekor:bílý
                                 Rozměr250x1780 mm
                                 Výrobní rozměr:  250 x
                                                         927,39       927,00

      20 .         1ks           Šatna mistři

830

870

1

                                 Provedení: Otevíravě-sklopné L
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 1 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám 76101 67mm, standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Výrobní rozměr:  870 x 830
                                                       4.104,00     4.104,00

      20..         1ks           Vnitřní parapet 350 mm REHAU

                                 Dekor:bílý
                                 Rozměr350x890 mm
                                 Výrobní rozměr:  350 x
                                                         752,95       753,00

                                                    převod  :     578.909,00

      Smlouva č. 217155                                 list č. 11 

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      pol.    množství           popis                 cena/ks       celkem
                                                         Kč            Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

                                                     převod  :    578.909,00

      21 .         1ks           Šatna mistři

1040

1040

830

2080

1

2

                                 Provedení: Otevíravě-sklopné L
                                            Otevíravě-sklopné P
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 2 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám 76101 67mm, standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Výrobní rozměr: 2080 x 830
                                                       9.302,00     9.302,00

      21..         1ks           Vnitřní parapet 350 mm REHAU

                                 Dekor:bílý
                                 Rozměr350x2100 mm
                                 Výrobní rozměr:  350 x
                                                       1.314,39     1.314,00

      22 .         1ks           WC chodba

520

540

1

                                 Provedení: Sklopné (pro táhlo)
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 1 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám 76101 67mm, standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Výrobní rozměr:  540 x 520
                                                       3.128,00     3.128,00

      22..         1ks           Vnitřní parapet 250 mm REHAU

                                 Dekor:bílý
                                 Rozměr250x570 mm
                                 Výrobní rozměr:  250 x
                                                         528,09       528,00

                                                    převod  :     593.181,00

      Smlouva č. 217155                                 list č. 12 

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      pol.    množství           popis                 cena/ks       celkem
                                                         Kč            Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

                                                     převod  :    593.181,00

      23 .         2ks           Rozvodna + sklad u vchodu

1720

1160

1

                                 Provedení: Otevíravě-sklopné P
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 1 x PT4-16TGI Arg-F4, Ug=1,1
                                 Rám 76101 67mm, standard
                                 Kř.76201/78mm ploché standard
                                 Výrobní rozměr: 1160 x 1720
                                                       7.032,00    14.064,00

      23..         2ks           Vnitřní parapet 350 mm REHAU

                                 Dekor:bílý
                                 Rozměr350x1170 mm
                                 Výrobní rozměr:  350 x
                                                         882,87     1.766,00

      24 .         1ks           Provedení:

400

500

2490

1065

1065

2150

1240

1065

1065

3390

2130

1

2

3

                                 pevné zasklení
                                 vch.dv.kř.spodní levé standard
                                 vch.dv.kř.horní pravé standard
                                 Barva: 654 bílá
                                 Výplň:
                                 4 x PT4-14TGI Arg-CX332, Ug=1,1
                                 1 x STADURLON 24mm BÍLÁ
                                 2 x PT4-14TGI Arg-CX332, Ug=1,1
                                 1 x STADURLON 24mm BÍLÁ
                                 Příčka: Sloupek 76301 84mm
                                 Rám 76102 85mm, Al.práh nízký
                                 Pevné zasklení bez křídla
                                 Kř.76207/126mm,vchod.ven
                                 Kř.76207/126mm,vchod.ven
                                 Zavírač s aretací   1ks
                                 Klika/klika  1ks
                                 El.zámek + kabel   1ks
                                 Výrobní rozměr: 2130 x 3390
                                                      35.593,00    35.593,00

                                                    převod  :     644.604,00

      Smlouva č. 217155                                 list č. 13 

                                                                ————————————
      částka položek                                              644.604,00
      Množstevní sleva                      -48.00 %             -309.410,00
      Montáž,demontáž,odvoz,doprava                                48.886,00
      Zedn.zač.inter.zdvoj.okna                                    40.740,00
      Zedn.zač.exter.                                              21.728,00
      Statická spojka (hlavní dveře)                                1.491,00
      PÚ výplň bílá (dveře)                                         3.492,00
      Zavírač s aretací  1ks                                        2.550,00
      Bezp.sklo Stratobel 3.3.2                                     5.226,00
      El.zámek + kabel                                              1.850,00
                                                                ————————————
      částka netto                                                461.157,00
      DPH 21% výrobky                        21.00 %               96.843,00
                                                                ————————————
      částka brutto                                               558.000,00
                                                                ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

      Použitý profilový systém: Kömmerling 76AD                           
      Celoobvodové kování: ROTO NT                                        
      Kování pro vchodové dveře: G-U                                      
      U všech otevíravě-sklopných okenních prvků je instalována           
      mikroventilace (přivětrávání pomocí 4.polohy kliky).                
      Standardní zasklení U=1,1W/m2K                                      
      Hodnota Uw pro zkušební vzorek okna: 1,3W/m2K                       
      Ve standardu jsou okna dodávána s černou těsnící gumou.             

      Stavební otvor  : šířka : šířka rámu + 2cm                           
                        výška : okno            : výška rámu + 5cm         
                                balkonové dveře : výška rámu + 2cm         
                                vchodové dveře  : výška rámu + 1cm         

      Montáž: montáží se rozumí osazení do předem připravených sta-        
      vebních otvorů, vyrovnání, upevnění pomocí hmoždinek nebo spec.      
      kotev, vypěnění spár PUR-pěnou a seřízení kování. Ořezání montážní   
      pěny se provádí těsně před zednickým začištěním z důvodu její        
      degradace vlivem vnějšího prostředí. Proto není součástí montáže,    
      ale zednického začištění. Montáž neobsahuje jiné úpravy stavebního 
      otvoru. Montáž obsahuje demontáž, odvoz a likvidaci.                

      Výskyt nepředvídatelných skutečností (např.                          
      duté ostění, nutnost sekání apod.) a jejich řešení nejsou            
      zohledněny v kalkulaci. Tyto případy je nutno řešit na místě         
      s pracovníky montážní čety, a to jak po stránce technické,           
      tak i po stránce finančního krytí. Taktéž malování vnitřního         
      ostění není součástí zednického začištění.                           

      Zákazník svým podpisem potvrzuje správné zadání počtu                
      oken, směrů a způsobů otevírání (nákresy - pohled ze strany          
      pantů!), barvy oken, druhu zasklení, atd.                            

      Zákazník je povinen uhradit škody vzniklé stavební nepřipraveností   
      (např.zbytečná jízda na místo montáže a další vzniklé vícepráce).    
      Za nepříznivých povětrnostních podmínek a v případě, že teplota      
      klesne pod -10°C je dodavatel oprávněn posunout dobu montáže         
      bez nároku na sankce ze strany odběratele, nejdéle však o 2 měsíce.  
      Výše uvedené důvody k přesunu termínu plnění předmětu smlouvy        
      o dílo nemohou být považovány za nesplnění termínu dodání předmětu   
      smlouvy o dílo zhotovitelem.                                         

      Smlouva č. 217155                                 list č. 14 

      Dodavatel neodpovídá za zpoždění dodávky, zaviněné stavební          
      nepřipraveností v dohodnutý den montáže, nezajištěným přístupem na   
      stavbu a jinými důvody ze strany zákazníka.                          
      Při montáži je nutná přítomnost zákazníka, a to po celou dobu montáže
      Výhrada vlastnictví: zboží zůstává až do úplného doplacení kupní ceny
      vlastnictvím dodavatele.                                             

      Dodavatel poskytuje na bezvadnost svých výrobků záruku 60 měsíců,    
      na montáž, zednické začištění a příslušenství (parapety, žaluzie,    
      rolety, sítě proti hmyzu, cylindrické vložky, samozavírače, ozdobné  
      dveřní výplně, okenní a dveřní kliky, pákové ovladače a pod.)        
      24 měsíců není-li uvedeno jinak.                                     
      V případě montáže oken zákazníkem je záruka 24 měsíců na celý předmět
      smlouvy o dílo.                                                      
      Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným zacházením,      
      neodbornou montáží, zásahem do konstrukce, živelnou pohromou apod.,  
      ani na přirozené opotřebení.                                         

      Zákazník je povinen neprodleně, nejdéle však do tří týdnů po        
      instalaci oken a dveří do stavby, odstranit ochranné folie          
      rámů a křídel. Při včasném neodstranění fólie hrozí nebezpečí       
      trvalého znehodnocení povrchu plastových částí oken, a tato         
      závada následně nebude uznána jako reklamace.                       

      Záruka na předmět dodávky začína běžet dnem předání díla a podpisem  
      dodacího listu/záručního listu. Drobné nedodělky a závady,           
      které nebrání funkčnímu užívání díla (chybějící krytky, naprasklé    
      sklo atd.) nejsou důvodem k nepřevzetí díla odběratelem. Tyto závady 
      je nutno uvést v předávacím protokolu-dodacím listu, v opačném       
      případě bude plnění předmětu smlouvy o dílo považováno za            
      dokončené a bezvadně předané. Nárok na reklamaci vzniká až po        
      úplném uhrazení celkové částky vč. DPH.                              

      Na základě zápisu o předání a převzetí stavby vystaví zhotovitel     
      konečnou fakturu s DPH splatnou dle níže uvedeného.                  
      Adresa pro fakturaci: winko, spol.s r.o., 267 05, Nižbor 244         
      Bankovní spojení:     čSOB č.účtu: 173260900/0300                    
      Variabilní symbol:    číslo smlouvy o dílo                           

      Společnost winko, spol. s r.o. je evidována v obchodním rejstříku    
      vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84620.           

      Termín zhotovení oken: do 8 týdnů+2 týdny montáž. Termín zhotovení o
      začíná běžet od data uhrazení zálohy nebo podpisu smlouvy o dílo pod
      toho, která událost nastane později. Nebudou-li obě výše uvedené    
      podmínky splněny do 14dnů od výtisku této smlouvy, považuje se tato 
      za neplatnou a zhotovitel není vázán povinostmi ve smlouvě uvedenými
      není-li ujednáno jinak.                                             

      Termín montáže: do 10-ti pracovních dnů od dokončení výroby,        
      přesný termín si zákazník domluví na tel. čísle 736 764 921 nebo    
      603 257 889 - p.Jan Kozák. Pokud si zákazník telefonicky nedomluví  
      termín montáže před datem zhotovení oken, je zhotovitel povinen     
      provést montáž nejdéle do 10 pracovních dnů od telefonické výzvy k  
      montáži.                                                            

      V případě, že se termín výroby případně montáže překrývá s obdobím  
      vánočních svátků (22.12.2017 - 2.1.2018), prodlužuje se tento o dva 
      týdny.                                                              

      Smlouva č. 217155                                 list č. 15 

      Ke dni podpisu smlouvy a složení zálohy musí být vyjasněné veškeré  
      detaily předmětu smlouvy o dílo, jakákoli pozdější změna            
      je nepřípustná.                                                     
      Odstoupení od smlouvy o dílo bez závažných důvodů bude penali-      
      zováno poplatkem 10% z ceny oken. Kromě tohoto poplatku je          
      zákazník povinen uhradit veškeré vzniklé škody a práce vzniklé v    
      souvislosti s přípravou a realizací předmětu smlouvy o dílo.        

      Záloha: ..40000,-... Kč zaplacena bankovním převodem.               

      Doplatek:  převodem dle dohody                                      

      Pokud není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy ze smlouvy           
      vyplývající občanským zákoníkem.                                     
      Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou Důležité pokyny pro          
      ošetřování a údržbu plastových oken a dveří.                       

      Případné reklamace řeší výhradně p. Jiří Kozák, reklamace budou      
      přijímány pouze písemnou formou na adresu winko, spol.s r.o.,        
      p. Jiří Kozák, Stradonice 99, 267 05 Nižbor nebo na e-mailem         
      na adrese jiri.kozak@winko.cz. Na telefonické reklamace nemůže být z 
      technických důvodů brán zřetel.                                      

      Zákazník svým podpisem potvrzuje , že se důkladně seznámil           
      se všemi body výše uvedených technických a obchodních podmínek       
      smlouvy o dílo a jejích příloh, a v plném rozsahu jejich platnost    
      uznává a bude se jimi řídit.                                         

      Pro výše specifikované prvky zákazník nepožaduje ošetření připojovac
      spáry (instalaci systému parotěsné(int.) a paropropustné(ext.)      
      zábrany) tak, jak je toto popsáno čSN 74 6077 a čSN 73 0540.        

      Zákazník souhlasí s tím, že v případech, kdy se čSN 74 6077 odchy-  
      luje od technologických směrnic pro montáž společnosti Kömmerling,  
      bude montáž provedena dle těchto směrnic.                           

               Objednatel                           winko, spol. s r.o.   
      (Jméno, podpis, razítko, č. OP.)              267 05 Nižbor 244      

         ISŠ Stanislava Kubra Středokluky
            Mgr.Jaromír čížek
        .........................                ......................... 

                                                           Eduard Günther  
                                                        obchodně-technická 
                                                          kancelář Praha   
                                                        mob.: 604 283 746  
                                                     E-mail: praha@winko.cz

                                    V ..Berouně..... dne ..15.11....2017   

      Smlouva č. 217155                                 list č. 16 

      VYSVĚTLIVKY VÝŠE UVEDENÝCH POJMŮ                                   

      KOVÁNÍ:                                                             
      OTEVÍRÁNÍ ZOBRAZENO VŽDY ZE STRANY PANTŮ!!!                         

      LEVÉ, L - PANTY VLEVO, KLIKA VPRAVO                                
      PRAVÉ, P - PANTY VPRAVO, KLIKA VLEVO                               
      HORNÍ - U 2kř. OKNA NEBO DVEŘÍ KŘÍDLO S KLIKOU                     
      SPODNÍ - U 2kř. OKNA NEBO DVEŘÍ KŘÍDLO BEZ KLIKY                   

      OKNA A BALK. DVEŘE:                                                 
      OS - OTEVÍRAVÉ + SKLOPNÉ + MIKROVENTILACE, KLIKA JEDNOSTRANNÁ      
      OT - OTEVÍRAVÉ, KLIKA JEDNOSTRANNÁ UVNITŘ, U 2kř. OVLÁDÁNÍ         
      ROZVOROU (1 PÁčKA)                                                   
      PEVNÉ ZASKLENÍ - PEVNĚ V RÁMU BEZ OTEVÍRÁNÍ                        
      FIXNÍ KŘÍDLO - KŘÍDLO PEVNĚ PŘIŠROUBOVANÉ V RÁMU, BEZ OTEVÍRÁNÍ    
      ZÁSTRčE - PRO 2kř. OKNA, OTEVÍRÁNÍ SPODNÍHO KŘÍDLA POMOCÍ HORNÍ    
      A DOLNÍ ZÁSTRčE                                                      
      PÁK. OVLADAč - OVLÁDÁNÍ SKLOPNÉHO OKNA POMOCÍ TYčOVÉHO PŘEVODU     
      DM 30mm + FAB - OBOUSTRANNÁ KLIKA S DĚLENÝM ŠTÍTKEM +              
      CYLINDR.VLOŽKA                                                       
      KLIKA DVEŘNÍ PRO BD- OBOUSTRANNÁ KLIKA, ÚZKÝ ŠTÍTEK VCELKU         
      + CYLINDR. VLOŽKA                                                    
      SKB PRAVÉ- POSUVNĚ SKLOPNÉ KŘÍDLO VPRAVO, OTEVÍRÁNÍ DOLEVA         
      SKB LEVÉ - POSUVNĚ SKLOPNÉ KŘÍDLO VLEVO, OTEVÍRÁNÍ DOPRAVA         

      VCHODOVÉ DVEŘE:                                                     
      STANDARD - 3 BODOVÝ ZÁMEK AUTOMATICKÉ                              
      BEZPEčNOSTNÍ - 3 BODOVÉ (2+1) ZAVÍRÁNÍ, NOŽE                       
      S PŘÍDAVNÝM ZÁMKEM - DTTO BEZPEčNOSTNÍ + DRUHÁ CYLINDR. VLOŽKA