Smlouva o dílo
č. objednatele: 1198/2017

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera	
technický dozor objednatele (TDO):	Karel Tejčka
koordinátor BOZP pro realizaci:		Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		STAVISERVIS spol. s r.o.
zastoupen:		Ing. Petrem Vetýškou, jednatelem společnosti
sídlo:		Deštenská 71, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:			42408008
DIČ: 		CZ42408008
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, dne 4.11.1991, oddíl C, vložka č.489
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			xxx
ve věcech technických:			xxx
ve věcech realizace a předání díla: 	xxx
stavbyvedoucí:	xxx 	ČKAIT: 0101942


Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 30. 10. 2017.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Stavební úpravy objektu č.p.122/IV Jindřichův Hradec zpracované NKAT s.r.o., Nádražní 303/II, 379 01 Třeboň ze dne 03/2017

Článek II. -  Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Stavební úpravy objektu č.p.122/IV Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované NKAT s.r.o., Nádražní 303/II, 379 01 Třeboň ze dne 03/2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:
· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,
· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 
· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

Kvalitativní podmínky:
· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 
· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 
· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:
· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění je pozemek p. č. 1026 k. ú. Jindřichův Hradec

Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH			6.984.084,-Kč
DPH 15 %				1.047.612,60,-Kč
Cena díla celkem vč. DPH		8.031.696,60,-Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
	
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:



I. etapa (část u silnice)
Předpokládaný termín zahájení: 		4. 12. 2017
Předpokládaný termín dokončení: 			30. 4. 2018
II. etapa (část u řeky)
Předpokládaný termín zahájení: 		4. 6. 2018
Předpokládaný termín dokončení: 			16. 11. 2018

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.

13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,
c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 

7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 808/30R/2017 ze dne 4. 10. 2017 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 966/30R/2016 ze dne 27. 9. 2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 933/34R/2017 ze dne 8.11. 2017.




V Jindřichově Hradci dne 28. 11. 2017  			V Jindřichově Hradci dne 13. 11. 2017

...........................................................		           ................................................................
za zhotovitele:					              za objednatele:
    Ing. Petr Vetýška, jednatel společnosti		              Ing. Stanislav Mrvka, starosta města


Seznam poddodavatelů,
s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

	
	část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	Fiera a.s.
	ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE
	6,5 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Mládežnická 146/IV
	
	

	
	
	377 01 J.Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	25166361/CZ25166361
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	GASTOP JH s.r.o.
	ZTI
	10,4 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Na Kopečku 3
	
	

	
	
	377 01 Radouňka, JH
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	26083175/CZ26083175
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	HOLICKÝ CHALUPA s.r.o.
	PLASTOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
	0,9 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Zahradní 391
	
	

	
	
	394 70  Kamenice nad Lipou
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	25155407/CZ25155407
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	Intemo s.r.o.
	PŘÍČKY A IZOLACE
	12,1 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	U Panelárny 952/III
	
	

	
	
	377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	63910560/CZ 63910560
	
	

	5.
	Název poddodavatele:
	Karel Šmejkal
	MALÍŘSKÉ PRÁCE
	2,4 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	xxx
	
	

	
	
	378 21 Kardašova Řečice  
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	12923273
	
	



Dne: 30. 10. 2017

-------------------------------------------------------------------
Ing. Petr Vetýška, jednatel společnosti
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	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
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	[bookmark: RANGE!D2]2017/081
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	[bookmark: RANGE!I11]42408008
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D12:G12]Deštenská 71, Radouňka
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I12]CZ42408008
	 

	 
	[bookmark: RANGE!C13]37701
	[bookmark: RANGE!D13:G13]Jindřichův Hradec
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	2 438 971,95

	PSV
	 
	 
	 
	 
	3 142 308,42

	MON
	 
	 
	 
	 
	1 306 803,50

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	94 000,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	2 000,00

	Celkem
	 
	 
	 
	6 984 083,87

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	[bookmark: RANGE!E23][bookmark: RANGE!D14]15
	%
	[bookmark: RANGE!G23]6 984 083,87
	CZK

	Základ pro základní DPH
	[bookmark: RANGE!E25][bookmark: RANGE!G24]21
	%
	[bookmark: RANGE!G25]0,00
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	[bookmark: RANGE!G27][bookmark: RANGE!G26]0,13
	CZK

	Cena celkem bez DPH
	 
	 
	[bookmark: RANGE!G28]6984084,00
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	30.11.2017
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace dílčích částí
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!B38][bookmark: RANGE!J29][bookmark: RANGE!G29]Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	001
	Vedlejší a ostatní náklady
	96 000
	0
	 
	96 000
	1

	001
	Vedlejší a ostatní náklady
	96 000
	0
	 
	96 000
	1

	01
	Stavební úpravy objektu č.p. 122/IV, J. Hradec
	6 888 084
	0
	 
	6 888 084
	99

	01
	Stavební úpravy objektu č.p. 122/IV, J. Hradec
	6 888 084
	0
	 
	6 888 084
	99

	Celkem za stavbu
	[bookmark: RANGE!F44]6 984 084
	[bookmark: RANGE!G44]0
	[bookmark: RANGE!H44]0
	[bookmark: RANGE!I44]6 984 084
	100









	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	1
	Zemní práce
	HSV
	 
	 
	18 172,58
	0

	2
	Základy a zvláštní zakládání
	HSV
	 
	 
	878,40
	0

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	HSV
	 
	 
	931 254,44
	13

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	 
	 
	3 043,15
	0

	46
	Zpevněné plochy
	HSV
	 
	 
	60 668,00
	1

	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	HSV
	 
	 
	543 906,05
	8

	62
	Úpravy povrchů vnější
	HSV
	 
	 
	156 582,30
	2

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	HSV
	 
	 
	70 188,13
	1

	8
	Trubní vedení
	HSV
	 
	 
	23 166,00
	0

	909
	Ostatní práce
	HSV
	 
	 
	22 867,60
	0

	94
	Lešení a stavební výtahy
	HSV
	 
	 
	62 190,58
	1

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	HSV
	 
	 
	73 580,32
	1

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	359 240,09
	5

	96A
	Bourání konstrukcí - nebezpečný odpad
	HSV
	 
	 
	31 209,61
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	82 024,70
	1

	711
	Izolace proti vodě
	PSV
	 
	 
	112 646,40
	2

	713
	Izolace tepelné
	PSV
	 
	 
	126 233,01
	2

	720
	Zdravotechnická instalace
	PSV
	 
	 
	723 848,55
	10

	762
	Konstrukce tesařské
	PSV
	 
	 
	21 868,18
	0

	764
	Konstrukce klempířské
	PSV
	 
	 
	11 131,50
	0

	765
	Krytiny tvrdé
	PSV
	 
	 
	33 863,40
	0

	766
	Konstrukce truhlářské
	PSV
	 
	 
	692 387,00
	10

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	 
	 
	28 586,00
	0

	769
	Otvorové prvky z plastu
	PSV
	 
	 
	74 742,60
	1

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	PSV
	 
	 
	337 810,82
	5

	776
	Podlahy povlakové
	PSV
	 
	 
	319 455,80
	5

	777
	Podlahy ze syntetických hmot
	PSV
	 
	 
	102 897,90
	1

	781
	Obklady keramické
	PSV
	 
	 
	229 593,59
	3

	783
	Nátěry
	PSV
	 
	 
	42 390,41
	1

	784
	Malby
	PSV
	 
	 
	128 917,94
	2

	787
	Zasklívání
	PSV
	 
	 
	2 335,32
	0

	795
	Lokální vytápění
	PSV
	 
	 
	153 600,00
	2

	M21
	Elektromontáže
	MON
	 
	 
	1 158 031,00
	17

	M24
	Montáže vzduchotechnických zařízení
	MON
	 
	 
	148 772,50
	2

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	 
	 
	94 000,00
	1

	ON
	Ostatní náklady
	ON
	 
	 
	2 000,00
	0

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 984 083,87
	100




	Soupis vedlejších a ostatních nákladů
	
	
	

	S:
	2017/081
	Stavební úpravy objektu č.p. 122/IV, J. Hradec
	
	
	

	O:
	001
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	

	R:
	001
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost
	Cenová úroveň

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	94 000,00
	 
	 
	 

	1
	005121 R
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	60 000,00
	60 000,00
	 
	RTS 17/ II
	Indiv

	2
	005122010R
	Provoz objednatele 
	Soubor
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00
	 
	RTS 17/ II
	Indiv

	3
	005124010R
	Koordinační činnost
	Soubor
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00
	 
	RTS 17/ II
	Indiv

	4
	005211080R
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
	Soubor
	1,00000
	30 000,00
	30 000,00
	 
	RTS 17/ II
	Indiv

	Díl:
	ON
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	2 000,00
	 
	 
	 

	5
	005241010R
	Dokumentace skutečného provedení 
	Soubor
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00
	 
	RTS 17/ II
	Indiv

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	96 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	Položkový soupis prací a dodávek
	
	
	

	S:
	2017/081
	Stavební úpravy objektu č.p. 122/IV, J. Hradec
	
	
	

	O:
	01
	Stavební úpravy objektu č.p. 122/IV, J. Hradec
	
	
	

	R:
	01
	Stavební úpravy objektu č.p. 122/IV, J. Hradec
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost
	Cenová úroveň

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	18 172,58
	 
	 
	 

	1
	139711101R00
	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4
	m3
	7,92000
	1 280,00
	10 137,60
	800-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	s naložením výkopku na dopravní prostředek
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - základ pod komín : 0,8*0,6*0,6
	
	0,288
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,6*0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4)
	
	7,632
	
	
	
	
	

	2
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m
	m3
	7,92000
	175,00
	1 386,00
	800-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
	
	
	

	
	
	7,92
	
	7,92
	
	
	
	
	

	3
	162701109R00
	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

 z horniny 1 až 4
	m3
	55,44000
	35,00
	1 940,40
	800-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
	
	
	

	
	
	7,92*7
	
	55,44
	
	
	
	
	

	4
	162201203R00
	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m
	m3
	7,92000
	81,70
	647,06
	800-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
	
	
	

	5
	162201210R00
	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m

 z horniny 1 až 4, kolečkem
	m3
	15,84000
	74,50
	1 180,08
	800-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
	
	
	

	
	
	7,92*2
	
	15,84
	
	
	
	
	

	6
	167101201R00
	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně

 z horniny 1 až 4
	m3
	7,92000
	84,00
	665,28
	800-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	7
	171201201R00
	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice
	m3
	7,92000
	10,00
	79,20
	800-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	8
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním
	m2
	13,08000
	12,00
	156,96
	800-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - základ pod komín : 0,6*0,6
	
	0,36
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4)
	
	12,72
	
	
	
	
	

	9
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4
	m3
	7,92000
	250,00
	1 980,00
	800-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	878,40
	 
	 
	 

	10
	275313621R00
	Beton základových patek prostý třídy C 20/25
	m3
	0,28800
	3 050,00
	878,40
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - základ pod komín : 0,8*0,6*0,6
	
	0,288
	
	
	
	
	

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	931 254,44
	 
	 
	 

	11
	310238211R00
	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou
	m3
	1,00000
	3 884,00
	3 884,00
	801-4
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
	
	
	

	
	
	oprava zídky - č.v.D.1.1.b)3 : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	12
	310239211R00
	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou
	m3
	10,38600
	3 428,00
	35 603,21
	801-4
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 0,3*1*2,1*4
	
	2,52
	
	
	
	
	

	
	
	0,45*1*2,1
	
	0,945
	
	
	
	
	

	
	
	0,3*1,3*1,2*2
	
	0,936
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 0,3*1*2,1*5
	
	3,15
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 0,3*0,5*2,1
	
	0,315
	
	
	
	
	

	
	
	0,3*1*2,1*4
	
	2,52
	
	
	
	
	

	13
	314268113R00
	Komín pro všechny druhy paliva a spotřebičů s přiroz.odvodem spalin, šamotová vložka, tep.izolace pata jednoprůduchový komín,  , DN 160 mm
	kus
	1,00000
	3 520,00
	3 520,00
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	14
	314268213R00
	Komín pro všechny druhy paliva a spotřebičů s přiroz.odvodem spalin, šamotová vložka, tep.izolace střední část jednoprůduchový komín,  , DN 160 mm
	m
	12,10000
	1 910,00
	23 111,00
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	13,1-1
	
	12,1
	
	
	
	
	

	15
	314268511R00
	Komín pro všechny druhy paliva a spotřebičů s přiroz.odvodem spalin, šamotová vložka, tep.izolace nadstřešní část krycí deska základní, pro komín jednoprůduchový
	kus
	1,00000
	1 833,00
	1 833,00
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	16
	314268714R00
	Komín pro všechny druhy paliva a spotřebičů s přiroz.odvodem spalin, šamotová vložka, tep.izolace nadstřešní část komínový límec betonový, DN 160 mm
	kus
	1,00000
	4 794,00
	4 794,00
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	17
	314268912R00
	Komín pro všechny druhy paliva a spotřebičů s přiroz.odvodem spalin, šamotová vložka, tep.izolace doplňky sada kotvení ke krovu,
	soubor
	1,00000
	1 230,00
	1 230,00
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	18
	316381122R00
	Ventilační krycí desky z betonu bez přesahu tloušťky přes 80 do 100 mm
	m2
	1,18000
	760,00
	896,80
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	B 12,5 až B 20 s obvodovou a středem vedenou konstrukční výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 - zídka : 0,2*(4,6+1,3)
	
	1,18
	
	
	
	
	

	19
	317234410R00
	Vyzdívka mezi nosníky cementovou
	m3
	0,69810
	4 255,00
	2 970,42
	801-4
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 1,3*0,3*0,12*4
	
	0,1872
	
	
	
	
	

	
	
	1,3*0,25*0,14
	
	0,0455
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1-b) 5. : 1,3*0,3*0,12*4
	
	0,1872
	
	
	
	
	

	
	
	1,3*0,25*0,14
	
	0,0455
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 1,3*0,3*0,12*4
	
	0,1872
	
	
	
	
	

	
	
	1,3*0,25*0,14
	
	0,0455
	
	
	
	
	

	20
	317941121RT3
	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm
	t
	0,43264
	28 640,00
	12 390,81
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : (1,3*3*0,0104)*4
	
	0,16224
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1-b) 5. : (1,3*3*0,0104)*4
	
	0,16224
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : (1,3*2*0,0104)*4
	
	0,10816
	
	
	
	
	

	21
	317941123RT2
	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm
	t
	0,10062
	29 210,00
	2 939,11
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 1,3*2*0,0129
	
	0,03354
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1-b) 5. : 1,3*2*0,0129
	
	0,03354
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 1,3*2*0,0129
	
	0,03354
	
	
	
	
	

	22
	340239211R00
	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky do 100 mm
	m2
	6,45000
	360,00
	2 322,00
	801-4
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 1,5*2,1+1,1*1,5*2
	
	6,45
	
	
	
	
	

	23
	342248140R00
	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu
	m2
	231,37500
	494,00
	114 299,25
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 2,7*(2,5+2+1+1,4)
	
	18,63
	
	
	
	
	

	
	
	-0,7*2
	
	-1,4
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*(2+1+0,9)
	
	10,53
	
	
	
	
	

	
	
	-0,7*2
	
	-1,4
	
	
	
	
	

	
	
	(2,7*(2+1+0,9)-0,7*2)*2
	
	18,26
	
	
	
	
	

	
	
	(2,7*(2+1)-0,7*2)*2
	
	13,4
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*(2+1+0,9)-0,7*2
	
	9,13
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*5,1-0,8*2
	
	12,17
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 2,7*(2,5+2+1+1,4)
	
	18,63
	
	
	
	
	

	
	
	-0,7*2
	
	-1,4
	
	
	
	
	

	
	
	(2,7*(2+1+0,9)-0,7*2)*4
	
	36,52
	
	
	
	
	

	
	
	(2,7*(2+1)-0,7*2)*2
	
	13,4
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*5,3-0,8*2
	
	12,71
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 2,7*(2,5+2+1,4+1)
	
	18,63
	
	
	
	
	

	
	
	-0,7*2
	
	-1,4
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*(2,4+1+1,3)-0,7*2
	
	11,29
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*(2,5+1+2,6)-0,7*2
	
	15,07
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*(0,85+0,25*2)
	
	3,645
	
	
	
	
	

	
	
	(2,7*(2+1+0,9)-0,7*2)*2
	
	18,26
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*(2+1)-0,7*2
	
	6,7
	
	
	
	
	

	24
	346244381R00
	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm
	m2
	10,49100
	509,00
	5 339,92
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	jakýmikoliv cihlami,
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 1,3*(0,3+0,12*2)*4
	
	2,808
	
	
	
	
	

	
	
	1,3*(0,25+0,14*2)
	
	0,689
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 5. : 1,3*(0,3+0,12*2)*4
	
	2,808
	
	
	
	
	

	
	
	1,3*(0,25+0,14*2)
	
	0,689
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 1,3*(0,3+0,12*2)*4
	
	2,808
	
	
	
	
	

	
	
	1,3*(0,25+0,14*2)
	
	0,689
	
	
	
	
	

	25
	342265112RT1
	Úprava podkroví cementotřískovými deskami na plochách svislých na ocelový rošt 1x deska, tloušťka izolace 160 mm bez dodávky desek
	m2
	44,37000
	1 025,00
	45 479,25
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 0,9*(5,8+3+0,6+1,3+0,7+1,2+3+5,3*2+3+5,1*2+3+5,3+0,4*4)
	
	44,37
	
	
	
	
	

	26
	342265122RT1
	Úprava podkroví cementotřískovými deskami na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťka izolace 160 mm, bez dodávky desek
	m2
	133,56000
	1 025,00
	136 899,00
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 2,8*(5,8+3+0,6+1,3+0,7+1,2+3+5,3*2+3+5,1*2+3+5,3)
	
	133,56
	
	
	
	
	

	27
	31401
	D+M komínového vyústění DN 160 mm
	kus
	1,00000
	3 895,00
	3 895,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	28
	34201622
	Příčka z desek cementotřískových tl.200mm,2x ocel.kce,2xoplášť. tl. 10mm,aku izolace tl. 150mm
	m2
	160,72000
	2 574,00
	413 693,28
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 2,7*(8,4*2+2*2+2*2)
	
	66,96
	
	
	
	
	

	
	
	-(0,8*2*6)
	
	-9,6
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 2,7*(8,4*2+2*4)
	
	66,96
	
	
	
	
	

	
	
	-(0,8*2*6)
	
	-9,6
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 2,7*(3,6+2,4+1,6+8,4+2+2)
	
	54
	
	
	
	
	

	
	
	-(0,8*2*5)
	
	-8
	
	
	
	
	

	29
	34209101
	Příplatek za otvor 4 m2 v příčce z cementotřískových desek 2x CW,2x opl.
	kus
	17,00000
	1 030,00
	17 510,00
	 
	Vlastní
	RTS 17/ I

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 6
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 6
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 5
	
	5
	
	
	
	
	

	30
	595907484R
	deska cementotřísková podlahová; l = 1 250 mm; š = 625 mm; tl. 24,0 mm; pero-drážka
	m2
	195,72300
	504,00
	98 644,39
	SPCM
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 2,8*(5,8+3+0,6+1,3+0,7+1,2+3+5,3*2+3+5,1*2+3+5,3)*1,1
	
	146,916
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 0,9*(5,8+3+0,6+1,3+0,7+1,2+3+5,3*2+3+5,1*2+3+5,3+0,4*4)*1,1
	
	48,807
	
	
	
	
	

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	3 043,15
	 
	 
	 

	31
	434311114R00
	Stupně dusané z betonu třídy C 16/20
	m
	2,10000
	203,00
	426,30
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,1
	
	2,1
	
	
	
	
	

	32
	434351141R00
	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení
	m2
	1,11000
	332,00
	368,52
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,1*(0,2+0,3)+0,2*0,3
	
	1,11
	
	
	
	
	

	33
	434351142R00
	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění
	m2
	1,11000
	64,80
	71,93
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	34
	43412142
	Osazení prefab. stupňů na desku vč. vyplnění spár
	m
	2,10000
	474,00
	995,40
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,1
	
	2,1
	
	
	
	
	

	35
	59228520R
	stupeň schodišťový  betonový; l = 100,0 cm; š = 33,0 cm; h = 15,0 cm; povrch tryskaný
	kus
	2,16300
	546,00
	1 181,00
	SPCM
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,1*1,03
	
	2,163
	
	
	
	
	

	Díl:
	46
	Zpevněné plochy
	 
	 
	 
	60 668,00
	 
	 
	 

	36
	591100031RA0
	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek přírodní , tloušťky 60 mm, celková tloušťka 200 mm bez zemních prací
	m2
	52,30000
	1 160,00
	60 668,00
	AP-HSV
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 15 cm, podklad z kameniva hrubého, drceného velikosti 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčení a zhutněním tl. 25 cm, dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těženého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.
	
	
	

	
	
	Skladba:
	
	
	

	
	
	podklad ze štěrkopísku                  15 cm
	
	
	

	
	
	podklad z drceného kameniva       25 cm
	
	
	

	
	
	lože z kameniva                               5 cm
	
	
	

	
	
	dlažba zámková, betonová              8 cm
	
	
	

	
	
	celkem                                           53 cm
	
	
	

	
	
	oprava - č.v.D.1.1.b)3 : 1,6*2,3+2,1*1,1+1,3*9,3+3,4*4,4+3*1,9+1,3*5,2+3,4*2
	
	52,3
	
	
	
	
	

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	543 906,05
	 
	 
	 

	37
	610991111R00
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm
	m2
	110,03000
	35,00
	3 851,05
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : (1,1+1,5)*20
	
	52
	
	
	
	
	

	
	
	(1,3*1,4)*2
	
	3,64
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b)6 : (1,1*1,5)*21
	
	34,65
	
	
	
	
	

	
	
	(1,8*1,4)*2
	
	5,04
	
	
	
	
	

	
	
	3.NP - č.v.D.1.1.-b)9 : (1,1*1,5)*4
	
	6,6
	
	
	
	
	

	
	
	(2,7*1,5)*2
	
	8,1
	
	
	
	
	

	38
	610991004R00
	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm
	m
	58,50000
	32,00
	1 872,00
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	nalepení, odříznutí po dokončení omítek
	
	
	

	
	
	okna : (1,3+0,6*2)*2
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	(1,05+1,6*2)*10
	
	42,5
	
	
	
	
	

	
	
	dveře : (1,3+2,1*2)*2
	
	11
	
	
	
	
	

	39
	611421231R00
	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy

 v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových
	m2
	632,54000
	70,00
	44 277,80
	801-4
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 330,08
	
	330,08
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 302,46
	
	302,46
	
	
	
	
	

	40
	611471411R00
	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou
	m2
	351,67000
	118,00
	41 497,06
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 0,9*(5,8+3+0,6+1,3+0,7+1,2+3+5,3*2+3+5,1*2+3+5,3+0,4*4)
	
	44,37
	
	
	
	
	

	
	
	7,2*28,5
	
	205,2
	
	
	
	
	

	
	
	společné místnosti - strop+schodiště : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP : 12,92+10,07+1,1*5+12,93+9,62+1,1*5,6
	
	57,2
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP : (11,27+1,2*3+1,3*2,6+1,4*3)*2
	
	44,9
	
	
	
	
	

	41
	611481211RT2
	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
	m2
	249,57000
	172,00
	42 926,04
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 0,9*(5,8+3+0,6+1,3+0,7+1,2+3+5,3*2+3+5,1*2+3+5,3+0,4*4)
	
	44,37
	
	
	
	
	

	
	
	7,2*28,5
	
	205,2
	
	
	
	
	

	42
	612421626R00
	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké
	m2
	312,24000
	218,00
	68 068,32
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	pod obklady - zdivo : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 1,5*(1,8*2+2,4+1,4-0,7)
	
	10,05
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)
	
	6,82
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,9*2+2-0,7)
	
	7,65
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1*2+1,1)
	
	6,82
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2,4*2+2-0,7)*2
	
	18,3
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)*2
	
	13,64
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2*2+2-0,4)
	
	8,4
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)
	
	6,82
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,9*2+2-0,7)
	
	7,65
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)
	
	6,82
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2*3-0,7)
	
	7,95
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)
	
	6,82
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,2*7+0,6*5)
	
	17,1
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 1,5*(1,8*2+2,4+1,4)
	
	11,1
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)
	
	6,82
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,8*2+2+0,9)*2
	
	19,5
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)*2
	
	13,64
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2,4*2+2+0,9)*2
	
	23,1
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)*2
	
	13,64
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2*3)*2
	
	18
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)*2
	
	13,64
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,2*7+0,6*4)
	
	16,2
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 1,5*(1,8*2+2,4+1,3-0,7)
	
	9,9
	
	
	
	
	

	
	
	2*(1,1+1*2)*6
	
	37,2
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2,5+2*2+1,4-0,7)
	
	10,8
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,8*2+2,4+1,4-0,7)
	
	10,05
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2,4*2+2+0,9-0,7)
	
	10,5
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,9*2+2+0,9-0,7)
	
	9
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2*2+2+0,9-0,7)
	
	9,3
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,2*6+0,6*3)
	
	13,5
	
	
	
	
	

	
	
	lehké mezibytové příčky : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-1,5*(1,1+2,4*2+1,1+2*2)
	
	-16,5
	
	
	
	
	

	
	
	-2,2*1*2
	
	-4,4
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-1,5*(1,1*2+2*2+2,4*2)
	
	-16,5
	
	
	
	
	

	
	
	-2,2*1,1*2
	
	-4,84
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-1,5*(1+1,4+2,4+1,1+2)
	
	-11,85
	
	
	
	
	

	
	
	-2,2*1*2
	
	-4,4
	
	
	
	
	

	43
	612421231R00
	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,  štukových
	m2
	1 683,68000
	62,00
	104 388,16
	801-4
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,7*(6,6*2+5,7+5,4+5,9*2+5,1+2,8+3,1+8,5+4,7+3,1+5,1*4+4*4+8,5+3,1+4,7+1,8*2+1,1*2)+1,5*4,5*4
	
	356,13
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*(3*4+5,1*4+4*8+5,1*4+3,2*4+5,9*2)
	
	295,38
	
	
	
	
	

	
	
	-1,3*2,1*2
	
	-5,46
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 2,7*(3+5,9+5,3+3,8+5,8+5,5+6,6*2+6,3+3+4,2+4*4+5,1*4+6,2+4,2+3)
	
	285,66
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*(4*8+3*4+5,1*4+5,3*4+3,2*4+5,9*2)
	
	297,54
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 2,7*(4,4*2+5,5+1,3+3,4+3+3,3+1,8+1,5*2+5,1+4,2+5,2+2,7+1,5*4+3+5,1+3,3+1,3+2,4)
	
	184,68
	
	
	
	
	

	
	
	1,8*2,1*10+1,7*2,5*2
	
	46,3
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*(5,1+1,5*2+3,3+1,5*2+3+4*2+5,3*2+3,3*2+3,7+1,8+1,5*2+1,2+2)
	
	146,61
	
	
	
	
	

	
	
	1,8*2,1*10+1,7*2,5*2
	
	46,3
	
	
	
	
	

	
	
	-2,7*1,5*2
	
	-8,1
	
	
	
	
	

	
	
	půda - komíny : 2,6*(2*2+0,4*2)*2
	
	24,96
	
	
	
	
	

	
	
	1,2*(0,4*2+1,1*2)*3
	
	10,8
	
	
	
	
	

	
	
	1,2*(0,8*2+0,4*2)
	
	2,88
	
	
	
	
	

	44
	612471411R00
	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová
	m2
	520,05300
	100,00
	52 005,30
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 0,9*(5,8+3+0,6+1,3+0,7+1,2+3+5,3*2+3+5,1*2+3+5,3+0,4*4)
	
	44,37
	
	
	
	
	

	
	
	komín : 2,7*0,4*3*3
	
	9,72
	
	
	
	
	

	
	
	společné místnosti : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP : (2,7*(1,8+3,1+8,5+4,7+1,8+1,1)+1,5*4,5*2-1,3*2,1)*2
	
	134,94
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP : 2,65*(6,3+3+4,2+1,7)*2
	
	80,56
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví : 2,65*(3,3+1,8+3,8+1,8+1,8)+1,8*2,5*4
	
	51,125
	
	
	
	
	

	
	
	lehké mezibytové příčky : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 2,7*(1,2+4,7+2*6+2*2+1,4*2+4,7)
	
	79,38
	
	
	
	
	

	
	
	1,2*(1,1+2,4*2+1,1+2*2)
	
	13,2
	
	
	
	
	

	
	
	0,5*1*2
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	-(0,8*2*12)
	
	-19,2
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 2,7*(1,2+4,7+2*6+2*2+1,4*2+4,7)
	
	79,38
	
	
	
	
	

	
	
	1,2*(1,1*2+2*2+2,4*2)
	
	13,2
	
	
	
	
	

	
	
	0,5*1,1*2
	
	1,1
	
	
	
	
	

	
	
	-(0,8*2*12)
	
	-19,2
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 2,7*(1,3+3+1,6*2+0,5+2*2+1,42*2+4,7+1,2)
	
	55,998
	
	
	
	
	

	
	
	1,2*(1+1,4+2,4+1,1+2)
	
	9,48
	
	
	
	
	

	
	
	0,5*1*2
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	-(0,8*2*10)
	
	-16
	
	
	
	
	

	45
	612473182R00
	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně
	m2
	565,57200
	240,00
	135 737,28
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,
	
	
	

	
	
	vč. rohových lišt : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,7*(2,5+2,1+2,4*2+2*2+0,8+1+2*2+1,2*2+2,1*2+2*2+0,8*1)
	
	82,62
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*(2*8+2*2+2,7*2+0,8*2+2,7*2+0,8*2+2*2+2,1*2+0,8*2+1,2*2)
	
	124,74
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*(5,1*2+4,7+2+2*9+1,4*2+2*2+1*2+2*2+1*2+1,4*2+4,7)
	
	154,44
	
	
	
	
	

	
	
	1*2,1*8
	
	16,8
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 2,7*(2,5+2,1+2,4*2+2*2+0,8*2)
	
	40,5
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*(4,7+2+1,7+1,2*2+2*2+2,1*2+2*2+0,8*2+2*4+2*2+2,7*2+0,8*2+1,4*2+2*2+1*2+2*4)*2
	
	326,16
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*5,3*2
	
	28,62
	
	
	
	
	

	
	
	1*2,1*6
	
	12,6
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 2,7*(2,5+2,1+2*2+2,4*2+0,8*2)
	
	40,5
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*(1,6*2+3+2,6+2,6+2,4*3+2,5*2+2*4+0,8*2+1*2)
	
	95,04
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*(1,1+0,25*2+2*7+2,7*2+0,8*2+2*2+2,1*2+0,8*2+1,2)
	
	90,72
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*(2*2+1*2+2*2+1,4*2+2*3)
	
	50,76
	
	
	
	
	

	
	
	1*2,1*6+0,5*2,1
	
	13,65
	
	
	
	
	

	
	
	jádrová : -312,24
	
	-312,24
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  lehké mezibytové příčky : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 2,7*(1,2+4,7+2*6+2*2+1,4*2+4,7)
	
	79,38
	
	
	
	
	

	
	
	  1,2*(1,1+2,4*2+1,1+2*2)
	
	13,2
	
	
	
	
	

	
	
	  0,5*1*2
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	  -(0,8*2*12)
	
	-19,2
	
	
	
	
	

	
	
	  2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 2,7*(1,2+4,7+2*6+2*2+1,4*2+4,7)
	
	79,38
	
	
	
	
	

	
	
	  1,2*(1,1*2+2*2+2,4*2)
	
	13,2
	
	
	
	
	

	
	
	  0,5*1,1*2
	
	1,1
	
	
	
	
	

	
	
	  -(0,8*2*12)
	
	-19,2
	
	
	
	
	

	
	
	  podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 2,7*(1,3+3+1,6*2+0,5+2*2+1,42*2+4,7+1,2)
	
	55,998
	
	
	
	
	

	
	
	  1,2*(1+1,4+2,4+1,1+2)
	
	9,48
	
	
	
	
	

	
	
	  0,5*1*2
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	  -(0,8*2*10)
	
	-16
	
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	úprava štukem : -199,338
	
	-199,338
	
	
	
	
	

	46
	612481211RT2
	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
	m2
	311,91800
	158,00
	49 283,04
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 0,9*(5,8+3+0,6+1,3+0,7+1,2+3+5,3*2+3+5,1*2+3+5,3+0,4*4)
	
	44,37
	
	
	
	
	

	
	
	komín : 2,7*0,4*3*3
	
	9,72
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 2,7*(1,2+4,7+2*6+2*2+1,4*2+4,7)
	
	79,38
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*(1,1+2,4*2+1,1+2*2)
	
	29,7
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*1*2
	
	5,4
	
	
	
	
	

	
	
	-(0,8*2*12)
	
	-19,2
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 2,7*(1,2+4,7+2*6+2*2+1,4*2+4,7)
	
	79,38
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*(1,1*2+2*2+2,4*2)
	
	29,7
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*1,1*2
	
	5,94
	
	
	
	
	

	
	
	-(0,8*2*12)
	
	-19,2
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 2,7*(1,3+3+1,6*2+0,5+2*2+1,42*2+4,7+1,2)
	
	55,998
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*(1+1,4+2,4+1,1+2)
	
	21,33
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*1*2
	
	5,4
	
	
	
	
	

	
	
	-(0,8*2*10)
	
	-16
	
	
	
	
	

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	156 582,30
	 
	 
	 

	47
	620991004R00
	Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta,  , pro omítku tl. 15 mm
	m
	58,50000
	32,00
	1 872,00
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	nalepení, odříznutí po dokončení omítek
	
	
	

	
	
	okna : (1,3+0,6*2)*2
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	(1,05+1,6*2)*10
	
	42,5
	
	
	
	
	

	
	
	dveře : (1,3+2,1*2)*2
	
	11
	
	
	
	
	

	48
	620991121R00
	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení
	m2
	66,04000
	35,00
	2 311,40
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
	
	
	

	
	
	1.NP+vstup. přístavby - č.v.D.1.1.-b)3 : (1,1+1,5)*20
	
	52
	
	
	
	
	

	
	
	(1,3*1,4)*2
	
	3,64
	
	
	
	
	

	
	
	1,3*2,1*2
	
	5,46
	
	
	
	
	

	
	
	1,3*0,6*2
	
	1,56
	
	
	
	
	

	
	
	1,3*1,3*2
	
	3,38
	
	
	
	
	

	49
	621472192R00
	Omítka vnější stropů z maltových směsí třívrstvá příplatky za tloušťku jádra 20 mm stupeň složitosti I až II, ručně
	m2
	171,56000
	258,00
	44 262,48
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	kompletní souvrství
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  č.v.D.1.1.- B)15-17 - sokl : 0,25*9,4+0,2*1,5+0,35*3+0,6*15,2+0,2*2,1
	
	13,24
	
	
	
	
	

	
	
	  0,6*15,6
	
	9,36
	
	
	
	
	

	
	
	  3*15,6
	
	46,8
	
	
	
	
	

	
	
	  0,6*15+0,3*11,4+1,2*3,3
	
	16,38
	
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	85,78*2
	
	171,56
	
	
	
	
	

	50
	622323041R00
	Příprava podkladu penetrace
	m2
	274,19000
	19,00
	5 209,61
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	179,65+94,54
	
	274,19
	
	
	
	
	

	51
	622412223R00
	Nátěr vnějsích omítek stěn silikonový, složitost 3-4, odstín I
	m2
	275,79000
	142,00
	39 162,18
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	vícebarevné provedení : 179,65+94,54+1,6
	
	275,79
	
	
	
	
	

	52
	622423322R00
	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupně členitosti 3

 v množství opravované plochy přes 20  do 30 %
	m2
	179,65000
	155,00
	27 845,75
	801-4
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	;
	
	
	

	
	
	č.v.D.1.1.- B)15-17 : 2,5*5,7+2*(10,4+5,7)+3,3*2,1+4,2*3,7+5*2,1+4,5*2,1+3,7*3,7+2,8*2,1
	
	108,44
	
	
	
	
	

	
	
	2,5*13,5+2*13,5
	
	60,75
	
	
	
	
	

	
	
	2*29,7
	
	59,4
	
	
	
	
	

	
	
	-66,04
	
	-66,04
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  1.NP+vstup. přístavby - č.v.D.1.1.-b)3 : (1,1+1,5*2)*20
	
	82
	
	
	
	
	

	
	
	  (1,3+1,4*2)*2
	
	8,2
	
	
	
	
	

	
	
	  (1,3+2,1*2)*2
	
	11
	
	
	
	
	

	
	
	  (1,3+0,6*2)*2
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	  1,3*3*2
	
	7,8
	
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ostění : 0,15*114
	
	17,1
	
	
	
	
	

	53
	622421143R00
	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1÷ 2
	m2
	94,54000
	268,00
	25 336,72
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	č.v.D.1.1.- B)15-17 - sokl : 0,25*9,4+0,2*1,5+0,35*3+0,6*15,2+0,2*2,1
	
	13,24
	
	
	
	
	

	
	
	0,6*15,6
	
	9,36
	
	
	
	
	

	
	
	3*15,6
	
	46,8
	
	
	
	
	

	
	
	0,6*15+0,3*11,4+1,2*3,3
	
	16,38
	
	
	
	
	

	
	
	zazdívky : 1,4*1,2*2+1,4*1,5+1,1*1,5+1,1*1,5
	
	8,76
	
	
	
	
	

	54
	622904112R00
	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2
	m2
	85,78000
	32,00
	2 744,96
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	č.v.D.1.1.- B)15-17 - sokl : 0,25*9,4+0,2*1,5+0,35*3+0,6*15,2+0,2*2,1
	
	13,24
	
	
	
	
	

	
	
	0,6*15,6
	
	9,36
	
	
	
	
	

	
	
	3*15,6
	
	46,8
	
	
	
	
	

	
	
	0,6*15+0,3*11,4+1,2*3,3
	
	16,38
	
	
	
	
	

	55
	622904115R00
	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5
	m2
	179,65000
	40,00
	7 186,00
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	179,65
	
	179,65
	
	
	
	
	

	56
	62200
	D+M úpravy nadstřešní části komínů(EPS+perlinka+štuk)
	m2
	1,60000
	407,00
	651,20
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	č.v.D.1.1.- B)15-17 : 1*0,4*4
	
	1,6
	
	
	
	
	

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	70 188,13
	 
	 
	 

	57
	631312611R00
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20
	m3
	0,78480
	3 215,00
	2 523,13
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
	
	
	

	
	
	doplnění betonu : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,06*0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4)
	
	0,7632
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro základ : 0,06*0,6*0,6
	
	0,0216
	
	
	
	
	

	58
	631315511R00
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C -/12,5 
	m3
	1,96200
	2 960,00
	5 807,52
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
	
	
	

	
	
	doplnění podkladního betonu : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,15*0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4)
	
	1,908
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro základ : 0,15*0,6*0,6
	
	0,054
	
	
	
	
	

	59
	631311121R00
	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm
	m3
	1,41232
	3 460,00
	4 886,63
	801-4
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
	
	
	

	
	
	po vybour. zdech a příčkách : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 0,08*0,15*(3,8*2+1,8+2,4)
	
	0,1416
	
	
	
	
	

	
	
	0,08*0,3*1*5
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	
	0,08*0,1*(2,8+1,4*2+2,8+2*2+1,2*2+0,8*2)
	
	0,1312
	
	
	
	
	

	
	
	0,08*0,1*(2*2+1,2*2+0,8*2+4,2+1,6+0,25*4+0,35*2)
	
	0,124
	
	
	
	
	

	
	
	0,08*0,1*2,7*1,6*2
	
	0,06912
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 5. : 0,08*0,1*(4,2+2*2+1,2*2+0,8*2)*2
	
	0,1952
	
	
	
	
	

	
	
	0,08*0,15*(3,8*2)
	
	0,0912
	
	
	
	
	

	
	
	0,08*0,3*5
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 0,08*0,1*(4,2+0,9*2+1,2*2+2*2)*2
	
	0,1984
	
	
	
	
	

	
	
	0,08*0,15*3,8*2
	
	0,0912
	
	
	
	
	

	
	
	0,08*0,3*(1*4+0,6)
	
	0,1104
	
	
	
	
	

	
	
	0,08*0,25*1
	
	0,02
	
	
	
	
	

	60
	631319151R00
	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm 
	m3
	0,78480
	756,00
	593,31
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem
	
	
	

	
	
	doplnění betonu : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,06*0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4)
	
	0,7632
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro základ : 0,06*0,6*0,6
	
	0,0216
	
	
	
	
	

	61
	631319175R00
	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm
	m3
	1,96200
	57,40
	112,62
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
	
	
	

	
	
	doplnění podkladního betonu : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,15*0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4)
	
	1,908
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro základ : 0,15*0,6*0,6
	
	0,054
	
	
	
	
	

	62
	631319185R00
	Příplatek za sklon tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm
	m3
	2,80000
	52,60
	147,28
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	přes 15° do 35° od vodorovné roviny
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. - sprch. kouty : 0,14*1*1*7
	
	0,98
	
	
	
	
	

	
	
	 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6.- sprch. kouty : 0,14*1*1*7
	
	0,98
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. - sprch. kouty : 0,14*1*1*6
	
	0,84
	
	
	
	
	

	63
	631345823R00
	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 120 do 240 mm z polystyrenbetonu, 0,5 MPa
	m3
	2,80000
	3 660,00
	10 248,00
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. - sprch. kouty : 0,14*1*1*7
	
	0,98
	
	
	
	
	

	
	
	 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6.- sprch. kouty : 0,14*1*1*7
	
	0,98
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. - sprch. kouty : 0,14*1*1*6
	
	0,84
	
	
	
	
	

	64
	631361921RT4
	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm
	t
	0,06618
	26 476,00
	1 752,18
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	doplnění podkladního betonu : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4)
	
	12,72
	
	
	
	
	

	
	
	  1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro základ : 0,6*0,6
	
	0,36
	
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13,08*0,0044*1,15
	
	0,06618
	
	
	
	
	

	65
	632411105R00
	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, ruční zpracování
	m2
	195,21000
	226,00
	44 117,46
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	s rozprostřením a uhlazením
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - po odsekaní dlažeb : 1,3*0,8*7
	
	7,28
	
	
	
	
	

	
	
	1,7*2,1+2,7*0,7+1,4*1,4+2,1*1,4+1,1*1,2+0,9*0,6+1,1*0,8+1,6*2+2,1*1,1+0,9*0,9+1,1*0,8+1,6*2
	
	23,5
	
	
	
	
	

	
	
	(1,6*2+1,1*1,2+0,9*2)*2
	
	12,64
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*4,5+1,5*1,8+0,3*1,6+3,2*4+2,2*1,8
	
	29,84
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 5. - po odsekání dlažeb : (4,4*2,2+2,1*1,1*2+0,9*0,9*2+1,1*0,8*2+2*1,6*2)*2
	
	48,16
	
	
	
	
	

	
	
	1,3*0,8*4+(1,4*0,9+0,3*0,3)*3+1,4*0,8+0,6*0,3
	
	9,51
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. - po odsek. dlažeb : 4,5*2,6+1,5*1,6+2,2*4,5
	
	24
	
	
	
	
	

	
	
	(2,1*1,1*2+1,2*0,9*2+1,1*0,8*2+1,6*2*2)*2
	
	29,88
	
	
	
	
	

	
	
	1,3*1*8
	
	10,4
	
	
	
	
	

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	23 166,00
	 
	 
	 

	66
	85165110
	Montáž potrubí litinového,svod, DN 120
	m
	12,00000
	528,00
	6 336,00
	 
	Vlastní
	RTS 17/ I

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3.  P11 : 6*2
	
	12
	
	
	
	
	

	67
	55240626R
	trouba litinová kanalizační; šedá litina; hrdlová; DN 125,0 mm; l = 2000,0 mm
	kus
	6,00000
	2 805,00
	16 830,00
	SPCM
	RTS 14/ I
	RTS 13/ I

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3.  P11 : 6
	
	6
	
	
	
	
	

	Díl:
	909
	Ostatní práce
	 
	 
	 
	22 867,60
	 
	 
	 

	68
	01
	Vytvoření prostupu stropem 400x400 mm, vč. začištení po vyzdění komínu
	kus
	2,00000
	1 200,00
	2 400,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	69
	02
	Dmtž střešní krytiny, vyřezání latí a fólie, pro vyzdění komínu 1500x1500 mm, vč. zpětného položení a nutných úprav
	kus
	1,00000
	5 460,00
	5 460,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	70
	95001
	Vyčištění a prověření funkčnosti komínových průduchů, vč. revize
	m
	231,60000
	60,00
	13 896,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 13,2*7
	
	92,4
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 10,2*8
	
	81,6
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 7,2*8
	
	57,6
	
	
	
	
	

	71
	95005
	D+M větracích mřížek past. DN 150
	kus
	14,00000
	79,40
	1 111,60
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	č.v.D.1.1.- B)15-17 : 14
	
	14
	
	
	
	
	

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	62 190,58
	 
	 
	 

	72
	941941031R00
	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
	m2
	258,60000
	50,00
	12 930,00
	800-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	č.v.D.1.1.- B)15-17 : 2*(5,7+10,4+5,7)+3*2,1+4*3,7+5*2,1+4*2,1+4*3,7+3*2,1
	
	104,7
	
	
	
	
	

	
	
	5*13,5+2*13,5
	
	94,5
	
	
	
	
	

	
	
	2*29,7
	
	59,4
	
	
	
	
	

	73
	941941191R00
	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m
	m2
	258,60000
	20,00
	5 172,00
	800-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	č.v.D.1.1.- B)15-17 : 2*(5,7+10,4+5,7)+3*2,1+4*3,7+5*2,1+4*2,1+4*3,7+3*2,1
	
	104,7
	
	
	
	
	

	
	
	5*13,5+2*13,5
	
	94,5
	
	
	
	
	

	
	
	2*29,7
	
	59,4
	
	
	
	
	

	74
	941941831R00
	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m
	m2
	258,60000
	31,00
	8 016,60
	800-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	č.v.D.1.1.- B)15-17 : 2*(5,7+10,4+5,7)+3*2,1+4*3,7+5*2,1+4*2,1+4*3,7+3*2,1
	
	104,7
	
	
	
	
	

	
	
	5*13,5+2*13,5
	
	94,5
	
	
	
	
	

	
	
	2*29,7
	
	59,4
	
	
	
	
	

	75
	941955001R00
	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m
	m2
	942,28000
	22,00
	20 730,16
	800-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP : 330,08
	
	330,08
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP : 302,46
	
	302,46
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví : 287,94
	
	287,94
	
	
	
	
	

	
	
	půda : 1*(2*2+0,4*2)*2
	
	9,6
	
	
	
	
	

	
	
	1*(1*2+0,4*2)*3
	
	8,4
	
	
	
	
	

	
	
	1*(1,5*2+0,4*2)
	
	3,8
	
	
	
	
	

	76
	943943221R00
	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m
	m3
	30,00000
	120,00
	3 600,00
	800-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
	
	
	

	
	
	č.v.D.1.1.- B)15-17 - komíny : 3*2*1*2
	
	12
	
	
	
	
	

	
	
	3*3*1*2
	
	18
	
	
	
	
	

	77
	943943821R00
	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m
	m3
	30,00000
	100,00
	3 000,00
	800-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
	
	
	

	78
	944944011R00
	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 
	m2
	258,60000
	13,70
	3 542,82
	800-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	79
	944944031R00
	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí

 z umělých vláken
	m2
	258,60000
	5,00
	1 293,00
	800-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	80
	944944081R00
	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 
	m2
	258,60000
	10,00
	2 586,00
	800-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	81
	944945012R00
	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m
	m
	4,00000
	250,00
	1 000,00
	800-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	2*2
	
	4
	
	
	
	
	

	82
	944945812R00
	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m
	m
	4,00000
	80,00
	320,00
	800-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,
	
	
	

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	73 580,32
	 
	 
	 

	83
	952901111R00
	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
	m2
	1 119,28000
	44,00
	49 248,32
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP : 330,08
	
	330,08
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP : 302,46
	
	302,46
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví : 287,94
	
	287,94
	
	
	
	
	

	
	
	půda : 7*28,4
	
	198,8
	
	
	
	
	

	84
	95002
	D+M práškového hasícího přístroje - 21A
	kus
	4,00000
	758,00
	3 032,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 2
	
	2
	
	
	
	
	

	85
	988801502
	Stavební přípomoce pro řemesla
	hod
	50,00000
	300,00
	15 000,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	86
	95001
	D+M autonomní detekce kouře
	kus
	20,00000
	315,00
	6 300,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 7
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 7
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 6
	
	6
	
	
	
	
	

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	359 240,09
	 
	 
	 

	87
	919735122R00
	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	48,40000
	128,00
	6 195,20
	822-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	včetně spotřeby vody
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 9*2+0,6*2+1,8+1,2+2,5+3,1+0,6*2+5,4+4,8+2,5+3,1+0,6*2
	
	46
	
	
	
	
	

	
	
	pro základ : 0,6*4
	
	2,4
	
	
	
	
	

	88
	919735123R00
	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm
	m
	48,40000
	181,00
	8 760,40
	822-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	včetně spotřeby vody
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 9*2+0,6*2+1,8+1,2+2,5+3,1+0,6*2+5,4+4,8+2,5+3,1+0,6*2
	
	46
	
	
	
	
	

	
	
	pro základ : 0,6*4
	
	2,4
	
	
	
	
	

	89
	962031132R00
	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 
	m2
	178,76500
	59,00
	10 547,14
	801-3
	RTS 17/ I
	RTS 17/ I

	
	
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 2,75*(2,8+1,4*2+2,8+2*2+1,2*2+0,8*2)
	
	45,1
	
	
	
	
	

	
	
	-(0,8*2+0,7*2*2+0,6*2*4)
	
	-9,2
	
	
	
	
	

	
	
	2,75*(2*2+1,2*2+0,8*2+4,2+1,6+0,25*4+0,35*2)
	
	42,625
	
	
	
	
	

	
	
	-(0,8*2+0,6*2*4+0,7*2*2)
	
	-9,2
	
	
	
	
	

	
	
	2,75*1,6*2-0,9*2
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 5. : 2,7*(4,2+2*2+1,2*2+0,8*2)*2
	
	65,88
	
	
	
	
	

	
	
	-(0,7*2*2+0,6*2*4)*2
	
	-15,2
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 2,7*(4,2+0,9*2+1,2*2+2*2)*2
	
	66,96
	
	
	
	
	

	
	
	-(0,7*2*2+0,6*2*4)*2
	
	-15,2
	
	
	
	
	

	90
	962031133R00
	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 
	m2
	71,89000
	79,00
	5 679,31
	801-3
	RTS 17/ I
	RTS 17/ I

	
	
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 2,75*(3,8*2+1,8+2,4)
	
	32,45
	
	
	
	
	

	
	
	-0,8*2
	
	-1,6
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 5. : 2,7*(3,8*2)
	
	20,52
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 2,7*3,8*2
	
	20,52
	
	
	
	
	

	91
	962036125R00
	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, dvojitá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm
	m2
	6,84000
	88,00
	601,92
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 0,9*3,8*2
	
	6,84
	
	
	
	
	

	92
	963016151R00
	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm
	m2
	199,20000
	75,00
	14 940,00
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 4*(28,2*2-3,3*2)
	
	199,2
	
	
	
	
	

	93
	963016999R00
	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů příplatek za demontáž vrstvy minerální izolace, -, tl. 200 mm
	m2
	199,20000
	20,00
	3 984,00
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 4*(28,2*2-3,3*2)
	
	199,2
	
	
	
	
	

	94
	965042121RT1
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2
	m3
	2,34340
	1 810,00
	4 241,55
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pod kamny : 0,05*1,3*0,8*7
	
	0,364
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,06*0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4)
	
	0,7632
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro základ : 0,06*0,6*0,6
	
	0,0216
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 5. - pod kamny : 0,06*(1,3*0,8*4+(1,4*0,9+0,3*0,3)*3+1,4*0,8+0,6*0,3)
	
	0,5706
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8.-pod kamny : 0,06*1*1,3*8
	
	0,624
	
	
	
	
	

	95
	965042221RT1
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2
	m3
	1,96200
	1 655,00
	3 247,11
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,15*0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4)
	
	1,908
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro základ : 0,15*0,6*0,6
	
	0,054
	
	
	
	
	

	96
	965081713RT1
	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2
	m2
	306,41320
	42,00
	12 869,35
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 1,3*0,8*7
	
	7,28
	
	
	
	
	

	
	
	1,7*2,1+2,7*0,7+1,4*1,4+2,1*1,4+1,1*1,2+0,9*0,6+1,1*0,8+1,6*2+2,1*1,1+0,9*0,9+1,1*0,8+1,6*2
	
	23,5
	
	
	
	
	

	
	
	(4,5*2+0,2*1,6+1,6*4,4+3,1*1,8)*2
	
	43,88
	
	
	
	
	

	
	
	(1,6*2+1,1*1,2+0,9*2)*2
	
	12,64
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*4,5+1,5*1,8+0,3*1,6+3,2*4+2,2*1,8
	
	29,84
	
	
	
	
	

	
	
	schodiště : 1,4*17*(0,28+0,2)*2
	
	22,848
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 5. : (4,4*2,2+2,1*1,1*2+0,9*0,9*2+1,1*0,8*2+2*1,6*2+2*4,5+0,4*3+0,5*1,3+1,5*1,3+1,2*1,7)*2
	
	77,84
	
	
	
	
	

	
	
	1,3*0,8*4+(1,4*0,9+0,3*0,3)*3+1,4*0,8+0,6*0,3
	
	9,51
	
	
	
	
	

	
	
	schodiště : 1,3*17*(0,28*0,2)*2
	
	2,4752
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 4,5*2,6+1,5*1,6+2,2*4,5
	
	24
	
	
	
	
	

	
	
	(2,1*1,1*2+1,2*0,9*2+1,1*0,8*2+1,6*2*2+2,9*1,9+0,5*1,3)*2
	
	42,2
	
	
	
	
	

	
	
	1,3*1*8
	
	10,4
	
	
	
	
	

	97
	965081702R00
	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm
	m
	200,46000
	11,00
	2 205,06
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 2,2*2+4,5-(0,8*3+0,7)
	
	5,8
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*2+4,5-(0,8*2+0,7)
	
	6,6
	
	
	
	
	

	
	
	1,8*2+1,7*2+2,2*2+1,8*2+4*2+3,5*2-(1,2+0,8*3)
	
	26,4
	
	
	
	
	

	
	
	(2,2*2+4,5+6,2*2+3,1*2-(0,8*2+0,9+0,7+1,1+1))*2
	
	44,4
	
	
	
	
	

	
	
	(2,8*2+3,2+1,5*3-(0,8*2+0,7+1,3))*2
	
	19,4
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 5. : (2,2*2+4,5)*2
	
	17,8
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 2,6+4,2+4,5-(0,8*3+0,7*2)
	
	7,5
	
	
	
	
	

	
	
	4,5+2,2*2-(0,8*2+0,7)
	
	6,6
	
	
	
	
	

	
	
	1,8+0,8+2,4+1,8
	
	6,8
	
	
	
	
	

	
	
	schodiště : 17*(0,3+0,28)*6
	
	59,16
	
	
	
	
	

	98
	967031741R00
	Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 50 mm
	m2
	3,09000
	165,00
	509,85
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
	
	
	

	
	
	č.v.D.1.1.- B)15-17 : 0,15*0,2*6
	
	0,18
	
	
	
	
	

	
	
	0,15*(1,8+1,8*2+2,4)
	
	1,17
	
	
	
	
	

	
	
	0,15*(1,4*2+1,5*2)*2
	
	1,74
	
	
	
	
	

	99
	968061112R00
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2
	kus
	26,00000
	35,00
	910,00
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 3*2
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	výměna oken : 2*10
	
	20
	
	
	
	
	

	100
	968061125R00
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2
	kus
	72,00000
	25,00
	1 800,00
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 28
	
	28
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1-b) 5. : 22
	
	22
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 22
	
	22
	
	
	
	
	

	101
	968061126R00
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2
	kus
	2,00000
	54,00
	108,00
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 2
	
	2
	
	
	
	
	

	102
	968062355R00
	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2
	m2
	16,80000
	148,00
	2 486,40
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
	
	
	

	
	
	výměna oken : 1,05*1,6*10
	
	16,8
	
	
	
	
	

	103
	968062356R00
	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2
	m2
	4,68000
	125,00
	585,00
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 1,3*1,8*2
	
	4,68
	
	
	
	
	

	104
	968072455R00
	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	71,60000
	190,00
	13 604,00
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 0,9*2*2+0,8*2*5+0,7*2*4+0,6*2*8
	
	26,8
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1-b) 5. : 0,8*2*4+0,7*2*4+0,6*2*8
	
	21,6
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 0,8*2*5+0,7*2*4+0,6*2*8
	
	23,2
	
	
	
	
	

	105
	968072456R00
	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
	m2
	5,46000
	155,00
	846,30
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 1,3*2,1*2
	
	5,46
	
	
	
	
	

	106
	968095001R00
	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,  
	m
	13,70000
	45,00
	616,50
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 1,35*2
	
	2,7
	
	
	
	
	

	
	
	1,1*10
	
	11
	
	
	
	
	

	107
	971033641R00
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm
	m3
	9,19800
	796,00
	7 321,61
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	základovém nebo nadzákladovém,
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 0,3*1*2,1*5
	
	3,15
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1-b) 5. : 0,3*1*2,1*5
	
	3,15
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 0,3*(1*2,1*4+0,6*2,1)
	
	2,898
	
	
	
	
	

	108
	973031812R00
	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm
	m
	126,90000
	98,00
	12 436,20
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,7*16
	
	43,2
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b)6. : 2,7*16
	
	43,2
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 2,7*15
	
	40,5
	
	
	
	
	

	109
	973031824R00
	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí

 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm
	m
	111,90000
	189,00
	21 149,10
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,7*8+2,1*8
	
	38,4
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP- č.v.1.1.-b) 6. : 2,7*8+2,1*8
	
	38,4
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 2,7*6+2,1*9
	
	35,1
	
	
	
	
	

	110
	973031825R00
	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí

 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm
	m
	4,20000
	252,00
	1 058,40
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,1*2
	
	4,2
	
	
	
	
	

	111
	974031664R00
	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů

 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm
	m
	39,00000
	140,00
	5 460,00
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 1,3*2*5
	
	13
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1-b) 5. : 1,3*2*5
	
	13
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 1,3*2*5
	
	13
	
	
	
	
	

	112
	976047231R00
	Vybourání betonových  nebo ŽB dvířek, obrub zdiva, desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva

 tloušťky do 100 mm
	m
	5,90000
	110,00
	649,00
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 - zídka : 4,6+1,3
	
	5,9
	
	
	
	
	

	113
	978011121R00
	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 10 %
	m2
	632,54000
	6,50
	4 111,51
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 330,08
	
	330,08
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 302,46
	
	302,46
	
	
	
	
	

	114
	978013121R00
	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 10 %
	m2
	1 683,68000
	6,20
	10 438,82
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,7*(6,6*2+5,7+5,4+5,9*2+5,1+2,8+3,1+8,5+4,7+3,1+5,1*4+4*4+8,5+3,1+4,7+1,8*2+1,1*2)+1,5*4,5*4
	
	356,13
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*(3*4+5,1*4+4*8+5,1*4+3,2*4+5,9*2)
	
	295,38
	
	
	
	
	

	
	
	-1,3*2,1*2
	
	-5,46
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 2,7*(3+5,9+5,3+3,8+5,8+5,5+6,6*2+6,3+3+4,2+4*4+5,1*4+6,2+4,2+3)
	
	285,66
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*(4*8+3*4+5,1*4+5,3*4+3,2*4+5,9*2)
	
	297,54
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 2,7*(4,4*2+5,5+1,3+3,4+3+3,3+1,8+1,5*2+5,1+4,2+5,2+2,7+1,5*4+3+5,1+3,3+1,3+2,4)
	
	184,68
	
	
	
	
	

	
	
	1,8*2,1*10+1,7*2,5*2
	
	46,3
	
	
	
	
	

	
	
	2,7*(5,1+1,5*2+3,3+1,5*2+3+4*2+5,3*2+3,3*2+3,7+1,8+1,5*2+1,2+2)
	
	146,61
	
	
	
	
	

	
	
	1,8*2,1*10+1,7*2,5*2
	
	46,3
	
	
	
	
	

	
	
	-2,7*1,5*2
	
	-8,1
	
	
	
	
	

	
	
	půda - komíny : 2,6*(2*2+0,4*2)*2
	
	24,96
	
	
	
	
	

	
	
	1,2*(0,4*2+1,1*2)*3
	
	10,8
	
	
	
	
	

	
	
	1,2*(0,8*2+0,4*2)
	
	2,88
	
	
	
	
	

	115
	978015241R00
	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %
	m2
	179,65000
	14,90
	2 676,79
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	č.v.D.1.1.- B)15-17 : 2,5*5,7+2*(10,4+5,7)+3,3*2,1+4,2*3,7+5*2,1+4,5*2,1+3,7*3,7+2,8*2,1
	
	108,44
	
	
	
	
	

	
	
	2,5*13,5+2*13,5
	
	60,75
	
	
	
	
	

	
	
	2*29,7
	
	59,4
	
	
	
	
	

	
	
	-66,04
	
	-66,04
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  1.NP+vstup. přístavby - č.v.D.1.1.-b)3 : (1,1+1,5*2)*20
	
	82
	
	
	
	
	

	
	
	  (1,3+1,4*2)*2
	
	8,2
	
	
	
	
	

	
	
	  (1,3+2,1*2)*2
	
	11
	
	
	
	
	

	
	
	  (1,3+0,6*2)*2
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	  1,3*3*2
	
	7,8
	
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ostění : 0,15*114
	
	17,1
	
	
	
	
	

	116
	978015291R00
	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %
	m2
	85,78000
	48,20
	4 134,60
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	č.v.D.1.1.- B)15-17 - sokl : 0,25*9,4+0,2*1,5+0,35*3+0,6*15,2+0,2*2,1
	
	13,24
	
	
	
	
	

	
	
	0,6*15,6
	
	9,36
	
	
	
	
	

	
	
	3*15,6
	
	46,8
	
	
	
	
	

	
	
	0,6*15+0,3*11,4+1,2*3,3
	
	16,38
	
	
	
	
	

	117
	978059531R00
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2
	m2
	308,10000
	66,00
	20 334,60
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 1,5*(1,4*4-0,8)
	
	7,2
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(3,4*2+2*2-(0,6*2+0,7))
	
	13,35
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,1*2+0,8*2-0,6)
	
	4,8
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2,1*2+2*2-(0,6*2+0,7))
	
	9,45
	
	
	
	
	

	
	
	2*(2*2+1,6*2-0,6)*4
	
	52,8
	
	
	
	
	

	
	
	(1,5*(2,1*2+2*2+1,1*2+0,8*2-(0,6*3+0,7)))*2
	
	28,5
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b)5. : (1,5*(2,1*2+2*2+1,1*2+0,8-(0,7+0,6*3)))*4
	
	52,2
	
	
	
	
	

	
	
	2*(1,6*2+2*2-0,6)*4
	
	52,8
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : (1,5*(2,1*2+2*2-(0,7+0,6*3)))*4
	
	34,2
	
	
	
	
	

	
	
	(2*(1,6*2+2*2-0,6))*4
	
	52,8
	
	
	
	
	

	118
	713100832R00
	Odstranění tepelné izolace z desek minerálních tloušťky do 200 mm
	m2
	254,22000
	33,00
	8 389,26
	800-713
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 8,5*28,2+3,3*2,2*2
	
	254,22
	
	
	
	
	

	119
	764361811R00
	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině vlnité a prejzové, sklonu přes 30 do 45°
	kus
	14,00000
	860,00
	12 040,00
	800-764
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 14
	
	14
	
	
	
	
	

	120
	764410850R00
	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm
	m
	26,10000
	54,10
	1 412,01
	800-764
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3.-měněná okna : 1,35*2
	
	2,7
	
	
	
	
	

	
	
	1,15*10
	
	11,5
	
	
	
	
	

	
	
	stávající okna(bez pohledu k řece) : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP : 1,15*(18-10)
	
	9,2
	
	
	
	
	

	
	
	1,35*2
	
	2,7
	
	
	
	
	

	121
	764454802R00
	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm
	m
	18,00000
	160,00
	2 880,00
	800-764
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 3*6
	
	18
	
	
	
	
	

	122
	766662811R00
	Demontáž dveřních křídel prahů dveří

 jednokřídlových
	kus
	72,00000
	8,00
	576,00
	800-766
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 28
	
	28
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1-b) 5. : 22
	
	22
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 22
	
	22
	
	
	
	
	

	123
	765001
	Dmtž+zpětná mtž stáv. stropní kce pro aplikaci tep. izolace a lávek
	m2
	9,00000
	360,00
	3 240,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	předpoklad : 3*3
	
	9
	
	
	
	
	

	124
	960009
	Dmtž stávající elektroinstalace, vč. likvidace
	hod
	40,00000
	260,00
	10 400,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	125
	96001
	Dmtž větracích mřížek vč. likvidace
	kus
	14,00000
	15,00
	210,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	č.v.D.1.1.- B)15-17 : 14
	
	14
	
	
	
	
	

	126
	96005
	Dmtž sporáků a kuch. linek, vč. likvidace
	hod
	30,00000
	350,00
	10 500,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	127
	96006
	Dmtž ZTI vč. likvidace
	hod
	40,00000
	290,00
	11 600,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	128
	96008
	Dmtž talířových satelitních antén - 2x, držáky antén - 2x, vč. likvidace
	hod
	2,00000
	260,00
	520,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	129
	963042819R00
	Bourání schodišťových stupňů betonových
	m
	2,10000
	159,00
	333,90
	 
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,1
	
	2,1
	
	
	
	
	

	130
	9680728
	Vybourání ocel. mříží, vč. likvidace
	m2
	4,59000
	177,00
	812,43
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 2,7*1,7
	
	4,59
	
	
	
	
	

	131
	979087212R00
	Nakládání na dopravní prostředky suti
	t
	130,93532
	45,00
	5 892,09
	822-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	pro vodorovnou dopravu
	
	
	

	132
	979011211R00
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím
	t
	130,93532
	145,00
	18 985,62
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	133
	979011219R00
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím
	t
	130,93532
	45,00
	5 892,09
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	134
	979081111R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
	t
	130,93532
	110,00
	14 402,89
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	135
	979081121R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
	t
	2 225,90039
	3,00
	6 677,70
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	136
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
	t
	130,93532
	150,00
	19 640,30
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	137
	979082121R00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m
	t
	523,74127
	12,00
	6 284,90
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	138
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti
	t
	130,93532
	260,00
	34 043,18
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ I

	Díl:
	96A
	Bourání konstrukcí - nebezpečný odpad
	 
	 
	 
	31 209,61
	 
	 
	 

	139
	711140101R00
	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva
	m2
	13,08000
	15,00
	196,20
	800-711
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4)
	
	12,72
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro základ : 0,6*0,6
	
	0,36
	
	
	
	
	

	140
	776401800R00
	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady
	m
	531,90000
	5,00
	2 659,50
	800-775
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 5,7+5,5+6,6*2+0,3*2-0,8
	
	24,2
	
	
	
	
	

	
	
	5,1+5,4+5,7*2+0,3*2
	
	22,5
	
	
	
	
	

	
	
	3*2+4*2+0,2*2-0,8
	
	13,6
	
	
	
	
	

	
	
	(5,1*2+4*2+0,2*2-0,8)*2
	
	35,6
	
	
	
	
	

	
	
	3*2+4*2+0,2*2-0,8
	
	13,6
	
	
	
	
	

	
	
	5,1*2+6,5*2+0,3*2-0,8
	
	23
	
	
	
	
	

	
	
	5,1*2+5,9*2+0,3*2-0,8
	
	21,8
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 5. : 5,8+5,5+6,6*2+0,2*2-0,8
	
	24,1
	
	
	
	
	

	
	
	5,5+5,3+5,7*2+0,2*2-0,8
	
	21,8
	
	
	
	
	

	
	
	3*2+4*2+0,2*2-0,8*2
	
	12,8
	
	
	
	
	

	
	
	(5,1*2+4*2+0,2*2-0,8)*2
	
	35,6
	
	
	
	
	

	
	
	3*2+4*2+0,2*2-0,8*2
	
	12,8
	
	
	
	
	

	
	
	5,3*2+6,5*2+0,2*2-0,8
	
	23,2
	
	
	
	
	

	
	
	5,9*2+5,3*2+0,2*2-0,8
	
	22
	
	
	
	
	

	
	
	(5,1*2+4*2+0,2*2-0,8)*2
	
	35,6
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 5,5+5,8+6,6*2+0,2-0,8
	
	23,9
	
	
	
	
	

	
	
	5,5+5,3+5,9*2+0,2*2-0,8
	
	22,2
	
	
	
	
	

	
	
	(3*2+4*2+0,2*2-0,8)*2
	
	27,2
	
	
	
	
	

	
	
	(5,1*2+4*2+0,2*2-0,8)*2
	
	35,6
	
	
	
	
	

	
	
	5,3*2+6,5*2+0,2*2-0,8
	
	23,2
	
	
	
	
	

	
	
	5,3*2+5,9*2+0,2*2-0,8
	
	22
	
	
	
	
	

	
	
	(5,1*2+4*2+0,2*2-0,8)*2
	
	35,6
	
	
	
	
	

	141
	776511820R00
	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2
	m2
	693,04000
	38,00
	26 335,52
	800-775
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 5,5*6,6+5,3*5,8+3*4+5,1*4*2+3*4+5,1*6,5+5,9*5,1+5,1*4
	
	215,48
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 5. : 5,6*6,6+5,3*5,6+3*4+5,1*4*2+3*4+5,3*6,5+5,3*5,9+4*5,1*2
	
	237,96
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 5,6*6,6+5,4*5,8+3*4*2+5,1*4*2+5,3*6,5+5,3*5,9+5,1*4*2
	
	239,6
	
	
	
	
	

	142
	979087212R00
	Nakládání na dopravní prostředky suti
	t
	0,75674
	104,00
	78,70
	822-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	pro vodorovnou dopravu
	
	
	

	143
	979011211R00
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím
	t
	0,75674
	227,00
	171,78
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	144
	979011219R00
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím
	t
	0,75674
	97,10
	73,48
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	145
	979081111R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
	t
	0,75674
	210,00
	158,92
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	146
	979081121R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
	t
	12,86457
	11,10
	142,80
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	147
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
	t
	0,75674
	211,00
	159,67
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	148
	979082121R00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m
	t
	3,02696
	23,60
	71,44
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	149
	979990181R00
	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina
	t
	0,75674
	1 535,00
	1 161,60
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	82 024,70
	 
	 
	 

	150
	999281108R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

 výšky do 12 m,  
	t
	147,79225
	555,00
	82 024,70
	801-4
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	oborů 801, 803, 811 a 812
	
	
	

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	112 646,40
	 
	 
	 

	151
	711212001R00
	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti
	m2
	370,73000
	240,00
	88 975,20
	800-711
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 1,5*(1,8*2+2,4+1,4-0,7)
	
	10,05
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)
	
	6,82
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,9*2+2-0,7)
	
	7,65
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1*2+1,1)
	
	6,82
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2,4*2+2-0,7)*2
	
	18,3
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)*2
	
	13,64
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2*2+2-0,4)
	
	8,4
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)
	
	6,82
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,9*2+2-0,7)
	
	7,65
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)
	
	6,82
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2*3-0,7)
	
	7,95
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)
	
	6,82
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,2*7+0,6*5)
	
	17,1
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 1,5*(1,8*2+2,4+1,4)
	
	11,1
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)
	
	6,82
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,8*2+2+0,9)*2
	
	19,5
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)*2
	
	13,64
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2,4*2+2+0,9)*2
	
	23,1
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)*2
	
	13,64
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2*3)*2
	
	18
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)*2
	
	13,64
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,2*7+0,6*4)
	
	16,2
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 1,5*(1,8*2+2,4+1,3-0,7)
	
	9,9
	
	
	
	
	

	
	
	2*(1,1+1*2)*6
	
	37,2
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2,5+2*2+1,4-0,7)
	
	10,8
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,8*2+2,4+1,4-0,7)
	
	10,05
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2,4*2+2+0,9-0,7)
	
	10,5
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,9*2+2+0,9-0,7)
	
	9
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2*2+2+0,9-0,7)
	
	9,3
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,2*6+0,6*3)
	
	13,5
	
	
	
	
	

	152
	711212002RT1
	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti vlhkosti
	m2
	85,15000
	240,00
	20 436,00
	800-711
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 4,39+3,78+4,86+3,9+3,78+4,86+3,9
	
	29,47
	
	
	
	
	

	
	
	 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 4,39+3,78+4,86+3,9+3,78+4,86+3,9
	
	29,47
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 4,39+4,38+4,9+3,78+4,86+3,9
	
	26,21
	
	
	
	
	

	153
	711140012RAA
	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož,  
	m2
	13,08000
	190,00
	2 485,20
	AP-PSV
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	doplnění podkladního betonu : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4)
	
	12,72
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro základ : 0,6*0,6
	
	0,36
	
	
	
	
	

	154
	998711202R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m
	%
	1,50000
	500,00
	750,00
	800-711
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
	
	
	

	Díl:
	713
	Izolace tepelné
	 
	 
	 
	126 233,01
	 
	 
	 

	155
	713111111RT2
	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá
	m2
	205,86000
	26,00
	5 352,36
	800-713
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 7,3*28,2
	
	205,86
	
	
	
	
	

	156
	713111121RT1
	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,  
	m2
	199,20000
	52,00
	10 358,40
	800-713
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 4*(28,2*2-3,3*2)
	
	199,2
	
	
	
	
	

	157
	713131121R00
	Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami
	m2
	55,99000
	52,00
	2 911,48
	800-713
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 1,1*(5,8+3+0,6+1,3+0,7+1,2+3+5,3*2+3+5,1*2+3+5,3+0,5*4+0,3*4)
	
	55,99
	
	
	
	
	

	158
	63151410R
	deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,900 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno
	m2
	686,91730
	154,00
	105 785,26
	SPCM
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : (4*(28,2*2-3,3*2))*1,03
	
	205,176
	
	
	
	
	

	
	
	7,3*28,2*2*1,03
	
	424,0716
	
	
	
	
	

	
	
	1,1*(5,8+3+0,6+1,3+0,7+1,2+3+5,3*2+3+5,1*2+3+5,3+0,5*4+0,3*4)*1,03
	
	57,6697
	
	
	
	
	

	159
	998713202R00
	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m
	%
	0,01430
	127 658,22
	1 825,51
	800-713
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	50 m vodorovně
	
	
	

	Díl:
	720
	Zdravotechnická instalace
	 
	 
	 
	723 848,55
	 
	 
	 

	160
	72001
	ZTI - dle samostatného položkového rozpočtu
	kpl
	1,00000
	723 848,55
	723 848,55
	 
	Vlastní
	Indiv

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	21 868,18
	 
	 
	 

	161
	762521108RT2
	Položení podlah s dodávkou materiálu hrubých fošen nehoblovaných na sraz, tloušťky 38 mm
	m2
	22,82000
	345,00
	7 872,90
	800-762
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	půda - č.v.D.1.1. - b)10 : 0,6*2+1*1,2+0,6*(17,1+1,1+1+1,9+3+1,1+1+2)+0,8*1,2+1,8*0,8+1*0,9+0,2*1
	
	22,82
	
	
	
	
	

	162
	762526110RT3
	Položení podlah s dodávkou materiálu polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, řezivo 100 x 50 mm
	m2
	22,82000
	198,00
	4 518,36
	800-762
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	půda - č.v.D.1.1. - b)10 : 0,6*2+1*1,2+0,6*(17,1+1,1+1+1,9+3+1,1+1+2)+0,8*1,2+1,8*0,8+1*0,9+0,2*1
	
	22,82
	
	
	
	
	

	163
	762526130RT3
	Položení podlah s dodávkou materiálu polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm, řezivo 100 x 50 mm
	m2
	45,64000
	186,00
	8 489,04
	800-762
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	půda - č.v.D.1.1. - b)10 : (0,6*2+1*1,2+0,6*(17,1+1,1+1+1,9+3+1,1+1+2)+0,8*1,2+1,8*0,8+1*0,9+0,2*1)*2
	
	45,64
	
	
	
	
	

	164
	762595000R00
	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace
	m3
	1,26651
	780,00
	987,88
	800-762
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	půda - č.v.D.1.1. - b)10 : (0,6*2+1*1,2+0,6*(17,1+1,1+1+1,9+3+1,1+1+2)+0,8*1,2+1,8*0,8+1*0,9+0,2*1)*3,5*0,1*0,05
	
	0,39935
	
	
	
	
	

	
	
	22,82*0,038
	
	0,86716
	
	
	
	
	

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	11 131,50
	 
	 
	 

	165
	764410240R00
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž 

 rš 250 mm
	m
	26,10000
	315,00
	8 221,50
	800-764
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	včetně rohů
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3.-měněná okna : 1,35*2
	
	2,7
	
	
	
	
	

	
	
	1,15*10
	
	11,5
	
	
	
	
	

	
	
	stávající okna(bez pohledu k řece) : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP : 1,15*(18-10)
	
	9,2
	
	
	
	
	

	
	
	1,35*2
	
	2,7
	
	
	
	
	

	166
	764454203R00
	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů

 průměru 120 mm
	m
	6,00000
	435,00
	2 610,00
	800-764
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3.  P11 - doplnění : 6
	
	6
	
	
	
	
	

	167
	998764202R00
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m
	%
	1,00000
	300,00
	300,00
	800-764
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	50 m vodorovně
	
	
	

	Díl:
	765
	Krytiny tvrdé
	 
	 
	 
	33 863,40
	 
	 
	 

	168
	765799311RL3
	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, s přelepením spojů
	m2
	112,80000
	278,00
	31 358,40
	800-765
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	č.v.D.1.1.- B)10,11-předpoklad opravy 20% : 9,4*30*2*0,2
	
	112,8
	
	
	
	
	

	169
	76501
	Vyspravení střechy po ubourání šachty a prostupů VZT
	m2
	1,47000
	1 500,00
	2 205,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	č.v.D.1.1.-b)10 : 0,6*2+0,3*0,3*3
	
	1,47
	
	
	
	
	

	170
	998765202R00
	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m
	%
	1,00000
	300,00
	300,00
	800-765
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	50 m vodorovně
	
	
	

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	692 387,00
	 
	 
	 

	171
	766624043R00
	Montáž střešních oken rozměru 78/140 - 160 cm
	kus
	14,00000
	1 770,00
	24 780,00
	800-766
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 14
	
	14
	
	
	
	
	

	172
	3/L
	D+M vnitřích dýhovaných dveří 100/197 EW15DP+kování, kliky a zámku, kompl. dodávka dle ozn. 3/L
	kus
	1,00000
	6 975,00
	6 975,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	výpis dveří - ozn. 3/L : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	173
	3/P
	D+M vnitřích dýhovaných dveří 100/197 EW15DP+kování, kliky a zámku, kompl. dodávka dle ozn. 3/P
	kus
	1,00000
	6 975,00
	6 975,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	výpis dveří - ozn. 3/P : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	174
	4/L
	D+M vnitřích dýhovaných dveří 80/197 EW30DP3 Aku+kování, kliky a zámek, kompl. dodávka dle ozn. 4/L
	kus
	3,00000
	7 960,00
	23 880,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	výpis dveří - ozn. 4/L : 3
	
	3
	
	
	
	
	

	175
	5/L
	D+M vnitřních dýhovaných dveří 80/197 EW30DP3 Aku+kování,ocel. zárubeň, kliky a zámek, kompl. dodávka dle ozn. 5/L
	kus
	9,00000
	7 960,00
	71 640,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	výpis dveří - ozn. 5/L : 9
	
	9
	
	
	
	
	

	176
	5/P
	D+M vnitřních dýhovaných dveří 80/197 EW30DP3 Aku+kování,ocel. zárubeň, kliky a zámek, kompl. dodávka dle ozn. 5/P
	kus
	8,00000
	7 960,00
	63 680,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	výpis dveří - ozn. 5/P : 8
	
	8
	
	
	
	
	

	177
	6/L
	D+M vnitřních dýhovaných dveří 80/197+kování, kliky a zámek, kompl. dodávka dle ozn. 6/L
	kus
	7,00000
	3 480,00
	24 360,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	výpis dveří - ozn. 6/L : 7
	
	7
	
	
	
	
	

	178
	6/P
	D+M vnitřních dýhovaných dveří 80/197+kování, kliky a zámek, kompl. dodávka dle ozn. 6/P
	kus
	5,00000
	3 480,00
	17 400,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	výpis dveří - ozn. 6/P : 5
	
	5
	
	
	
	
	

	179
	7/L
	D+M vnitřních voštinových dveří 80/197+kování,ocel. zárubeň, kliky a zámek, kompl. dodávka dle ozn. 7/L
	kus
	10,00000
	3 480,00
	34 800,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	výpis dveří - ozn. 7/L : 10
	
	10
	
	
	
	
	

	180
	7/P
	D+M vnitřních dýhovaných dveří 80/197+kování,ocel. zárubeň, kliky a zámek, kompl. dodávka dle ozn. 7/P
	kus
	7,00000
	3 480,00
	24 360,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	výpis dveří - ozn. 7/P : 7
	
	7
	
	
	
	
	

	181
	766001
	D+M kuchyňských linek dl. 1,2m vč. dřezu + samostaně stojící lednice
	kus
	20,00000
	9 000,00
	180 000,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 7
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 7
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 6
	
	6
	
	
	
	
	

	182
	76761591
	Oprava oken - výměna gumového tešnění D+M
	m
	337,00000
	61,00
	20 557,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : (1,1*4+1,5*2)*20
	
	148
	
	
	
	
	

	
	
	(1,3+1,5+1,4*4)*2
	
	16,8
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b)6 : (1,1*4+1,5*2)*21
	
	155,4
	
	
	
	
	

	
	
	(1,8+2+1,4*5)*2
	
	21,6
	
	
	
	
	

	
	
	3.NP - č.v.D.1.1.-b)9 : (1,1*4+1,5*2)*4
	
	29,6
	
	
	
	
	

	
	
	(2,7*4+1,5*6)*2
	
	39,6
	
	
	
	
	

	
	
	nová okna : -(1,1*4+1,5*2)*10
	
	-74
	
	
	
	
	

	183
	8/L
	D+M vnitřních voštinových dveří 70/197+kování,ocel. zárubeň, kliky a zámek, kompl. dodávka dle ozn. 8/L
	kus
	11,00000
	3 040,00
	33 440,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	výpis dveří - ozn. 8/L : 11
	
	11
	
	
	
	
	

	184
	8/P
	D+M vnitřních voštinových dveří 70/197+kování,ocel. zárubeň, kliky a zámek, kompl. dodávka dle ozn. 8/P
	kus
	9,00000
	3 040,00
	27 360,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	výpis dveří - ozn. 8/P : 9
	
	9
	
	
	
	
	

	185
	61140254.AR
	okno střešní š = 780 mm; h = 1 400,0 mm; kyvné; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; ovládání ruční; Uokna 1,20 W/m2K; ventilační klapka; barva transparentní
	kus
	14,00000
	5 840,00
	81 760,00
	SPCM
	RTS 17/ I
	RTS 17/ I

	186
	61140284.AR
	lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá
	kus
	14,00000
	1 630,00
	22 820,00
	SPCM
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	187
	611405906R
	sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek
	kus
	14,00000
	1 875,00
	26 250,00
	SPCM
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	188
	998766202R00
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m
	%
	2,70000
	500,00
	1 350,00
	800-766
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	50 m vodorovně
	
	
	

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	28 586,00
	 
	 
	 

	189
	713582113RT1
	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 300x300 mm, požární odolnost EI 15 
	kus
	14,00000
	700,00
	9 800,00
	800-713
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 5
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 5
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 4
	
	4
	
	
	
	
	

	190
	1/P,1/L
	D+M plech. vstupních dveří 1300/2100, kompl. dodávka dle ozn. 1/P,1/L
	kus
	2,00000
	7 320,00
	14 640,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	výpis dveří - ozn.-1/P,1/L : 1+1
	
	2
	
	
	
	
	

	191
	76703
	Posunutí stáv. ocel. žebříku na úchyty, pro výlez na půdu
	kus
	1,00000
	2 410,00
	2 410,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	192
	998767202R00
	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m
	%
	1,40000
	1 240,00
	1 736,00
	800-767
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	50 m vodorovně
	
	
	

	Díl:
	769
	Otvorové prvky z plastu
	 
	 
	 
	74 742,60
	 
	 
	 

	193
	766601211RT2
	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní,  
	m
	74,20000
	103,00
	7 642,60
	800-766
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	okna : (1,3+0,6)*2*2
	
	7,6
	
	
	
	
	

	
	
	(1,05+1,6)*2*10
	
	53
	
	
	
	
	

	
	
	dveře : (1,3+2,1)*2*2
	
	13,6
	
	
	
	
	

	194
	O1
	D+M plast okna 1300x600 s izolačním dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. O1
	kus
	2,00000
	1 800,00
	3 600,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	výpis oken - ozn. O1 : 2
	
	2
	
	
	
	
	

	195
	O2
	D+M plast. oken 1050x1600 s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. O2
	kus
	10,00000
	6 200,00
	62 000,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	výpis oken - ozn. O2 : 10
	
	10
	
	
	
	
	

	196
	998766202R00
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m
	%
	1,00000
	1 500,00
	1 500,00
	800-766
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	50 m vodorovně
	
	
	

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	 
	 
	 
	337 810,82
	 
	 
	 

	197
	771275511RT3
	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických ze schodovek na stupnice,  , kladených do tmele
	m
	91,80000
	155,00
	14 229,00
	800-771
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 1,4*17*2
	
	47,6
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 1,3*17*2
	
	44,2
	
	
	
	
	

	198
	771275521RT3
	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice,  , kladených do tmele
	m
	91,80000
	155,00
	14 229,00
	800-771
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 1,4*17*2
	
	47,6
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 1,3*17*2
	
	44,2
	
	
	
	
	

	199
	771475034R00
	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele
	m
	59,16000
	55,00
	3 253,80
	800-771
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	schodiště : 17*(0,3+0,28)*6
	
	59,16
	
	
	
	
	

	200
	775981113RT1
	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepící lišta, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm
	m
	88,30000
	220,00
	19 426,00
	800-775
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,8+1,2*2+1,4+(1,1+1,3)*2+,3+1,2*2+1,2+1,4+1,3+1,4+1,3*2+1,3+1,5
	
	24,8
	
	
	
	
	

	
	
	0,8*7+0,7
	
	6,3
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 3+1,3+1,2*2+(1,3+1,2)*2+1,2*2+1,3+1,3*2+1,3+1,2+1,2+1,1+1,2
	
	24
	
	
	
	
	

	
	
	0,8*7+0,7
	
	6,3
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 3+1,2+1,4+0,9+1,2+1,5+1,3+1,5+0,6+1,2*4+1,2+1,2+1,1+1,2
	
	22,1
	
	
	
	
	

	
	
	0,8*6
	
	4,8
	
	
	
	
	

	201
	77102
	Lokální opravy stáv. keramické dlažby - předpoklad z 10%
	m2
	7,36000
	365,00
	2 686,40
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	1.NP : 3,68*2
	
	7,36
	
	
	
	
	

	202
	771101210RT1
	Penetrace podkladu pod dlažby
	m2
	368,73600
	55,00
	20 280,48
	 
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	290,95
	
	290,95
	
	
	
	
	

	
	
	0,3*91,8+0,2*91,8
	
	45,9
	
	
	
	
	

	
	
	0,1*318,86
	
	31,886
	
	
	
	
	

	203
	771475014RT1
	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm
	m
	259,70000
	65,00
	16 880,50
	 
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : (6,5*2+0,3+1,8+3,1-1*2)*2
	
	32,4
	
	
	
	
	

	
	
	(4,7+2*2+3,1-0,8*5)*2
	
	15,6
	
	
	
	
	

	
	
	2,1*2+2,8+0,35*2-(0,8+0,7)
	
	6,2
	
	
	
	
	

	
	
	2*2+1,2*2-(0,7+0,8*2)
	
	4,1
	
	
	
	
	

	
	
	1,3
	
	1,3
	
	
	
	
	

	
	
	2*4-(0,8*2+0,7)
	
	5,7
	
	
	
	
	

	
	
	(1,2+1,3)*2
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	2*2+1,4*2-(0,8*2+0,7)
	
	4,5
	
	
	
	
	

	
	
	1,3+1,5
	
	2,8
	
	
	
	
	

	
	
	1,7+2*2+4,7-(0,8*3)
	
	8
	
	
	
	
	

	
	
	1,2*2+2*2-(0,8*2+0,7)
	
	4,1
	
	
	
	
	

	
	
	1,3+1,3+0,4
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	2*4-(0,8*2+0,7)
	
	5,7
	
	
	
	
	

	
	
	1,3+1,2
	
	2,5
	
	
	
	
	

	
	
	1,4+0,4*2
	
	2,2
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : (4,7+2,8*2+1,7+1,5+3+1,3-0,8*4)*2
	
	29,2
	
	
	
	
	

	
	
	3+2,1*2-(0,8+0,7)
	
	5,7
	
	
	
	
	

	
	
	1,2*2+2*2-(0,8*2+0,7)
	
	4,1
	
	
	
	
	

	
	
	1,3
	
	1,3
	
	
	
	
	

	
	
	2*4-(0,8*2+0,7)
	
	5,7
	
	
	
	
	

	
	
	1,3+1,1
	
	2,4
	
	
	
	
	

	
	
	1,4*2+2*2-(0,8*2+0,7)
	
	4,5
	
	
	
	
	

	
	
	1,1+1,2
	
	2,3
	
	
	
	
	

	
	
	1,2*2+2*2-(0,8*2+0,7)
	
	4,1
	
	
	
	
	

	
	
	1,3*2
	
	2,6
	
	
	
	
	

	
	
	2*4-(0,8*2+0,7)
	
	5,7
	
	
	
	
	

	
	
	1,1+1,2
	
	2,3
	
	
	
	
	

	
	
	1,4*2+2*2-(0,8*2+0,7)
	
	4,5
	
	
	
	
	

	
	
	1,5+1,2
	
	2,7
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 2,4+3+1,9-0,8*3
	
	4,9
	
	
	
	
	

	
	
	4,7+2+1,7+0,9+2,3-0,8*3
	
	9,2
	
	
	
	
	

	
	
	2,1*2+3+0,2*2-(0,8+0,7)
	
	6,1
	
	
	
	
	

	
	
	2,4*2+1,3*2-(0,8*2+0,7)
	
	5,1
	
	
	
	
	

	
	
	1,2+1,3
	
	2,5
	
	
	
	
	

	
	
	4,2*2+5,2*2+0,25*2+(0,8*3+0,7)
	
	22,4
	
	
	
	
	

	
	
	1,4+0,4
	
	1,8
	
	
	
	
	

	
	
	1,1+1,2
	
	2,3
	
	
	
	
	

	
	
	1,2*2+2*2-(0,8*2+0,7)
	
	4,1
	
	
	
	
	

	
	
	(1,2+1,3)*2
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	2*4-(0,8*2+0,7)
	
	5,7
	
	
	
	
	

	
	
	1,3+1,5
	
	2,8
	
	
	
	
	

	
	
	1,4*2+2*2-(0,8*2+0,7)
	
	4,5
	
	
	
	
	

	
	
	1,2+1,2+0,35*2
	
	3,1
	
	
	
	
	

	204
	771479001R00
	Řezání dlaždic keramických pro soklíky
	m
	318,86000
	25,00
	7 971,50
	 
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	259,7+59,16
	
	318,86
	
	
	
	
	

	205
	771575109RT2
	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 30x30 cm
	m2
	290,95000
	300,00
	87 285,00
	 
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,8*2+0,35*1+1,3*1,2+1,2*1,1*2+1,2*1,3+0,3*0,25+1,3*1,2+1,3*1,3+1,1*1,2+1,4*1,3
	
	18,175
	
	
	
	
	

	
	
	10,92+10,07+4,39+2,79+3,78+4,19+4,86+2,8+3,9+12,93+9,62+2,79+3,78+4,19+4,86+2,8+3,9
	
	92,57
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 2*2,8+0,2*1+1,3*1,2+1,1*1,2+1,1*1,2+1,3*1,2+1,3*1,3+1,1*1,2+1,1*1,2+0,5*0,5
	
	16,14
	
	
	
	
	

	
	
	11,27+4,39+2,64+3,78+4,19+4,86+2,8+3,9+10,97+2,64+3,78+4,19+4,86+2,8+3,9+1,5*1,3+0,5*1,2+1,2*1,3
	
	75,08
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 3*2,1+0,3*1+1,2*1,3+1,2*1,1+0,3*0,8+1,2*1,1+0,2*1,5+1,2*1,3*2+1,1*1,2+0,5*0,35+1,1*1,2
	
	17,275
	
	
	
	
	

	
	
	6,39+4,39+3,42+4,38+15,25+4,9+10,81+2,64+3,78+4,19+4,86+2,8+3,9
	
	71,71
	
	
	
	
	

	206
	771579793R00
	příplatek za spárovací hmotu - plošně
	m2
	283,58600
	25,00
	7 089,65
	 
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	290,95+0,3*91,8+0,2*91,8+0,1*318,86
	
	368,736
	
	
	
	
	

	
	
	-85,15
	
	-85,15
	
	
	
	
	

	207
	771579795R00
	příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně
	m2
	85,15000
	55,00
	4 683,25
	 
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 4,39+3,78+4,86+3,9+3,78+4,86+3,9
	
	29,47
	
	
	
	
	

	
	
	 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 4,39+3,78+4,86+3,9+3,78+4,86+3,9
	
	29,47
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 4,39+4,38+4,9+3,78+4,86+3,9
	
	26,21
	
	
	
	
	

	208
	5970001
	Dodávka keram. dlažby dle výběru investora, do ceníkové hodnoty 300,-/m2
	m2
	387,17280
	290,00
	112 280,11
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	+ztratné 5% : (290,95+0,3*91,8+0,2*91,8+0,1*318,86)*1,05
	
	387,1728
	
	
	
	
	

	209
	597642400R
	dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér
	m2
	28,91700
	890,00
	25 736,13
	SPCM
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	+ztratné 5% : 91,8*0,3*1,05
	
	28,917
	
	
	
	
	

	210
	998771202R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m
	%
	2,00000
	890,00
	1 780,00
	800-771
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	50 m vodorovně
	
	
	

	Díl:
	776
	Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	319 455,80
	 
	 
	 

	211
	776421100RU1
	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku
	m
	647,79000
	64,00
	41 458,56
	800-775
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 3,8*2+5,1+2,5
	
	15,2
	
	
	
	
	

	
	
	5,7+6,6*2+5,4+0,35*2-(0,8+1,3)
	
	22,9
	
	
	
	
	

	
	
	5,1*2+4*2+0,2*2-(0,8*2+1,2+1,1)
	
	14,7
	
	
	
	
	

	
	
	3*2+4*2-0,8
	
	13,2
	
	
	
	
	

	
	
	5,1*2+4*2+0,2*2-0,8
	
	17,8
	
	
	
	
	

	
	
	5,1*2+3,2*2-0,8*2
	
	15
	
	
	
	
	

	
	
	5,1*2+3,2*2-0,8
	
	15,8
	
	
	
	
	

	
	
	5,1*2+5,9*2+0,2*2-0,8
	
	21,6
	
	
	
	
	

	
	
	5,1*2+4*2+0,2*4-(0,8*2+1,2+1,1)
	
	15,1
	
	
	
	
	

	
	
	3*2+4*2-0,8
	
	13,2
	
	
	
	
	

	
	
	5,1*2+4*2+0,2*2-(0,8+1,4)
	
	16,4
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 5,3+3,8*2
	
	12,9
	
	
	
	
	

	
	
	5,8+5,5+6,6*2+0,2*2-(0,8+1,3)
	
	22,8
	
	
	
	
	

	
	
	(5,1*2+4*2+0,2*2-(0,8*2+1,2+1,1))*2
	
	29,4
	
	
	
	
	

	
	
	(3*2+4*2-0,8)*2
	
	26,4
	
	
	
	
	

	
	
	(5,1*2+4*2+0,2*2-(0,8+1,1+1,2))*2
	
	31
	
	
	
	
	

	
	
	5,3*2+3,2*2+0,2*2-(0,8*3+1,3)
	
	13,7
	
	
	
	
	

	
	
	5,3*2+3,3*2-0,8
	
	16,4
	
	
	
	
	

	
	
	5,9*2+5,3*2+0,2*2-(0,8+1,3)
	
	20,7
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 3,4*2+2,5+5,3
	
	14,6
	
	
	
	
	

	
	
	5,8+5,5+6,2*2+0,2*2-(0,8+1,3+1)
	
	21
	
	
	
	
	

	
	
	4*2+5,1+0,2*4-(0,8*2+0,35+1,4)
	
	10,55
	
	
	
	
	

	
	
	3*2+3,6*2-0,8
	
	12,4
	
	
	
	
	

	
	
	5,1*2+3,6*2+0,2*2-(0,8+1,1+1,2)
	
	14,7
	
	
	
	
	

	
	
	6,2*2+5,3*2+0,2*2-(0,8*2+1+1,3)
	
	19,5
	
	
	
	
	

	
	
	5,3*2+5,5*2+0,2*2-(0,8+1,3*2)
	
	18,6
	
	
	
	
	

	
	
	5,1*2+4*2+0,2*2-0,8*2
	
	17
	
	
	
	
	

	
	
	3*2+3,6*2+0,2*2-0,8
	
	12,8
	
	
	
	
	

	
	
	5,1*2+3,6*20,2*2-(0,8+1,2*2)
	
	152,44
	
	
	
	
	

	212
	776521100R00
	Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  
	m2
	623,30000
	87,50
	54 538,75
	800-775
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 25,3+36,59+20,11+11,97+19,85+16,84+16,29+29,5+20,03+11,84+19,83
	
	228,15
	
	
	
	
	

	
	
	ker. dlažba : -(2,8*2+0,35*1+1,3*1,2+1,2*1,1*2+1,2*1,3+0,3*0,25+1,3*1,2+1,3*1,3+1,1*1,2+1,4*1,3)
	
	-18,175
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 26,07+37,43+20,11+11,97+19,85+17,17+16,77+30,42+20,03+11,84+19,83
	
	231,49
	
	
	
	
	

	
	
	ker. dlažba : -(2*2,8+0,2*1+1,3*1,2+1,1*1,2+1,1*1,2+1,3*1,2+1,3*1,3+1,1*1,2+1,1+1,2+0,5*0,5)
	
	-17,12
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 24,07+35,14+19,48+10,78+17,84+32,4+28,44+19,4+10,86+17,82
	
	216,23
	
	
	
	
	

	
	
	ker. dlažba : -(3*2,1+0,3*1+1,2*1,3+1,2*1,1+0,3*0,8+1,2*1,1+0,2*1,5+1,2*1,3*2+1,1*1,2+0,5*0,35+1,1*1,2)
	
	-17,275
	
	
	
	
	

	213
	28412245R
	podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 1,50 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová
	m2
	685,63000
	323,00
	221 458,49
	SPCM
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	+ztratné 10% : 623,3*1,1
	
	685,63
	
	
	
	
	

	214
	998776202R00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m
	%
	2,00000
	1 000,00
	2 000,00
	800-775
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	vodorovně do 50 m
	
	
	

	Díl:
	777
	Podlahy ze syntetických hmot
	 
	 
	 
	102 897,90
	 
	 
	 

	215
	777553010R00
	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí
	m2
	623,30000
	31,00
	19 322,30
	800-773
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 25,3+36,59+20,11+11,97+19,85+16,84+16,29+29,5+20,03+11,84+19,83
	
	228,15
	
	
	
	
	

	
	
	ker. dlažba : -(2,8*2+0,35*1+1,3*1,2+1,2*1,1*2+1,2*1,3+0,3*0,25+1,3*1,2+1,3*1,3+1,1*1,2+1,4*1,3)
	
	-18,175
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 26,07+37,43+20,11+11,97+19,85+17,17+16,77+30,42+20,03+11,84+19,83
	
	231,49
	
	
	
	
	

	
	
	ker. dlažba : -(2*2,8+0,2*1+1,3*1,2+1,1*1,2+1,1*1,2+1,3*1,2+1,3*1,3+1,1*1,2+1,1+1,2+0,5*0,5)
	
	-17,12
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 24,07+35,14+19,48+10,78+17,84+32,4+28,44+19,4+10,86+17,82
	
	216,23
	
	
	
	
	

	
	
	ker. dlažba : -(3*2,1+0,3*1+1,2*1,3+1,2*1,1+0,3*0,8+1,2*1,1+0,2*1,5+1,2*1,3*2+1,1*1,2+0,5*0,35+1,1*1,2)
	
	-17,275
	
	
	
	
	

	216
	777553210R00
	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm
	m2
	623,30000
	92,00
	57 343,60
	800-773
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 25,3+36,59+20,11+11,97+19,85+16,84+16,29+29,5+20,03+11,84+19,83
	
	228,15
	
	
	
	
	

	
	
	ker. dlažba : -(2,8*2+0,35*1+1,3*1,2+1,2*1,1*2+1,2*1,3+0,3*0,25+1,3*1,2+1,3*1,3+1,1*1,2+1,4*1,3)
	
	-18,175
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 26,07+37,43+20,11+11,97+19,85+17,17+16,77+30,42+20,03+11,84+19,83
	
	231,49
	
	
	
	
	

	
	
	ker. dlažba : -(2*2,8+0,2*1+1,3*1,2+1,1*1,2+1,1*1,2+1,3*1,2+1,3*1,3+1,1*1,2+1,1+1,2+0,5*0,5)
	
	-17,12
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 24,07+35,14+19,48+10,78+17,84+32,4+28,44+19,4+10,86+17,82
	
	216,23
	
	
	
	
	

	
	
	ker. dlažba : -(3*2,1+0,3*1+1,2*1,3+1,2*1,1+0,3*0,8+1,2*1,1+0,2*1,5+1,2*1,3*2+1,1*1,2+0,5*0,35+1,1*1,2)
	
	-17,275
	
	
	
	
	

	217
	777553219R00
	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu
	m2
	623,30000
	40,00
	24 932,00
	800-773
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 25,3+36,59+20,11+11,97+19,85+16,84+16,29+29,5+20,03+11,84+19,83
	
	228,15
	
	
	
	
	

	
	
	ker. dlažba : -(2,8*2+0,35*1+1,3*1,2+1,2*1,1*2+1,2*1,3+0,3*0,25+1,3*1,2+1,3*1,3+1,1*1,2+1,4*1,3)
	
	-18,175
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 26,07+37,43+20,11+11,97+19,85+17,17+16,77+30,42+20,03+11,84+19,83
	
	231,49
	
	
	
	
	

	
	
	ker. dlažba : -(2*2,8+0,2*1+1,3*1,2+1,1*1,2+1,1*1,2+1,3*1,2+1,3*1,3+1,1*1,2+1,1+1,2+0,5*0,5)
	
	-17,12
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 24,07+35,14+19,48+10,78+17,84+32,4+28,44+19,4+10,86+17,82
	
	216,23
	
	
	
	
	

	
	
	ker. dlažba : -(3*2,1+0,3*1+1,2*1,3+1,2*1,1+0,3*0,8+1,2*1,1+0,2*1,5+1,2*1,3*2+1,1*1,2+0,5*0,35+1,1*1,2)
	
	-17,275
	
	
	
	
	

	218
	998777202R00
	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m
	%
	1,00000
	1 300,00
	1 300,00
	800-773
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	50 m vodorovně
	
	
	

	Díl:
	781
	Obklady keramické
	 
	 
	 
	229 593,59
	 
	 
	 

	219
	781101210RT1
	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady
	m2
	370,73000
	55,00
	20 390,15
	800-771
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	220
	781415015R00
	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele
	m2
	370,73000
	305,00
	113 072,65
	800-771
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 1,5*(1,8*2+2,4+1,4-0,7)
	
	10,05
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)
	
	6,82
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,9*2+2-0,7)
	
	7,65
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1*2+1,1)
	
	6,82
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2,4*2+2-0,7)*2
	
	18,3
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)*2
	
	13,64
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2*2+2-0,4)
	
	8,4
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)
	
	6,82
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,9*2+2-0,7)
	
	7,65
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)
	
	6,82
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2*3-0,7)
	
	7,95
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)
	
	6,82
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,2*7+0,6*5)
	
	17,1
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 1,5*(1,8*2+2,4+1,4)
	
	11,1
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)
	
	6,82
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,8*2+2+0,9)*2
	
	19,5
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)*2
	
	13,64
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2,4*2+2+0,9)*2
	
	23,1
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)*2
	
	13,64
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2*3)*2
	
	18
	
	
	
	
	

	
	
	2,2*(1,1+1*2)*2
	
	13,64
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,2*7+0,6*4)
	
	16,2
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 1,5*(1,8*2+2,4+1,3-0,7)
	
	9,9
	
	
	
	
	

	
	
	2*(1,1+1*2)*6
	
	37,2
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2,5+2*2+1,4-0,7)
	
	10,8
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,8*2+2,4+1,4-0,7)
	
	10,05
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2,4*2+2+0,9-0,7)
	
	10,5
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,9*2+2+0,9-0,7)
	
	9
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(2*2+2+0,9-0,7)
	
	9,3
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*(1,2*6+0,6*3)
	
	13,5
	
	
	
	
	

	221
	781419706R00
	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně
	m2
	370,73000
	55,00
	20 390,15
	 
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	222
	597002
	Dodávka obkladu dle výběru investora, do ceníkové hodnoty 200,-/m2
	m2
	389,26650
	190,00
	73 960,64
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	+ztratné 5% : 370,73*1,05
	
	389,2665
	
	
	
	
	

	223
	998781202R00
	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m
	%
	2,00000
	890,00
	1 780,00
	800-771
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	42 390,41
	 
	 
	 

	224
	783103821R00
	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", opálením nebo oklepáním
	m2
	16,32000
	132,00
	2 154,24
	800-783
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	zárubně stáv. : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 0,2*(0,8+2*2)*7
	
	6,72
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 0,2*(0,8+2*2)*5
	
	4,8
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 0,2*(0,8+2*2)*5
	
	4,8
	
	
	
	
	

	225
	783125230R00
	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, jednonásobné + 2x email
	m2
	69,96000
	152,00
	10 633,92
	800-783
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	na vzduchu schnoucí
	
	
	

	
	
	zárubně nové : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 0,2*(0,8+2*2)*12+0,2*(0,7+2*2)*7+0,2*(1,3+2,1*2)*2
	
	20,3
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 0,2*(0,8+2*2)*12+0,2*(0,7+2*2)*7
	
	18,1
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 0,2*(0,8+2*2)*10+0,2*(0,7+2*2)*6
	
	15,24
	
	
	
	
	

	
	
	zárubně stáv. : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 0,2*(0,8+2*2)*7
	
	6,72
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 0,2*(0,8+2*2)*5
	
	4,8
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 0,2*(0,8+2*2)*5
	
	4,8
	
	
	
	
	

	226
	783522000R00
	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné
	m2
	8,28239
	132,00
	1 093,28
	800-783
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	na vzduchu schnoucí
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3.-měněná okna : 1,35*2
	
	2,7
	
	
	
	
	

	
	
	  1,15*10
	
	11,5
	
	
	
	
	

	
	
	  stávající okna(bez pohledu k řece) : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  1.NP : 1,15*(18-10)
	
	9,2
	
	
	
	
	

	
	
	  1,35*2
	
	2,7
	
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	parapety : 0,3*26,1
	
	7,83
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3.  P11 - doplnění : 6
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	svody : 2*pi*0,012*6
	
	0,45239
	
	
	
	
	

	227
	783601836R00
	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků chemickými odstraňovači, stropů
	m2
	52,95000
	74,00
	3 918,30
	800-783
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	č.v.D.1.1.- B)15-17 - podhledy : 0,7*(29,1+10,2+1,8+10,2)
	
	35,91
	
	
	
	
	

	
	
	0,3*(9,4*4+2,8*4+4*2)
	
	17,04
	
	
	
	
	

	228
	783626200RX1
	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování
	m2
	52,95000
	118,00
	6 248,10
	800-783
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	č.v.D.1.1.- B)15-17 - podhledy : 0,7*(29,1+10,2+1,8+10,2)
	
	35,91
	
	
	
	
	

	
	
	0,3*(9,4*4+2,8*4+4*2)
	
	17,04
	
	
	
	
	

	229
	783782205R00
	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné
	m2
	69,60100
	174,00
	12 110,57
	800-783
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům
	
	
	

	
	
	půda - č.v.D.1.1. - b)10 : (0,6*2+1*1,2+0,6*(17,1+1,1+1+1,9+3+1,1+1+2)+0,8*1,2+1,8*0,8+1*0,9+0,2*1)*3,5*2*(0,1+0,05)
	
	23,961
	
	
	
	
	

	
	
	22,82*2
	
	45,64
	
	
	
	
	

	230
	07388911
	Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí, vč. předchozího očištění
	m
	38,00000
	164,00
	6 232,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3,6,9 : 4,4+1,2+5,3*2+0,35*2+4,2*4+0,45*2+1,7*2
	
	38
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  4,3^2+3^2
	
	27,49
	
	
	
	
	

	
	
	  sqrt(28)
	
	5,2915
	
	
	
	
	

	
	
	  2,8^2+3^2
	
	16,84
	
	
	
	
	

	
	
	  sqrt(17)
	
	4,12311
	
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	784
	Malby
	 
	 
	 
	128 917,94
	 
	 
	 

	231
	784402801R00
	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m
	m2
	368,72500
	50,00
	18 436,25
	800-784
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	společné místnosti : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP : (2,7*(1,8+3,1+8,5+4,7+1,8+1,1)+1,5*4,5*2-1,3*2,1)*2
	
	134,94
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP : 2,65*(6,3+3+4,2+1,7)*2
	
	80,56
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví : 2,65*(3,3+1,8+3,8+1,8+1,8)+1,8*2,5*4
	
	51,125
	
	
	
	
	

	
	
	1.NP : 12,92+10,07+1,1*5+12,93+9,62+1,1*5,6
	
	57,2
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP : (11,27+1,2*3+1,3*2,6+1,4*3)*2
	
	44,9
	
	
	
	
	

	232
	784442001RT2
	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m
	m2
	3 347,93000
	33,00
	110 481,69
	 
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	632,54+249,57+1683,68+54,09+728,05
	
	3347,93
	
	
	
	
	

	Díl:
	787
	Zasklívání
	 
	 
	 
	2 335,32
	 
	 
	 

	233
	787600802R00
	Vysklení oken a dveří sklo ploché přes 1 do 3 m2
	m2
	2,34000
	54,00
	126,36
	800-787
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. - P15 : (0,8+1,8)/2*1,8
	
	2,34
	
	
	
	
	

	234
	787693314RT3
	Zasklení oken a dveří dvojsklem plochy přes 2 m2 do 5 m2, včetně dodávky dvojskla, Float 6 mm + Float 6 mm
	m2
	2,34000
	944,00
	2 208,96
	800-787
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	s podtmelením na lišty. Včetně pomocného lešení.
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. - P15 : (0,8+1,8)/2*1,8
	
	2,34
	
	
	
	
	

	Díl:
	795
	Lokální vytápění
	 
	 
	 
	153 600,00
	 
	 
	 

	235
	79501
	D+M sporáku na tuhá paliva rozměr min. 924x600mm, výška 850mm, vč. dopojení do komínu - boční pr. 120 mm
	kus
	24,00000
	6 400,00
	153 600,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.NP - č.v.D.1.1.-b)6 : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví - č.v.1.1.-b)8. : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dle popisu v TZ : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	A1-výkon 4kW : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	A2-výkon 6kW : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	A3-výkon 5kW : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	A4-výkon 3kW : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	A5-výkon 4kW : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	A6-výkon 6kW : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	A7-výkon 4kW : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	A8-výkon 3kW : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	A9-výkon 3kW : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	A10-výkon 4kW : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	A11-výkon 6kW(3+3kW) : 1+1
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	B1-výkon 8kW(5+3kW) : 1+1
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	B2-výkon 5kW : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	B3-výkon 3kW : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	B4-výkon 8kW(5+3kW) : 1+1
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	B5-výkon 4kW : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	B6-výkon 3kW : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	B7-výkon 6kW(3+3kW) : 1+1
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	B8-výkon 3kW : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	B9-výkon 2kW : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	 
	 
	 
	1 158 031,00
	 
	 
	 

	236
	21001
	EI - dle samostatného položkového rozpočtu
	kpl
	1,00000
	1 158 031,00
	1 158 031,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	Díl:
	M24
	Montáže vzduchotechnických zařízení
	 
	 
	 
	148 772,50
	 
	 
	 

	237
	24001
	VZT - dle samostatného položkového rozpočtu
	kpl
	1,00000
	148 772,50
	148 772,50
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	6 888 083,87
	
	
	






	REKAPITULACE:
	
	
	

	STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 122/IV, JINDŘICHŮV HRADEC

	MÍSTO STAVBY: k.ú. Jindřihův Hradec, p.p.č. 1026
	
	

	ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROINSTALACE
	

	INVESTOR: Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

	
	
	
	

	ELEKTROINSTALACE SILNO
	
	
	458142,00

	ELEKTROINSTALACE SLABO
	
	
	149557,00

	ELEKTROINSTALACE - celkem
	
	
	607699,00

	PPV 1%
	
	
	6077,00

	ZEMNÍ PRÁCE
	
	
	0,00

	DODÁVKY
	
	485472,00
	

	DOPRAVA 3,6%
	
	17477,00
	

	PŘESUN 1%
	 
	 
	4855,00

	
	
	
	

	DODÁVKA + MONTÁŽ
	
	502949,00
	618631,00

	HSV
	
	
	0,00

	HZS
	
	
	0,00

	
	
	
	

	VÝCHOZÍ REVIZE
	
	
	0,00



















	ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	741 13-0010
	ukončení vodiče 35mm2
	24
	ks
	61,20
	1468,80

	
	741 13-0009
	ukončení vodiče 25mm2
	24
	ks
	50,49
	1211,76

	
	741 13-2132
	ukončení kabelu 4x10mm2
	42
	ks
	69,36
	2913,12

	
	741 13-2103
	ukončení kabelu 3x4mm2
	2
	ks
	28,56
	57,12

	
	741 13-2103
	ukončení kabelu 3x2,5mm2
	142
	ks
	26,52
	3765,84

	
	741 13-2103
	ukončení kabelu 3x1,5mm2
	84
	ks
	25,50
	2142,00

	
	741 13-2145
	ukončení kabelu 5x2,5mm2
	2
	ks
	53,04
	106,08

	
	741 13-2145
	ukončení kabelu 5x1,5mm2
	2
	ks
	28,56
	57,12

	
	741 13-2145
	ukončení kabelu 7x1,5mm2
	2
	ks
	51,00
	102,00

	
	741 11-0042
	elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm
	369
	m
	25,50
	9409,50

	
	741 11-0443
	vrapovaná chránička 41/50mm
	65
	m
	38,76
	2519,40

	
	741 11-0443
	vrapovaná chránička 32/40mm
	34
	m
	32,64
	1109,76

	
	741 12-0104
	vodič 1-YY (CYY) 35mm2
	152
	m
	17,34
	2635,68

	
	741 12-0104
	vodič 1-YY (CYY) 25mm2
	116
	m
	17,34
	2011,44

	
	741 12-2024
	CYKY-J 4x10mm2
	390
	m
	22,44
	8751,60

	
	741 12-2031
	CYKY-J 5x2,5mm2
	25
	m
	19,38
	484,50

	
	741 12-2031
	CYKY-J 5x1,5mm2
	377
	m
	17,34
	6537,18

	
	741 12-2041
	CYKY-J 7x1,5mm2
	25
	m
	19,38
	484,50

	
	741 12-2017
	CYKY-J 3x4mm2
	36
	m
	17,34
	624,24

	
	741 12-2016
	CYKY-J 3x2,5mm2
	1984
	m
	17,34
	34402,56

	
	741 12-2015
	CYKY-J 3x1,5mm2
	1468
	m
	15,30
	22460,40

	
	741 12-2015
	CYKY-O 3x1,5mm2
	248
	m
	15,30
	3794,40

	
	741 12-2001
	H07V-U 6mm2 zž (CY)
	910
	m
	11,22
	10210,20

	
	741 12-2002
	H07V-U 10mm2 zž (CY)
	368
	m
	11,22
	4128,96

	
	741 12-2002
	H07V-U 16mm2 zž (CY)
	34
	m
	15,30
	520,20

	
	741 12-2003
	H07V-U 35mm2 zž (CY)
	76
	m
	17,34
	1317,84

	
	741 11-2061
	krabice KP67/2
	356
	ks
	45,90
	16340,40

	
	741 11-2101
	krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem
	44
	ks
	56,10
	2468,40

	
	741 11-2104
	krabice KO125
	22
	ks
	96,90
	2131,80

	
	741 31-3042
	zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž, přepěťová ochrana D
	20
	ks
	76,50
	1530,00

	
	741 31-3042
	zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž
	192
	ks
	70,38
	13512,96

	
	741 31-0201
	spínač pod omítku, řazení 1
	45
	ks
	30,60
	1377,00

	
	741 31-0232
	spínač pod omítku, řazení 6
	52
	ks
	35,70
	1856,40

	
	741 31-0239
	spínač pod omítku, řazení 7
	2
	ks
	40,80
	81,60

	
	741 31-0212
	spínač pod omítku, řazení 1/0
	20
	ks
	35,70
	714,00

	
	741 31-1003
	spínač automatický s detektorem pohybu
	25
	ks
	96,90
	2422,50

	
	741 13-2145
	připojení kalového čerpadla
	1
	ks
	255,00
	255,00

	
	741 13-2103
	připojení ventilátoru
	20
	ks
	204,00
	4080,00

	
	741 13-2103
	připojení akumulačního ohřívače TUV
	20
	ks
	306,00
	6120,00

	
	741 37-2061
	montáž svítidla s LED zdrojem
	37
	ks
	153,00
	5661,00

	
	741 37-2061
	montáž svítidla žárovkového
	69
	ks
	153,00
	10557,00

	
	741 37-1002
	montáž svítidla zářivkového s krytem jeden zdroj
	20
	ks
	153,00
	3060,00

	
	741 37-1002
	montáž nouzového svítidla
	16
	ks
	153,00
	2448,00

	
	460 69-0031
	osazení hmoždinky HM8
	568
	ks
	5,10
	2896,80

	
	741 11-2104
	svorkovnice pospojení
	22
	ks
	255,00
	5610,00

	
	741 21-0002
	montáž ocep. rozvodnic do 50kg
	8
	ks
	2295,00
	18360,00

	
	741 21-0001
	montáž ocep. rozvodnic do 20kg
	20
	ks
	979,20
	19584,00

	
	998 74-1102
	přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky 6-12m
	4
	t
	1,02
	4,08

	
	
	zednické a začišťovací práce včetně materiálu
	40
	h
	300,00
	12000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY
	 
	 
	 
	256297,14

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	
	elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm
	369
	m
	10,61
	3914,35

	
	
	vrapovaná chránička 41/50mm
	65
	m
	13,36
	868,53

	
	
	vrapovaná chránička 32/40mm
	34
	m
	9,79
	332,93

	
	
	vodič 1-YY (CYY) 35mm2 č
	38
	m
	85,48
	3248,09

	
	
	vodič 1-YY (CYY) 35mm2 h
	38
	m
	85,48
	3248,09

	
	
	vodič 1-YY (CYY) 35mm2 š
	38
	m
	85,48
	3248,09

	
	
	vodič 1-YY (CYY) 35mm2 zž
	38
	m
	85,48
	3248,09

	
	
	vodič 1-YY (CYY) 25mm2 č
	29
	m
	66,30
	1922,70

	
	
	vodič 1-YY (CYY) 25mm2 h
	29
	m
	66,30
	1922,70

	
	
	vodič 1-YY (CYY) 25mm2 š
	29
	m
	66,30
	1922,70

	
	
	vodič 1-YY (CYY) 25mm2 zž
	29
	m
	66,30
	1922,70

	
	
	CYKY-J 4x10mm2
	390
	m
	82,62
	32221,80

	
	
	CYKY-J 7x1,5mm2
	25
	m
	23,46
	586,50

	
	
	CYKY-J 5x2,5mm2
	25
	m
	25,50
	637,50

	
	
	CYKY-J 5x1,5mm2
	377
	m
	16,52
	6229,55

	
	
	CYKY-J 3x4mm2
	36
	m
	28,76
	1035,50

	
	
	CYKY-J 3x2,5mm2
	1984
	m
	15,91
	31569,41

	
	
	CYKY-J 3x1,5mm2
	1468
	m
	9,69
	14224,92

	
	
	CYKY-O 3x1,5mm2
	248
	m
	9,69
	2403,12

	
	
	H07V-U 6mm2 zž (CY)
	910
	m
	12,85
	11695,32

	
	
	H07V-U 10mm2 zž (CY)
	368
	m
	20,91
	7694,88

	
	
	H07V-U 16mm2 zž (CY)
	34
	m
	37,74
	1283,16

	
	
	H07V-U 35mm2 zž (CY)
	76
	m
	85,68
	6511,68

	
	
	krabice KP67/2
	356
	ks
	3,26
	1161,98

	
	
	krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem
	44
	ks
	25,50
	1122,00

	
	
	krabice KO125
	22
	ks
	68,34
	1503,48

	
	
	zásuvka dvojnásobná 230V/16A 2P+Z, přepěťová ochrana D
	20
	ks
	864,96
	17299,20

	
	
	zásuvka dvojnásobná 230V/16A 2P+Z
	117
	ks
	81,29
	9511,40

	
	
	zásuvka jednonásobná 230V/16A 2P+Z
	75
	ks
	43,86
	3289,50

	
	
	spínač pod omítku, řazení 1
	45
	ks
	33,15
	1491,75

	
	
	spínač pod omítku, řazení 6
	52
	ks
	36,11
	1877,62

	
	
	spínač pod omítku, řazení 7
	2
	ks
	66,40
	132,80

	
	
	spínač pod omítku, řazení 1/0
	20
	ks
	36,72
	734,40

	
	
	spínač automatický s detektorem pohybu
	25
	ks
	357,00
	8925,00

	
	
	rámeček vodorovný jednoduchý
	129
	ks
	11,12
	1434,22

	
	
	rámeček vodorovný trojnásobný
	20
	ks
	30,40
	607,92

	
	
	kolébka jednoduchá
	119
	ks
	1,02
	121,38

	
	
	hmoždinka HM8
	568
	ks
	1,02
	579,36

	
	
	svorkovnice pospojení
	22
	ks
	168,30
	3702,60

	
	
	vrut 3,5x35
	568
	ks
	1,02
	579,36

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM
	
	
	
	
	195966,28

	3% podružný materiál
	
	
	
	
	5878,99

	MATERIÁL CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY
	 
	 
	 
	201845,26

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	
	rozvodnice RB, kompletní
	20
	ks
	9084,12
	181682,40

	
	
	rozvodnice REA1, pro možné osazení 4 třífázových elektroměrů a 4 přijímačů HDO, bez nadstavby, rozvodnice bude v provedení s požární úpravou EW30, osazeny jističe 4x B20/3 + 4x B2/1, osazen svodič bleskového proudu typ B, (SPD1), třípólový, TN-C; výkonové jiskřiště; Iimp=25kA; In=30kA(8/20); Imax=60kA(8/20), osazen pojistkový odpojovač svodiče bleskového proudu 3/100A včetně válcových pojistek 3x100A
	1
	ks
	28604,88
	28604,88

	
	
	rozvodnice REA2, pro možné osazení 4 třífázových elektroměrů a 4 přijímačů HDO, bez nadstavby, rozvodnice bude v provedení s požární úpravou EW30, osazeny jističe 4x B20/3 + 4x B2/1
	1
	ks
	20855,94
	20855,94

	
	
	rozvodnice REA3, REB2, REB3, pro možné osazení 3 třífázových elektroměrů a 3 přijímačů HDO, s neplombovatelnou nadstavbou pro možný rozvod a jištění obvoů společné spotřeby, rozvodnice bude v provedení s požární úpravou EW30, osazny jističe 3x B20/3 + 3x B2/1
	3
	ks
	20824,32
	62472,96

	
	
	rozvodnice REA1, pro možné osazení 4 třífázových elektroměrů a 3 přijímačů HDO, bez nadstavby, rozvodnice bude v provedení s požární úpravou EW30, osazeny jističe 4x B20/3 + 3x B2/1, osazen svodič bleskového proudu typ B, (SPD1), třípólový, TN-C; výkonové jiskřiště; Iimp=25kA; In=30kA(8/20); Imax=60kA(8/20), osazen pojistkový odpojovač svodiče bleskového proudu 3/80A včetně válcových pojistek 3x80A
	1
	ks
	28319,28
	28319,28

	
	
	rozvodnice RE, pro možné osazení 4 třífázových elektroměrů a 4 přijímačů HDO, bez nadstavby, rozvodnice bude v provedení s požární úpravou EW30
	3
	ks
	1530,00
	4590,00

	
	
	rozvodnice RSA, rozvodnice pro osazení jištění obvodů společné spotřeby, rozvodnice bude v provedení s požární odolností EW30
	1
	ks
	10007,22
	10007,22

	
	
	rozvodnice RSB, rozvodnice pro osazení jištění obvodů společné spotřeby, rozvodnice bude v provedení s požární odolností EW30
	1
	ks
	14992,98
	14992,98

	
	
	rozvodnice RP
	1
	ks
	5076,54
	5076,54

	
	
	kabelová skříň SS300
	1
	ks
	5694,66
	5694,66

	
	
	uzamykatelná škříň pro osazení zásuvky 230V/16A
	2
	ks
	530,40
	1060,80

	
	
	Rozvodnice R-VO, dle požadavku správce VO, SMJH, nutno předem prověřit přesné vybavení
	1
	ks
	2856,00
	2856,00

	
	
	ventilátor s doběhovým časovým relé
	20
	ks
	571,20
	11424,00

	
	
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ / STROPNÍ, KRUHOVÉ pr.480mm, OPÁLOVÝ PMMA KRYT, OCELOVÁ MOTURA, LED ZDROJ 35W, 3600lm, 3000K, IP44, pro osazení na chodbách a schodištích (ve společných prostorech)
	37
	ks
	1015,92
	37589,04

	
	
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ / STROPNÍ, KRUHOVÉ pr.480mm, OPÁLOVÝ PMMA KRYT, OCELOVÁ MOTURA, ŽÁROVKOVÝ ZDROJ max. 2x60W, IP44
	69
	ks
	762,96
	52644,24

	
	
	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ (PODLINKA), 1x11W, IP20
	20
	ks
	255,00
	5100,00

	
	
	NOUZOVÉ SVÍTIDLO S VLASTNÍM AKUMULÁTOREM, 1x11W, TC-L, IP42
	16
	ks
	780,30
	12484,80

	
	
	SVĚTELNÝ ZDROJ TC-L 11W
	16
	ks
	1,02
	16,32

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM DODÁVKY - silnoproud
	 
	 
	 
	485472,06

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RB
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	
	Plastová rozvodnice pod omítku, 3 řady x 14TE - celkem 42TE, plechové dveře, IP30, In=40A
	1
	ks
	737,46
	737,46

	
	
	Vypínač 25/3
	1
	ks
	514,08
	514,08

	
	
	svodič přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+0; TN-C; In(8/20)=20kA; Imax(8/20)=40kA;
	1
	ks
	1738,08
	1738,08

	
	
	pojistkový odpojovač svodiče bleskového proudu 3/20A
	1
	ks
	385,56
	385,56

	
	
	pojistková vložka válcová 20A gL/gG
	3
	ks
	20,40
	61,20

	
	
	instalační relé 230V 1/20A 1xNO
	1
	ks
	482,46
	482,46

	
	
	jistič B2/1 10kA
	1
	ks
	181,56
	181,56

	
	
	jistič B16/1 10kA
	2
	ks
	127,50
	255,00

	
	
	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA
	1
	ks
	739,50
	739,50

	
	
	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA
	4
	ks
	739,50
	2958,00

	
	
	propojovací lišta 3L-1000mm / 10C
	1
	ks
	153,00
	153,00

	
	
	propojovací a podružný materiál
	1
	sada
	368,22
	368,22

	
	
	montáž rozvaděče
	1
	ks
	510,00
	510,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM ROZVADĚČ RB
	 
	 
	 
	 
	9084,12

	Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RB, kompletní
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RSA
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	
	Ocep rozvodnice pod omítku, pro minimálně 70TE modulů,  rozvodnice bude v provedení s požární úpravou EW30, min. In=40A
	1
	ks
	5304,00
	5304,00

	
	
	Vypínač 20/1
	1
	ks
	514,08
	514,08

	
	
	svodič přepětí – SPD typ 2; zapojení 2+0; TN-S; In(8/20)=20kA; Imax(8/20)=40kA;
	1
	ks
	1149,54
	1149,54

	
	
	pojistkový odpojovač svodiče bleskového proudu 1/16A
	1
	ks
	117,30
	117,30

	
	
	pojistková vložka válcová 16A gL/gG
	1
	ks
	20,40
	20,40

	
	
	jistič B6/1 10kA
	1
	ks
	148,92
	148,92

	
	
	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA
	1
	ks
	739,50
	739,50

	
	
	proudový chránič s nadproudovou ochranou 13/1N/B/003 10kA
	1
	ks
	739,50
	739,50

	
	
	zvonkový transformátor 230AC / 4,8,12AC 8VA
	1
	ks
	406,98
	406,98

	
	
	propojovací lišta 3L-12TE / 10C
	1
	ks
	153,00
	153,00

	
	
	propojovací a podružný materiál
	1
	sada
	204,00
	204,00

	
	
	montáž rozvaděče
	1
	ks
	510,00
	510,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM ROZVADĚČ RSA
	 
	 
	 
	10007,22

	Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RSA, kompletní
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RSB
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	
	Ocep rozvodnice pod omítku, pro minimálně 70TE modulů,  rozvodnice bude v provedení s požární úpravou EW30, min. In=40A
	1
	ks
	5304,00
	5304,00

	
	
	Vypínač 25/3
	1
	ks
	514,08
	514,08

	
	
	svodič přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+0; TN-C; In(8/20)=20kA; Imax(8/20)=40kA;
	1
	ks
	1738,08
	1738,08

	
	
	pojistkový odpojovač svodiče bleskového proudu 3/20A
	1
	ks
	324,36
	324,36

	
	
	pojistková vložka válcová 20A gL/gG
	3
	ks
	20,40
	61,20

	
	
	jistič B6/1 10kA
	2
	ks
	148,92
	297,84

	
	
	jistič B2/1 10kA
	1
	ks
	181,56
	181,56

	
	
	jistič B16/1 10kA
	1
	ks
	127,50
	127,50

	
	
	jistič C16/1 10kA
	1
	ks
	540,60
	540,60

	
	
	instalační stykač 230V, 3/40A, 3xNO
	1
	ks
	650,76
	650,76

	
	
	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA
	1
	ks
	739,50
	739,50

	
	
	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA
	1
	ks
	739,50
	739,50

	
	
	motorový spouštěč 230/400V AC, 3pól, 1,6-2,5A
	1
	ks
	732,36
	732,36

	
	
	hladinový spínač - řídící jenotka
	1
	ks
	1456,56
	1456,56

	
	
	zvonkový transformátor 230AC / 4,8,12AC 8VA
	1
	ks
	406,98
	406,98

	
	
	propojovací lišta 3L-1000mm / 10C
	1
	ks
	510,00
	510,00

	
	
	propojovací a podružný materiál
	1
	sada
	158,10
	158,10

	
	
	montáž rozvaděče
	1
	ks
	510,00
	510,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM ROZVADĚČ RSB
	 
	 
	 
	14992,98

	Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RSB, kompletní
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RP
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	
	Rozvodnice plastová na omítku, 2 řady x 12TE - celkem pro 24TE, platové dveře, IP30
	1
	ks
	478,38
	478,38

	
	
	svodič bleskového proudu a přepětí pro vedení Cat6, In(8/20)=150kA; Iimp(10/350)=2,5kA, InPE(8/20)=10kA
	1
	ks
	2501,04
	2501,04

	
	
	svodič bleskového proudu a přepětí pro koaxiální vedení 75 ohm, In(8/20)=10kA; Iimp(10/350)=2,5kA
	2
	ks
	819,06
	1638,12

	
	
	montáž
	1
	ks
	459,00
	459,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM ROZVADĚČ RP
	 
	 
	 
	 
	5076,54

	Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RP, kompletní
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	












	ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	742 11-0001
	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm
	1184
	m
	12,24
	14492,16

	
	741 91-0414
	kabelový ocelový žlab s víkem 50x125
	14
	m
	20,40
	285,60

	
	741 91-0102
	montáž výložníků pro žlaby
	28
	ks
	15,30
	428,40

	
	741 91-0421
	uzavření víkem
	14
	m
	10,20
	142,80

	
	742 12-1001
	FTP Cat 6 vnitřní
	1103
	m
	9,18
	10125,54

	
	742 12-1001
	STP Cat 6 venkovní
	10
	m
	12,24
	122,40

	
	742 12-1001
	koaxiální kabel 75ohm vnitřní
	1103
	m
	8,16
	9000,48

	
	742 12-1001
	koaxiální kabel 75ohm venkovní
	20
	m
	10,20
	204,00

	
	742 12-1002
	SYKFY 10x2x0,5
	24
	m
	9,18
	220,32

	
	742 12-1002
	SYKFY 15x2x0,5
	48
	m
	12,24
	587,52

	
	742 12-1001
	SYKFY 2x2x0,5
	442
	m
	8,16
	3606,72

	
	742 12-2001
	ukončení kabelu FTP Cat 6 v rozvaděči rack
	21
	ks
	20,40
	428,40

	
	742 12-2001
	ukončení koax. Kabelu v rozvodnici TV
	22
	ks
	14,28
	314,16

	
	742 12-2001
	ukončení kabelu SYKFY v rozvodnicích a krabicích
	32
	ks
	15,30
	489,60

	
	742 33-0001
	montáž racku 19" do 20U
	1
	ks
	805,80
	805,80

	
	742 33-0011
	switch 19"
	1
	ks
	102,00
	102,00

	
	742 33-0024
	patch panel 19" CAT6, 24-port RJ45, FTP, kovový - montáž do racku
	1
	ks
	153,00
	153,00

	
	742 33-0023
	vyvazovací lišta 1U
	1
	ks
	102,00
	102,00

	
	742 33-0042
	zásuvka LAN, 1x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky
	20
	ks
	66,30
	1326,00

	
	742 12-3001
	jemná přepěťová ochrana pro LAN CAT6 (na vstupu do rozvodnice RACK)
	1
	ks
	76,50
	76,50

	
	742 42-0121
	zásuvka TV+FM koncová, kryt zásuvky
	20
	ks
	56,10
	1122,00

	
	742 42-0021
	kotvení anténního stožáru
	1
	ks
	907,80
	907,80

	
	742 42-0001
	anténa DVB-T horizontální polarizace
	1
	ks
	255,00
	255,00

	
	742 42-0001
	anténa DVB-T vertikální polarizace
	1
	ks
	255,00
	255,00

	
	742 42-0041
	zesilovač širokopásmový
	1
	ks
	510,00
	510,00

	
	742 42-0061
	rozvodnice pro aktivní a pasivní prvky TV
	1
	ks
	459,00
	459,00

	
	742 42-0111
	ukončení kaoxiálního kabelu konektorem F
	28
	ks
	20,40
	571,20

	
	742 42-0051
	rozbočovač vícenásobný (min. 20 výstupů)
	1
	ks
	255,00
	255,00

	
	742 42-0201
	nastavení zesilovače dle útlumu na zásuvkách
	20
	ks
	10,20
	204,00

	
	742 12-3001
	jemná přepěťová ochrana pro ochranu TV vstupů (na vstupu do rozvodnice RACK)
	2
	ks
	204,00
	408,00

	
	742 31-0002
	zvonkové tablo pro 10 účastníků
	1
	ks
	249,90
	249,90

	
	742 31-0002
	zvonkové tablo pro 12 účastníků
	1
	ks
	249,90
	249,90

	
	742 31-0003
	klimatický kryt pro tablo
	2
	ks
	102,00
	204,00

	
	742 31-0004
	krabice pod tablo
	2
	ks
	459,00
	918,00

	
	741 31-0213
	zvonkové tlačítko s popisovým polem (jmenovkou)
	20
	ks
	45,90
	918,00

	
	742 31-0006
	zvonek domovní
	20
	ks
	96,90
	1938,00

	
	742 21-0121
	detektor ADK (autonomní zařízení detekce a signalizace kouře)
	22
	ks
	151,98
	3343,56

	
	741 11-2061
	krabice KP67/2
	40
	ks
	25,50
	1020,00

	
	741 11-2104
	krabice KO125
	3
	ks
	76,50
	229,50

	
	469 53-3120
	osazení hmoždinky HM8
	112
	ks
	2,04
	228,48

	
	998 74-2102
	přesun hmot pro slaboproud v objektech výšky 6-12m
	2,5
	t
	408,00
	1020,00

	
	
	zednické a začišťovací práce včetně materiálu
	32
	h
	326,40
	10444,80

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ELEKTROMONTÁŽE CELKEM – SLABOPROUDÉ ROZVODY
	 
	 
	 
	68724,54

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	
	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm
	1184
	m
	8,16
	9661,44

	
	
	kabelový ocelový žlab 50x125
	14
	m
	100,98
	1413,72

	
	
	víko kbelového žlabu
	14
	m
	96,90
	1356,60

	
	
	výložníky 125, nosný systém, včetně spojovacího materiálu
	14
	ks
	41,82
	585,48

	
	
	FTP Cat 6 vnitřní
	1103
	m
	9,69
	10688,07

	
	
	STP Cat 6 venkovní
	10
	m
	25,50
	255,00

	
	
	koaxiální kabel 75ohm vnitřní
	1103
	m
	7,14
	7875,42

	
	
	koaxiální kabel 75ohm venkovní
	20
	m
	21,42
	428,40

	
	
	SYKFY 10x2x0,5
	24
	m
	14,28
	342,72

	
	
	SYKFY 15x2x0,5
	48
	m
	22,44
	1077,12

	
	
	SYKFY 2x2x0,5
	442
	m
	5,10
	2254,20

	
	
	rack 19" do 20U
	1
	ks
	2850,90
	2850,90

	
	
	switch 19"
	1
	ks
	1018,98
	1018,98

	
	
	patch panel 19" CAT5e, 24-port RJ45, UTP, kovový - montáž do racku
	1
	ks
	914,94
	914,94

	
	
	vyvazovací lišta 1U
	1
	ks
	239,70
	239,70

	
	
	zásuvka LAN, 1x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky
	20
	ks
	168,30
	3366,00

	
	
	jemná přepěťová ochrana pro LAN CAT6
	1
	ks
	1122,00
	1122,00

	
	
	zásuvka TV+FM koncová, kryt zásuvky
	20
	ks
	168,30
	3366,00

	
	
	anténní stožár
	1
	ks
	2550,00
	2550,00

	
	
	anténa DVB-T
	2
	ks
	765,00
	1530,00

	
	
	zesilovač širokopásmový
	1
	ks
	1683,00
	1683,00

	
	
	rozvodnice pro aktivní a pasivní prvky TV
	1
	ks
	2019,60
	2019,60

	
	
	konektor F
	28
	ks
	10,20
	285,60

	
	
	rozbočovač vícenásobný (min. 20 výstupů)
	1
	ks
	867,00
	867,00

	
	
	jemná přepěťová ochrana pro ochranu TV vstupů
	2
	ks
	1417,80
	2835,60

	
	
	zvonkové tablo pro 10 účastníků
	1
	ks
	1287,24
	1287,24

	
	
	zvonkové tablo pro 12 účastníků
	1
	ks
	2279,70
	2279,70

	
	
	klimatický kryt pro tablo
	2
	ks
	499,80
	999,60

	
	
	krabice pod tablo
	2
	ks
	770,10
	1540,20

	
	
	zvonkové tlačítko s popisovým polem (jmenovkou)
	20
	ks
	127,50
	2550,00

	
	
	zvonek domovní
	20
	ks
	147,90
	2958,00

	
	
	detektor AZDSK (autonomní zařízení detekce a signalizace kouře)
	20
	ks
	255,00
	5100,00

	
	
	krabice KP67/2
	88
	ks
	8,16
	718,08

	
	
	krabice KO125
	3
	ks
	76,50
	229,50

	
	
	hmoždinka HM8
	112
	ks
	1,02
	114,24

	
	
	vrut 3,5x35
	112
	ks
	1,02
	114,24

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM
	
	
	
	
	78478,29

	3% podružný materiál
	
	
	
	
	2354,35

	MATERIÁL CELKEM – SLABOPROUDÉ ROZVODY
	 
	 
	 
	80832,64


































	
	
	
	
	
	 PROFESE   D.1.4  - Vzduchotechnika 
	

	 K/P 
	 Položka 
	 Popis 
	 Doplňující popis 
	 Odkaz na část dokumentace 
	 Výpočet 
	 MJ 
	 Výměra 
	 Jedn. cena 
	 Cena 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	A
	Demontáže 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	nejsou
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	B
	Nově instalovaná VZT zařízení
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí byty
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.01
	EF01.0x Malý nástěnný axiálníí ventilátor se zpětnou klapkou, DN100, kuličková ložiska, doběh ventilátoru, IP44, splnění podmínek EU o Ekodesignu 
	V=75m3/h, pext=  20Pa, ak.tlak 27dB(A)
	výkres, TZ
	 
	ks
	20
	 2 598,96 
	         51 979 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.02
	Hlavice výfuková DN160, RAL dle střechy
	 
	výkres, TZ
	 
	ks
	7
	 1 471,86 
	         10 303 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.03
	Krycí mřížka venkovní, napojení DN80
	 
	výkres, TZ
	 
	ks
	3
	 110,16 
	              330 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.04
	Krycí mřížka inteiérová, podtlaková klapka,, napojení DN80
	 
	výkres, TZ
	 
	ks
	3
	 663,00 
	           1 989 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.05
	Nátrubek pro napojení odvodu kondenzátu u stoupačky   3/8"
	 
	výkres, TZ
	 
	ks
	7
	 102,00 
	              714 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.06
	Potrubí SPIRO do DN160, vodotěsné spojování
	 
	výkres, TZ
	 
	bm
	80
	 331,50 
	         26 520 Kč 

	 
	1.07
	Potrubí SPIRO do DN100, vodotěsné spojování
	 
	výkres, TZ
	 
	bm
	20
	 280,50 
	           5 610 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.08
	Izolace  tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska
	 
	výkres, TZ
	 
	m2
	20
	 459,00 
	           9 180 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Případné dveřní mřížky, pokud nejsou instalovány  podříznuté dveře bez prahu,  jsou dodávkou stavby a interiéru
	 
	výkres, TZ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Zařízení č.2 - Ostatní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.01
	Požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT veškerými stavebními konstrukcemi vč.atestu 
	 
	TZ
	 
	kpl
	1
	 2 500,00 
	           2 500 Kč 

	 
	2.02
	Výstupní revize všech instalovaných zařízení, zaregulování systému
	 
	TZ
	 
	hod
	4
	 357,00 
	           1 428 Kč 

	 
	2.03
	Koordinace řemesel
	 
	TZ
	 
	hod
	8
	 357,00 
	           2 856 Kč 

	 
	2.04
	Zednické přípomoce
	 
	TZ
	 
	kpl
	1
	 2 000,00 
	           2 000 Kč 

	 
	2.05
	Zaškolení obsluhy
	 
	TZ
	 
	hod
	2
	 357,00 
	              714 Kč 

	 
	2.06
	Projektová dokumentace skutečného provedení
	 
	TZ
	 
	kpl
	1
	 1 020,00 
	           1 020 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Dodávka celkem bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       117 144 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	REKAPITULACE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Demontáže
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                -   Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Dodávka brutto
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       117 144 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Montáž - 15 % z dodávky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         17 572 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Doprava - 4 %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	           4 686 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Komplexní vyzkoušení - 2 %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	           2 343 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Kompletace - 6%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	           7 029 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	VZDUCHOTECHNIKA  CELKEM bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       148 772 Kč 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Souhrnné požadavky:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhraničení dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na stavbě.
 

	 
	
	Dodavatel je povinen předložit všechny výpočty, plány a podrobné výkresy týkající se jeho části
 

	 
	
	Jedná se o rekonstrukci - Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným:
	 

	 
	
	–       dodání až na staveniště všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jím dodávaných prací
	 

	 
	
	_dodání štítků zařízení a popisů tras VZT
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	–       dodání závěsových prvků a pomocných konstrukcí pro uchycení a zavěšení potrubí a veškerých prvků VZT
	 

	 
	
	–       opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací
	 

	 
	
	–       úklid a odvoz suti na určené místo staveniště, odkud jej bude vyvážet na skládku dodavatel hrubé stavby
	 

	 
	
	–       zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávající dlažbě
	 

	 
	
	–       zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací
	 

	 
	
	–        zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek
	 

	 
	
	–       uvedení díla do provozu,  zaškolení obsluhy
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	–       případné opravy vadných částí
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	–       dokumentace skutečného provedení
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	–       zeregulování soustavy, předání protokolů měření a revizí
	 

	 
	
	–       veškeré požární izolace, dále požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi vč.atestu
	 













	Položkový výkaz výměr

	S:
	 
	Stavební úpravy objektu č.p. 122/IV

	O:
	 
	Jindřichův Hradec

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	5 759,39

	1
	451572111R00
	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, lože, obsyp a zásyp
	m3
	5,97447
	964,00
	5 759,39

	 
	 
	kanalizace:25,96*0,4*0,4
	 
	4,15360
	 
	 

	 
	 
	odečet potrubí:-0,055*0,055*3,14*25,96
	 
	-0,24658
	 
	 

	 
	 
	vodovod:27,566*0,25*0,3
	 
	2,06745
	 
	 

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů
	 
	 
	 
	7 110,29

	2
	974032142R00
	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 7 x 7 cm, kanalizace
	m
	101,67000
	30,60
	3 111,10

	 
	 
	11,55+20,32+33,15+20,55+16,1
	 
	101,67000
	 
	 

	3
	974031164R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm, kanalizace
	m
	10,60000
	51,00
	540,60

	 
	 
	8,6+2
	 
	10,60000
	 
	 

	4
	971033131R00
	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC, kanalizace
	kus
	6,00000
	51,00
	306,00

	5
	971033141R00
	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC, kanalizace
	kus
	25,00000
	51,00
	1 275,00

	6
	971033241R00
	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC, kanalizace
	kus
	2,00000
	51,00
	102,00

	7
	58541233R
	Sádra stavební šedá, 30kg
	bal
	1,00000
	153,00
	153,00

	8
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	1,05500
	1 020,00
	1 076,10

	9
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	1,05500
	182,00
	192,01

	10
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	10,55010
	13,00
	137,15

	 
	 
	1,05501*10
	 
	10,55010
	 
	 

	11
	979990105R00
	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky
	t
	1,05500
	206,00
	217,33

	Díl:
	721
	Vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	120 103,87

	12
	721176102R00
	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm
	m
	78,10000
	209,10
	16 330,71

	 
	 
	71*1,1
	 
	78,10000
	 
	 

	13
	721176103R00
	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm
	m
	56,10000
	234,60
	13 161,06

	 
	 
	51*1,1
	 
	56,10000
	 
	 

	14
	721176104R00
	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm
	m
	3,00000
	285,60
	856,80

	15
	721176105R00
	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm
	m
	5,50000
	326,40
	1 795,20

	 
	 
	5*1,1
	 
	5,50000
	 
	 

	16
	721176115R00
	Potrubí PP odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, zvýšena ochrana šíření hluku
	m
	69,30000
	836,40
	57 962,52

	 
	 
	63*1,1
	 
	69,30000
	 
	 

	17
	721176223R00
	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm
	m
	25,96000
	270,30
	7 016,99

	 
	 
	23,6*1,1
	 
	25,96000
	 
	 

	18
	28615282.AR
	Koleno D 40 mm PP
	kus
	134,00000
	13,26
	1 776,84

	19
	28615287.AR
	Koleno D 50 mm PP
	kus
	88,00000
	12,24
	1 077,12

	20
	28615292.AR
	Koleno D 75 mm PP
	kus
	2,00000
	25,50
	51,00

	21
	28615297.AR
	Koleno D 110 mm PP
	kus
	10,00000
	30,60
	306,00

	22
	28615335.AR
	Odbočka D 50 PP
	kus
	46,00000
	25,50
	1 173,00

	23
	28615350.AR
	Odbočka D 75 PP
	kus
	2,00000
	35,70
	71,40

	24
	28615362.AR
	Odbočka D 110 PP
	kus
	42,00000
	61,20
	2 570,40

	25
	28615443.AR
	Kus čisticí D 110 mm PP
	kus
	6,00000
	102,00
	612,00

	26
	28615402.AR
	Redukce nesouosá HTR do DN 75 PP
	kus
	38,00000
	15,30
	581,40

	27
	28615404.AR
	Redukce nesouosá HTR do DN 100 PP
	kus
	4,00000
	25,50
	102,00

	28
	28615441.AR
	Kus čisticí D 50 mm PP
	kus
	4,00000
	51,00
	204,00

	29
	28615466.AR
	Připojovací kus DN 40-110
	kus
	60,00000
	30,60
	1 836,00

	 
	 
	Připojovací KUS DN 40:40
	 
	40,00000
	 
	 

	 
	 
	Připojovací KUS DN 110:20
	 
	20,00000
	 
	 

	30
	28651657.AR
	Koleno kanalizační 125 PVC
	kus
	17,00000
	51,00
	867,00

	31
	28651690.AR
	Redukce kanalizační 125/ 110 PVC
	kus
	7,00000
	40,80
	285,60

	32
	28651692.AR
	Redukce kanalizační 160/ 125 PVC
	kus
	2,00000
	71,40
	142,80

	33
	28651702.AR
	Odbočka kanalizační 125  PVC
	kus
	5,00000
	122,40
	612,00

	34
	28651704.AR
	Odbočka kanalizační 160 PVC
	kus
	2,00000
	183,60
	367,20

	35
	28651857.AR
	Přechod kamenina-PVC kanalizační 125 PVC
	kus
	2,00000
	306,00
	612,00

	36
	28651858.AR
	Přechod kamenina-PVC kanalizační 160 PVC
	kus
	1,00000
	428,40
	428,40

	37
	721273150R00
	Hlavice ventilační přivětrávací DN 110, dle typu stř. krytiny, flexi. připojení DN 110
	kus
	6,00000
	760,00
	4 560,00

	38
	721290111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
	m
	216,60000
	10,20
	2 209,32

	39
	722181114R00
	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 40
	m
	19,00000
	20,40
	387,60

	40
	722181116R00
	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50
	m
	22,50000
	20,40
	459,00

	41
	998721101R00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m
	t
	0,27590
	6 120,00
	1 688,51

	Díl:
	722
	Vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	207 075,20

	42
	722172311R00
	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom., vč. dodávky tvarovek
	m
	116,52300
	142,80
	16 639,48

	 
	 
	105,93*1,1
	 
	116,52300
	 
	 

	43
	722172312R00
	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom., vč. dodávky tvarovek
	m
	149,08300
	163,20
	24 330,35

	 
	 
	135,53*1,1
	 
	149,08300
	 
	 

	44
	722172313R00
	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom., vč. dodávky tvarovek
	m
	15,54300
	316,20
	4 914,70

	 
	 
	14,13*1,1
	 
	15,54300
	 
	 

	45
	722172314R00
	Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm, vč.zed.výpom., vč. dodávky tvarovek
	m
	17,18200
	387,60
	6 659,74

	 
	 
	15,62*1,1
	 
	17,18200
	 
	 

	46
	722172331R00
	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom., vč. dodávky tvarovek
	m
	139,27100
	158,10
	22 018,75

	 
	 
	126,61*1,1
	 
	139,27100
	 
	 

	47
	722172332R00
	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom., vč. dodávky tvarovek
	m
	51,65600
	178,50
	9 220,60

	 
	 
	46,96*1,1
	 
	51,65600
	 
	 

	48
	722171214R00
	Potrubí z PEHD, D 40 x 3,7 mm, vč. dodávky tvarovek
	m
	20,83400
	102,00
	2 125,07

	 
	 
	18,94*1,1
	 
	20,83400
	 
	 

	49
	722171215R00
	Potrubí z PEHD, D 50 x 4,6 mm, vč. dodávky tvarovek
	m
	6,73200
	153,00
	1 030,00

	 
	 
	6,12*1,1
	 
	6,73200
	 
	 

	50
	722176112R00
	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm
	m
	232,54000
	20,40
	4 743,82

	 
	 
	105,93+126,61
	 
	232,54000
	 
	 

	51
	722176113R00
	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm
	m
	182,49000
	20,40
	3 722,80

	 
	 
	135,53+46,96
	 
	182,49000
	 
	 

	52
	722176114R00
	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm
	m
	14,13000
	20,40
	288,25

	53
	722176115R00
	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 40mm
	m
	34,56000
	20,40
	705,02

	 
	 
	15,62+18,94
	 
	34,56000
	 
	 

	54
	722174236R00
	Montáž potrubí z plastů rovné svař. na tupo D 50mm
	m
	6,12000
	20,40
	124,85

	55
	722181212RT7
	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm
	m
	116,52300
	13,26
	1 545,09

	56
	722181212RT8
	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm
	m
	149,08300
	15,30
	2 280,97

	57
	722181213RU1
	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm
	m
	15,54300
	28,56
	443,91

	58
	722181213RV9
	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm
	m
	17,18200
	30,60
	525,77

	59
	722181214RT7
	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm
	m
	139,27100
	30,60
	4 261,69

	60
	722181214RT8
	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm
	m
	51,65600
	38,76
	2 002,19

	61
	722220111R00
	Nástěnka, pro výtokový ventil G 1/2
	kus
	157,00000
	158,10
	24 821,70

	62
	28655074R
	Přechodka D25x3/4" PPr, vnitřní závit
	kus
	80,00000
	81,60
	6 528,00

	63
	970020020T
	Přímé šroubení-vnitřní závit - 3/4"x3/4"
	kus
	40,00000
	122,40
	4 896,00

	64
	722224111R00
	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15
	kus
	20,00000
	128,52
	2 570,40

	65
	722236213R00
	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20
	kus
	40,00000
	102,00
	4 080,00

	66
	55111411R
	Pojistný ventil DN15, k elektrickému bojleru
	kus
	20,00000
	204,00
	4 080,00

	67
	55118009R
	Souprava vodoměrná 3/4"-3/4", se šroubením a kohouty, bez vodoměru
	kus
	20,00000
	816,00
	16 320,00

	68
	722264311R00
	Vodoměr bytový SV DN 15x80 mm, Qn 1,5, + dálkovým odečtem, vč. Mtž
	kus
	20,00000
	1 224,00
	24 480,00

	 
	 
	Bytový radiový vodoměr Q3=1,6 M3/H s dálkovým odečtem, DN15, 2x kulový kohout DN 20

	 
	 
	s převlečenou maticí, parametry odečtu a systému stanoví správce - přes GSM odečty nebo přes M-BUS na ethernet

	69
	0001D
	Připojení na stávající potrubí přes WAGA spojku, dodávka + Mtž
	kpl
	1,00000
	1 836,00
	1 836,00

	70
	722229101R00
	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2
	kus
	20,00000
	51,00
	1 020,00

	71
	722239102R00
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4
	kus
	20,00000
	71,40
	1 428,00

	72
	722280106R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32
	m
	463,72000
	6,12
	2 837,97

	 
	 
	105,93+135,53+14,13+15,62+126,61+46,96+18,94
	 
	463,72000
	 
	 

	73
	722280107R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40
	m
	6,12000
	8,16
	49,94

	74
	722290234R00
	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
	m
	469,84000
	5,10
	2 396,18

	75
	998722101R00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m
	t
	2,63230
	816,00
	2 147,96

	Díl:
	725
	Zařizovací předměty
	 
	 
	 
	383 799,80

	76
	725013161R00
	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad šikmý, + sedátko, vč. Mtž
	soubor
	18,00000
	3 315,00
	59 670,00

	77
	725013165R00
	Klozet kombi,nádrž s armat. odpad.svislý, + sedátko, vč. Mtž
	soubor
	2,00000
	3 315,00
	6 630,00

	78
	725017162R00
	Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé, vč. Mtž
	soubor
	20,00000
	1 122,00
	22 440,00

	79
	725534223R00
	Ohřívač elek. zásob. závěsný 80 l, vč. Mtž
	soubor
	17,00000
	7 344,00
	124 848,00

	80
	725534225R00
	Ohřívač elek. zásob. závěsný 125 l, vč. Mtž
	soubor
	3,00000
	8 058,00
	24 174,00

	81
	725814103R00
	Ventil rohový 1/2" s vnějším závitem 3/8", vč. Mtž
	soubor
	100,00000
	255,00
	25 500,00

	82
	725814122R00
	Ventil pračkový 1/2" s vnějším závitem 3/4", vč. Mtž
	soubor
	17,00000
	285,60
	4 855,20

	83
	725823114RT1
	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, standardní, vč. Mtž
	kus
	20,00000
	856,80
	17 136,00

	84
	725823111RT1
	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní, vč. Mtž
	kus
	20,00000
	856,80
	17 136,00

	85
	725845111RT1
	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní, vč. Mtž
	kus
	20,00000
	867,00
	17 340,00

	86
	725860180R00
	Sifon pračkový, D 40/50 mm nerezový, dodávka + Mtž
	kus
	17,00000
	459,00
	7 803,00

	87
	725860202R00
	Sifon dřezový, D 40, 50 mm, 6/4", vč. Mtž
	kus
	20,00000
	663,00
	13 260,00

	88
	28654741R
	Sifon kondenzační DN 40  PP vodorovný odtok, stavební výška 95 mm
	kus
	7,00000
	1 275,00
	8 925,00

	89
	725869218R00
	Montáž U-sifonu kondenzačního, vodorovný odtok, DN40
	kus
	7,00000
	1 275,00
	8 925,00

	90
	55162328.AR
	Uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla
	kus
	17,00000
	142,80
	2 427,60

	91
	55162328.AR
	Uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla, s pračkovým připojením
	kus
	3,00000
	173,40
	520,20

	92
	725869101R00
	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 40
	kus
	20,00000
	81,60
	1 632,00

	93
	725980122R00
	Dvířka z plastu, 200 x 200 mm, dodávka + Mtž
	kus
	10,00000
	60,00
	600,00

	94
	55162452R
	Podlahová vpust DN 40/50, ležatý odtok, dodávka + Mtž
	kus
	20,00000
	867,00
	17 340,00

	95
	25092150T
	Flexi hadice opletení nerez - 1/2"FM (14x20); 50cm, WC
	kus
	20,00000
	40,80
	816,00

	96
	998725101R00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m
	t
	2,97680
	612,00
	1 821,80

	
	
	
	
	
	
	

	 
	26
	 
	 
	 
	 
	723 848,55
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