**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**SZŠ Pardubice – dveřní a okenní výplně**

**Dvojdílné vchodové dveře bílé – sestava 1 ks:**

* Rozměr: 1785x2120,0 mm 1/1a
* Sklo: izolační dvojsklo, u=1.1
* Rám: 74mm A
* Práh: Al nízký
* Stulp: 64mm
* Křídlo: 126mm A VEN
* Barva těsnění: černá
* Klika: KxM u š bílá
* Doplňky: Zavírač bílý s aretací 1ks

Jednodílné okno 2/1b

* Rozměr: 1785,0x490,0 mm - 1 ks
* Barva: bílá standard
* Sklo: Hladká výplň tl.24m
* Rám: 66mm
* Křídlo: FIX
* Zazdívací lišta: 30 mm
* Barva těsnění: černá



**Dvojdílné vchodové dveře- 1 ks:**

* Rozměr: 1735,0 x 2130,0 mm
* Sklo: izolační dvojsklo, u=1.1
* Rám: 74mm A
* Práh: Al nízký
* Stulp: 64mm
* Křídlo: 126mm A VEN
* Barva těsnění: černá
* Klika: KxM u š bílá
* Doplňky: Stavěč bílý 1 ks, rozšíření 58 mmm

****

**Jednodílné okno + příslušenství - 1 ks:**

* Rozměr: 865,0 x 870,0 mm
* Sklo: izolační dvojsklo, u=1.1
* Rám: 66 mm
* Křídlo: 78 mm
* Zazdívací lišta: 30 mm
* Barva těsnění: černá
* Kování: JS – pakový ovladač
* Doplňky: ovladač bílý délka 3 m 1 ks

****

**Další specifika pro okenní a dveřní výplně:**

* 6-ti komorový profil plastový se stavební hloubkou 74 mmm, ocelovou, žárově zinkovou výztuhou
* okna a dveře jsou vybaveny celoobvodovým kováním. Kování má základní třídu bezpečnosti. V základní ceně kování u křídel otevíravosklopných je spárová ventilace, zajišťující přirozenou a hygienickou výměnu vzduchu v místnosti. Vchodové dveře jsou standardně osazovány bezpečnostním štítkem, zámkovou vložkou a vícebodovým uzavíracím mechanismem.
* Záruka na všechny okenní a dveřní systémy poskytujeme záruky 60 měsíců od data převzetí.