Příloha kupní smlouvy

**Technická specifikace dodávávaného zboží**

**Návěsu dvoukolového 5t**

Popis nabízeného zboží, tzn. Typ výrobku, označení výrobce, parametry doplní dodavatel (prodávající) v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu (technická specifikace), včetně cenové nabídky

Návěs traktorový NS5

Výrobce ZDT Nové Veselí

**Technická specifikace předmětu smlouvy**

* Rozměry (v mm) max. délka 5100, max. šířka 2180,max. výška s nástavky 2105,

max. výška závěsného oka od země 700-860 délka ložné plochy 3800 šířka ložné plochy

2020 výška ložné plochy 1065 objem (m3) 3,8 / 7,6 max. výška při sklápění dozadu

4320/4630 max. výška při sklápění do boku 2760/3140

* hmotnost (v kg) pohotovostní 1400 pohotovostní s nástavky 1570 užitečná povolená 5440 užitečná povolená s nástavky 5270 celková max. 6840
* náprava typ pevná – brzděná rozchod kol (mm) 1700 rozvor (mm) rozměr pneumatik12,5/80x18 16PR rozměr diskových kol 11x18 připojovací rozměry disku průměr 220/275 počet/rozměr kolových šroubů 8/M20x1,5 brzdový buben 350x60 brzdy provozní vzduchové (dvouhadicové) brzdy parkovací ruční (mechanické)
* všeobecné parametry maximální rychlost 25 km/h spojovací zařízení závěsné oko průměr 40 zatížení oje (prázdný/plný) 200/1000 kg svahová dostupnost 9° napětí elektroinstalace 12V tlak vzduchu v pneumatikách Mitas-500 kPa, BKT-670 kPa tlak vzduchu v brzdném systému min. 650 kPa tlak v hydraulickém systému 18 MPa
* navíc výbava nástavky bočnic pro zvýšení objemu korby