Technické údaje odběrného místa
ke smlouvě č.	:	ST_15-34010_00-00   P36001		
platnost od	:	1.1.2018	

Odběratel		Odběrné místo	
obchodní firma/ jméno a příjmení:	SPORTaS, s.r.o. 		název/adresa:	VS  CITADELA VI	
			číslo:	3419-002	
se sídlem/adresa:	Jiráskova 413, Litvínov, Horní Litvínov, PSČ 436 01		zdroj/PS:	lokalita Litvínov	
IČO/RČ:	25005430		lokalita:	Litvínov	

Článek 1: Technické parametry	
1.	Povinné údaje:
	Primární TE [GJ]			
teplota dodávané/vracené látky: *)	140/70 °C			
max. tlak dodávané látky:	   2,50	MPa				
výkon:	1,53	MW				
Rezervovaná kapacita:	198,00	kW				
min. tlaková diference:	0,10	MPa				
odběr doplňovací vody:	ANO			
podlahová plocha - domácnosti:  **)	0	m2				
podlahová plocha - ostatní:  **)	3 709	m2				
místo předání:	vnější spoje prvních uzavíracích armatur topné a vratné větve na primární straně PS			
úroveň předání tepelné energie:	na vstupu přípojky do PS			
místo měření:	na zpátečce při výstupu z PS			
způsob měření:	měřičem TE a DV			
měřič / měřiče:	UC 50, GWF Unico			
rozdělení dodávky pro více vlastníků:	---			

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě -12°C
**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 366/2010 Sb., specifikuje odběratel

2.	Nepovinné údaje:
obestavěný prostor:		m3	poměrové měření teplé vody (TV) dodavatele:	NE	
počet bytových jednotek:	0		regulace ústředního topení (ÚT):	NE	
skutečná podlahová plocha:	3 709	m2	regulace teplé vody (TV):	NE	
tep.přípojka v majetku dodavatele:	ANO	společná tepelná přípojka:	ANO	

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením	
1.	Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 2. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.
Článek 3: Odběrový diagram	
1.	Sjednané hodnoty odběru tepelné energie: 
Primární TE [GJ]
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem	
252,7	199,5	172,9	119,7	53,2	0,0	0,0	0,0	39,9	93,1	172,9	226,1	1 330,0	

2.	Aktualizaci odběrového diagramu je odběratel povinen provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
3.	Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.
Článek 4: Ostatní ujednání a parametry	
1.	Odběratel je povinen vychlazovat teplonosnou látku na výstupu z odběrného místa na teplotu nepřesahující 70 °C. 
V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli. 
VS je napojena na společnou tepelnou přípojku s VS ZUŠ Litvínov, č.OM 3419-005. 
Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.