|  |
| --- |
| **Český metrologický institut**  **Okružní 31**  **63800 Brno 38** |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 23. 3. 2016 |
| Označení: |  |
| Číslo nabídky: | 2100–2160002042 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Cenová nabídka č. 2100–2160004219**  Vážení,  zasílám Vám požadovanou nabídku spolu s informacemi o termínech dodání, platebních podmínkách a záruční době.  V případě jakýchkoliv dotazů či dalších požadavků mě prosím kontaktujte.  S pozdravem  Martina Cupáková  martina.cupakova@mt.com |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** | **30138752** | **XPE5003SC Komparátor hmotnosti** | **2** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Maximum load 5.1 kg  Readability 1 mg  Repeatability at nominal load (5x ABA, measured at) 0,8 mg (5 kg)  Electrical weighing range 0…5100 g  Linearity (electrical weighing range) ±3 mg  Eccentric load deviation (at test load) 0.0 g (2 kg)  Settling time 3,5 s  Adjustment built-in proFACT  Adjustment with external weight 10…5kg  Draft shield  **Admissible Ambient Conditions**  Temperature (°C) 10…30  Max. temperature change (°C/12h) 0.5  Relative humidity (%) 40 - 70  **Dimensions**  Weighing pan (mm) Ø130  Object diameter (D, mm) 0…130  Object height (H, mm) 0…228 |  |
|  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **020** | **IMMC\_0\_64** | **Installation manual comparator 0-64kg** | **2** | |  |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | **Instalace manuálního komparátoru**  Profesionální instalace provedená autorizovaným servisním technikem z výrobního závodu a technikem z České pobočky. Instalace trvá přibližně 1 – 2 dny podle situace na místě. Instalace Vám zaručí spolehlivost a přesnost měření od prvního dne jejího užívání.  Instalace laboratorní váhy na místě u zákazníka zahrnuje:   * Cestovní náklady techniků * Vybalení, kontrolu kompletnosti dodávky * Ustavení na místo instalace, nivelaci * Přezkoušení základních funkcí * Prvotní kalibrace ABA a test zařízení * Kontrola technické funkce   Předání návodu k obsluze v českém jazyce | | | Service_mood_01_m | | | |
|  | Budete-li mít zájem o rozšíření servisních služeb při instalaci, kontaktujte nás prosím: service.mtcz@mt.com nebo <http://cs.mt.com/cz/cs/home/service.html?als=service>. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **030** | **5LMMC\_CU** | **Školení uživatelů** | **2** | |  |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | **Školení uživatelů komparátoru**  Cílem školení uživatelů je, aby obsluha komparátoru uměla komparátor řádně obsluhovat a používat, aby jeho výkon odpovídal požadovaným hodnotám a nedošlo k jeho poškození.  Školení na místě u zákazníka zahrnuje:   * Seznámení s jednotlivými částmi přístroje * Vysvětlení funkcí komparátoru a základních metod měření * Seznámení s rozsahem údržby, který může provádět obsluha * Vysvětlení funkcí software komparátoru * Zkušební měření s komparátorem kalibrace 3 ks závaží: minimální váživost, střed rozsahu a MAX * Správná praxe měření a optimalizace postupů * Pomoc při zpracování naměřených dat a výstupů | | | https://mt.picturepark.com/Public/203/ThumbnailLarge/3b626c6a-8293-4604-9027-160e4f76609d.jpg?0_0_0_0_0_141_146_183 | | | |
|  | Budete-li mít zájem o rozšíření servisních služeb při instalaci, kontaktujte nás prosím: service.mtcz@mt.com nebo <http://cs.mt.com/cz/cs/home/service.html?als=service>. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **040** | **3CALMMC\_ABA** | **Calibration ABA manual comparator 0-64kg** | **2** |  |  |  |
|  | Kalibrace |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **050** | **3LMMC\_CONF** | **Customer config. man. comparator 0-64kg** | **2** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Konfigurace

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **060** | **ECMMC\_0\_64** | **Ext. Care manual comparator 0-64kg** | **2** | |  |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | **Extended Care**  Jedná se o zajištění podpory komparátoru v době záruky a její prodloužení na dohodnutou dobu. Navíc od standardní záruky s touto službou získáváte pravidelný servis komparátoru po celou dobu prodloužené záruky.  Extended Care u zákazníka zahrnuje:   * Cestovní náklady techniků * Všechny opravy vzniklé při běžném provozu komparátoru včetně náhradních dílů * 1x za rok pravidelná prohlídka a kontrola funkcí komparátoru | | | Service_mood_01_m | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **070** | **MT** | **Calibration mass MC link software** | **2** |  |  | **Zdarma** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Bezpečná a efektivní kalibrace hmotnosti pomocí MC Link**

Zavedením softwaru MC Link poskytuje METTLER TOLEDO u každého komparátoru hmotnost softwarové řešení nabízející efektivní pracovní postupy, vytváření spolehlivých a sledovatelných dat stisknutím tlačítka s následným tiskem kalibračního listu. Kratší doby zpracování zvyšují produktivitu až o 40 %. Inovativní funkce jako je správa zákazníků, závaží a sad závaží, postupů vážení, analýza nejistot a tisk protokolů na jedno kliknutí výrazně zvyšují efektivitu vaší každodenní práce.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **080** | **MT** | **protiprůvanový kryt** | **2** |  |  | **Zdarma** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Cena celkem, bez volitelných položek:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hodnota nabídky (EUR) bez DPH:** | **13 200** |

**Volitelné položky:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **090** | **30078423** | **ClimaLog30 DAkkS certified** | **1** | **40880,88** | **30%** | **2856,62** |

ClimaLog30 je přesný systém pro měření okolních podmínek. Ve spojení se softwarem MC Link umožňuje výpočet hustoty vzduchu, a tedy i kompenzaci vztlaku ve výsledcích měření.