TECHNICKÁ SPECIFIKACE

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  
zakázek v platném znění (dále jen ,,Zákon“) na niž se vtahuje výjimka dle ust. § 31 Zákona pod názvem:

„Dodávka konvektomatu a univerzálního šlehacího a hnětacího

stroje“

Veřejný zadavatel podle § 4 odst.l písm. d) Zákona: **Náš svět, příspěvková organizace**

Se sídlem: Pržno 239, 739 11 Pržno

Zastoupená: Mgr. Anna Hamelová - ředitelka

IČ: 00847046 (dále jen ,,**zadavatel**“)

Zastoupení podle § 43 Zákona:

**Osigeno s.r.o,**

Office: Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk

IČ: 27761746, DIČ: CZ27761746

Zastoupená: Ing. Tomáš Rýc - jednatel

Zapsán v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 51144 (dále jen „**administrátor**“),

**Minimální požadavky zadavatele:**

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii, případně obchodní firmu, má se zato, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobků. V tomto případě je v nabídce možné uvést i jiný, kvalitativně odpovídající uvedeným parametrům nebo lepší.

**2 ks ELEKTRICKÝ KONVEKTOMAT**

1. Elektrický konvektomat RATIONAL CM PLUS 101 E, rozměry 84,7 X 77,1 X 104,2 CM, Š x H x V, příkon 18,6KW/3 X 32 A, napětí 400V/3N, kapacita 10 x 1/1 GN, regulace teploty 30-300°C, podélné vsuny pro 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN, přívod: R3/4", odpad vody: DN50, tlak vody: 150- 600kPa nebo 0,15-0,6 Mps, síťová přípojka: 3 NAC 400v, Režim konvektomatu s provozními režimy: para 30-130 °C, horky vzduch 30-300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300 °C, vestavěná ruční sprcha s navíjecím mechanismem, vestavěný uzávěr vody a bezstupňové dávkováni proudu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cena za 1 ks v Kč | Cena za 2 ks v Kč |
| Cena bez DPH | 225 591 | 451 182 |
| Výše DPH | 47 374 | 94 748 |
| Cena včetně DPH | 272 965 | 545 930 |

Příloha č. 1.1. Zadávací dokumentace

**UNIVERZÁLNÍ ŠLEHACÍ A HNĚTACÍ STROJ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

1. Univerzální šlehači a hnětači stroj ALBA RE 22, Vnější rozměry (š x h x v): 570 x 1070 x 1140 mm, Počet převodových stupňů: 3, Příkon: 1,5 kW / 2,2 kW / 2,8 kW, Frekvence/napětí: 50 Hz/400 V.
2. Kotlík 60 1, hnětači hák, míchač, šlehači metla.
3. Přípojný strojek na mletí RMa 27, rozměry: 385x250x365 mm (hloubka x šířka x výška), Složení: háček (na vytahování šneku), nůž, křížový nůž, stěrači nůž, průtlačná deska guláš, průtlačná deska drštky, 4x průtlačné desky (3; 4,5; 8; 12).
4. Soustava dílů na řezání a strouhání RUs 22, rozměry: 336x270x55 mm (hloubka x šířka x výška), Složení: 3x řezací kotouč (2; 3; 4), lx strouhací kotouč se strouhacím plechem 8, 3x strouhací plech (3; 3,8; 5).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena bez DPH | 195 11 | Kč |
| Výše DPH | 40 973 | Kč |
| **Cena včetně DPH** | **236 084** | Kč |

Příloha č. 1.1. Zadávací dokumentace

RE 22 UNIVERZÁLNÍ ŠLEHACÍ A HNĚTACÍ STROJ



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

1 redukční nosič kotlíku RN 30 1 kotlík K 30 nebo K60 1 hák H 30 nebo h 60 1 míchač M 30 nebo M 60 1 šlehači metla ŠM 30 nebo ŠM 60 1 vozík 1 podstavec sada stavěčích nožiček

|  |  |
| --- | --- |
| Výkon stroje | 30 litrů / 60 litrů |
| Těsto vánočkové (mouka) | 8 kg /16 kg |
| Bílkový krém -/sníh/ | 11/2I |
| Šlehaná smetana | 61/121 |
| Bram borová kaše | 10 kg/18-20 kg |

* Automatický zdvih - zásadní úspora námahy a lepši bezpečnost práce
* Zdvih za chodu - lepši míšení materiálu bez hrudek, žmolků a nepromísených příměsi
* Třírychlostní motor - možnost volby nejvhodnějších otáček pro příslušně zvolenou práci se strojem

|  |  |
| --- | --- |
| Stupeň | Rameno planety ot. / min. |
| 1 | 72 |
| 2 | 146 |
| 3 | 290 |

* Mechanický spínač ochranného krytu kotlíku - záruka bezpečnosti
* Originální příslušenství za příplatek:
* Výkonný mlýnek na maso
* Krouhačka a řezačka zeleniny
* Mlýnek na mák
* šířka 570 mm - šetří místo v kuchyni
* Váha 330 kg - snižuje otřesy a hlučnost při chodu přístroje při plné zátěži

|  |  |
| --- | --- |
| Parametry | |
| Vnější rozměry (šxhxvvmm) | 570X1070x1140 |
| Jmenovité napétí | 3/N/FEAC400V, 50Hz |
| Automatický zdvih | ano |
| Počet převodových stupňů | 3 |
| Příkon elektromotoru | 1,5 kW / 2,2 kW / 2,8 kW |
| Velikost kotlíku | 301 nebo 601 |
| Kryti | P34 |
| Brutto (objem / hmotnost) | 1,03 m3 / 330 kg |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obj. číslo | Model | Název | Cena (bez DPH) |
| 30490000A-0 | RE 22 | Univerzální šlehači a hnětači stroj bez PŘÍSLUŠENSTVÍ | 158 400 Kč |
| 30491000 B-30 | RE 22 | Univerzální šlehači a hnětači stroj s příst 30 litrů | 173 320 Kč |
| 30491OOOB-60 | RE 22 | Univerzální šlehači a imitaci stroj s přisl. 60 litrů | 173 320 Kč |
| 31800000 | RE 30 I | příslušenství 30 hitů | 15 500 Kč |
| 31800000 D-60 | RE 60 I | PŘÍSLUŠENSTVÍ 60 litrů | 16 400 Kč |
| 30499300 |  | Anti vibrační podložka | 1 840 Kč |

h