Příloha č. 4 – Bližší specifikace díla

**Oplocení**

Požadavky na materiál

Kůly

* Dřevo bez hniloby, modřín, dub, jasan
* Délka alespoň 210 cm
* Průměr nejméně 10 cm

Pletivo

* Lesnické pletivo, průměr vodících drátů min. 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm
* Výška 160 cm, počet vodorovných drátů alespoň 20, se zhuštěním proti drobné zvěři v dolní části

Technický popis

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země min 40 cm. Délka polí nejvýše 300 cm, ve středu kotvené dřevěným nebo kovovým kolíkem zatlučeným do země min. 20 cm.

Pletivo bude ke sloupkům přibito min. 4 hřebíky. Na místech určených objednatelem budou zbudovány 2 oboustrané žebříky. Na místech určených objednatelem bude pletivo oplocení upevněno tak, aby bylo možné v případě potřeby jeho uvolnění za účelem průchodu nebo průjezdu.

Bourané úseky oplocenek: A1 (236 m), A2 (343 m), A3 (272 m), část A – P1 (40 m), část A – P2 (110 m), B2 (362 m), B3 (298 m) = 1 661 m.

Stavba oplocení proběhne v úsecích: A1 (236 m), A2 (343 m), A3 (272 m), B2 (362 m), B3 (298 m) = 1 511 m.

Stavba oplocení v částečně v původních úsecích včetně vytoření „žeber“: A – P1 (178 m), A – P2 (182 m), B – P3 (133 m), C – P1 (129 m), C – P2 (106 m) = 728 m

Dle mapové přílohy smlouvy o dílo se jedná o úseky vyznačené červenou barvou - etapa č. 2.