|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Číslo položky* | *Požadovaný zdravotnický prostředek* | *Počet kusů* |
| **55 - 23** | **Komunikační systém pro porodní sály** | **1** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Technická specifikace požadovaného zdravotnického prostředku – část č.5*** | | |
|
| **Dodávka a montáž technologie v minimálním rozsahu.** | |  |
| *Název položky* | *výměra* |  |
| Kontrola a otestování rozvodného vedení | 1 ks | Ano |
| Terminál personálu IP | 1 ks | Ano |
| Zásuvka ethernet IP | 1 ks | Ano |
| Systémový server VoIP | 1 ks | Ano |
| SW historie volání | 1 ks | Ano |
| Lůžková jednotka IP | 9 ks | Ano |
| Závěs lůžkové jednotky s konektorem IP | 9 ks | Ano |
| Komunikační jednotka IP | 9 ks | Ano |
| Vchodová komunikační jednotka IP | 1 ks | Ano |
| Přijímací bezdrátový modul interní IP | 9 ks | Ano |
| Bezdrátové tlačítko účastníka IP | 9 ks | Ano |
| Bezdrátová služební jednotka IP+software | 10 ks | Ano |
| Opakovač BSJ IP | 10 ks | Ano |
| Tlačítko nouzového volání IP | 9 ks | Ano |
| Táhlo nouzového volání IP | 9 ks | Ano |
| Svítidlo IP | 9 ks | Ano |
| Switch modul ZPT IP | 5 ks | Ano |
| Napáječ 250 W IP | 1 ks | Ano |
| Konektor včetně proměření | 72 ks | Ano |
| Naprogramování a konfigurace systému | 1 ks | Ano |
| Kontrola provozu a zaškolení | 1 ks | Ano |
|  | |  |
| **Instalace - materiál, rozvody, práce** | |  |
| *Název položky* | *výměra* |  |
| Odbočná krabice KT250 p.o.+rez | 5 ks | Ano |
| Odbočná krabice KO97 p.o.+rez | 10 ks | Ano |
| Krabice univerzální KU68 p.o.+rez. | 29 ks | Ano |
| Kabel UTP 5E (SXKD-5E-UTP-LSOH) | 250 m | Ano |
| Kabel CHKE-R 2 x 1,5 | 50 m | Ano |
| Instalační rámeček malý | 18 ks | Ano |
| Instalační rámeček malý (ZE) | 1 ks | Ano |
| Instalační rámeček střední (ZLJK) | 9 ks | Ano |
| Instalační rámeček velký | 10 ks | Ano |
|  | |  |
| Výše uvedená technická specifikace může být nahrazena jiným vyhovujícím technickým řešením, splňující daný účel. | |  |