Evidenční číslo kupní smlouvy **42032**

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

pro odběrné místo č.: **C510-328**

Název OM : **KHS Olomouckého kraje, Olomouc**

1.

**Místo předání**

Dodávka je splněna v místě: uzavíracích armatur přívodu a vratu HV o dimenzi DN 50, které jsou osazeny na HV přípojce o dimenzi DN50. Armatury jsou umístěny za zdí u průchodu potrubí do suterénu objektu. Přípojka včetně uzavíracích armatur je v majetku dodavatele.

2.

**Parametry dodávané teplonosné látky :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teplonosná látka : | hor | <á voda |
| Instalovaný výkon : | …… | MW |
| Maximální teplota přívodu v otopném období: | 125 | °C |
| Maximální teplota přívodu mimo otopné období: | 80 | °C |
| Teplota zpátečky nesmí překročit: | 65 | °C |
| Tlak v přívodní větvi v rozsahu od - do: | …… | MPa |
| Tlak ve vratné větvi v rozsahu od - do: | …….. | MPa |

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude dodávka tepla účtována s entalpií dodaného média 0,504 GJ/m

3

3.

**Měření**

Dodávka tepla je měřena v místě : vratné potrubí horkovodu v předávací stanici měřící zařízení: stanovené měřidlo spotřeby tepla

Dodávka doplňkové vody (teplonosná látky) do systému ÚTje měřena v místě : potrubí doplňování z vratné větve horkovodu v předávací stanici

měřící zařízení doplňkové vody : vodoměr s impulsním výstupem

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

4.

**Další ujednání**

Pro účely této smlouvy se nebere za nedílnou součást smlouvy ustanovení článku II. Odstavec 5. Dodacích podmínek ke Smlouvě o dodávce tepelné energie.

……….……….

Za odběratele

……….……….

**Za dodavatele**