Příloha č. 1 kupní smlouvy
Číslo: NT/2017/471
L I N E T spol. s r.o.
Dodavatel
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
Odběratel
3 384
Slaný - Želevčice čp. 5
El. Krásnohorské 321
IČ: 00507814
DIČ: CZ00507814
CZ - 274 01
Slaný
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
CZ - 738 01
Frýdek - Místek
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
Dodací a platební podmínky
Způsob platby
Bankovním převodem
Příjemce/cílová adresa
El. Krásnohorské 321
CPT   Frýdek Místek
Incoterms 2010:
Frýdek - Místek
CZ - 738 01
Datum vystavení:
Platnost do
31.12.2017
25.1.2018
Zakázku podal:
Číslo objednávky:
-
Pavel Kubina
30 dní po fakturaci                                         
Platební podmínky:
Ing. Pavel Kubina

558 415 145
Odběratel - Kont. osoba
Název zboží
Množství
Netto/MJ
Netto
Zkratka
Daň
1,00

intenzivní lůžka A1
_NPZBOZI
1
9,00
ks
Eleganza 5 s váhami
329 340,90
2 964 068,10
Kč
1GE512055-88
2
15%
Lůžko pro nemocnniční péči pro oddělení intenzívní péče
Elektrické  nastavení: výškové nastavení a náklon, zádový a stehenní díl, prodloužení lůžka
Ložná plocha: 4 dílná
Podvozek na sloupové konstrukci
SC:1 Váhy: S váhami
CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení
BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry
IM:08 Integrovaná matrace: Integrovaná CLP matrace OpticareVýběr typu horního potahu je nutné provést pomocí jednoho z kódů MAXX.
MA:04 Matrace potah: OptiCover H-MCM
XR:03 RTG provedení: RTG zádový díl, držák RTG kazety s laterálním vkládáním
CM:02 Barvy kov: RAL9006
   Kolečka, brzdy a podvozek
CA:85 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral dvojitá, 150mm + 5. poháněné kolečko, antistatické kolečko
BR:35 Brždění koleček: 4 centrálně bržděná, 4 brzdové pedály, i-Brake
FC:24 Ovladače nožní: Nožní ovladače; nastavení výšky a laterálního náklonu, s ochranou proti neúmyslné aktivaci
UN:31 Typ podvozku: Podvozek standardní s multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy
A2:00 Dopl. příslušenství 2: Bez doplňujícího příslušenství 2
UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku
   Postranice a čela
SR:20 Postranice: Dělené plastové s ovládáním, ovládací panel iBoard v hlavové postranici
PC:04 Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači ve středových postranicích; podsvětlené klávesnice
MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla
BA:11 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy
XT:04 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy
BF:11 Fixace čel: Hlavové i nožní čelo fixované pojistkou
BE:55 Čela - provedení: Plastová, design E5
   Ochranné prvky a držáky
BP:05 Rohová kolečka: Ochranná kolečka 90 mm
LS:00 Polička na prádlo: Bez poličky na lůžkoviny
1/12
Strana:

Příloha č. 1 kupní smlouvy
Číslo: NT/2017/471
OH:03 Ostatní držáky: 4 rohová pouzdra v ložné ploše, adaptér na příslušenství v podvozku, držáky sáčků na moč na stehenním díle
   Elektrická zařízení a komunikace
VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V  50/60 Hz
PL:01 Siť.kabely + zástrčky: EU zástrčka (typ E/F)
PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem
LJ:10 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 , 3 sloupy
PA:11 Pohony ložné plochy: 4 lineární motory, zádový s odblokováním
AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu
NC:40 Sesterský ovladač: I Board s ACP panelem s  P&P adaptérem
HC:08 Ruční ovladač: Adaptér plug and play pro připojení ručního ovladače
NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call
CE:00 BedMonitor: Bez komunikačního rozhranní
VM:00 Vital monitor: Bez Vital Monitoru
NL:01 Podsvětlení: Noční podsvětlení lůžka
AL:01 Alarmy: Signalizace opuštění lůžka
   Další vlastnosti
LA:02 Jazyk návodu: Čeština
LY:01 Layout návodu: Linet
CL:01 Zákaznické logo: Linet
JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola dle EN 60601-2-52
LB1:00 Štítky: Standard
PG:01 Balení: Základní balení
A1:00 Dopl. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství
A3:00 Dopl. příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3
A4:00 Dopl. příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství 4
AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka
SI:10 Servisní interval: 12 měsíců
9,00
ks
hrazda napřimovací, sestava, lakováno, Multicare,RAL9006
11011410A0000
6
v ceně lůžka
hrazda napřimovací pro pevná čela
- max. zatížení - 75kg
- barva RAL 9006
CSN EN60601-2-52:2010
* kompatibilní s: E2, E3, E3XC, Multicare, Multicare_LE, Smart s pevným hlav. čelem
9,00
ks
plastová rukojeť navíjecí
4ROTGNR100GR-2
7
v ceně lůžka
rukojeť plastová
model: TGN-R100GR-L2
provedení:
- plastový triangl
- barva šedá
- popruh šíře 38mm
- výškově nastavitelná pomocí samonavíjecího mechanismu (cca. 300mm)
- k zavěšení na hrazdu lůžka
9,00
ks
stojan infúzní
4PV17744500L
8
Teleskopický infusní stojan
- umístění do plastové pouzdra lůžka (plastový adapter)
- chromovaný
- 4 plastové háčky
*kompatibilní s lůžky Calma, Terra, Novos, all E1, E2, E3, E3XC, all Image3, Latera, Tom2, all Eleganza Smart
9,00
ks
Příslušenství k lůžku Multicare - adaptér pro IV stojan v podvozku
11028700A1000
9
v ceně lůžka
2/12
Strana:

Příloha č. 1 kupní smlouvy
Číslo: NT/2017/471
Příslušenství k lůžku Multicare - adaptér pro IV stojan v podvozku; RAL9006
9,00
ks
lišta nerezová
4MAPLDPN0801
10
v ceně lůžka
standardizovaná lišta z chir. oceli (DIN lišta) 10x25 mm
délka 53cm, instalace na háčky lišty příslušenství lužka
kompatibilní se všemi lůžky s lištou příslušenství AHxx (mimo AH:00) Praktika 1,2, Eleganza 1, 2,3, 3XC, Latera, Multicare
1,00

intenzivní bariatrické lůžko A2

_NPZBOZI
11
1,00
ks
Image 3
72 084,30
72 084,30
Kč
1AM25656-w44
12
15%
Lůžko pro nemocnniční péči pro standartní oddělení (akutní a dlouhodobá péče)
Elektrické  nastavení: výškové nastavení a náklon, zádový díl a stehenní díl
Mechanické nastavení: lýtkový díl
Ložná plocha: 4 dílná
Páková konstrukce
   Základní vlastnosti
Obecné konstrukční provedení                                
MO:2 Základní model: Image 3 bariatrická
CU:23 Zákaznické provedení: Bariatrické provedení (šířka ložné plochy 1000mm)
BD:04 Vnější rozměry: Rozšířené provedení
CM1:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542
BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelná ložná plocha
   Kolečka, brzdy a podvozek
BR:11 Brždění koleček: Centrální ovládání koleček pomocí dvouramenné páky
CA:87 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Linea dvojitá 150 mm + 5. kolečko
UN:01 Typ podvozku: Standard
   Postranice a čela
SR:56 Postranice: Jednodílné sklopné s horním ovládáním (bariatrická verze), s protektorem
AI:00 Sklonoměry: Bez indikátoru náklonu
XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy
BF:11 Fixace čel: Hlavové i nožní čelo fixované pojistkou
BE:56 Čela - provedení: Trubkové lakované (bariatrická verze)
CD:46 Barva dekoru: POLYREY B048  světle modrá
CDx2:00 Barva dekoru Al postranic: Lůžko bez dekorových dílů
   Ochranné prvky a držáky
BP:02 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka
BV:00 Svislá ochr.kolečka: Bez svislých ochranných koleček
LS:60 Polička na lůžkoviny: Polička na lůžkoviny
AH:06 Držáky příslušenství: Boční držáky přísl 50 cm
IP:01 Stupeň krytí: IPX4
   Elektrická zařízení a komunikace
VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V  50/60 Hz
PL:01 Siť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)
PE:01 Potenciálová propojení: S potencionálním propojením
LJ:31 Zdvihové jednotky: Lineární motor
PA:02 Pohony ložné plochy: Polohování zádového  a stehenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu
AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu
NC:61 Sesterský ovladač: ACP s funkcí EXTRA LOW Image 3
HC:61 Ruční ovladač: Ruční ovladač nepodsvětlený, GO tlačítko, LED svítilna, 2 x plug&play
NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení
AL:00 Alarmy: Bez alarmu
LY:01 Layout návodu: Linet
   Další vlastnosti
LA:02 Jazyk návodu: Čeština
CL:01 Zákaznické logo: Linet
3/12
Strana:

Příloha č. 1 kupní smlouvy
Číslo: NT/2017/471
JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola dle EN 60601-2-52
LB1:00 Štítky: Standard
PG:01 Balení: Základní balení
AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka
1,00

aktivní systém ProphyCair
56 346,84
56 346,84
Kč
4VH0E20200100
13
15%
aktivní systém 
model: ProphyCair
provedení:
- kompresor vč. matrace
- 230V
- EU zástrčka
- angický návod
rozměry:
- 200x99x25 cm
1,00
ks
hrazda napřimovací,RAL9002,Image 3 bariatricka
11011440B0000
14
v ceně lůžka
hrazda napřimovací
sestava
RAL9002
nedefinováno
Image 3 bariatricka
1,00
ks
rukojeť plastová
4ROTGNRSGP70
15
v ceně lůžka
rukojeť plastová
model: TGN-RSGP70
provedení.
- plastový triangl
- barva šedá
- výškově nastavitelná pomocí textilního pásku
- k zavěšení na hrazdu lůžka
1,00
ks
Protector - E1 hospital  (RAL 9002)
1100590KBGTA
16
v ceně lůžka
- Pár kovových lakovaných protektorů 
- Určeno pro lůžka Eleganza 1 a Latera
- RAL 9002
1,00

B1 intenzivní lůžka
_NPZBOZI
18
5,00
ks
Multicare
266 928,60
1 334 643,00
Kč
1MC17350-w230
19
15%
Lůžko pro nemocnniční péči pro oddělení intenzívní péče
Elektrické  nastavení: výškové nastavení a náklon, laterální náklon, zádový a stehenní díl, prodloužení lůžka
Ložná plocha: 4 dílná
Podvozek na sloupové konstrukci
Antibakteriální úprava
   Základní vlastnosti
SD1:1 Sada1- váhy: ANO
SD2:1 Sada2 - dodatečné ovladače: ANO
SD3:1 Sada3 - ALT: ANO
SD4:1 Sada4 - RTG vyšetření: ANO
Obecné konstrukční provedení                                
MO:1 Základní model: Základní typ s vahami a s automatickou laterální terapií
CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení
BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry
4/12
Strana:

Příloha č. 1 kupní smlouvy
Číslo: NT/2017/471
IM:02 Integrovaná matrace: Př íprava na integrovanou matraci SYMBIOSO 200/250 (bez kompesoru)
MA:00 Matrace potah: Bez aktivní matrace = bez potahu
XR:04 RTG provedení: RTG zádový díl, držák RTG kazety s laterálním vkládáním, C - rameno
CM:02 Barvy kov: RAL9006
   Kolečka, brzdy a podvozek
CA:85 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral dvojitá, 150mm + 5. poháněné kolečko, antistatické kolečko
BR:35 Brždění koleček: 4 centrálně bržděná, 4 brzdové pedály, i-Brake
FC:24 Ovladače nožní: Nožní ovladače; nastavení výšky a laterálního náklonu, s ochranou proti neúmyslné aktivaci
UN:31 Typ podvozku: Podvozek standardní s dalším multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy
UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku
   Postranice a čela
SR:73 Postranice: Dělené plastové, LCD v hlavové postranici
PC:01 Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači ve středových postranicích
MH:06 Vstávací madla: S madly Mobi Lift
BA:05 Kryty ložné plochy: 4 dílná ložná plocha propustná pro RTG záření
XT:04 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy
BF:04 Fixace čel: Hlavové volně uložené, nožní fixované excentrem
BE:50 Čela - provedení: Plastová, design M
   Ochranné prvky a držáky
BP:05 Rohová kolečka: Ochranná kolečka 90 mm
LS:00 Polička na prádlo: Bez poličky na lůžkoviny
AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka
   Elektrická zařízení a komunikace
VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V  50/60 Hz
PL:01 Siť.kabely + zástrčky: EU zástrčka (typ E/F)
PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem
LJ:10 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 , 3 sloupy
PA:11 Pohony ložné plochy: 4 lineární motory, zádový s odblokováním
AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu
NC:12 Sesterský ovladač: LCD, dodatečné ACP s plug and play setem
HC:16 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítilnou a podsvícenou klávesnicí, plug&play konektor
NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call
CE:00 BedMonitor: Bez komunikačního rozhranní
VM:00 Vital monitor: Bez Vital Monitoru
NL:01 Podsvětlení: Noční podsvětlení lůžka
AL:01 Alarmy: Signalizace opuštění lůžka
   Další vlastnosti
LA:02 Jazyk návodu: Čeština
LY:01 Layout návodu: Linet
CL:01 Zákaznické logo: Linet
JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola dle EN 60601-2-52
LB1:00 Štítky: Standard
FL:02 Facelift: Facelift 2017/1
PG:01 Balení: Základní balení
A1:04 Dopl. příslušenství 1: Sada stabilizačních pomůcek
A2:01 Dopl. příslušenství 2: Držák hadic ventilátoru
A3:00 Dopl. příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3
A4:00 Dopl. příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství 4
AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka
SI:10 Servisní interval: 12 měsíců
5,00
ks
Aktivní systém VIRTUOSO - 220V, EU, H&H zoners
101 370,00
506 850,00
Kč
3VB0E20220510
22
15%
Aktivní systém VIRTUOSO, balíček kompresor a matrace, kompresor 220V, EU zástrčka, matrace s head a heel zonerem
5,00
ks
Aktivní systém VIRTUOSO - SCU, 230V, EU plug
1VNKE20000010
23
Active system VIRTUOSO, kompresor, 230V, EU zástrčka
5/12
Strana:

Příloha č. 1 kupní smlouvy
Číslo: NT/2017/471
5,00
ks
Aktivní systém VIRTUOSO- matrace s heel zoner a head zoner
1VNM000220500
24

Aktivní systém VIRTUOSO, samonosná matrace, heel a head zoner
5,00
ks
hrazda napřimovací, sestava, lakováno, Multicare,RAL9006
11011410A0000
25
v ceně lůžka
hrazda napřimovací pro pevná čela
- max. zatížení - 75kg
- barva RAL 9006
CSN EN60601-2-52:2010
* kompatibilní s: E2, E3, E3XC, Multicare, Multicare_LE, Smart s pevným hlav. čelem
5,00
ks
plastová rukojeť navíjecí
4ROTGNR100GR-2
26
v ceně lůžka
rukojeť plastová
model: TGN-R100GR-L2
provedení:
- plastový triangl
- barva šedá
- popruh šíře 38mm
- výškově nastavitelná pomocí samonavíjecího mechanismu (cca. 300mm)
- k zavěšení na hrazdu lůžka
1,00

B2 intenzivní lůžka
_NPZBOZI
28
13,00
ks
Eleganza 3XC
88 415,10
1 149 396,30
Kč
1GV57045-235
29
15%
Lůžko pro nemocnniční péči pro standartní oddělení a oddělení intenzívní péče
Elektrické  nastavení: výškové nastavení a náklon, zádový díl a stehenní díl
Mechanické nastavení: lýtkový díl
Ložná plocha: 4 dílná
Podvozek na sloupové konstrukci
   Základní vlastnosti
Obecné konstrukční provedení                                
MO:5 Základní model: Eleganza 3 XC 2-52  EN 60601-2-52
CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení
BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry
XR:03 RTG provedení: RTG zádový díl, držák RTG kazety s laterálním vkládáním
CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542
   Kolečka, brzdy a podvozek
CA:71 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral dvojitá 150 mm + 5. kolečko zatažitelné do podvozku
BR:10 Brždění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části
FC:04 Ovladače nožní: Nožní ovladače (výškové nastavení, vyšetřovací pozice)
UN:15 Typ podvozku: Podvozek s integrovaným hlavovým čelem
UC:03 Kryt podvozku: Plastový kryt  podvozku
   Postranice a čela
SR:70 Postranice: Dělené plastové s ovládáním
SP:01 Držáky střed.zábrany postranic: S držáky středové zábrany
MH:05 Vstávací madla: Mobilizační madla Mobi Lift s ovladačem výšky lůžka v nožní části
BA:11 Kryty ložných ploch: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy
XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy
BF:11 Fixace čel: Hlavové i nožní čelo fixované pojistkou
BE:45 Čela - provedení: Plastové, design E3
CD:A3 Barva dekoru: POLYREY A014 akvamarínová
   Ochranné prvky a držáky
BP:01 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka
BV:00 Svislá ochr.kolečka: Bez svislých ochranných koleček
6/12
Strana:

Příloha č. 1 kupní smlouvy
Číslo: NT/2017/471
LS:01 Polička na prádlo: Polička na lůžkoviny
AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka
   Elektrická zařízení a komunikace
VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V  50/60 Hz
PL:01 Siť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)
LJ:06 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6
PA:02 Pohony ložné plochy: Polohování zádového  a stehenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu
AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu
NC:01 Sesterský ovladač: Supervisory panel s paměťmi poloh
HC:00 Ruční ovladač: Bez ručního ovladače
OC:00 Jiné ovladače a řídící systémy: Bez dalších ovladačů
NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call
CE:00 BedMonitor: Bez komunikačního rozhranní
NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení
AL:00 Alarmy: Bez alarmu
   Další vlastnosti
LY:01 Layout návodu: Linet
LA:02 Jazyk návodu: Čeština
CL:01 Zákaznické logo: Linet
JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola dle EN 60601-2-52
PG:01 Balení: Základní balení
AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka
FL:03 Facelift: Váhy WS17
13,00
ks
hrazda napřimovací, sestava, lakováno, RAL9002
11011410B0000
31
v ceně lůžka
hrazda napřimovací pro pevná čela
- max. zatížení - 75kg
- barva RAL 9002
CSN EN60601-2-52:2010
* kompatibilní s: E2, E3, E3XC, Multicare, Multicare_LE, Smart s pevným hlav. čelem
13,00
ks
plastová rukojeť navíjecí
4ROTGNR100GR-2
32
v ceně lůžka
rukojeť plastová
model: TGN-R100GR-L2
provedení:
- plastový triangl
- barva šedá
- popruh šíře 38mm
- výškově nastavitelná pomocí samonavíjecího mechanismu (cca. 300mm)
- k zavěšení na hrazdu lůžka
13,00
ks
stojan infúzní

4PV17744500L
33
v ceně lůžka
Teleskopický infusní stojan
- umístění do plastové pouzdra lůžka (plastový adapter)
- chromovaný
- 4 plastové háčky
*kompatibilní s lůžky Calma, Terra, Novos, all E1, E2, E3, E3XC, all Image3, Latera, Tom2, all Eleganza Smart
13,00
ks
Eleganza Protector barva A014 Aigue Marine 2-52
110059008ELE3
34
Eleganza Protector E3, E3XC
varianta podle normy ČSN EN 60601-2-52
Barva akvamarínová - Aigue Marine, A014
1 sada pro lůžko (levá i pravá strana)
7/12
Strana:

Příloha č. 1 kupní smlouvy
Číslo: NT/2017/471
13,00
ks
Aktivní systém PRECIOSO - EU, 220V, replacement 210 Kg
49 662,00
645 606,00
Kč
3VP0E20420B10
35
15%
Aktivní systém PRECIOSO, balíček kompresor a matrace, kompresor s EU zástrčkou, 220v, matrace samonosná 210 Kg
13,00
ks
Aktivní systém PRECIOSO - SCU, 230V, EU plug
1VPKE20000010
36
Active system PRECIOSO, kompresor, 230V, EU zástrčka
13,00
ks
Aktivní systém PRECIOSO-matrace replacement 210 kg nosnost,comfort
1VPM000420B00
37
Aktivní systém PRECIOSO - samonosná matrace, replacement systém, s komfort vrstvou, 210 kg váhový limit.
1,00

intenzivní lůžka B3
_NPZBOZI
38
4,00
ks
Eleganza 3XC
95 669,10
382 676,40
Kč
1GV57045-235
39
15%
Lůžko pro nemocnniční péči pro standartní oddělení a oddělení intenzívní péče
Elektrické  nastavení: výškové nastavení a náklon, zádový díl a stehenní díl
Mechanické nastavení: lýtkový díl
Ložná plocha: 4 dílná
Podvozek na sloupové konstrukci
   Základní vlastnosti
Obecné konstrukční provedení                                
MO:5 Základní model: Eleganza 3 XC 2-52  EN 60601-2-52
CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení
BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry
XR:03 RTG provedení: RTG zádový díl, držák RTG kazety s laterálním vkládáním
CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542
   Kolečka, brzdy a podvozek
CA:71 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral dvojitá 150 mm + 5. kolečko zatažitelné do podvozku
BR:10 Brždění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části
FC:04 Ovladače nožní: Nožní ovladače (výškové nastavení, vyšetřovací pozice)
UN:15 Typ podvozku: Podvozek s integrovaným hlavovým čelem
UC:03 Kryt podvozku: Plastový kryt  podvozku
   Postranice a čela
SR:70 Postranice: Dělené plastové s ovládáním
SP:01 Držáky střed.zábrany postranic: S držáky středové zábrany
MH:05 Vstávací madla: Mobilizační madla Mobi Lift s ovladačem výšky lůžka v nožní části
BA:11 Kryty ložných ploch: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy
XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy
BF:11 Fixace čel: Hlavové i nožní čelo fixované pojistkou
BE:45 Čela - provedení: Plastové, design E3
CD:A3 Barva dekoru: POLYREY A014 akvamarínová
   Ochranné prvky a držáky
BP:01 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka
BV:00 Svislá ochr.kolečka: Bez svislých ochranných koleček
LS:01 Polička na prádlo: Polička na lůžkoviny
AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka
   Elektrická zařízení a komunikace
VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V  50/60 Hz
PL:01 Siť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)
LJ:06 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6
PA:02 Pohony ložné plochy: Polohování zádového  a stehenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu
AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu
NC:01 Sesterský ovladač: Supervisory panel s paměťmi poloh
HC:00 Ruční ovladač: Bez ručního ovladače
8/12
Strana:

Příloha č. 1 kupní smlouvy
Číslo: NT/2017/471
OC:00 Jiné ovladače a řídící systémy: Bez dalších ovladačů
NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call
CE:00 BedMonitor: Bez komunikačního rozhranní
NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení
AL:00 Alarmy: Bez alarmu
   Další vlastnosti
LY:01 Layout návodu: Linet
LA:02 Jazyk návodu: Čeština
CL:01 Zákaznické logo: Linet
JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola dle EN 60601-2-52
PG:01 Balení: Základní balení
AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka
FL:03 Facelift: Váhy WS17
4,00
ks
matrace CliniCare 20
4PPHG1200AS
40
v ceně lůžka
matrace pasivní
model: CliniCare 20 
provedení:
- Antidekubitní monolitická matrace s preventivním účinkem proti dekubitům
- Nosnost: 230 kg (ve standardních rozměrech)
- Druh pěny: PU a Visco
- Možnost převrácení: NE
- Možnost rotace: ANO
- Prořezy na spodní straně: ANO 
- Profilace kontaktní vrstvy: ANO
- Potah matrace: voděodolný, 360°
- Technologie vazby potahu: svařování a sešívání
- Ochrana zipu: ANO
- Návod na použití: CZ, EN, DE, ES
- pro lůžka E3XC a MC
rozměry:  
- 208x96x14 cm
4,00
ks
hrazda napřimovací, sestava, lakováno, RAL9002
11011410B0000
41
v ceně lůžka
hrazda napřimovací pro pevná čela
- max. zatížení - 75kg
- barva RAL 9002
CSN EN60601-2-52:2010
* kompatibilní s: E2, E3, E3XC, Multicare, Multicare_LE, Smart s pevným hlav. čelem
4,00
ks
plastová rukojeť navíjecí
4ROTGNR100GR-2
42
v ceně lůžka
rukojeť plastová
model: TGN-R100GR-L2
provedení:
- plastový triangl
- barva šedá
- popruh šíře 38mm
- výškově nastavitelná pomocí samonavíjecího mechanismu (cca. 300mm)
- k zavěšení na hrazdu lůžka
4,00
ks
stojan infúzní
4PV17744500L
43
v ceně lůžka
Teleskopický infusní stojan
- umístění do plastové pouzdra lůžka (plastový adapter)
- chromovaný
9/12
Strana:

Příloha č. 1 kupní smlouvy
Číslo: NT/2017/471
- 4 plastové háčky
*kompatibilní s lůžky Calma, Terra, Novos, all E1, E2, E3, E3XC, all Image3, Latera, Tom2, all Eleganza Smart
4,00
ks
Eleganza Protector barva A014 Aigue Marine 2-52
110059008ELE3
44
Eleganza Protector E3, E3XC
varianta podle normy ČSN EN 60601-2-52
Barva akvamarínová - Aigue Marine, A014
1 sada pro lůžko (levá i pravá strana)
1,00

intenzivní lůžka B4
_NPZBOZI
45
1,00
ks
Image 3
72 083,70
72 083,70
Kč
1AM25656-57
46
15%
Lůžko pro nemocnniční péči pro standartní oddělení (akutní a dlouhodobá péče)
Elektrické  nastavení: výškové nastavení a náklon, zádový díl a stehenní díl
Mechanické nastavení: lýtkový díl
Ložná plocha: 4 dílná
Páková konstrukce
   Základní vlastnosti
Obecné konstrukční provedení                                
MO:2 Základní model: Image 3 bariatrická
CU:23 Zákaznické provedení: Bariatrické provedení (šířka ložné plochy 1000mm)
BD:04 Vnější rozměry: Rozšířené provedení
CM1:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542
BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelná ložná plocha
   Kolečka, brzdy a podvozek
BR:11 Brždění koleček: Centrální ovládání koleček pomocí dvouramenné páky
CA:87 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Linea dvojitá 150 mm + 5. kolečko
UN:01 Typ podvozku: Standard
   Postranice a čela
SR:56 Postranice: Jednodílné sklopné s horním ovládáním (bariatrická verze), s protektorem
AI:00 Sklonoměry: Bez indikátoru náklonu
XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy
BF:11 Fixace čel: Hlavové i nožní čelo fixované pojistkou
BE:56 Čela - provedení: Trubkové lakované (bariatrická verze)
CD:A6 Barva dekoru: POLYREY E009 javor bílý
CDx2:00 Barva dekoru Al postranic: Lůžko bez dekorových dílů
   Ochranné prvky a držáky
BP:02 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka
BV:00 Svislá ochr.kolečka: Bez svislých ochranných koleček
LS:60 Polička na lůžkoviny: Polička na lůžkoviny
AH:06 Držáky příslušenství: Boční držáky přísl 50 cm
IP:01 Stupeň krytí: IPX4
   Elektrická zařízení a komunikace
VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V  50/60 Hz
PL:01 Siť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)
PE:01 Potenciálová propojení: S potencionálním propojením
LJ:31 Zdvihové jednotky: Lineární motor
PA:02 Pohony ložné plochy: Polohování zádového  a stehenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu
AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu
NC:61 Sesterský ovladač: ACP s funkcí EXTRA LOW Image 3
HC:61 Ruční ovladač: Ruční ovladač nepodsvětlený, GO tlačítko, LED svítilna, 2 x plug&play
NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení
AL:00 Alarmy: Bez alarmu
LY:01 Layout návodu: Linet
   Další vlastnosti
LA:02 Jazyk návodu: Čeština
10/12
Strana:

Příloha č. 1 kupní smlouvy
Číslo: NT/2017/471
CL:01 Zákaznické logo: Linet
JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola dle EN 60601-2-52
LB1:00 Štítky: Standard
PG:01 Balení: Základní balení
AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka
1,00
ks
hrazda napřimovací,RAL9002,Image 3 bariatricka
11011440B0000
48
v ceně lůžka
hrazda napřimovací
sestava
RAL9002
nedefinováno
Image 3 bariatricka
1,00
ks
rukojeť plastová
4ROTGNRSGP70
49
v ceně lůžka
rukojeť plastová
model: TGN-RSGP70
provedení.
- plastový triangl
- barva šedá
- výškově nastavitelná pomocí textilního pásku
- k zavěšení na hrazdu lůžka
1,00
ks
Protector - E1 hospital  (RAL 9002)

1100590KBGTA
50
v ceně lůžka
- Pár kovových lakovaných protektorů 
- Určeno pro lůžka Eleganza 1 a Latera
- RAL 9002
1,00

aktivní systém ProphyCair
4VH0E20200100
51
aktivní systém 
model: ProphyCair
provedení:
- kompresor vč. matrace
- 230V
- EU zástrčka
- angický návod
rozměry:
- 200x99x25 cm
2,00
ks
podložka evakuační
4APSSEVAKPOD
52
v ceně lůžek
příslušenství k bariatrickému lůžku
podložka evakuační
provedení:
- snadné použití
- včetně fixačních pásů
- visačka + samolepka CJ
1,00

Dopravné ČR, nespecifikované

DPCZ
54
v ceně
1,00

Tržby - servis instalace zakázek
_NPSERV6225
55
v ceně
1,00

Tržby - servis školení obsluhy
_NPSERV6213
56
v ceně
11/12
Strana:

Příloha č. 1 kupní smlouvy
Číslo: NT/2017/471
Netto
DPH
Celkem:
7 240 102,00
1 086 015,31
Kč
Celkem brutto:
Kč
8 326 117,31

Záruka 36 měsíců                                                  
Dne:
Vystavil:
26.2.2018
Cerna Magdalena 
Upozornění zákazníkům: v tomto softwaru termín "brutto" znamená cenu s DPH, termín "netto" cenu bez DPH. Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163
12/12
Strana: