**TECHNICKÁ SPECIFIKACE nákladního automobilu**

Vozidlo musí splňovat následující minimální technické parametry, požadavky na výbavu a být způsobilé k provozu na veřejných komunikacích v souladu vyhláškou č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 19. prosince 2014 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Požadované vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Požadované vozidlo musí plnit požadavky pro výuku a výcvik autoškoly dle zákona č. 247/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Požadované vozidlo musí být označeno „AUTOŠKOLA“.

Barevné provedení vozidla musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 2, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Vozidlo musí být nové z produkce aktuálního nebo předchozího roku. Zadavatel musí být prvním uživatelem požadovaného vozidla. Zadavatel požaduje přihlášení vozidla do registru silničních vozidel. Zadavatel je povinen poskytnout uchazeči potřebnou součinnost při registraci vozidla.

Na vozidle musí být proveden kompletní předprodejní servis.

Vozidlo bude dodáno včetně požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, 20 l pohonných hmot v nádrži a povinné výbavy.

Dodané letní pneumatiky nesmí být v době předání vozidla starší než 18 měsíců.

Zadavatel dále požaduje poskytování servisních služeb autorizovaným servisním střediskem pokrývajících veškerou údržbu a opotřebení, které může provozováním vozidla nastat vč. veškerého spotřebovaného materiálu a originálních náhradních dílů. Doba poskytování servisních služeb je stanovena dobou či nájezdem uvedeným v tabulce minimálních technických parametrů, a to podle toho, co nastane dříve. Servisní služby musí být zajišťovány autorizovaným servisním střediskem dostupným do 60 km od místa stanoviště vozidla, v případě dostupnosti servisního střediska delší než 60 km je dodavatel povinen zajistit dovoz vozidla do servisu nad uvedenou hranici na vlastní náklady.

Zadavatel požaduje splnění veškerých níže uvedeným technických parametrů vozidla. Parametry mohou být dodavatelem překročeny, a to pouze ve prospěch zadavatele. Technické parametry, zejména pak vybavení vozidla, mohou být doplněny o další vhodné vybavení či parametry. Veškeré další nabízené vybavení či parametry však musí být zahrnuty do nabídkové ceny příslušného vozidla, stejně jako požadované vybavení. Další nabízené vybavení (nad rámec požadovaného) dodavatel uvede zřetelně ve své nabídce.

Splnění technických parametrů a požadavků na provedení a výbavu vozidla z této přílohy je dodavatel povinen prokázat relevantním způsobem, konkrétně doložením následujícího:

1. Technická dokumentace nabízeného vozidla v rozsahu umožňujícím zadavateli ověření splnění minimálně požadovaných technických parametrů a výbavy vozidla uvedeného v technické specifikaci. Zadavatel tedy požaduje, aby dodavatelem dodaná technická dokumentace obsahovala všechny požadované parametry.
2. Vyplněnou tabulku, kde dodavatel doplní veškeré požadované parametry, ze kterých bude zřejmé splnění technických parametrů vozidel. Další nabízené vybavení či parametry nad rámec požadavků zadavatele dodavatel uvede do samostatné kolonky.

Zadavatel dále upozorňuje, že nepřipouští jakékoliv odkazy na požadované provedení či výbavu v jiných dokumentech nepřiložených v nabídce.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Provedení vozidla** | **Max./min.** | **Požadovaná****hodnota** | **Hodnota****dodavatele** |
| **Technické parametry požadovaného plnění:** |  |  |  |
| Tovární značka | - | - | DAF |
| Obchodní označení modelu | - | - | LF 230 FA G12 |
| Motor: druh | - | vznětový | vznětový |
|  zdvihový objem (cm3) | maximální | 6800 | 6700 cm3 |
|  výkon (kW) | maximální | 173 | 172 kW |
| Kroutící moment Nm | min-max | 800-900 | 900 Nm |
| Převodovka mechanická  | - | šestistupňová | 6 převodových stupňů |
| Rozvor (mm) | min-max | 4500-5000 | 4650 mm |
| Kola | maximální | 17,5 x 6,75 | 17,5 x 6,75 |
| Pneumatiky | maximální | 245/70R17,5 | 245/70R17,5 |
| Celková hmotnost jízdní soupravy (kg) |  | 22000 | 22 000 Kg |
| **Mimořádná výbava:** |  |  |  |
| Tažné zařízení (kg) | minimální | 10000 | 10 000 Kg |
| Klimatizace | - | ANO | Ano |
| Jednodílný ocelový nárazník  | - | ANO | Ano |
| Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu – centrál 3ks klíč | - | ANO | Ano |
| Přední mlhové světlomety | - | ANO | Ano |
| Palubní počítač  | - | ANO | Ano |
| Voltmetr pro zjištění stavu nabytí akumulátorů | - | ANO | Ano |
| LCD display přístrojové desky | - | ANO | Ano |
| El. ovládání oken | - | ANO | Ano |
| Autorádio s Bluetooth HF | - | ANO | Ano |
| Záruka na celé vozidlo bez omezení km | 2roky | ANO | Ano |
| Adaptivní tempomat | - | ANO | Ano |
| Sluneční clona nad předním oknem | - | ANO | Ano |
| Rezervní kolo ocelové | - | ANO | Ano |
| Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná | - | ANO | Ano |
| Modrá barva kabiny a střešního spoileru | - | ANO | Ano |
| Mechanická uzávěrka diferenciálu | - | ANO | Ano |
| Ochranná mřížka před chladičem | - | ANO | Ano |
| Plnohodnotné sedadlo spolujezdce | - | ANO | Ano-vzduchově odpružené |
| Další vhodné vybavení či parametry nabízené dodavatelem zahrnuté v nabídkové ceně | - | - | Pevné sedadlo 2. spolujezdce, vybavení vozu „druhými“ pedály, označení vozidla jako „autoškola“  |