Stavba: 
Zadavatel: 
Projektant: 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
SI"I009 
STAVEBNí ÚPRAVY VE VAZBĚ NA VYBUDOVÁNí BEZBARIÉROVO 
ODLOUČENÉHO PRACOViŠTĚ MATIČNí 18, OSTRAVA 
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace 
Poděbradova 33, 
702 00 Ostrava 
Ing. Sňupárek - projekce 
Zivičná 11 
702 00 Ostrava 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů 

IClslo a název objektu I provoznlho souboru 	JKSO 	p~ 	Cena 	
Stavební objekt 		1,00 		
01 	Stavební úpravy vybudování bezbarierovosti 	801.3.1.9 	1,00 	2194520,40 	
Celkem za stavbu 			2194520,40 	

lRekapltulace DPH 		cena 	
Základ pro DPH 	15  	0,00 	
DPH 	15  	0,00 	
Základ pro DPH 	21  	2194520,40 	
DPH 	21  	460849,28 	
!Celkem za stavbu s DPH 		2655369.68 	
CO;'\iE-STA.\"1 rELSTVÍ a.s, 
	Kosmova 17/1126 	® 
702 00 OST~~, pŘívoz 
IČ: 25357603~' IZ25357603 
Rekapitulace dílů 

Člslo 	Název 	Celkem 		
	Zemní práce 	35300,10 		
27 	Základy 	21 914,50 		
3 	Svislé a kompletní konstrukce 	101 783,90 		
4 	Vodorovné konstrukce 	22017,90 		
6 	Úpravy povrchu, podlahy 	156549,30 		
8 	Trubní vedení 	1 000,00 		
9 	Ostatní konstrukce, bourání 	244613,80 		
96 	Bourání konstrukcí 	159954,40 		
99 	Staveništní přesun hmot 	18043,60 		
711 	Izolace proti vodě 	14484,20 		
720 	Zdravotechnická instalace 	64670,00 		
730 	Ústřední vytápění 	13000,00 		
764 	Konstrukce klempířské 	2587,20 		
766 	Konstrukce truhlářské 	14594,60 		
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 		Stránka 1 z 2 	

767 	Konstrukce zámečnické 	227813,70 	
771 	Podlahy z dlaždic a obklady 	28377,20 	
776 	Podlahy povlakové 	3820,10 	
781 	Obklady keramické 	25553,30 	
783 	Nátěry 	4030,80 	
784 	Malby 	40869,60 	
M21 	Elektromontáže 	68042,20 	
M33 	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 	914500,00 	
VN 	Vedlejší náklady 	11 000,00 	
Cena celkem 	2194520,40 	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Stránka 2 z 2 

STAVEBNI UPRAVY VE VAZB NA VYBUDOVANI BEZBARIEROVOSTI BUDO' 
Stavební úpravy vybudování bezbaríerovoslí 	JKSO : 801.3.1.9 
Rekapitulace stavebního objektu 
Zákl. údaje 01 
Stavební úpravy vybudování bezbarierovosti 
Třídník stav, 801 
801.3 
Budovy občanské výstavby 
Budovy pro výuku a výchovu 
801.3.1 
svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků 
801.3.1.9 ostatní stavební akce 
Rozsah: 
m3 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21498,0);(0,0);(0,21484);(10017,21484);(10017,15494);(13229,15494);(13229,10494);(21498,10494)posrelh0posrelv0pib
Základ pro DPH 
DPH 
Základ pro DPH 
DPH 

15  
15  
21  
21  
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(17298,0);(0,0);(0,21494);(21494,21494);(21494,6272);(17298,6272)posrelh0posrelv0pib
em1 

R k lt I 
01 
Sta b i' 
e am U ace SOUPISU 	ve n upravy 		
l~taV8Dnl 011 			ICenalKčf 	
1 	Zemní práce 		35300,10 	
27 	Základy 		21 914,50 	
3 	Svislé a kompletní konstrukce 	101 783,90 	
4 	Vodorovné konstrukce 	22017,90 	
6 	Upravy povrchu, podlahy 	156549,30 	
8 	Trubní vedení 		1000,00 	
9 	Ostatní konstrukce, bourání 	244613,80 	
96 	Bourání konstrukcí 		159954,40 	
99 	Staveništní přesun hmot 	18043,60 	
711 	Izolace proti vodě 		14484,20 	
720 	Zdravotechnická instalace 	64670,00 	
730 	Ustrední vytápění 		13000,00 	
764 	Konstrukce klempířské 	2587,20 	
766 	Konstrukce truhlářské 		14594,60 	
767 	Konstrukce zámečnické 	227813,70 	
771 	Podlahy z dlaždic a obklady 	28377,20 	
776 	Podlahy povlakové 		3820,10 	
781 	Obklady keramické 		25553,30 	
783 	Nátěry 		4030,80 	
784 	Malby 		40869,60 	
M21 	Elektromontáže 		68042,20 	
M33 	Montáže dopravních zařlzení a vah-výtahy 	914500,00 	
VN 	Vedlejší náklady 		11 000,00 	
	Celkem soupis 	01 	2194520,40 	

Položk 

dodávek 

D. 

S: 	ISň009 	Stavební upravy vybudováni bezbarierovosti Maticm 18 Ostrava 	
O: 	01 	Stavební úpravy vybudování bezbarierovosti 	
R: 	01 	staveom upravy 	

	- 	---- 	-------- 								- 	
P.Č. 	1(ISlo položky 	NáZev položky 	MJmnožstvf 	cena I MJ rlkem 		Cenlk 	Cen. 	
										soustava 	
	Ceník, kapitola 	Poznámka uchazeče 									
Dit: 1 		Zem nf prke 	I 	I 			3530010 			
	132 30 Hloubená vykopávka pod základy 									
	s přehozením výkop ku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. 									
1 132301401ROO I ... v hornině 4 	1 m31 	2,520901 	1900,001 	4789,90 	800-1 	RTS 16/11 	
	139 7 Vykopávka v uzavřených prostorách 									
	s naložením výkopku na dopravní prostředek 									
2 139711101ROO I ... v hornině 1-4 	1 m31 	9,000001 	9OO~001 	8100,00 	800-1 	RTS 16/11 	
	161 10-15 Svislé přemístění výkop ku nošením 									
	bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, 			
3 161101501ROO I ... z horniny 1 až 4 	1 m31 	11,520901 	81"5,001 	9389,60 	800-1 	RTS 16/11 	
	161 10-16 Vytažení výkopku z prostoru pod základy 									
	nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 				
	dopravního prostředku, 									
4 161101601 ROO I ... z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m 	1 m31 	2,520901 	233,00] 	587,40 	800-1 	RTS 16/11 	
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku 									
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 						
5 162701105ROO I ... z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10000 m 	1 m31 	11,520901 	2~'f;OOI 	2615,30 	800-1 	RTS 16/11 	
	16220 Vodorovné přemístění výkopku nošením 									
	bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 									
6 162201203ROO I ... z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m 	1 m31 	11,520901 	186,001 	2142,90 	800-1 	RTS 16/11 	
	162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10m 									
7 162201210ROO I ... z horniny 1 až 4, kolečkem 	1 m31 	11,520901 	81,701 	941,30 	800-1 	RTS 16/11 	
	17510-12 Obsyp objektů 									
	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru 			
	zhutnění, 											
8 175101201ROO I ... bez prohození sypaniny 	1 m31 	3,960001 	5~6,OO] 	2043,40 	800-1 	RTS 16/11 	
	199 Poplatky za skládku 									
9 199000005ROO 	... zeminy 1- 4 	t 		19,58553 	140'~1 	2742,00 	800-1 	RTS 16/11 	
10 	58337331R 		štěrkopfsek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída B 	t 		7,92000 	246,00 	1948,30 	SPCM 	RTS 16/11 	
Dfl: 	27 		Základy 	- 				21914,50 			
	273 32 Beton základových desek železový 									
	bez dodávky a uložení výztuže 									
11 	273321411ROO I ... třídy C 25/30 	1 m31 	1,65375C2621>,001 	4300,40 	801-1 	RTS 16/11 	
	273 35 Bednění stěn základových desek 									

I ~~ I 
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorys ně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 
šachtách, včetně případných vzpěr, 
121273351215ROO I···zřízení 
13 273351216ROO ... odstranění 
330,501801-1 
82,70 801-1 
bez výztuže 

161279321411ROO I ... třídy C 25/30 
279 35 Bednění základových zdí 
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 
šachtách, včetně případných vzpěr, 
171279351101 ROO I' .. jednostranné, zřízení 
18 279351102ROO ... jednostranné, odstranění 
yčetně očištění, vytřidění a uložení bedního materiálu. 
273 36 výztuž základových desek 

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, 
27336-1 z betonářské oceli 
141273361821ROO 1 ... 10 505(R) 	I t I 
273 36 výztuž základových desek 

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, 
273 36-2 ze svařovaných sítí 
151273362021ROO I···ze svařovaných sítí 	I t I 
27932 Beton základových zdí železový 
I m31 
I ~~ I 
I ~~ I 
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 
19/279351105ROO / 	oboustranné, zřízení 
20 279351106ROO 	oboustranné, odstranění 

yčetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 
27936 výztuž základových zdí 

211279362021 ROO I ... ze svařovaných sítí 
631 31 Mazanina z betonu prostého 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 
631 31-2 tI. přes 50 do 80 mm 
221631312511ROO Ltřídy C -/12,5 
1,52250 
1,52250 

1,237501 __ n,n, 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(0,0);(0,21500);(945,21500);(945,20062);(21500,20062)posrelh0posrelv0pib
4,14000 
4,14000. 	. ._,n, 
8,25000 
8,25000, '_'H'
I t I 	0,01840, -- n_,n, 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21500,0);(4479,0);(4479,10745);(0,10745);(0,20673);(4479,20673);(4479,21491);(21500,21491)posrelh0posrelv0pib
I m31 
231279311116ROO 
Díl:l) 
310 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými 
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
241310239211ROO I···pro jakoukoliv maltu vápenocementovou 	I m31 
25310239411ROO ... pro jakoukoliv maltu cementovou 	m3 
311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených 
311 23·1 pod omítku 
261311231118ROO I"'z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 15 	I m31 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatíženi do 1,5 kPa. 
317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu 
	1 406'301801-1 	IRTS 16/11 	
	794,10 		Vlastní 	
	101783,90 			
2,91600~,OOI 	8398,10 	801-4 	RTS 16/11 	
7,06375 3500,00 	24724,00 	801-4 	RTS 16/11 	
7,123501 3200,001 	22796,80 	801-1 	RTS 16/11 	

1 875,001801-1 
3600,101801-1 
3095,001801-1 
1 494,50/801-1 
616,90 801-1 
2846,301801-1 
1 006,50 801-1 
466,201801-1 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
," 

včetně pomocného lešení 					
34227-1 přlčky z příčkovek p6robetonových 					
31 1 342255024ROO I ... tloušťky 100 mm 	1 m21 	1 0,40000 1500~OOI 	5200,001801-1 	IRTS 16/" 	
34624-431 Obezdívka van a WC modulů z p6robetonu 					
321346244311ROO I. .. tloušťky 50 mm 	1 m21 	1,200001-~~ool 	822,001801-1 	IRTS 16/" 	
kanalizační odpad 					
331346244315ROO l. .. tloušťky 150 mm 	1 m21 	1,600001-7QO~®1 	1 120,001801-1 	IRTS 16/" 	

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 
271317941123RT2 	protill, výšky 140 mm 
28317941123RT3 	profill, výšky 160 mm 
29 317941123RU4 	profil U, výšky 180 mm 

34023-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými 
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
301340239212ROO I· .. tloušťky nad 100 mm 	1 m21 
342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených 

O,347491-2r500:00 
0,47557 21 500,00 
0,19483 21 500,00 

7460'501801-1 
10234,00 801-1 
4192,50 801-1 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21495,0);(0,0);(0,9456);(462,9456);(462,21400);(21495,21400)posrelh0posrelv0pib
970,001801-4 
2,42500, 	~ __ ' __I 

,zazdívka obezdívka závěsného WC 
346 24-436 Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes 
z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. 
341346244361ROO I· .. tloušťka 65 mm 	1 m21 15,00000[:--380;001 	5700,001801-1 
346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné 
jakýmikoliv cihlami, 
351346244381ROO I ... výšky do 200 mm 	1 m2 1 	7,85000f-500~OOI 	3925,001801-1 
346 24-48 Pi'izdívky izolační z cihel pálených plných 
P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty 
min. MC 10 v tI. 20 mm pod izolaci, 
361346244821ROO I··.délky 290 mm, na tloušťku 140 mm 	1 m21 	4,350001-500~OOI 	2175,001801-1 
346 24-599 Příplatek k izolačním pi'izdívkám 
za ochranu svislé izolace před poškozením zaléváním mezi izolací a izolovanou stěnou, včetně zaoblení v ohybu izolace vodorovné na 
svislou, vrstvy tI. 25 mm, 
371346245999ROO ... za ochranu izolace maltou min. MC 10 
38 31101 	Dod+mont trny pro kotvení zdiva 
39 31102 	Dod+mont překlady v příčkách L40/40/3 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(14051,0);(204,0);(204,17971);(0,17971);(0,21496);(21491,21496);(21491,9509);(14051,9509)posrelh0posrelv0pib
Díl: 14 	IVOdorovmfkonstrukce 
596,001801-1 
1 710,00 
m2 
4,35000 
114,00000 
16,00000 
ks 
kg 

417 32 Zelezobeton ztužujících pásů a věnců 
401417321414ROO I ... třídy C 25/30 
417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
411417351115ROO I···zfízení 
42 417351116ROO ... odstranění 
417 36 výztuž ztužujících pásů a věnců 
41736-1 z betonářské oceli 
431417361821ROO 1 ... 10 505(R) 
95398 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva 

441953981304ROO , ... do cihel plných, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy 
dvousložková do dutých materiálů 
.. 
RTS 16/" 
RTS 16/" 
RTS 16/" 
RTS 16/" 
RTS 16/" 
RTS 16/" 
RTS 16/" 
RTS 16/" 
Vlastní 
Vlastní 
1 m31 	1,5937512-g()()~OOI 	4463,201801-1 	IRTS 16/" 	
I ~~ I 	10,625001214~OOI 	2911,301801-1 	IRTS 16/" 	
	10,62500 59,80 	635,40 801-1 	RTS 16/" 	
1 t 1 	O,19200r37-500~001 	7200,001801-1 	IRTS 16/" 	
, kUS' 	40,OOOOOr-84~701 	3388,001801-4 	IRTS 16/" 	

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21499,0);(1132,0);(1132,13717);(0,13717);(0,21493);(21499,21493)posrelh0posrelv0pib
Vlastní 
45141101 
DflTI6 
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
611 42-1 omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných 
461611421133ROO I ... štukové 	I m21 12,00000r--255,ÓÓl 	3060,001801-1 
61147-141 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem 
vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a 
oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
471611471411ROO I ... tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou 	I m21 	9,590001-187;001 	1601,501801-1 
61240-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou 
jakékoliv šířky rýhy, 
61240-31 jakoukoliv maltou 
481612403399ROO I ... jakékoliv šířky 	I m21 15,000001-329;001 	4935,001801-4 
61240-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. 
491612409991ROO I .. .rnattou vápenou 	I m I 72,200001-127,001 	9169,401801-4 
61242 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti 
501612421637ROO 1 ... štukové 	I m21 111,705001250-;-00] 	27926,301801-1 
61242-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou 
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
511612423531ROO I..-štuková, o šířce rýhy do 150 mm, 	I m2 I 12,500001-500~OOI 	6250,001801-4 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(21500,0);(0,0);(0,9538);(472,9538);(472,20695);(0,20695);(0,21483);(15751,21483);(15751,15096);(21500,15096)posrelh0posrelv0pib
po rozvodech instalací 
521612423631ROO I ... štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, 
612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové 
I m2 I 	4,42500, 	-...v,vv,
1 991,301801-4 
v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového 
531612451121ROO I ... hladké 
61247-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem 
na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a 
541612471411RT21···malta vápenná, omítka štuková pro interier; vápenná; ruční; zrnitost do I m21 266,490001 	150:001	39973,501801-1 
0.60 mm: tI. vrstw do 2.0 mm: bal. 
61248-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou 
551612481211RT2 I ... s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 
617 42 Omítky vnitřní světlíků a šachet vápenocementová 
561617421232ROO I···štukové 
631 31 Mazanina z betonu prostého 
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 
631 31-3 tI. přes 80 do 120 mm 
571631313621ROO 1 ... třídy C 20/25 
Včetně vytvoření dilalačních spár, bez zaplnění. 
631 31 Mazanina z betonu prostého 
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 
631 31-5 tI. přes 120 do 240 mm 
581631315621ROO 1 ... třídy C 20/25 
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(0,0);(0,21486);(15751,21486);(15751,10708);(21500,10708)posrelh0posrelv0pib
I m2 I 36,00600, 	'VV'VVI
6481,101801-1 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(21500,0);(0,0);(0,8147);(472,8147);(472,12588);(0,12588);(0,21488);(15751,21488);(15751,18534);(21500,18534)posrelh0posrelv0pib
I m21 
I m21 
76,490001 	'VV'VVI
9943,701801-1 
15059,001801-1 
68,450001 	_v,vVI
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(0,0);(0,21486);(15751,21486);(15751,12037);(21500,12037)posrelh0posrelv0pib
I m31 
820,401801-1 
O,29250l _ wwv,vVI 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(0,0);(0,21473);(16224,21473);(16224,11329);(21500,11329)posrelh0posrelv0pib
I m31 
3844,401801-1 
1,37250, • vVV'VVI 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
RTS 16111 
RTS16111 
RTS 16/11 
RTS16111 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
." 

	63131-915 Příplatek za přehlazení povrchu 									
	betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem 									
59 	631319153ROO I ... tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm 	I m31 	0,292501 	31t:OO] 	110,80 	801-1 	RTS 16/11 	
	631 31-917 Příplatek za stržení povrchu 									
	spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 						
60 	631319173ROO I ... tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm 	I ~~ I 	0,29250 	115,00 	33,70 	801-1 	RTS 16/11 	
61 	631319175ROO ... tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm 		1,37250 	57,40 	78,80 	801-1 	RTS 16/11 	
	631 36 výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 									
62 	631361921ROO I ... ze svařovaných sítí 	I 	t 	I 	0,06249[25 900,00]	1 605,80 	801-1 	RTS 16/11 	
	632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše 									
	na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod 			
	izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným 			
	hladítkem anebo podlévání provizorně podklfnovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním 			
	hutné maltv. 										
63 	632451034ROO 1 ... 0 průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm 	I m21 	9,59000( 	2041001 	1 956,40 	801-1 	RTS 16/11 	
	642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových 									
	64294-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením 			
	špalíků nebo latí pro dřevěný práh 									
	64294-211 včetně dodávky zárubní 									
64 	642942111RT21 ... 60x197x11 cm 	I kus I 	1,000001 	11~8,001 	1 128,00 	801-1 	RTS 16/11 	
	642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových 									
	642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením 			
	špalfků nebo latí pro dřevěný práh 									
	642 94-211 včetně dodávky zárubní 									
65 	642942111 RU5 	... 90x197x16cm 		kus 		"ooooorn 	2 616,00 	801-1 	RTS 16/11 	
66 	62201 	Dod+mont kompletní KZS EPS tl.50mm vč. omítkoviny 		m2 		9,72000 850,00 	8262,00 		Vlastní 	
67 	6320101 	Dod+mont vyrovnávací litá betonová mazanina,potěr tI. do 100mm 		m2 		27,88000 348 00 	9702,20 		Vlastní 	
		kolem výtahu pro doplnění dlažby 									
		vč.očtštění a penetrace podkladu 									
		vč.dilatač.pásku 									
Díl: 8 	Trubnf vedenf 						HlOCr,OO 			
68 	80101 	Dod+mont přeložka požární vody DN 50 pod stropem vč.zasekání do 		ks 		1,00000 	500,00 	500,00 		Vlastní 	
		stěnva zednického začištění 									
69 	80102 	Dod+mont přeložka hydrantu ve 2.NP vč.přepojení a zednického začištění 		ks 		1,00000 	500,00 	500,00 		Vlastní 	
Díl: 9 	Ostatnf konstrukce, bourárif 						2-44613 80 			
	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 									
70 	941941052ROO 1 ... šířkY od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m 	I m21 	76,000001 	~~ 	2280,00 	800-3 	RTS 16/11 	
		Včetně kotvení lešení. 									
	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení 									
71 	941941392ROO 1 ... šlřky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m 	I m21 	76,000001 	0.1~ 	53,20 	800-3 	RTS 16/11 	
	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami 									
72 	941941852ROO 1 ... Šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m 	I m21 	76,000001 	20.00]	1520,00 	800-3 	RTS 16/11 	
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné 									
73 941955002ROO I ... pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 	I m21 	75,00000[ 	20,00] 	1500,00 	800-3 	RTS 16/11 	

'. 

74 	941955202ROO I ... ve světlíku nebo šachtě, půdorysné plochy do 6 m2, o výšce lešeňové 	1 m21 	32,670001 	38,001 	1 241,50 	800-3 	RTS 16/11 	
		nodlahv ořes 1.5 do 3.5 m 							
	95290 Vyčištění budova ostatních objektů 								
	95290-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 			
	schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 			
	předmětů před předáním do užívání 								
75 	952901111 ROO 	... světlá výška podlaží do 4 m 	m2 	250,00000 	77;90 	19475,00 	801-1 	RTS 16/11 	
76 	90100 	Ostatní stavební práce 	hod 	300,00000 	220,00 	66000,00 		Vlastní 	
77 	90101 	Ood+mont odvětrání výtahové šachty 	ks 	1,00000 	334,00 	334,00 		Vlastní 	
78 	90102 	Ood+mont montážní nosník 1140/L=2200 	ks 	1,00000 	1790,00 	1790,00 		Vlastní 	
79 	90103 	Ood+mont doplnění a úprava podhledu SOK 	m2 	17,00000 	750,00 	12750,00 		Vlastní 	
80 	90104 	Ochrana stávajících podlah po dobu stavební činnosti 	m2 	150,00000 	10,00 	1500,00 		Vlastní 	
81 	90105 	Ood+mont+demont provizorní ochranná SOK stěna kolem výtahu 	m2 	220,00000 	800,00 	132000,00 		Vlastní 	
		iednostranně ooláštěná a utěsněná. vč.vstuonlch těsnvch dveří 								
82 	90106 	Ood+mont nerez madlo 800mm na vstupní dveře do přízemí 	ks 	2,00000 	850,00 	1300,00 		Vlastní 	
83 	90107 	Ood+mont uzavření otvoru po dveřích SOK příčkou 	m2 	4,62000 	513,00 	2370,10 		Vlastní 	
84 	90108 	Oemontáž a přemístění tabule vč.kotev a kotvení na SOk předstěnu, 	ks 	1,00000 	500,00 	500,00 		Vlastní 	
		vč.doolněnl nosnvch prvků 								
Díl: 	96 	Bouráni konstrukd 				159-~40 			
	96203-1 Bourání příček z cihel a tvárnic 								
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 			
	1,5 kPa (150 kg/m2), 								
85 	962031132ROO 	... z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu 	m2 	12.36000Q 	864,00 	801-3 	RTS 16/11 	
		váoenou nebo váoenocementovou. tloušťkv do 100 mm 								
86 	962031133ROO 	... z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu 	m2 	35,25800 83,80 	2954,60 	801-3 	RTS 16/11 	
		váoenou nebo váoenocementovou. tloušťkv do 150 mm 								
	96301-6 Oemontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů 								
87 	963016111ROO I ... z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x 	1 m21 	20,860001 	87,601	1410,10 	801-3 	RTS 16/11 	
		ooláštěné tI. 12.5 mm 							
	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin 								
88 	965042141ROO I ... betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m21 m31 	0,47950[ 2"03"4,001	976,30 	801-3 	RTS 16/11 	
	965 08-1 Bourání podlah 								
	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 								
89 	965081713RT1 I ... z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 	I m21 	9,590001 	~1801 	285,80 	801-3 	RTS 16/11 	
	96703-17 Přisekání plošné zdiva cihelného 								
	z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 				
90 	967031732ROO 	... na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 	m2 	2.40000[;] 	270,00 	801-3 	RTS 16/11 	
		mm 								
91 	967031733ROO 	... na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 150 	m2 	12,24000 235,80 	2886,20 	801-3 	RTS 16/11 	
		mm 							
	967 04-2 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné 								
	z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 								
92 	967042714ROO I ... tloušťky do 300 mm 	I m21 	3,220001 	656,1°1 	2112,60 	801-3 	RTS 16/11 	
	96806-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel 								
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 								
93 968061125ROO I ... dveří, plochy do 2 m2 	I kus I 	4,000001 	t3,50] 	54,00 	801-3 	RTS 16/11 	

,'O 

96807-2 Vybourání a vyjmutf kovových rámů a rolet 
96807-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatfžení do 1,5 kPa (150 kg/m2..;)_"="""~,,, 
	941968072455ROO ! ... dveřních zárubní, plochy do 2 m2 	! m2! 	5,400001 	210,60]
968 08-3 Vybourání plastových výplní otvorů 
951968083003ROO ! ... oken, do 4 m2 
968 09 Vybourání vnitřních parapetů 

961968095001 ROO ! ... dřevěných, šířky do 25 cm, 
97303-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 
97303-12 kapes 
971973031325ROO I .. .na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 1 kus 1 
m2. hloubkv do 300 mm 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 
97303-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 
97303-16 kapes pro zavázání nových příček 
981973031812ROO I~: jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 1001 m 1 

97303-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 
97303-17 kapes pro zavázání nových zdí 
991973031824ROO I~~a jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 3001 m 1 37,400001:250,001 
97303-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 
97303-17 kapes pro zavázání nových zdí 
1001973031826ROO I .. .na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 6001 m 1 15,20000 
	mm 	1 	1 

975 04 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků 
97504-1 pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m 
1011975043121ROO I ... při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m 
975 04 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků 
975 04-9 příplatek k ceně za dřevení za každý další 1 m výšky podchycení přes 3,5 m 
1021975048121ROO I ... při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m 
97805 Odsekání a odebrání obkladů 
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 
978 05-2 stěn 
1031978059531ROO I ... z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 
76421-21 Demontáž oplechování parapetů 
1041764410850ROO ... rš od 100 do 330 mm 
105 9601 	Dod+mont zajištění klenby stropu nad 1.PP proti rozjetí 

106 9602 	Vybourání kompletní skladby klenbového stropu vč.kompletní podlahy v 
místě vVtahu. viz řez 
10719603 	IVybourání kompletní skladby ŽB stropu vč.kompletní podlahy vč.řezání v 
místě vvtahu. viz řez 
10819604 	IVybourání kompletní skladby podlahy vč.řezání v 1.PP v místě výtahu, viz 
řez 
vč.izolace 
až na terén 
1 m2! 
! m ! 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(21497,0);(0,0);(0,15677);(8766,15677);(8766,21042);(8486,21042);(8486,21486);(18668,21486);(18668,18359);(21497,18359)posrelh0posrelv0pib
4,80000. 	_ "~ __I 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21496,0);(0,0);(0,20576);(15860,20576);(15860,21462);(21496,21462)posrelh0posrelv0pib
~ 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21495,0);(462,0);(462,19689);(0,19689);(0,21462);(21495,21462)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(21495,0);(0,0);(0,2659);(462,2659);(462,20156);(0,20156);(0,21486);(16821,21486);(16821,10708);(21495,10708)posrelh0posrelv0pib
! m ] 60,00000, 	"'''''''VYI
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21495,0);(0,0);(0,2503);(462,2503);(462,21473);(16821,21473);(16821,11329);(21495,11329)posrelh0posrelv0pib
! rn ] 48,000001 	'_'~I

1137,201801-3 
1417,201801-3 
118,101801-3 
1 629,001801-3 
2200,301801-3 
9350,001801-3 
6080,001801-3 
15000,001801-3 
883,201801-3 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
RTS 16/11 
! m2! 	29,92200 r-74;101 	2235,201801-3 	IRTS 16/11 	
:1 	4,80000 	54,1 	259,70 	800-764 	RTS 16/11 	
	1,00000 	350,00 	350,00 		Vlastní 	
m2 	6,17500 	320,00 	1976,00 		Vlastní 	
m21 	8,91000 	450,00 	4009,50 		Vlastní 	
m21 	7,50000 	445,00 	3337,50 		Vlastní 	

10919605 	[Vybourání kompletní skladby podlahy vč.řezání v místě dozdívek a kolem 		m2 		22,35000 	-445~00 	9945,801 	IVlastní 	
		VÝtahu. viz řez 										
110 	9606 	Demontáž montované zástěny pisoárů 		ks 		1,00000 	500,00 	500,00 		Vlastní 	
111 	9607 	Demontáž pisoáru vč.zaslepení přívodů a kanalizace 		ks 		1,00000 	390,00 	390,00 		Vlastní 	
112 	9608 	Demontáž WC vč.zaslepení přívodů a kanalizace 		ks 		2,00000 	290,00 	580,00 		Vlastní 	
113 	9609 	Demontáž umyvadel vč.zaslepení přívodů a kanalizace 		ks 		2,00000 	250,00 	500,00 		Vlastní 	
114 	9610 	Demontáž elektroinstalace na WC 		hod 		4,00000 	250,00 	1 000,00 		Vlastní 	
115 	9611 	Demontáž umyvadla v učebně vč.zaslepení přívodů a kanalizace 		ks 		1,00000 	250,00 	250,00 		Vlastní 	
116 	9612 	Demontáž elektroinstalace v učebně 		hod 		4,00000 	250,00 	1 000,00 		Vlastní 	
117 	9613 	Ostatní demontáže a bourání, D+M-větrací mřížka 4 NP 		hod 		100,00000 	~OO 	18000,00 		Vlastní 	
	97901 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 										
1181979011111ROO I ... za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 	I 	t 	I 	49,461971300-:-00] 	14838,601801-3 	IRTS 16/11 	
119 979011121ROO ... příplatek za každé další podlaží 		t 		98,92394 80,00 	7913,90801-3 	RTS 16/11 	
	97908-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 										
1201979081111ROO !. .. do 1 km 	I 	t 	I 	49,46197f.-2]§]Q] 	12365,501801-3 	IRTS 16/11 	
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 						
1211979081121ROO I ... příplatek za každý další 1 km 	I 	t 	I 445,157751 	6,001 	2670,901801-3 	IRTS 16/11 	
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 										
1221979082111ROO 1 ... do 10 m 	I 	t 	I 	49,461971--55720] 	2730,301801-3 	IRTS 16/11 	
123 979082121ROO ... příplatek k ceně za každých dalších 5 m 		t 		49,46197 _ 15,OQ	741,90801-3 	RTS 16/11 	
	979 08-4 Poplatek za skládku 										
124 979990001ROO ... stavební suti 	I 	t 	I 	49.461971 	51fOJfti1	24731.001801-3 	IRTS 16/11 	
00:99 	Staveni tní řesun hmot 										
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů 										
	oborů 801, 803, 811 a 812 										
											RTS 16/11 	
	11 											
	711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena 										
	711 11-1 na ploše vodorovné 										
	71111-11 nátěrem 										
1261711111001ROO I ... penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci 	I m21 	7,50000r-17~201 	129,001800-711 	IRTS 16/11 	
	711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena 										
	711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 						
	711 11-21 nátěrem 										
1271711112001ROO I ... penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci 	I m21 	8,91 000 .---T7~201 	153,301800-711 	IRTS 16/11 	
	711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 										
128 	711141559ROO 	... vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, 		m2 		7,50000 	81, 	607,50 	800-711 	RTS 16/11 	
129 	711142559ROO 	... svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, 		m2 		8,91000 	93,00 	828,60 	800-711 	RTS 16/11 	
130 	71101 	Příplatek na detail a dopojení na stávající izolaci podlahy 		ks 		1,00000 	250,00 	250,00 		Vlastní 	
131 	71102 	Dod+mont hydroizolační krystalizující stěrka výtahové šachty vč.přípravy 		m2 		30,69000 	345,00 	10588,10 		Vlastní 	
		oodkladu 										

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21497,0);(0,0);(0,10140);(6602,10140);(6602,21493);(21497,21493)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21496,0);(0,0);(0,21493);(8095,21493);(8095,20280);(10206,20280);(10206,11944);(21496,11944)posrelh0posrelv0pib

132111163111R 	lIak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40°C; skupenstvf při 20°C 	, kg I 	6,189001-~~701 	301,401SPCM 	IRTS 16/11 	
	kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; 						
	hnřl;:nf\Í' 7nr~r..n\l!!anr 7::1 ~tllf-tpn::a' l-.t:arnv 						
133162833161R 	[pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná 	, rnž ] 	19,317001 	54,101 	1 045,001sPCM 	IRTS 16/11 	
	tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, 						
jpmnv minj:t.r:!alní nn~vn' ti .4 n mm 
99871-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 
134 998711203ROO I ... svisle do 60 m	~1170,96500 
Dil: no 	Zdravotechnfckl instalace
ks 
ks 
ks 
4,00000 
1,00000 
1,00000 
2,00000 
3,00000 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21494,0);(0,0);(0,9267);(6659,9267);(6659,21488);(21494,21488)posrelh0posrelv0pib
		RTS 16/11 	
		-- 	
		Vlastní 	
		Vlastní 	
		Vlastní 	
2000,00 		Vlastní 	
1 100,00 		Vlastní 	
2500,00 		Vlastní 	
16000,00 		Vlastní 	
2500,00 		Vlastní 	
2000,00 		Vlastní 	
2000,00 		Vlastní 	
3000,00 		Vlastní 	
		RTS 16/11 	
		~ 	
		Vlastní 	
		Vlastní 	
144172010 	IDod+mont madlo k umyvadlu 
145 72011 	Dod+mont věšáčky 
99872-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 
1~~I~~721203ROO "TObje~tech_1š!2: do 24 m 	,  , 309,80000 
Dod+mont WC imobilní vč.sedátka vč. montážní sady k zazdění 
Dod+mont umyvadlo pro imobilní vč.sifonu připojovacích hadiček s ventily 
Dod+mont baterie páková s prodlouženou ručkou 
Dod+mont rohové umývátko vč.připojovacích hadiček,ventilů, sifonu 
Dod+mont páková paterie stojánková k umývátku 

Dod+mont nové dopojení vody a kanalizace DN 50-110 vČ. tvarovek a 
sekání drážek 
Dod+mont sklopné zrcadlo pro imobilní 

Dod+mont sklopné madlo k WC 
Dod+mont pevné madlo k WC 
135 72001 
13672002 
137 72003 
13872004 
13972005 
14072006 

141172007 
14272008 
14372009 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;12;(2182,0);(0,0);(0,21496);(4184,21496);(4184,21174);(15667,21174);(15667,4886);(21494,4886);(21494,967);(18220,967);(18220,3579);(2182,3579)posrelh0posrelv0pib
sada 
ks 
ks 
ks 
ks 
kpl 
2,00000 
2,00000 
2,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
ks 
ks 
12000,00 
3000,00 
1500,00 
2000,00 
1100,00 
2500,00 

4000,00 
2500,00 
2000,00 
1000,00 
1000,00
ks 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(9347,0);(0,0);(0,21491);(21495,21491);(21495,1091);(9347,1091)posrelh0posrelv0pib
Demontáž litinového radiátoru vč. zaslepení potrubí vč.vypuštení a 
naouštění svstému 
Dod+mont úprava přívodu k topení - přeložení do stěny vč.vysekání 
drážek-žne WC inv. 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21494,0);(15731,0);(15731,2836);(0,2836);(0,21500);(21494,21500)posrelh0posrelv0pib
Kiii1strukce klem
4,00000 
ks 
1,00000 
764 05-21 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu 
764 05-211 výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků 
1491764510450ROO I ... rš 330 mm 
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(21497,0);(0,0);(0,21493);(781,21493);(781,20902);(9179,20902);(9179,21493);(9629,21493);(9629,20280);(21497,20280)posrelh0posrelv0pib

L o 
I m I 	4,800001~] 	2544,00 	800-764 	RTS 16/11 	
					
1 						
	25,44000 		43.20 	800-764 	RTS 16/11 	
ks 1 	2,00000 	5000'001 	10000'001 	IVlastní 	
ks 	1,00000 	2500,00 	2500,00 		Vlastní 	
ks 	1,00000 	2000,00 	2000.00 		Vlastní 	
151176601 
15276602 
Dod+mont dveře plné 900/1970 vč.madla oboustranně vč.kovánl 
Dod+mont dveře 600/1970 vt: kování 

Dod+mont nouzového panikového kování dle ČSN EN179 -hrazdy 
umožňující otevření obou křídel dveří v případě požáru- na stávající hlavní 

,,<:toonní n" •• ř •• nn hOOnn\N M"tiř:nf 1 R_nn7"n"" •• k H7~ 
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 
152;1766 
50 m vodorovně 
1531998766203ROO I ... v objektech výšky do 24 m 
I  I 86,00000, 	., ._, 

94,601800-766 IRTS 16/11 

Díl: 	767 	-IKonstrukce ZámecntCk~ 	I 						221813,70 			
154 	76701 [Dod+mont AI výkladec 1650/3300 protipožární a bezpečnostní sklo 	I ks I 	4,000001.55 9OO,oql 	223600,00 		Vlastní 	
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk, konstrukce 						
	50 m vodorovně 												
155 	998767203ROO I ... v objektech výšky do 24 m 	I  12 328,00000 	1,8' 	4213,70 	800-767 	RTS 16/11 	
Ofl: 	ni 	Podlahy z dlaždic a obklady 	I 		I 				283n,20 			
	771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických 											
156 	771475014ROO I ... výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 		1 m 1 	25,600001 	85,001 	2176,00 	800-771 	RTS 16/11 	
	771 47-9 Řezání dlaždic 											
157 	771479001ROO I ... pro soklíky 		1 m 1 	25,600001 	14,001 	358,40 	800-771 	RTS 16/11 	
	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických 											
158 	771575109ROO 1 ... 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do 		1 m21 	37,470001 	2M,OOI 	9742,20 	800-771 	RTS 16/11 	
		flexibilního tmele 								
	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických 											
159 	771579793ROO I" .příplatek za spárovací hmotu - plošně 		1 ~~ 1 	37,47000~1 	899,30 	800-771 	RTS 16/11 	
160 	77101 Ood keramická dlažba 			43,09625 297,00 	12799,50 		Vlastní 	
	99877-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 											
	50 m vodorovně 												
161 	998771203ROO 	... v objektech výšky do 24 m 		 		348,09400 	5,901 	2401,80 	800-771 	RTS 16/11 	
Díl: 	n6 	Podlahy oovtakové 							3 SlO,10			
162 	77601 	Ood+mont podlahoviny PVC vč.napojení na stávající PVC 		m2 		3,47500 	725,00 	2519,40 		Vlastní 	
163 	77602 	Ood+mont vyrovnání podkladu po příčce š.150mm 		m 		6,95000 	18°100 	1 251,00 		Vlastní 	
	998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové 											
	vodorovně do 50 m 											
164 	998776203ROO I ... v objektech výšky do 24 m 	1  1 45,17500r 	1~101 	49,70 	800-775 	RTS 16/11 	
Dit: 	781 ]ObkladYkeramfck~ 				-, 		255!Š3 30 			
	78141 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček p6rovinových 											
	78141-5 montáž obkladů vnitřních z obkladaček p6rovinových do tmele 											
165 	781415015RT1 I ... ,200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele 		1 m21 	36,006001 	320,001	11521,90 	800-771 	RTS 16/11 	
	78141 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček p6rovinových 											
	78141-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček p6rovinových 											
166 	781419705ROO 	... příplatek za spárovací hmotu - plošně 		m2 		36,00600 	28,80 	1 029,80 	800-771 	RTS 16/11 	
167 	78101 	Ood+mont rohové,ukončující lišty plastové 		m 		48,00000 	48,00 	2304,00 		Vlastní 	
168 	78102 	Ood+mont keramický obklad 		m2 		38,70645 	250100 	9676,50 		Vlastní 	
	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické 											
169 	998781203ROO I ... v objektech výšky do 24 m 	1  1 291,75300 	3,501 	1021,10 	800-771 	RTS 16/11 	
Dil: 	783 	INátěry 	I 		T 	I 		4030,80 			
	78322 Nátěry kov. stavebních doplr'\k.konstrukcí syntetické 											
170 	783225100ROO 	... dvojnásobné + lx email, 		1 m21 	19,680001 	1~,1)()1 	2952,00 	800-783 	RTS 16/11 	
		včetně pomocného lešení. 											
171 	783226100ROO 	... základní, 		m2 		19,68000 	'~::I 	688,80 	800-783 	RTS 16/11 	
172 	7830101 	Nátěr zárubní 1 kř. 		ks 		3,00000 	130,00 	390,00 		Vlastní 	
Dil: 	784 	Malby 							40869,60 			

, , 

	78440 Odstranění maleb 								
173 	784402801 ROO 	... oškrabáním, v místnostech do 3,8 m 	m2 	669,73000 	20,00 	13394,60 	800-784 	RTS 16/11 		
174 	78401 	Malby vč. penetrace 	m2 	785,00000 	35,00 	27475,00 		Vlastní 		
Díl: 	M21 	Elektromontáže 				6804220 				
175 	2101 	Dod+mont elektropřívod pro schod.plošinu 3Cx2,5 vč.dopojení 	m 	15,00000 	193,00 	2895,00 		Vlastní 		
		vČ.vvsekání a začištění drážek 								
176 	2102 	Dod+mont úprava rozvaděče v 1.Np pro plošinu - doplnění jističe 16A 	ks 	1,00000 	2270,00 	2270,00 		Vlastní 	I 	
177 	2103 	Dod+mont elektropřívod pro výtah 5Cx10 vč.dopojení vč.vysekání a 	m 	10,00000 	351,50 	3515,00 		Vlastní 	I 	
		začištění drážek 								
178 	2104 	Dod+mont úprava rozvaděče v 1. Np pro výtah - doplnění jističe 25A 	ks 	1,00000 	3370,00 	3370,00 		Vlastní 		
179 	2105 	Dod+mont elektroinstalace v WC imobilní 	kpl 	1,00000 	10600,00 	10600,00 		Vlastní 		
		3x nové svítidlo 60W IP44 								
		3x vypínač 								
		napojení na stávající přívod 								
		nové rozvody 								
180 	2106 	Dod+mont úprava a doplnění elektroinstalace v učebně 	kpl 	1,00000 	~o392,20 	45392,20 		Vlastní 		
Díl: 	M33 	Montáže dopravních zařizenf a vah-výtahy 				91450000 				
181 	3301 	Dod+mont výtah nosnost 630kg 	ks 	1,00000 	580000,00 	580000,00 		Vlastní 		
182 	3302 	Stavební výpomoce pro výtah 	ks 	1,00000 	3500,00 	3500,00 		Vlastní 		
183 	3303 	Dod+mont schodišťová plošina 	ks 	1,00000 	230000,00 	230000,00 		Vlastní 		
183 	3303 	Dod+mont schodolez do budovy Poděbradova 	ks 	1,00000 	101000,00 	101 000,00 		Vlastní 		
Díl: 	VN 	Vedlejší náklady 				1100000 				
184 	005121010R 	Vybudování zařízení staveniště 	Soubor 	1,00000 	300000 	3000,00 		RTS 16/11 		
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování připadných měřicích 				
		odběrných míst a zřízeni, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 				
		staveniště. 								
185 	005121020R 	Provoz zařízení staveniště 	I souborl 	1,00000[ 	1500,001 	1 500,00 		RTS 16/11 		
		Náklady na vybavení objektů zařizení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v 				
		rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 				
		údržbu a ooravv na objektech zařízení staveniště a na přípojkách eneroií. 								
186 	005121030R 	Odstranění zařízení staveniště 1 Souborl 	1,000001:1500101 	1 500,00 		RTS 16/11 		
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 				
		povrchů po odstranění zařízeni staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařizení staveniště provozováno. 					
187 	005122010R 	Provoz objednatele -zřízení stavebního vrátku ve dvoře objektu (1.NP- 1 souborl 1,000001 2000,001 	2000,00 		RTS 16/11 		
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 				
		nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí-zejména zřízení stavebního vrátku ve dvoře 				
		objektu (1.NP-4.NP) 								
188 	005211080R 	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 	I souborl 	1,00000QJiOo,OO] 	1 000,00 		RTS 16/11 		
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně přislušného značení, náklady na osvětlení 				
		staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 				
		řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). 	2000,001 					
189 	005241010R 	Dokumentace skutečného provedení I souborl 1,000001 		2000,00 		RTS 16/11 		
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 				
	I požadovaném počtu. 								

I 
I