**Technická specifikace VOZIDEL**

Vozidla musí splňovat následující minimální technické parametry, požadavky na výbavu a být způsobilé k provozu na veřejných komunikacích v souladu vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Požadovaná vozidla musí být schválena pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 2, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Vozidla musí být nová, z produkce aktuálního roku. Zadavatel musí být prvním uživatelem požadovaných vozidel.

**Na vozidlech musí být proveden kompletní předprodejní servis.**

Budou-li vozidla předávána v období mezi 16. říjnem a 31. březnem, musí být na nich nasazena druhá sada kol se zimními pneumatikami. Dodané letní a zimní pneumatiky nesmí být v době předání vozidla starší než 12 měsíců.

Vozidla budou dodána včetně požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10l PHM v nádrži, druhé sady náhradních pneumatik a kol (letních či zimních dle termínu předání vozidel viz výše) a povinné výbavy.

Zadavatel dále požaduje poskytování servisních služeb autorizovaným servisním střediskem pokrývajících veškerou údržbu a opotřebení, které může provozováním vozidel nastat vč. veškerého spotřebovaného materiálu a originálních náhradních dílů. Doba poskytování servisních služeb je stanovena dobou či nájezdem uvedeným v tabulce minimálních technických parametrů, a to podle toho, co nastane dříve. Servisní služby musí být zajišťovány autorizovaným servisním střediskem dostupným do 40 km od místa stanoviště vozidel, v případě dostupnosti servisního střediska delší než 40 km je uchazeč povinen zajistit dovoz vozidel do servisu nad uvedenou hranici na vlastní náklady.

Zadavatel požaduje splnění veškerých níže uvedeným technických parametrů vozidel. Parametry můžou být uchazečem překročeny, a to pouze ve prospěch zadavatele. Technické parametry, zejména pak vybavení vozidla, může být doplněno o další vhodné vybavení či parametry. Veškeré další nabízené vybavení či parametry však musí být zahrnuty do nabídkové ceny příslušného vozidla, stejně jako požadované vybavení. Další nabízené vybavení (nad rámec požadovaného) uchazeč uvede zřetelně ve své nabídce.

Splnění technických parametrů a požadavků na provedení a výbavu vozidel z této přílohy je uchazeč povinen prokázat relevantním způsobem, konkrétně doložením následujícího:

1. Technické dokumentace nabízeného vozidla v rozsahu umožňujícím zadavateli ověření splnění minimálně požadovaných technických parametrů a výbavy vozidla uvedených v technické specifikaci. Zadavatel tedy požaduje, aby uchazečem dodaná technická dokumentace obsahovala všechny požadované parametry a další požadavky vč. ceny a položkového rozpočtu výbavy, povinné výbavy a paketů.
2. Vyplněné tabulky viz příloha této Technické specifikace, kde uchazeč doplní veškeré požadované parametry, ze kterých bude zřejmé splnění technických parametrů. Další nabízené vybavení či parametry nad rámec požadavků zadavatele uchazeč uvede do samostatné kolonky.

Zadavatel dále upozorňuje, že nepřipouští jakékoliv odkazy na požadované provedení či výbavu v jiných dokumentech nepřiložených v nabídce.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr**  | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota** |
| Tovární značka | - | Volkswagen |
| Obchodní označení modelu | - | Caddy |
| 1 | karoserie | OA pick up | ANO |
| 2 | počet dveří | 2x vpředu, 1x boční posuvné, 1x zadní výklopné | ANO – 1x boční levé posuvné, 1x boční pravé posuvné |
| 3 | počet míst k sezení | 2 | ANO |
| 4 | výkon | ≥ 60 kW | ANO |
| 5 | max. točivý moment | - |  |
| 6 | palivo | benzin | ANO |
| 7 | maximální spotřeba pohonných hmot (pro kombinovaný provoz) | Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu se zněním nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. | ANO |
| 8 | převodovka a počet převodových stupňů\* | min. 5-stupňová mechanická | ANO |
| 9 | pohon | 4x2 | ANO |
| 10 | emisní norma | v době registrace v ČR platná norma | ANO |
| 11 | emise CO2 g/km | ≤ 145 | ANO |
| 12 | barva karosérie | bílá | ANO |
| 13 | typ barvy | neupřesněn | nemetalická |
| 14 | barva interiéru | černá | ANO |
| 15 | délka zavazadlového prostoru | ≥ 1700 mm | ANO |
| 16 | objem zavazadlového prostoru | ≥ 3,0 m3 | ANO |
| 17 | minimální požadovaná výbava | airbag řidič | ANO |
| airbag boční a hlavový řidiče i spolujezdce | ANO |
| airbag spolujezdce s deaktivací | ANO |
| klimatizace poloautomatická | ANO |
| elektronický systém stability | ANO |
| asistent rozjezdu do kopce | ANO |
| rádio v přístrojové desce  | ANO |
| mlhové světlomety | ANO |
| start – stop systém | ANO |
| el. ovládání předních i zadních oken | ANO |
| el. stavitelná zpětná zrcátka vyhřívaná | ANO |
| centrální zamykání | ANO |
| světlomety pro denní svícení nebo funkce denního svícení | ANO |
| posuvné dveře na straně řidiče | ANO |
| gumová podlaha v nákladovém prostoru | ANO |
| pevná dělící přepážka | ANO |
| kompletní sada gumových podlahových koberců (z originálního příslušenství) výrobce)  | ANO |
| obložení nákladového prostoru | ANO |
| ochranné potahy sedadel | ANO |
| potah sedadel - látka | ANO |
| 18 | sada kol z výroby včetně letních pneumatik | ocelové disky min. 15" | ANO |
| rezervní kolo plnohodnotné | ANO |
| 19 | druhá sada kol včetně zimních pneumatik | ocelové disky disky min. 15", z originálního příslušenství výrobce | ANO |
| 20 | střešní ližiny (nosič) | - |  |
| 21 | tažné zařízení | Ano | ANO |
| 22 | zabezpečení | alarm | ANO |
|  |  |
| 23 | záruka na celé vozidlo | prodloužená min. 4 roky nebo 120 000km | ANO |
| 24 | prodloužený předplacený servis | prodloužený min. 4 roky nebo 120 000km | ANO |
| 25 | další | dodání vozidla včetně: požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10l PHM v nádrži, druhé sady náhradních pneu, povinné výbavy | ANO |
|  | další vhodné vybavení či parametry nabízené uchazečem zahrnuté v nabídkové ceně |  |

Vysvětlivky:

\* parametr č. 8 - převodovka a počet převodových stupňů: do počtu převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr**  | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota** |
| Tovární značka | - | Volkswagen  |
| Obchodní označení modelu | - | Transporter |
| 1 | karoserie | Užitkový/skříňový vůz | ANO |
| 2 | počet dveří | 2x vpředu, 1x boční posuvné, 1x zadní křídlové | ANO |
| 3 | počet míst k sezení | 3 (řidič + dvojsedadlo spolujezdce) | ANO |
| 4 | výkon | ≥ 110 kW | ANO |
| 5 | max. točivý moment | - |  |
| 6 | palivo | diesel | ANO |
| 7 | maximální spotřeba pohonných hmot (pro kombinovaný provoz) | Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu se zněním nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. | ANO |
| 8 | převodovka a počet převodových stupňů\* | min. 6-stupňová automatická | ANO |
| 9 | pohon | 4x4 | ANO |
| 10 | emisní norma | v době registrace v ČR platná norma | ANO |
| 11 | emise CO2 g/km | ≤ 190 | ANO |
| 12 | barva karosérie | bílá | ANO |
| 13 | typ barvy | neupřesněn | nemetalická |
| 14 | barva interiéru | černá | ANO |
| 15 | délka nákladového prostoru | ≥ 2650 mm | ANO |
|  | šířka nákladového prostoru | ≥ 1230 mm | ANO |
| 16 | objem zavazadlového prostoru | ≥ 6,5 m3 | ANO |
| 17 | minimální požadovaná výbava | airbag řidič | ANO |
| airbag spolujezdce s deaktivací | ANO |
| klimatizace poloautomatická | ANO |
| elektronický systém stability | ANO |
| asistent rozjezdu do kopce | ANO |
| rádio s bluetooth (v přístrojové desce se vstupem USB/paměťové karty)  | ANO |
| mlhové světlomety | ANO |
| start – stop systém | ANO |
| el. ovládání předních i zadních oken | ANO |
| el. stavitelná zpětná zrcátka vyhřívaná | ANO |
| centrální zamykání | ANO |
| světlomety pro denní svícení nebo funkce denního svícení | ANO |
| 12V zásuvka v kabině řidiče | ANO |
| min. 6 úchytových ok v podlaze | ANO |
| gumová podlaha v nákladovém prostoru | ANO |
| obložení bočních stěn nákl. prostoru | ANO |
| kompletní sada gumových podlahových koberců (z originálního příslušenství výrobce) | ANO |
| ventilátor nákladového prostoru | ANO |
| ochranné potahy sedadel | ANO |
| potah sedadel - látka | ANO |
|  |
| 18 | sada kol z výroby včetně letních pneumatik | ocelové disky min. 16" | ANO |
| rezervní kolo plnohodnotné | ANO |
| 19 | druhá sada kol včetně zimních pneumatik | ocelové disky disky min. 16", z originálního příslušenství výrobce | ANO |
| 20 | střešní ližiny (nosič) | - |  |
| 21 | tažné zařízení | Ano | ANO |
| 22 | zabezpečení | alarm | ANO |
|  |  |
| 23 | záruka na celé vozidlo | prodloužená min. 4 roky nebo 120 000km | ANO |
| 24 | prodloužený předplacený servis | prodloužený min. o 4 roky nebo 120 000km | ANO |
| 25 | další | dodání vozidla včetně: požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10l PHM v nádrži, druhé sady náhradních pneu, povinné výbavy | ANO |
|  | další vhodné vybavení či parametry nabízené uchazečem zahrnuté v nabídkové ceně |  |

Vysvětlivky:

\* parametr č. 8 - převodovka a počet převodových stupňů: do počtu převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod