Příloha č.1

**Požadované technické parametry - Svahový mulčovač**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimální zadavatelem požadované technické parametry** | **Nabídka uchazeče**  **ANO/NE** |
| **Svahový mulčovač** |
| Hydraulický boční posuv s pojistným ventilem | ANO |
| Hydraulický boční plovoucí náklon s pojistným ventilem | ANO |
| Mechanická nárazová pojistka ANTI SHOCK | ANO |
| Dvojitá konstrukce rámu | ANO |
| Volnoběžka v převodovce | ANO |
| Kloubový hřídel | ANO |
| Kladiva typu „A“ | ANO |
| Protiostří | ANO |
| Plně automatické seřizování řemenů | ANO |
| Samočistící opěrný válec | ANO |
| Zadní otevíratelný kryt | ANO |
| Lyžiny | ANO |
| Svahový mulčovač určen pro mulčování trávy a dřevních náletů pr. 6 cm | ANO |
| Agregace mulčovače do zadního tříbodového závěsu traktoru | ANO |
| Pohon kardanem | ANO |
| Pracovní záběr min. 140 cm | ANO |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |